**投标报价明细表**

|  |
| --- |
| **一、检察院一体化系统（共1套）** |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **（一）** | **视频接访系统** |  |  |  |  |  |
| 1 | 接访主机 | **HiteVision HL-ZB0100**主机硬件：1、 服务器硬件架构主机，64位系统， CPU: i7 4790及以上，固态系统硬盘： 120G，视频存储硬盘： 1T 7200转/32M，双通道内存： 4G\*2；2、 一体化屏幕显示器：不低于17寸高分辨率（1920\*1080）；3、 数据接口：4 \* USB 2.0、 2 \* USB 3.0，网络接口：2 \* RJ-45 ；4、 视频输出接口：HDMI\*1 、VGA\*1 、DVI\*1；5、 串行接口：3路以上COM接口； 6、 视频采集接口：3路以上高清SDI、1路DVI，采集分辨率最高支持1920\*1080内嵌式导播键盘：1、 6个特效方式按键（无特效、平移、淡入淡出、飞入、溶解、百叶窗）；2、 6个画面分屏按键 (单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏、预留)；3、 6路视频播出、备播控制按键；4、 ★广电模式切换部件：T型推、硬切(CUT)键、软切 (TAKE)键；5、 ★云台摇杆(上、下、左、右控制按键)、放大/缩小键：控制、调整当前选中的备播通道云台、镜头；6、 支持4个预置位按键；7、 内嵌音量调节手动推钮；8、 支持导播控制的切换，手动模式和自动模式；9、 支持一键录制、直播、开始、暂停按钮；10、 要求主机材料采用高强度2.0mm铝镁合金表面硬阳极氧化处理，保证整机强度同时使整机重量为7kG以下；四周包角拉手采用钢板橡胶材质，硬盘固定采用减震胶垫。 | 深圳/深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 1 | 51000.00  | 51000.00  |
| 2 | 接访软件 | **HiteVision HL-RJ0010**一、录制功能：1、 ★最高可支持9路1080p高清视频录制，支持多路信号(视频、音频、计算机屏幕信号、视频展台输出信号)任意组合的同步一体化录制、直播；视频源支持：3G-SDI高清摄像机（支持SDI同步传输音频）、高清网络摄像机、USB摄像机、电脑VGA/DVI画面、本地视频文件、本地图片文件等2、 同时支持两种录制模式，“单流单文件的电影模式”和“多流多画面的资源模式+电影模式”；3、 ★支持电影和资源录制不同格式的文件，每个资源通道可单独设置录制格式。满足用户对于录制文件的定制化需求4、 ★录制和直播支持多种视频分辨率：1920\*1080、1280\*720、1280\*1024、1024\*768、1024\*576、720\*576等5、 同步对采集的多路视频信号进行实时预览，配合专业导播台可实现备播、播出画面的灵活调整和切换；6、 ★支持单画面模式、双分屏以及三分屏、四分屏等，录制和直播过程中分屏模式可以随意切换；支持自定义分屏模式，客户可以格局需要增加分屏模式，增加的分屏模式支持自定义通道画面大小、图层及透明度。7、 ★支持双VGA同时采集，且双屏可进行自动切换； 8、 ★录制可选择MP4、FLV、WMV、ASF、AVI、TS；视频编码率支持512Kbps 到50Mbps，帧率30FPS 可调；录制课件可一键生成 SCORM1.2 国际标准课件；音频编码采用AAC编码方式，采样率48K。9、 可设置字幕、台标，支持电影画面自动添加水印，保护视频的自主产权；10、 ★录制过程中支持手工打点，打点信息自动记录到打点文件。 11、 自动生成索引：录制视频的过程中，支持自动提取PPT文件目录生成索引；二、导播功能：1、 能够实现手动录播、全自动录播、半自动录播三种工作模式，录制过程中，三种工作模式任意切换；导播支持平移、飞入、淡入淡出、百叶窗特技切换以及摄像机控制等功能；2、 ★智能双屏，当学生发言时，自动切换到师生双屏对话模式 。3、 支持中控台一键控制软件的录制停止； 4、 支持每个摄像机10个预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用；5、 云台转动速度1-20挡可调 | 深圳/深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 套 | 1 | 8000.00  | 8000.00  |
| 3 | 会议高清摄像机 | **HiteVision HL-SC600S**1. 图像传感器 全新一代 1/2.7”HD CMOS 207万有效像素 2. 镜头 300万像素CS接口镜头3. 光圈 DC自动光圈4. 最低照度 0.05Lux@ (F1.8， AGC ON)5. 白平衡 自动/手动/室外/室内/一键触发6. 视频输出接口 网络高清输出、3G-SDI接口高清输出7. 音频接口 1xLine in 3.5mm 1xLine out3.5mm8. 控制接口 1x4859. 高清视频输出格式：1080p/60、1080p/5010. 视频编码 H.265/H.264/MPEG11. IPC支持协议 TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCO、组播等 12. 视频码率 主码流（分辨率1920x1080、1280x720、1024x576）；辅码流（分辨率720x576、7200x480、320x240）13. 码率控制 可变码率、固定码率 | 深圳/深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 2 | 9200.00  | 18400.00  |
| 4 | 智能混音器（含全向麦） | **HiteVision HL-HB0730**要求能满足普通室内音频的采集，设备带有动态自动降噪、智能混音、自动语音跟踪、全频带自适应回声抵消等功能，满足常态化教学场景、同步课堂互动教学场景的拾音需求，至少具备：4、 麦克风输入接口：2路，48V 幻象电源供电；5、 线性音频输入接口：4路；6、 线性音频输出接口：6路；全向麦克风：4、 拾音头: 永久极性电容拾音头5、 指向特性:全指向性6、 ★安装方式：吸顶安装  | 深圳/深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 套 | 1 | 9200.00  | 9200.00  |
| 5 | 电脑主机 | **方正商祺5200**产品类型：品牌台式机CPU：≥英特尔 酷睿i3主板：Intel H61 Ivy Bridge及以上内存：4GB DDR3 1600MHz显卡：≥独立显卡（1G显存）硬盘：≥500GB 7200转 SATA网卡：集成，1000Mbps以太网卡接口：前面板I/O接口2×USB2.0；1×读卡器；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口；背板 I/O接口USB2.0；PS/2；1×DVI-D；1×HDMI；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；1×S/PDIF输出；3×8声道音频接口；1×电源接口显示器23英寸 | 深圳/方正科技集团股份有限公司 | 台 | 1 | 5500.00  | 5500.00  |
| 6 | 互动软件 | **好视通 HST-V3000**1、视频编码技术：MPEG-4/H.264 2、视频图像分辨率：1920\*10803、音频编码技术：G.723/G221/AAC 4、分屏模式：4、6、9、12、16、25 5、文档共享、文字交流、屏幕共享、媒体共享、会议录像、文件发送、标准布局、视频布局、培训布局6、共享、文字交流、 | 深圳/深圳银澎云计算有限公司 | 套 | 1 | 5000.00  | 5000.00  |
| 7 | 互动采集卡 | **好视通 YCM-HD100**1080P/60hz1路HDMI采集卡HDMI DVI AV S端子 YpbprDB9 转音视频转接线 短挡板\*1光盘\*1  | 深圳/深圳银澎云计算有限公司 | 张 | 1 | 5800.00  | 5800.00  |
| 9 | 显示器壁挂架 | 定制 | 深圳/深圳市大屏影音技术有限公司 | 套 | 1 | 300.00  | 300.00  |
| 10 | 操控台 | 定制 | 深圳/深圳市大屏影音技术有限公司 | 台 | 1 | 2000.00  | 2000.00  |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | **105200.00**  |
| **二、检察室一体化系统（以下为1套配置；龙沐湾检察室、九所检察室各1套，共2套）** |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **（一）** | **检察室大门LED显示屏** |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | **强力巨彩P10**P10户外显示屏，显示屏尺寸：4.55米\* 高0.7米=3.185㎡，台湾管芯**主要技术参数：**点间距: 10mm发光点颜色：1R管芯产地：台湾晶元基色：红色像素密度:10000点/m2 模组尺寸：320mm×160mm模组行列数：长32点×宽16点分辨率：512点/单元模组平均无故障时间：10000小时可视角度：水平≥120º 垂直≥85º环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃ 工作 -20℃ ～ +60℃相对湿度：≤95%功率消耗：450W/m2 （峰值），150W/m2～250W/m2（平均）工作电压： AC 220V±15%操作系统：WIN 98/WIN 2000/WIN XP控制方式:网络＋异步通讯驱动器件：：采用LED专用驱动器件扫描方式：1/4扫描刷新频率：≥120帧/秒帧频： ≥60帧/秒亮度：≥2200cd/m2亮度调节方式：软件调节使用寿命：≥100000小时开关电源负荷：5V/40A | 厦门/厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 平米 | 3.185 | 6000.00  | 19110.00  |
| 2 | 异步控制系统 | 强力巨彩 网络＋异步通讯 | 厦门/厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 套 | 1 | 1800.00  | 1800.00  |
| 3 | 通用播放软件 | **NovaMini**单机版导播软件，专为LED显示屏设计的一套功能强大,使用方便,简单易学的节目制作、播放软件，支持多种文件格式：文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。操作系统：中英文Windows98/me/2000/NT/XP硬件配置：CPU: 奔腾300MHz以上内存:64M显卡:标准VGA 256显示模式以上相关软件：微软公司的媒体播放器(MediaPlayer)--必须安装OFFICE2000--如需WORD文件必须安装RealPlayer--如需播RealPlayer文件必须安装 | 西安/西安诺瓦电子科技有限公司 | 套 | 1 | 10000.00  | 10000.00  |
| 4 | 结构及包边装饰 | 钢结构焊接，包边装饰；安装固定：背架角铁固定安装、防锈、防水镀锌板封背面；安装固定及调试、防水维护：焊接安装、防锈、防水处理、做分段维护口 | 海南/江苏百凯工贸有限公司海南分公司 | 项 | 1 | 3000.00  | 3000.00  |
| 5 | 安装附加材料 | 主电缆采用4平方全铜电缆线，采用三相五线制，超五类网线,敷设线槽材料 | 海南/江苏百凯工贸有限公司海南分公司 | 项 | 1 | 3500.00  | 3500.00  |
|  | **小计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 37410.00  |
| **（二）** | **视频查询系统** |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 信息查询终端机 | 互视达HSD-WS-D4201。触摸屏显示器尺寸：42英寸触摸屏：电阻适用操作系统：Windows 98\2000\XP\7\Linux\CE触摸屏接口：USB /COM即串口/PS-2即键盘接口多媒体系统：功率：2 x 2W频响：20Hz~20KHz触摸屏：防水，防尘,防刮,防暴,透光率最高可达98％，响应度快，灵敏，不会因时间，环境的变化产生漂移，多次严格测式，能胜任各种环境下使用，质保一年；机柜：全冷轧板钢制机柜 汽车烤漆外观，精致，防生锈 下面可放主机，配电源开关，排插 风扇 每个开口配钥匙；标配显示器：品质过硬；完美屏 液晶 | 北京/北京互视达科技有限公司 | 台 | 1 | 20000.00  | 20000.00  |
| 2 | 终端机管理电脑 | 方正商祺5200。产品类型：品牌台式机CPU：≥英特尔 酷睿i3主板：Intel H61 Ivy Bridge及以上内存：4GB DDR3 1600MHz显卡：≥独立显卡（1G显存）硬盘：≥500GB 7200转 SATA网卡：集成，1000Mbps以太网卡接口：前面板I/O接口2×USB2.0；1×读卡器；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口；背板 I/O接口USB2.0；PS/2；1×DVI-D；1×HDMI；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；1×S/PDIF输出；3×8声道音频接口；1×电源接口无显示器 | 深圳/方正科技集团股份有限公司 | 台 | 1 | 4200.00  | 4200.00  |
| 3 | 屏幕触摸软件 | 互视达，屏幕触摸软件。幕触摸屏电视图文点评系统通过主持人在大屏幕电视上直接触摸的形式，采用尖端的多媒体软件技术，使电视节目的形式更生动、视觉效果更炫丽。 | 北京/北京互视达科技有限公司 | 套 | 1 | 7900.00  | 7900.00  |
| 4 | 平台查询软件 | 互视达，平台查询软件。实现办事大厅、服务窗口、公共场所的政策法规发布、动态信息发布。为用户提供方便快捷的政策法规、最新信息、重要通告等实时查询。 | 北京/北京互视达科技有限公司 | 套 | 1 | 8800.00  | 8800.00  |
| 5 | 安装铺助材料 | 富龙力。电源线、线槽、插座板等 | 深圳/深圳市富龙力电缆电线实业有限公司 | 项 | 1 | 1800.00  | 1800.00  |
| 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 42700.00  |
| **（三）** | **视频接访系统** |  |  |  |  |  |
| 1 | 接访主机 | **HiteVision HL-ZB0100**主机硬件：1、 服务器硬件架构主机，64位系统， CPU: i7 4790及以上，固态系统硬盘： 120G，视频存储硬盘： 1T 7200转/32M，双通道内存： 4G\*2；2、 一体化屏幕显示器：不低于17寸高分辨率（1920\*1080）；3、 数据接口：4 \* USB 2.0、 2 \* USB 3.0，网络接口：2 \* RJ-45 ；4、 视频输出接口：HDMI\*1 、VGA\*1 、DVI\*1；5、 串行接口：3路以上COM接口； 6、 视频采集接口：3路以上高清SDI、1路DVI，采集分辨率最高支持1920\*1080内嵌式导播键盘：1、 6个特效方式按键（无特效、平移、淡入淡出、飞入、溶解、百叶窗）；2、 6个画面分屏按键 (单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏、预留)；3、 6路视频播出、备播控制按键；4、 ★广电模式切换部件：T型推、硬切(CUT)键、软切 (TAKE)键；5、 ★云台摇杆(上、下、左、右控制按键)、放大/缩小键：控制、调整当前选中的备播通道云台、镜头；6、 支持4个预置位按键；7、 内嵌音量调节手动推钮；8、 支持导播控制的切换，手动模式和自动模式；9、 支持一键录制、直播、开始、暂停按钮；10、 要求主机材料采用高强度2.0mm铝镁合金表面硬阳极氧化处理，保证整机强度同时使整机重量为7kG以下；四周包角拉手采用钢板橡胶材质，硬盘固定采用减震胶垫。 | 深圳/深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 1 | 51000.00  | 51000.00  |
| 2 | 接访软件 | **HiteVision HL-RJ0010**一、录制功能：1、 ★最高可支持9路1080p高清视频录制，支持多路信号(视频、音频、计算机屏幕信号、视频展台输出信号)任意组合的同步一体化录制、直播；视频源支持：3G-SDI高清摄像机（支持SDI同步传输音频）、高清网络摄像机、USB摄像机、电脑VGA/DVI画面、本地视频文件、本地图片文件等2、 同时支持两种录制模式，“单流单文件的电影模式”和“多流多画面的资源模式+电影模式”；3、 ★支持电影和资源录制不同格式的文件，每个资源通道可单独设置录制格式。满足用户对于录制文件的定制化需求4、 ★录制和直播支持多种视频分辨率：1920\*1080、1280\*720、1280\*1024、1024\*768、1024\*576、720\*576等5、 同步对采集的多路视频信号进行实时预览，配合专业导播台可实现备播、播出画面的灵活调整和切换；6、 ★支持单画面模式、双分屏以及三分屏、四分屏等，录制和直播过程中分屏模式可以随意切换；支持自定义分屏模式，客户可以格局需要增加分屏模式，增加的分屏模式支持自定义通道画面大小、图层及透明度。7、 ★支持双VGA同时采集，且双屏可进行自动切换； 8、 ★录制可选择MP4、FLV、WMV、ASF、AVI、TS；视频编码率支持512Kbps 到50Mbps，帧率30FPS 可调；录制课件可一键生成 SCORM1.2 国际标准课件；音频编码采用AAC编码方式，采样率48K。9、 可设置字幕、台标，支持电影画面自动添加水印，保护视频的自主产权；10、 ★录制过程中支持手工打点，打点信息自动记录到打点文件。 11、 自动生成索引：录制视频的过程中，支持自动提取PPT文件目录生成索引；二、导播功能：1、 能够实现手动录播、全自动录播、半自动录播三种工作模式，录制过程中，三种工作模式任意切换；导播支持平移、飞入、淡入淡出、百叶窗特技切换以及摄像机控制等功能；2、 ★智能双屏，当学生发言时，自动切换到师生双屏对话模式 。3、 支持中控台一键控制软件的录制停止； 4、 支持每个摄像机10个预置位设置，方便在手动录制过程中快速调用；5、 云台转动速度1-20挡可调 | 深圳/深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 套 | 1 | 8000.00  | 8000.00  |
| 3 | 会议高清摄像机 | **HiteVision HL-SC600S**1. 图像传感器 全新一代 1/2.7”HD CMOS 207万有效像素 2. 镜头 300万像素CS接口镜头3. 光圈 DC自动光圈4. 最低照度 0.05Lux@ (F1.8， AGC ON)5. 白平衡 自动/手动/室外/室内/一键触发6. 视频输出接口 网络高清输出、3G-SDI接口高清输出7. 音频接口 1xLine in 3.5mm 1xLine out3.5mm8. 控制接口 1x4859. 高清视频输出格式：1080p/60、1080p/5010. 视频编码 H.265/H.264/MPEG11. IPC支持协议 TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCO、组播等 12. 视频码率 主码流（分辨率1920x1080、1280x720、1024x576）；辅码流（分辨率720x576、7200x480、320x240）13. 码率控制 可变码率、固定码率 | 深圳/深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台 | 2 | 9200.00  | 18400.00  |
| 4 | 智能混音器（含全向麦） | **HiteVision HL-HB0730**要求能满足普通室内音频的采集，设备带有动态自动降噪、智能混音、自动语音跟踪、全频带自适应回声抵消等功能，满足常态化教学场景、同步课堂互动教学场景的拾音需求，至少具备：4、 麦克风输入接口：2路，48V 幻象电源供电；5、 线性音频输入接口：4路；6、 线性音频输出接口：6路；全向麦克风：4、 拾音头: 永久极性电容拾音头5、 指向特性:全指向性6、 ★安装方式：吸顶安装  | 深圳/深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 套 | 1 | 9200.00  | 9200.00  |
| 5 | 电脑主机 | **方正商祺5200**产品类型：品牌台式机CPU：≥英特尔 酷睿i3主板：Intel H61 Ivy Bridge及以上内存：4GB DDR3 1600MHz显卡：≥独立显卡（1G显存）硬盘：≥500GB 7200转 SATA网卡：集成，1000Mbps以太网卡接口：前面板I/O接口2×USB2.0；1×读卡器；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口；背板 I/O接口USB2.0；PS/2；1×DVI-D；1×HDMI；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；1×S/PDIF输出；3×8声道音频接口；1×电源接口显示器23英寸 | 深圳/方正科技集团股份有限公司 | 台 | 1 | 5500.00  | 5500.00  |
| 6 | 互动软件 | **好视通 HST-V3000**1、视频编码技术：MPEG-4/H.264 2、视频图像分辨率：1920\*10803、音频编码技术：G.723/G221/AAC 4、分屏模式：4、6、9、12、16、25 5、文档共享、文字交流、屏幕共享、媒体共享、会议录像、文件发送、标准布局、视频布局、培训布局6、共享、文字交流、 | 深圳/深圳银澎云计算有限公司 | 套 | 1 | 5000.00  | 5000.00  |
| 7 | 互动采集卡 | **好视通 YCM-HD100**1080P/60hz1路HDMI采集卡HDMI DVI AV S端子 YpbprDB9 转音视频转接线 短挡板\*1光盘\*1  | 深圳/深圳银澎云计算有限公司 | 张 | 1 | 5800.00  | 5800.00  |
| 9 | 显示器壁挂架 | 定制 | 深圳/深圳市大屏影音技术有限公司 | 套 | 1 | 300.00  | 300.00  |
| 10 | 操控台 | 定制 | 深圳/深圳市大屏影音技术有限公司 | 台 | 1 | 2000.00  | 2000.00  |
| 　 | **小计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 105200.00  |
| **（四）** | **视频接访显示系统** |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD拼接屏 | **创维M49PJCZ-DS** 尺寸:49英寸；背光源：原装进口DID FHD-LED屏；亮度:450cd/㎡；对比度:4500:1；分辨率:1920×1080；上下左右物理拼接缝≦4.9mm | 深圳/深圳创维集团有限公司 | 台 | 4 | 23500.00  | 94000.00  |
| 2 | LCD拼接屏支架（底座） | **创维49寸模块化底座**标配，高度≤100cm | 深圳/深圳创维集团有限公司 | 套 | 1 | 5000.00  | 5000.00  |
| 3 | LCD拼接屏支架（框架） | **创维49寸模块化框架**标配 | 深圳/深圳创维集团有限公司 | 套 | 1 | 2000.00  | 2000.00  |
| 4 | 线缆 | **创维**DVI-D电缆,单通道,10m,黑色 | 深圳/深圳创维集团有限公司 | 套 | 4 | 350.00  | 1400.00  |
| 5 | 多屏控制软件 | **创维LCD-CONTROLLER 8专用软件**大屏幕显示系统专用客户端管理软件；具有开放的应用程序介面接口(API)及指令介面接口；支持开窗、漫游、叠加功能；支持多级别用户管理；支持设备管理（满足多个控制器的添加与管理管理，最多可达16台控制器）；支持信号管理功能；支持图像回显功能；支持虚拟LED技术（可对虚拟LED屏大小和位置等进行选择设置，可对字体颜色，背景颜色进行选择，提供透明、半透明两种显示模式）。 | 深圳/深圳创维集团有限公司 | 套 | 1 | 7900.00  | 7900.00  |
| 6 | 解码系统 | **创维LCD-CONTROLLER 8**图像解码系统 | 深圳/深圳创维集团有限公司 | 套 | 1 | 25500.00  | 25500.00  |
| 7 | B21输入板 | **创维**DVI接入板，支持4路DVI信号接入 | 深圳/深圳创维集团有限公司 | 台 | 1 | 12500.00  | 12500.00  |
| 8 | B21输出板 | **创维**DVI接口输出265解码板，支持4路DVI信号输出，支持解码8路1200w@15Hz、或12路600w@25Hz、或14路500w@25Hz、或24路300w@25Hz、或32路200w@25Hz(不支持海康私有H.264、MPEG-2)，支持1080p及以下标准分辨率输出 | 深圳/深圳创维集团有限公司 | 台 | 1 | 12500.00  | 12500.00  |
| 9 | 线材辅材 | **VCOM**辅材、配件、工具等 | 广州/ 广州市唯康通信技术有限公司 | 批 | 1 | 7000.00  | 7000.00  |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 167800.00  |
|  | **1套合计** |  |  |  |  |  | **353110.00**  |
| 　 | **2套合计** | 　 | 　 | 套 | **2** | **353110.00**  | **706220.00**  |
| 　 | **项目报价合计** | 　 | 　 | 　 |  |  | **811420.00**  |