# 二、开标一览表

**项目名称：2017年陵水县义务教育均衡发展项目装备采购项目**

**投标人名称：海南可动软件技术有限公司 （盖章）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 交货地点 |
| 1 | 教师  计算机 | **型号：清华同方超越E500-60010**  1. 机型:商用计算机；  2. CPU:第六代英特尔Celeron Dual Core G3900，主频≥ 2.8Ghz，缓存≥2M，核心数≥2个；  3. 主板：intel B250芯片组；  4. 显卡：集成显卡  5. 内存：≥ 4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G；  6. 硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘；  7. 网卡：集成千兆网卡；  8. 机箱：通用立式机箱，体积：25L，高效散热静音；  9. 操作系统：正版windows操作系统；  10. 显示器: 18.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌 | 200 | 台 | 3559.00 | 711800.00 | 合同签订后30天内 | 用户指定地点 |
| 2 | 学生  计算机 | **型号：清华同方超越E500-60010**  1. 机型:商用计算机；  2. CPU:第六代英特尔Celeron Dual Core G3900，主频≥ 2.8Ghz，缓存≥2M，核心数≥2个；  3. 主板：intel B250芯片组；  4. 显卡：集成显卡  5. 内存：≥ 4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G；  6. 硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘；  7. 网卡：集成千兆网卡；  8. 机箱：通用立式机箱，体积：25L，高效散热静音；  9. 操作系统：正版windows操作系统；  10. 显示器: 18.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌 | 1004 | 台 | 3559.00 | 3573236.00 | 合同签订后30天内 | 用户指定地点 |
| 3 | 学生电脑课桌椅 | 1. 规格（L×W×H）1200×600×740mm（±10%），整体稳固性能优越，承重能力强。 2. 台面、侧面板。采用国标18mm厚双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板，其截面用2mm厚优质PVC经高温热溶胶全自动机械封边。 3. 台面预留穿孔线，安有PVC地脚，采用国标双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板制作而成普通方凳，一套电脑桌椅含一张电脑桌和两张凳子。 | 502 | 套 | 900.00 | 451800.00 | 合同签订后30天内 | 用户指定地点 |
| 4 | 安装辅材 | 含交换机、布线等 | 1 | 项 | 143164.00 | 143164.00 | 合同签订后30天内 | 用户指定地点 |

大写：肆佰捌拾捌万元整 合计：￥4，880，000.00元

是否小微型企业产品:是（ ）；否（√）。

投标人代表签名： 职务：商务助理 日期：2018年01月02日

注：1、所有国产仪器设备用人民币元报价，免税自用进口仪器设备用美元报价

2、第5栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

# 三、规格响应表

**投标人名称: 海南可动软件技术有限公司（盖章）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参考规格1** | **投标规格2** | **偏离情况**  **（证明材料页码）** |
| **一、▲教师计算机（清华同方超越E500-60010）** | | |  |
| 1 | 1. 机型:商用计算机； | 1. 机型:商用计算机； | 响应 |
| 2. CPU:第六代英特尔Celeron Dual Core G3900，主频≥ 2.8Ghz，缓存≥2M，核心数≥2个； | 2. CPU:第六代英特尔Celeron Dual Core G3900，主频≥ 2.8Ghz，缓存≥2M，核心数≥2个； | 响应 |
| 3. 主板： ≥ intel H110芯片组； | 3. 主板：intel B250芯片组； | 正偏离 |
| 4. 显卡：集成显卡，无需外接显卡或第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； | 4. 显卡：集成显卡，无需外接显卡或第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； | 响应 |
| 5. 内存：≥ 4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G； | 5. 内存：≥ 4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G； | 响应 |
| 6.接口：USB接口≥8个（2前置6后置），前端：2 个USB端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个VGA 视频端口；1 个DVI-D 视频端口；1 个RJ-45 网络接口；1 个RS-232 串行端口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；PS2接口≥2个；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个全高PCI插槽； | 6.接口：USB接口≥8个（2前置6后置），前端：2 个USB端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个VGA 视频端口；1 个DVI-D 视频端口；1 个RJ-45 网络接口；1 个RS-232 串行端口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；PS2接口≥2个；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个全高PCI插槽； | 响应 |
| ★7.硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘；具有防震设计功能，提供证书；(提供复印件加盖厂家公章) | ★7.硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘；具有防震设计功能，提供证书；(已提供复印件加盖厂家公章) | 响应  页码：42页 |
| 8.键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告； (提供复印件加盖厂家公章) | 8.键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告； (已提供复印件加盖厂家公章) | 响应  页码：43-44页 |
| 9.鼠标：光电抗菌鼠标； | 9.鼠标：光电抗菌鼠标； | 响应 |
| 10.网卡：集成千兆网卡； | 10.网卡：集成千兆网卡； | 响应 |
| 11.机箱：通用立式机箱，体积≥21L，高效散热静音； | 11.机箱：通用立式机箱，体积：25L，高效散热静音； | 正偏离 |
| 12.音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； | 12.音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； | 响应 |
| ★13.电源：≥180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，须提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | ★13.电源：200瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，已提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | 正偏离  页码：56-61页 |
| ★14.操作系统：正版windows操作系统； | ★14.操作系统：正版windows操作系统； | 响应 |
| 15.噪声控制：主机噪声低于11分贝，须提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | 15.噪声控制：主机噪声低于10.35分贝，已提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | 正偏离  页码：62-70页 |
| 16.显示器: 18.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，符合国家一级能效； | 16.显示器: 18.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，符合国家一级能效； | 响应  页码：71-78页 |
| ★17.产品通过高温高湿运行检验合格认证，支持40℃的封闭环境下工作，至少达到2小时工作时间，须提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | ★17.产品通过高温高湿运行检验合格认证，支持40℃的封闭环境下工作，至少达到2小时工作时间，已提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | 响应  页码：79页 |
| ★18.产品通过高温低气压证书，最高可达温度40度和湿度90%RH，提供权权威检测机构认证证书复印件盖章文件； | ★18.产品通过高温低气压证书，最高可达温度45度和湿度90%RH，已提供权权威检测机构认证证书复印件盖章文件； | 正偏离  页码：80-92页 |
| 19.制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证、提供以上证书厂家盖章的复印件； | 19.制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证、已提供以上证书厂家盖章的复印件； | 响应  页码：93-95页 |
| 20.认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件； | 20.认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志认证、平均无故障运行时间M1值100万小时，已提供以上证书厂家盖章的复印件； | 正偏离  页码：96-99页 |
| ★投标人非制造商投标的必须提供制造商针对本项目的原厂供货证明、售后服务承诺函。提供原厂商对所有技术参数要求的配置指标证明函（盖章）原件. | ★投标人非制造商投标的必须提供制造商针对本项目的原厂供货证明、售后服务承诺函。已提供原厂商对所有技术参数要求的配置指标证明函（盖章）原件. | 响应  页码：34-36页  页码：39-41页 |
| 所投设备生产企业具有国内自主品牌可信计算机产品认证证书，具有能源管理体系认证证书，具有全国质量检验稳定合格产品证书，通过 ISO 系列服务管理体系认证证书且有效，具有职业健康安全管理体系认证证书。(提供复印件加盖厂家公章) | 所投设备生产企业具有国内自主品牌可信计算机产品认证证书，具有能源管理体系认证证书，具有全国质量检验稳定合格产品证书，通过 ISO 系列服务管理体系认证证书且有效，具有职业健康安全管理体系认证证书。(已提供复印件加盖厂家公章) | 响应  页码：100-104页 |
| **二、▲学生计算机（清华同方超越E500-60010）** | | |  |
| 2 | 1.机型:商用计算机； | 1.机型:商用计算机； | 响应 |
| 2.CPU:第六代英特尔Celeron Dual Core G3900，主频≥ 2.8Ghz，缓存≥2M，核心数≥2个； | 2.CPU:第六代英特尔Celeron Dual Core G3900，主频≥ 2.8Ghz，缓存≥2M，核心数≥2个； | 响应 |
| 3.主板： ≥ intel H110芯片组； | 3.主板： ≥ intel B250芯片组； | 正偏离 |
| 4.显卡：集成显卡，无需外接显卡或第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； | 4.显卡：集成显卡，无需外接显卡或第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； | 响应 |
| 5.内存：≥ 4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G； | 5.内存：≥ 4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G； | 响应 |
| 6.接口：USB接口≥8个（2前置6后置），前端：2 个USB端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个VGA 视频端口；1 个DVI-D 视频端口；1 个RJ-45 网络接口；1 个RS-232 串行端口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；PS2接口≥2个；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个全高PCI插槽； | 6.接口：USB接口≥8个（2前置6后置），前端：2 个USB端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个VGA 视频端口；1 个DVI-D 视频端口；1 个RJ-45 网络接口；1 个RS-232 串行端口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；PS2接口≥2个；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个全高PCI插槽； | 响应 |
| ★7.硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘；具有防震设计功能，提供证书；(提供复印件加盖厂家公章) | ★7.硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘；具有防震设计功能，提供证书；(已提供复印件加盖厂家公章) | 响应  页码：42页 |
| 8.键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告； (提供复印件加盖厂家公章) | 8.键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告； (已提供复印件加盖厂家公章) | 响应  页码：43-44页 |
| 9.鼠标：光电抗菌鼠标； | 9.鼠标：光电抗菌鼠标； | 响应 |
| 10.网卡：集成千兆网卡； | 10.网卡：集成千兆网卡； | 响应 |
| 11.机箱：通用立式机箱，体积≥21L，高效散热静音； | 11.机箱：通用立式机箱，体积25L，高效散热静音； | 正偏离 |
| 12.音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； | 12.音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； | 响应 |
| ★13.电源：≥180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，须提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | ★13.电源：200瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，已提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | 正偏离  页码：56-61页 |
| ★14.操作系统：正版windows操作系统； | ★14.操作系统：正版windows操作系统； | 响应 |
| 15.噪声控制：主机噪声低于11分贝，须提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | 15.噪声控制：主机噪声低于10.35分贝，已提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | 正偏离  页码：62-70页 |
| 16.显示器: 18.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，符合国家一级能效； | 16.显示器: 18.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，符合国家一级能效； | 响应  页码：71-78页 |
| ★17.产品通过高温高湿运行检验合格认证，支持40℃的封闭环境下工作，至少达到2小时工作时间，须提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | ★17.产品通过高温高湿运行检验合格认证，支持40℃的封闭环境下工作，至少达到2小时工作时间，已提供国家级机构认证证书复印件原厂盖章； | 响应  页码：79页 |
| ★18.产品通过高温低气压证书，最高可达温度40度和湿度90%RH，提供权权威检测机构认证证书复印件盖章文件； | ★18.产品通过高温低气压证书，最高可达温度45度和湿度90%RH，已提供权权威检测机构认证证书复印件盖章文件； | 正偏离  页码：80-92页 |
| 19.制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证、提供以上证书厂家盖章的复印件； | 19.制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证、已提供以上证书厂家盖章的复印件； | 响应  页码：93-95页 |
| 20.认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件； | 20.认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志认证、平均无故障运行时间M1值100万小时，已提供以上证书厂家盖章的复印件； | 正偏离  页码：96-99页 |
| ★投标人非制造商投标的必须提供制造商针对本项目的原厂供货证明、售后服务承诺函。提供原厂商对所有技术参数要求的配置指标证明函（盖章）原件. | ★投标人非制造商投标的必须提供制造商针对本项目的原厂供货证明、售后服务承诺函。已提供原厂商对所有技术参数要求的配置指标证明函（盖章）原件. | 响应  页码：34-36页  页码：39-41页 |
| 所投设备生产企业具有国内自主品牌可信计算机产品认证证书，具有能源管理体系认证证书，具有全国质量检验稳定合格产品证书，通过 ISO 系列服务管理体系认证证书且有效，具有职业健康安全管理体系认证证书。(提供复印件加盖厂家公章) | 所投设备生产企业具有国内自主品牌可信计算机产品认证证书，具有能源管理体系认证证书，具有全国质量检验稳定合格产品证书，通过 ISO 系列服务管理体系认证证书且有效，具有职业健康安全管理体系认证证书。(已提供复印件加盖厂家公章) | 响应  页码：100-104页 |
| **三、学生电脑课桌椅** | | | |
| 3 | 1、规格（L×W×H）1200×600×740mm（±10%），整体稳固性能优越，承重能力强。 | 1、规格（L×W×H）1200×600×740mm（±10%），整体稳固性能优越，承重能力强。 | 响应 |
| 2、台面、侧面板。采用国标18mm厚双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板，其截面用2mm厚优质PVC经高温热溶胶全自动机械封边。 | 2、台面、侧面板。采用国标18mm厚双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板，其截面用2mm厚优质PVC经高温热溶胶全自动机械封边。 | 响应 |
| 3、台面预留穿孔线，安有PVC地脚，采用国标双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板制作而成普通方凳，一套电脑桌椅含一张电脑桌和两张凳子。 | 3、台面预留穿孔线，安有PVC地脚，采用国标双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板制作而成普通方凳，一套电脑桌椅含一张电脑桌和两张凳子。 | 响应 |
| **四、安装辅材** | | | |
| 4 | 含交换机、布线等 | 含交换机、布线等 | 响应 |

注：1、参考规格填写买方要求。

2、投标规格2由投标人填写。

投标人签名：