## 附件1：常规教室明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名名称** | **品牌型号** | **规格及技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **单项总价** | **备注** |
| **1** | **多媒体设备** | 　 | 配置清单如下： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1--2 | 多媒体控制电脑 | 惠普 HP 288 Pro G3 MT Business PC-H2010000059 | 1、CPU：Intel Core G4400 3.3G 3M 2133 2C CPU；2、主板：英特尔H110芯片组3、内存：4GB DDR4-2133 SDRAM 2个DIMM插槽 最大支持32GB4、硬盘：500GB 自带相当NCQ和SmartIV技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命,支持与固态硬盘混插5、显卡：集成高清显卡；6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 7、I/O端口及扩展槽：2×PCI Express x1，1×PCIExpress x16，1个全PCI插槽；前部：2个USB3.0，1个耳机和1个麦克风接口；后部：4个USB3.0；1串口，2串口（可选），1并口，1个DVI，1VGA，1RJ-45以太网，1个音频输入，1个麦克风8、键盘/鼠标：原厂标配。9、音频：DTS Sound 音频管理技术，带有Realtek ALC221编解码器的HD音频。10、机箱及电源要求：立式机箱，可选能效高达85%的180W或300W电源，主动式PFC，内置扬声器。11、▲产品具有3C认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件（复印件加盖厂家公章）。12、▲显示器：(18.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度)，显示器具有优化寿命功能，提供国家权威机构证明文件（复印件加盖厂家公章）。13、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于1.76Bel(A), 噪声声压级：不高于10.3dB(A)，提供国家级检验证明文件（复印件加盖厂家公章）。14、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和OS，同一硬盘上支持同时安装16个操作系统，在同一硬盘上同时支持40个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入。15、保修期限：3/3/3保修，原厂7×24小时免费800/400技术电话支持。16、▲所投产品通过高温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；17、所投产品通过低温试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；18、所投产品通过冲击试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；19、所投产品通过颠震试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；20、所投产品通过振动试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；21、所投产品通过湿热试验，提供国家认可委员会认可的第三方检测机构出具的检验报告（复印件加盖厂家公章）；22.▲为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。23.★所投产品是中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、中华人民共和国财政部网站(http://www.mof.gov.cn)、国家发展改革委网站(http://www.ndrc.gov.cn)、中华人民共和国环境保护部网站(http://www.zhb.gov.cn)等向社会公布的最新一期节能环保绿色产品政府采购清单内产品，且产品型号与最新一期节能环保绿色产品政府采购清单内完全一致（提供与最新一期节能环保绿色产品政府采购清单内产品型号一致的截图及与该产品对应的有效的“节字标志认证证书”复印件加盖厂家公章）； | 30 | 台 | 3990.00  | 119700.00  | 　 |

## 附件14：学生宿舍明细表

项目名称：三亚寰岛实验小学校园设施设备

项目编号：HNMY2019-019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名名称** | **品牌型号** | **规格及技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **单项总价** | **备注** |
| 5 | 空调大1P | 格力KF-26GW/(26392)NhAa-3 | 大1P，挂机，单冷、定频，产品：通过节能、环保认证，能效等级：2级 | 60 | 台 | 2940.00  | 176400.00  | 　 |

## 附件15：教师公寓明细表

项目名称：三亚寰岛实验小学校园设施设备

项目编号：HNMY2019-019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名名称** | **品牌型号** | **规格及技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **单项总价** | **备注** |
| 7 | 空调大1P | 格力KF-26GW/(26392)NhAa-3 | 大1P，挂机，单冷、定频，产品：通过节能、环保认证，能效等级：2级 | 50 | 台 | 2940.00  | 147000 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 小计15 | 521050 | 　 |

##

## 附件20：校园广播系统明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名名称** | **品牌型号** | **规格及技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **单项总价** | **备注** |
| **主控机房设备** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 前置放大器 | 佳比Jusbe GE-7003 | 功能特点：19寸标准机柜式设计，人性化的设计10路输入（5路话筒，3路线路，2路紧急输入）话筒（MIC）输入通道和线路（AUX)输入通道均可独立调校音量设有高音（TREBLE)和低音（BASS)独立调节开关机缓冲，延时输出保护功能具有三级优先权设计：MIC1为最高级，紧急音频信号（EMC)为第二级，MIC2，3，4，5和线路（AUX1，AUX2AUX3)为第三级紧急音频信号输入无音量调节，自动默认至30dB技术参数：输入：话筒输入（MIC)600Ω 5mV不平衡，紧急输入(EMC)10kΩ 330mV不平衡,线路输入（AUX)10kΩ 330mV不平衡输出：线路输出 1.0V频率响应：20Hz-20kHz(±3dB)功耗：30W电源：AC220-240V 50/60Hz | 1 | 台 | 9980.00  | 9980.00  | 　 |
| 4 | IP网络消防矩阵 | 佳比Jusbe GH-6003 | 产品概述： 采集消防中心消防报警信号，实现与消防系统进行联动报警功能；基于网络的传输控制形式，直接接入网络中，无需其它转换设备，能实现消防邻层、全区报警功能。功能特点:标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；32路消防报警采集接口，可任意扩展路数；自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警；报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵；各路具有LED报警指示；具有两种报警采集触发方式，高、低电平方式以供用户选择；标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分，直接接入网络中，能接受IP广播控制软件的控制；有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由。待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准；一键本机全区报警功能；支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）； | 1 | 台 | 9975.00  | 9975.00  | 　 |