**A包用户需求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购货物名称** | **规格** | **参考技术参数** | **数量** |
| 1 | 箱式文书移动密集架 | 长5.6米×高2.5米×8列 | 1.材质：优质冷轧钢板，材质符合GB710冷轧钢板的国家标准。 2.箱式密集架材质技术参数：优质冷轧钢板，材质符合GB710冷轧钢板的国家标准，严格按国家标准（GB/T13668.-2018技术标准）。 3.底梁3.0mm、立柱（板）1.0mm、隔板1.0mm、挂板1.0mm、托板1.2mm顶板0.8mm、档棒1.0mm、防虫、M型一次成型防鼠板1.0mm。冲压成型、静电喷塑、烟灰亚光。 | 112²米 |
| 2 | 箱式基建移动密集架 | 长5.6米×高2.5米×5列 | 1.材质：优质冷轧钢板，材质符合GB710冷轧钢板的国家标准。 2.箱式密集架材质技术参数：优质冷轧钢板，材质符合GB710冷轧钢板的国家标准，严格按国家标准（GB/T13668.-2018技术标准）。 3.底梁3.0mm、立柱（板）1.0mm、隔板1.0mm、挂板1.0mm、托板1.2mm顶板0.8mm、档棒1.0mm、防虫、M型一次成型防鼠板1.0mm。冲压成型、静电喷塑、烟灰亚光。 | 70²米 |
| 4 | 文件柜 | 国家标准 | 优质一级厚度0.8MM冷轧钢板，静电粉末喷涂，再经高温烤漆。 | 4个 |
| 5 | 书车 | 国家标准 | 优质一级圆管1.5mm其余为1.0MM冷轧钢板，静电粉末喷涂，再经高温烤漆。 | 1辆 |
| 6 | 书梯 | 国家标准 | 优质一级圆管1.5mm其余为1.0MM冷轧钢板，静电粉末喷涂，再经高温烤漆。 | 1个 |
| 7 | 档案防磁柜 |  | 优质一级厚度1.0MM冷轧钢板，静电粉末喷涂，再经高温烤漆 | 2个 |
| 8 | 六人阅览桌 | 国家标准 | 采用优质防火板，封边采用优质PVC胶边，厚度2.5mm；内芯采用国际E1级环保中密度板，贴面及内材结构所用胶水，采用符合国际环保检测标准环保胶水。能长期不变形、不开裂。 | 1张 |
| 9 | 档案室密集架 | 长7米×高2.5米×5列 | 1.材质：优质冷轧钢板，材质符合GB710冷轧钢板的国家标准。 2.箱式密集架材质技术参数：优质冷轧钢板，材质符合GB710冷轧钢板的国家标准，严格按国家标准（GB/T13668.-2018技术标准）。 3.底梁3.0mm、立柱（板）1.0mm、隔板1.0mm、挂板1.0mm、托板1.2mm顶板0.8mm、档棒1.0mm、防虫、M型一次成型防鼠板1.0mm。冲压成型、静电喷塑、烟灰亚光。 | 87.5²米 |

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。

**B包用户需求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **参考技术参数** | **数量** | **备注** |
| 1 | ABS病历车 | 40格 | 1.规格：40格 2.材质：ABS 3.采用全新ABS材料制作，高强度，安全无毒。 4.双抽屉设置，储物更多，推拉顺畅。 5.板面加固格外栅设计，坚固耐用，承重更强。 6. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 7. 质量保证期：3年。 | 3辆 |  |
| 2 | 不锈钢治疗车 | 双层双抽屉 | 1.规格：约700\*500\*800（mm） 2.材质：不锈钢 3.双层设计，每层三面均焊有不锈钢护栏，保证推行时放置物品安全。 4.双抽屉设置，储物更多，推拉顺畅。 5.配置橡胶水桶，可以放置垃圾。 6. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 7. 质量保证期：3年。 | 17辆 |  |
| 3 | 担架车（平车） |  | 1.规格：约1900\*590\*720（mm） 2.材质：不锈钢 3.输液架为304不锈钢管，升降设计，高度可调节。 4.不锈钢护栏可上下翻转，整体坚固耐用，容易操作。 5.ABS高级脚轮，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。适用于各种不同路况，耐用承载性好。 7.床垫采用优质皮革，透软亲肤，安全环保。高密度回弹海绵，床面整体厚实饱满，不易变形。 8. 质量保证期：3年。 | 6辆 |  |
| 4 | 急救车 | 多层 | 1.规格：约850\*520\*920（mm） 2.材质：ABS 3.整车最大承载：80kg以上 4.急救车采用优质ABS材质制作，高强度，安全无毒。 5.输液架为不锈钢管，方便悬挂输液瓶。 6.配备两浅两深一加深五个抽屉，大容量，可存放不同物品，便于分类，中控锁一把。 7. 两侧备有金属挂篮一个，可放置两个锐器盒，ABS材质挂盒一个，ABS方形垃圾桶一个。 8. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 9. 质量保证期：3年。 | 4辆 |  |
| 5 | ABS治疗车 | 双层双抽屉 | 1.规格：约710\*460\*910（mm） 2.材质：ABS 3.双层设计，每层三面插有护栏，保证推行时放置物品安全。 4.配备两抽屉，大容量，可存放不同物品，便于分类。 5. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 6. 质量保证期：3年。 | 6辆 |  |
| 6 | ABS换药车 | 双层双抽屉 | 1.规格：约710\*460\*910（mm） 2.材质：ABS 3.双层设计，每层三面插有护栏，保证推行时放置物品安全。 4. 配备两抽屉，大容量，可存放不同物品，便于分类。 5. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 6. 质量保证期：3年。 | 4辆 |  |
| 7 | ABS送药车 | 多功能 | 1.规格：约840\*500\*980（mm） 2.材质：ABS 3.整车最大承载：80kg以上. 4.送药车采用优质ABS材质制作，高强度，安全无毒。 5. 不锈钢护栏，弧形ABS推手 6.两侧备有金属挂篮一个，可放置两个锐器盒，ABS材质挂盒一个，ABS方形垃圾桶一个。 7. 配置：锐器盒2个，垃圾桶1个，置物盒一个，4分格药抽8个，1层浅抽屉内带分隔条，1层大抽屉内置分格条；底部配置物盘一个。 8. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 9. 质量保证期：3年。 | 1辆 |  |
| 8 | ABS小治疗车 | 双层单抽屉 | 1.规格：约610\*370\*910（mm） 2.材质：ABS 3.双层设计，每层三面插有护栏，保证推行时放置物品安全。 4.配备一个大抽屉，可存放不同物品。 5. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 6. 质量保证期：3年。 | 2辆 |  |
| 9 | 不锈钢开水车 | 30口 | 1.规格：约870\*544\*900（mm） 2.材质：不锈钢 3.可放置30个开水瓶。 4.脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 5.质量保证期：3年。 | 4辆 |  |
| 10 | 病人转运床 | 中控刹车可升降 | 1.规格：平车面尺寸：约1930\*650（mm）  平车升降高度：约520-820（mm） 2.材质：ABS工程注塑材料。 3.最大承重250kg以上。 4.车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点。 5.护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。 6.头部带有氧气瓶托架，可放置氧气瓶。 7.车头车尾带有对角输液架插孔，方便患者输液.。 9.整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-820mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。 10.脚轮为2档中控脚轮，直径150mm，带有中央导向轮。 11.辅助装置：带有厚度4CM牛津布车垫，带有4条安全绑带，使用魔术贴固定，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。 12.配置清单：4CM牛津布车垫1张、医用脚轮4个、不锈钢输液架1支、ABS提拉升降式护栏1对。 13.质量保证期：3年。 | 3辆 |  |
| 11 | 不锈钢治疗车 | 双层单抽屉 | 1.规格：约700\*500\*800（mm） 2.材质：不锈钢 3.双层设计，每层三面均焊有不锈钢护栏，保证推行时放置物品安全。 4.单抽屉设置，储物更多，推拉顺畅。 5.配置橡胶水桶，可以放置垃圾。 6. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 7. 质量保证期：3年。 | 6辆 |  |
| 12 | 不锈钢小型治疗车 | 三层带医疗垃圾桶 | 1.规格：约53\*53\*84（mm） 2.材质：不锈钢 3.三层托盘架，底层配有两个垃圾桶，推车两边配有一个方形不锈钢网篮（可放置利器盒）和圆形不锈钢网篮（可放置利器盒）。 4.配置三个不锈钢盘和两个塑料垃圾桶。 5. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 6. 质量保证期：3年。 | 3辆 |  |
| 13 | ABS护理工作车 | 多层带挂篮挂盆垃圾桶 | 1.规格：约750\*600\*1030（mm） 2.材质：ABS 3.整车最大承载：80kg以上 4.抽屉组 （1）抽屉规格：A：80mm可拉伸键盘抽屉1组。B：80mm高小抽屉2层，160mm高中抽屉1层，240mm高大抽屉1层。  C：药盒组抽屉1层（含8个药盒） （2）抽屉材质：ABS塑钢材质，不锈钢，易清理。 （3）抽屉采用分离式设计，可直接将抽屉内盆取出清洗、消毒，永不生锈。 5.挂篮：ABS塑钢材质挂篮两个，大约387\*140\*160（mm） 6.挂盆：ABS塑钢材质，大约450\*147\*120（mm），空间间隔4个放置区，可根据需要取下间隔板。 7.垃圾桶：ABS材质，脚踏式设计，大约400\*170\*478（mm），内置双桶，可区分医用和生活垃圾桶。 8.脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 9. 质量保证期：3年。 | 13辆 |  |
| 14 | 不锈钢小治疗车 | 双层双抽屉 | 1.规格：约500\*400\*800（mm） 2.材质：不锈钢 3.双层设计，每层三面均焊有不锈钢护栏，保证推行时放置物品安全。 4.双抽屉设置，储物更多，推拉顺畅。 5.配置橡胶水桶，可以放置垃圾。 6. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 7. 质量保证期：3年。 | 1辆 |  |
| 15 | 不锈钢输液车 | 双层双抽屉 | 1.规格：约700\*500\*900（mm） 2.材质：不锈钢 3.双层设计，每层三面均焊有不锈钢护栏，保证推行时放置物品安全。 4.双抽屉设置，储物更多，推拉顺畅。 5.配置橡胶水桶，可以放置垃圾。 6. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 7. 质量保证期：3年。 | 3辆 |  |
| 16 | 不锈钢换药车 | 双层双抽屉 | 1.规格：约710\*460\*900（mm） 2.材质：不锈钢 3.双层设计，每层三面均焊有不锈钢护栏，保证推行时放置物品安全。 4.双抽屉设置，储物更多，推拉顺畅。 5.配置橡胶水桶，可以放置垃圾。 6. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 7. 质量保证期：3年。 | 2辆 |  |
| 17 | 不锈钢液体车 | 双层 | 1.规格：约700\*500\*900（mm） 2.材质：不锈钢 3.双层设计，每层三面均焊有不锈钢护栏，保证推行时放置物品安全。 4.配置橡胶水桶，可以放置垃圾。 5. 脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 6. 质量保证期：3年。 | 1辆 |  |
| 18 | 不锈钢晨间护理车 |  | 1、规格：约900\*450\*900MM  2、右侧为污物收集箱，配防水帆布污物袋  3、左侧为护理器械及药品分类放置区，顶面带3边护栏  4、采用优质不锈钢板经折弯焊接而成  5、不锈钢管厚1.2MM，板厚1.0MM  6、底层焊接托架，便于放重量大的污物，另外可以连接框架  7、脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。  8. 质量保证期：3年。 | 1辆 |  |
| 19 | 不锈钢污衣车 | 长方形 | 1、规格：约750\*450\*900MM  2、采用优质sus304不锈钢管经折弯焊接而成  3、不锈钢管厚1.2MM，配蓝色尼龙防水污物袋，污物袋四边配魔术贴方便将污物袋固定在车体上。  4、脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。  5. 质量保证期：3年。 | 3辆 |  |
| 20 | 不锈钢污衣车 | 圆形 | 1、规格：约直径550\*高820MM  2、采用优质sus304不锈钢管经折弯焊接而成  3、不锈钢管厚1.2MM，配蓝色尼龙防水污物袋，污物袋四边配魔术贴方便将污物袋固定在车体上。  4、脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。  5. 质量保证期：3年。 | 5辆 |  |
| 21 | 不锈钢平板车 |  | 1：规格：900\*600\*900MM  2：活动推手，不用时可收回把手，节约存放空间  3：材质：使用优质不锈钢板材，材料厚度1.5MM，承重台面加12MM木板，底下加加强筋。  4：配5寸万向承重脚轮，可承受250KG重物运输。  5. 质量保证期：3年。 | 3辆 |  |
| 22 | 不锈钢治疗车 | 双层下层单抽屉 | 1、规格:约550\*400\*900MM  2、顶层为操作台面，3边5cm高的挡板围栏可有效防止物品掉落。  3、底层设置一个物品搁置平台和抽屉，台面到地的高度45CM.  4、采用优质sus304不锈钢板经折弯焊接而成  5、不锈钢管厚1.2MM，板厚1.0MM  6、脚轮：四个万向静音脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。  7. 质量保证期：3年。 | 2辆 |  |
| 23 | 靠背圆凳 | 带轮 | 1、规格：约L320\*H430-560MM  2、钢镀烙椅脚；椅面为2.5MM厚不锈钢板，凳面底下加4条4MM厚加强筋。凳面带靠背，靠背材质使用易消毒不锈钢材质，形状带弧度，符合人体力学设计。  3、5星脚，配1.5寸万向五金轮；  4、气压杆可控升降。  5. 质量保证期：3年。 | 6辆 |  |
| 24 | 手术圆凳 | 带轮 | 1、规格：约L320\*H430-560MM  2、钢镀烙椅脚；椅面为2.5MM厚不锈钢板，凳面底下加4条4MM厚加强筋。  3、5星脚，配1.5寸万向五金轮；  4、气压杆可控升降。  5. 质量保证期：3年。 | 6辆 |  |

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。