中标清单

项目名称：校园文化建设外墙漆及绿化硬化项目

项目编号：HNJY2019-25-1

中标单位：海南海口建筑集团有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 厂家、品牌型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 |
| 1 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙2.腻子种类:油漆涂刷修补乳胶漆3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 墙面 一底二面 | 4100 | m2 | 66 | 270600 |
| 2 | 外脚手架 | 1.外脚手架 15m以内 双排 | 4100 | m2 | 21 | 86100 |
| 3 | 栽植乔木--红花继木 | 1.种类：红花继木2.支撑：三脚桩3.绕草帘：3m4.养护期:3个月 | 12 | 株 | 72 | 864 |
| 4 | 栽植乔木--三角梅 | 1.种类：三角梅2.支撑：三脚桩3.绕草帘：3m4.养护期:3个月 | 92 | 株 | 20 | 1840 |
| 5 | 栽植乔木--洋金风 | 1.种类：洋金风2.支撑：三脚桩3.绕草帘：3m4.养护期:3个月 | 90 | 株 | 25 | 2250 |
| 6 | 拆除板房结构岗亭 | 1.拆除板房结构岗亭2.垃圾外运：运距10km | 183.14 | m2 | 15 | 2747.1 |
| 7 | 拆除岗亭基础混凝土 | 1.拆除岗亭基础混凝土2.垃圾外运：运距10km | 14.41 | m3 | 150 | 2161.5 |
| 8 | 拆除岗亭外墙、内墙 | 1.拆除岗亭外墙、内墙2.垃圾外运：运距10km | 28.17 | m3 | 120 | 3380.4 |
| 9 | 墙体拆除 零星砌体 | 1.墙体拆除 零星砌体2.垃圾外运：运距10km | 1.44 | m3 | 120 | 172.8 |
| 10 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除2.垃圾外运：运距10km | 3 | 樘 | 180 | 540 |
| 11 | 平面块料拆除 | 1.楼地面装饰铲除 面砖、陶瓷块料2.垃圾外运：运距10km | 13.07 | m2 | 80 | 1045.6 |
| 12 | 门窗拆除 钢栏杆 | 1.门窗拆除 钢栏杆2.垃圾外运：运距10km | 421.36 | m2 | 42 | 17697.12 |
| 13 | 拆除栏板柱混凝土基础 | 1.拆除栏板柱混凝土基础2.垃圾外运：运距10km | 2.79 | m3 | 150 | 418.5 |
| 14 | 平整场地 | 1.土壤类别：一、二类土2.平整：人工平整 | 183.2 | m2 | 10 | 1832 |
| 15 | 平整场地 | 1.土壤类别：一、二类土2.平整：人机配合平整 | 2029.38 | m2 | 12 | 24352.56 |
| 16 | 砍伐乔木 | 1.树干胸径：直径20cm以内2.砍挖树木3.杂枝外运：运距10km | 5 | 株 | 140 | 700 |
| 17 | 原建筑垃圾清理 | 1.现场建筑垃圾清理2.外运：运距10km | 738.55 | m3 | 60 | 44313 |
| 18 | 平整场地 | 1.场地：平整场地（机械平整90%，人工平整10%）2.夯实密实度：93% | 369.49 | m2 | 32 | 11823.68 |
| 19 | 碎石 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石摊铺 | 369.47 | m2 | 40 | 14778.8 |
| 20 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土2.混凝土强度等级：150厚C25商品混凝土路面 | 369.47 | m2 | 75 | 27710.25 |
| 21 | 块料面层--烧面黄锈石45度铺 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：预拌砌筑砂浆(干拌) M7.52.面层材料品种、规格、颜色：300\*300\*30烧面黄锈石45度铺 | 151.97 | m2 | 185 | 28114.45 |
| 22 | 块料面层--机切面海南黑压边 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：预拌砌筑砂浆(干拌) M7.52.面层材料品种、规格、颜色：300\*600\*30mm机切面海南黑压边 | 34.17 | m2 | 180 | 6150.6 |
| 23 | 块料面层--机切面海南黑压边 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：预拌砌筑砂浆(干拌) M7.52.面层材料品种、规格、颜色：200\*200\*30厚机切面海南黑压边 | 13.84 | m2 | 180 | 2491.2 |
| 24 | 块料面层--白麻花岗岩压边 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：预拌砌筑砂浆(干拌) M7.52.面层材料品种、规格、颜色：300\*150\*30厚白麻花岗岩压边 | 7.68 | m2 | 200 | 1536 |
| 25 | 块料面层--烧面红锈石 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：预拌砌筑砂浆(干拌) M7.52.面层材料品种、规格、颜色：300\*300\*30厚烧面红锈石 | 15.52 | m2 | 200 | 3104 |
| 26 | 块料面层--烧面黄锈石 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：预拌砌筑砂浆(干拌) M7.52.面层材料品种、规格、颜色：300\*300\*30厚烧面黄锈石 | 34.08 | m2 | 185 | 6304.8 |
| 27 | 石材磨边、抛光、开槽 大圆边、大斜边 | 1.石材磨边、抛光、开槽 大圆边、大斜边 | 104.3 | m | 65 | 6779.5 |
| 28 | 平整场地 | 1.场地：平整场地（机械平整90%，人工平整10%）2.夯实密实度：93% | 638.85 | m2 | 10 | 6388.5 |
| 29 | 碎石 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石摊铺 | 638.87 | m2 | 40 | 25554.8 |
| 30 | 水泥混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土2.混凝土强度等级：200厚C25商品混凝土路面 | 638.85 | m2 | 115 | 73467.75 |
| 31 | 安砌侧(平、缘）石--海南黑花岗岩 | 1.材料品种、规格：海南黑花岗岩2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚混凝土垫层 150厚砼路缘石 | 363.62 | m | 60 | 21817.2 |
| 32 | 变形缝 | 1.类别：嵌填缝 2.嵌填缝 油浸麻丝 平面3.嵌填缝 建筑油膏 平面 | 40 | m | 35 | 1400 |
| 33 | 回填方 | 1.推土机推土2.种植土回填30cm计 外购3.人工机械配合整平 | 590.99 | m3 | 53 | 31322.47 |
| 34 | 栽植乔木--美丽异木棉 | 1.种类：美丽异木棉2.规格：胸径10-12自然高350-400冠幅3.土球：80cm4.支撑：三脚桩5.绕草帘：3m6.养护期:3个月 | 5 | 株 | 680 | 3400 |
| 35 | 栽植乔木--小叶榄仁 | 1.种类：小叶榄仁2.规格：胸径12-15自然高350-400冠幅3.土球：80cm4.支撑：三脚桩5.绕草帘：3m6.养护期:3个月 | 14 | 株 | 800 | 11200 |
| 36 | 栽植乔木--鸡蛋花 | 1.种类：鸡蛋花2.规格：自然高150-200冠幅3.土球：50cm4.支撑：三脚桩5.绕草帘：1m6.养护期:3个月 | 6 | 株 | 450 | 2700 |
| 37 | 栽植乔木--凤凰木 | 1.种类：凤凰木2.规格：胸径20-25自然高450-500冠幅3.土球：80cm4.支撑：三脚桩5.绕草帘：3m6.养护期:3个月 | 2 | 株 | 2100 | 4200 |
| 38 | 栽植乔木--红花风铃木 | 1.种类：红花风铃木2.规格：胸径10-12自然高350-400冠幅3.土球：80cm4.支撑：三脚桩5.绕草帘：3m6.养护期:3个月 | 18 | 株 | 700 | 12600 |
| 39 | 栽植乔木--散尾葵 | 1.种类：散尾葵2.规格：自然高150-200cm 冠幅3.土球：70cm4.养护期:3个月 | 8 | 株 | 280 | 2240 |
| 40 | 栽植乔木--三角梅 | 1.种类：三角梅2.规格：自然高150-200cm 冠幅3.土球：40cm4.养护期:3个月 | 12 | 株 | 160 | 1920 |
| 41 | 栽植乔木--小叶紫薇 | 1.种类：小叶紫薇2.规格：自然高100-150cm 冠幅80cm3.土球：50cm4.养护期:3个月 | 12 | 株 | 180 | 2160 |
| 42 | 栽植乔木--大红花 | 1.种类：大红花2.规格：自然高80-100cm 冠幅60-80cm3.土球：40cm4.养护期:3个月 | 12 | 株 | 130 | 1560 |
| 43 | 栽植乔木--黄金榕 | 1.种类：黄金榕2.规格：自然高80-100cm 冠幅60-80cm3.土球：40cm4.养护期:3个月 | 4 | 株 | 160 | 640 |
| 44 | 栽植色带--花叶假连翘 | 1.种类：花叶假连翘2.规格：自然高30-40cm 冠幅20-30cm3.种植密度：25株/m24.养护期:3个月 | 55.2 | m2 | 80 | 4416 |
| 45 | 栽植色带--蜘蛛百合 | 1.种类：蜘蛛百合2.规格：自然高30-40cm 冠幅20-30cm3.种植密度：36株/m24.养护期:3个月 | 18 | m2 | 75 | 1350 |
| 46 | 栽植色带--花叶良姜 | 1.种类：花叶良姜2.规格：自然高30-40cm 冠幅20-30cm3.种植密度：25株/m24.养护期:3个月 | 42 | m2 | 80 | 3360 |
| 47 | 栽植色带--三角梅 | 1.种类：三角梅2.规格：自然高30-40cm 冠幅20-30cm3.种植密度：25株/m24.养护期:3个月 | 345.5 | m2 | 80 | 27640 |
| 48 | 栽植色带--黄金榕 | 1.种类：黄金榕2.规格：自然高30-40cm 冠幅20-30cm3.种植密度：25株/m24.养护期:3个月 | 149 | m2 | 70 | 10430 |
| 49 | 栽植色带--大叶龙船花 | 1.种类：大叶龙船花2.规格：自然高30-40cm 冠幅20-30cm3.种植密度：25株/m24.养护期:3个月 | 129 | m2 | 85 | 10965 |
| 50 | 栽植色带--黄金梅 | 1.种类：黄金梅2.规格：自然高30-40cm 冠幅20-30cm3.种植密度：25株/m24.养护期:3个月 | 46.3 | m2 | 85 | 3935.5 |
| 51 | 栽植色带--红继木 | 1.种类：红继木2.规格：自然高30-40cm 冠幅20-30cm3.种植密度：25株/m24.养护期:3个月 | 164.3 | m2 | 90 | 14787 |
| 52 | 栽植色带--小叶龙船花 | 1.种类：小叶龙船花2.规格：自然高20-30cm 冠幅15-20cm3.种植密度：49株/m24.养护期:3个月 | 34.6 | m2 | 70 | 2422 |
| 53 | 栽植色带--变叶木 | 1.种类：变叶木2.规格：自然高30-40cm 冠幅20-30cm3.种植密度：25株/m24.养护期:3个月 | 14 | m2 | 88 | 1232 |
| 54 | 栽植色带--红鸟蕉 | 1.种类：红鸟蕉2.规格：自然高30-40cm 冠幅20-30cm3.种植密度：36株/m24.养护期:3个月 | 128 | m2 | 66 | 8448 |
| 55 | 铺种草皮--台湾草 | 1.草皮种类：台湾草2.铺种方式：满铺3.养护期：3个月 | 844.07 | m2 | 26 | 21945.82 |
| 56 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类土 | 11.09 | m3 | 68 | 754.12 |
| 57 | 塑料管--DN40给水管 | 1.材质、规格：DN40塑料给水管 1.0pa2.连接形式：粘接 | 126 | m | 18 | 2268 |
| 58 | 塑料管--DN32给水管 | 1.材质、规格：DN32塑料给水管 1.0pa2.连接形式：粘接 | 127.6 | m | 14 | 1786.4 |
| 59 | 钢管 | 1.名称、规格：钢管(焊接) 40mm2.敷设方式：室外埋地 | 19.5 | m | 52 | 1014 |
| 60 | 塑料阀门 | 1.规格：塑料阀门DN202.连接形式：熔接 | 7 | 个 | 45 | 315 |
| 61 | 电缆井设置 砖砌井 矩形 | 1.砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑水泥砖 | 1.2 | m3 | 820 | 984 |
| 62 | 脚手架工程 |  | 1 | 项 |  | 7650 |
| 63 | 模板工程 |  | 1 | 项 |  | 7500 |
| 64 | 垂直运输工程 |  | 1 | 项 |  | 7800 |
| 65 | 建筑物超高增加费 |  | 1 | 项 |  | 5100 |
| 66 | 施工排水、降水 |  | 1 | 项 |  | 6918.58 |
| 大写：玖拾贰万伍仟肆佰元整  | 小写：925，400.00元 |
| 交货期：合同签订后30天内。 |
|  |  |  |  |  |  |  |