|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | P2高标清摄录一体机 | **品牌：松下**  **型号：AJ-PX298MC**  **投标文件完全响应技术参数：**  14Bit处理专业级P2（高/标清）手持摄录一体机；  每套摄像机标准配置：1台摄像机主机，1个交流适配器/充电器，1个原装电池（5400mAH），1个无线遥控器，麦克风支架，肩带，1套驱动软件CD-ROM；采用P2卡半导体记录介质高清/标清记录手持摄录一体机。成像单元：1920\*1080像素逐行扫描，16:9/4:3切换，采用U.T.L超亮度技术。  支持1080/50i,1080/60i,1080P/720P,576/50i，480/60i，1080/24P，1080/25P等高清/标清记录格式。支持本机高清格式下变换标清功能。14bitA/D转换，20Bit内部DSP数字图像处理，4：2：2采样，帧内视频压缩。具有10Bit量化记录，基于H.264标准的AVC-Intra高清编码方式。  记录格式：AVC-Intra/DVCPROHD/DVCPRO50/DVCPRO25/DV。视频码流：100Mbit/s ,50Mbit/s,25Mbit/s；采用高清镜头，22倍光学变焦、广角28mm,内置光学防抖系统 。内置HD-SDI接口输出，3.5英寸92.1万像素高清彩色液晶屏，0.45英寸122万像素高清彩色寻像器。拍摄方式：隔行/逐行拍摄，可变帧频快/慢动作拍摄.预记录拍摄功能，支持6种场景模式拍摄功能。具有DSR动态范围扩展。支持记录介质：P2卡。(五年保修） | 产地：中国  制造厂商：  松下电器(中国)有限公司 | **3** | **套** | **￥40,000** | **￥120,000** |
| 2 | 三脚架 | **品牌：利拍**  **型号：TH-650**  **投标文件完全响应技术参数：**  快拆式固定板 .底座（爪球）：φ65mm .承重范围：5kg .重量：3.2kg .最大高度：1500mm .最小高度：750mm .级数：三级；规格 .液压阻尼系统采用φ65mm的爪式球碗，便于水平调整 .采用三级圆形双管脚架,拍摄时能抗弯曲和拉伸 摄像机固定采用快拆式固定板，标配专用便携软包。 | 产地：中国  制造厂商：  苏州新鸿飞电子设备有限公司 | **3** | **个** | **￥1,600** | **￥4,800** |
| 3 | 软包 | **品牌：高清**  **型号：S-6001**  **投标文件完全响应技术参数：**  摄像机专用软包 | 产地：中国  制造厂商：杭州高清科技有限公司 | **3** | **个** | **￥500** | **￥1,500** |
| 4 | 防雨罩 | 品牌：高清  型号：HD RB01  **投标文件完全响应技术参数：**  摄像机专用防雨罩 | 产地：中国  制造厂商：杭州高清科技有限公司 | **3** | **个** | **￥700** | **￥2,100** |
| 5 | 电池 | **品牌：视威**  **型号：S-8D62**  **投标文件完全响应技术参数：**  智慧型锂离子电池，无记忆效应,多重保护电路设计  电压 7.2 V，容 量 47.5Wh | 产地：中国  制造厂商：南京视威电子科技股份有限公司 | **3** | **个** | **￥800** | **￥2,400** |
| 6 | 新闻灯 | **品牌：集利**  **型号：PL-68**  **投标文件完全响应技术参数：**  色温：5600K/3200K可选；  照度：约400Lux（1米）；  灯体颜色及材质：黑色，铝合金；  灯体尺寸：L103mm×W62mm×H93mm；  重量：380g；功耗：4.7W～5.7W；  调光范围：5%～100% | 产地：中国  制造厂商：  珠海市集利发展有限公司 | **3** | **个** | **￥2,000** | **￥6,000** |
| 7 | P2卡 | **品牌：松下**  **型号：AJ-P2E060FMC**  **投标文件完全响应技术参数：**  P2卡60GB 半导体存储卡标准PCMCIA接口；  可记录240分钟DVCPRO素材 对温度、湿度环境变化的适应能力强 稳定性高，抗振动。 | 产地：中国  制造厂商：  松下电器(中国)有限公司 | **6** | **张** | **￥3,400** | **￥20,400** |
| 8 | 高清、超高清非线性编辑 | **品牌：雷特**  **型号：EDIUS 2**  **投标文件完全响应技术参数：**  CPU：i7 六核3.7GHZ），  内存：DDR4 16G，  显卡：GTX 1050 4G ，  系统硬盘：SSD 240G，  素材硬盘：SATA 4T\*4 Raid5 AS级，  光驱：DVD刻录机，  液晶:优派28寸4k液晶屏，Win 10 64位专业版系统，  音箱；  软件：EDIUS 9 WG 4K编辑软件，雷特小篆图文制作模块、雷特小篆唱词制作模块 | 产地：中国  制造厂商：  北京雷特世创科技有限公司 | **1** | **套** | **￥56,000** | **￥56,000** |
| 9 | 照相机 | **品牌：佳能**  **型号：5D4套机**  **投标文件完全响应技术参数：**  全画幅相机，总像素 3170万像素；  CMOS传感器,支持全像素双核CMOS AF，传感器尺寸 36×24mm；画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1；  影像处理系统 DIGIC 6+图像处理器；  最大分辨率 5760×3840 ；可更换镜头，镜头卡口；自动对焦,手动对焦,单点对焦,触屏选择对焦,人工智能自动对焦; 对焦系统 对焦辅助方式 通过EOS专用外接闪光灯发出；  屏幕参数：液晶屏尺寸 3.2英寸，液晶屏像素 162万，触摸屏,LCD显示屏 亮度调节 （含24-105标准镜一个、E6N电池一个、600闪光灯一个、软包一个、UV镜一个、128GSD 170MB/S存储卡一张、脚架一个） | 产地：中国  制造厂商：  北京盛嘉菲数码科技有限公司 | **1** | **套** | **￥29,000** | **￥29,000** |
| 10 | 广角镜头 | **品牌：佳能**  **型号：16-35/2.8III**  **投标文件完全响应技术参数：**  单反 广角镜头；  镜头类型 变焦；  镜头卡口 EF卡口；  滤镜尺寸 82mm；  最大光圈 F2.8；  焦距范围 16-35mm；  镜头直径 88.5mm；  镜头长度 127.5mm；  镜头重量 790g；  质保时间 1年 | 产地：中国  制造厂商：  北京盛嘉菲数码科技有限公司 | **1** | **个** | **￥14,000** | **￥14,000** |
| 11 | 长焦镜头 | **品牌：佳能**  **型号：70-200/2.8 IS II**  **投标文件完全响应技术参数：**  镜头定位：135mm全画幅镜头；  镜头用途：中长焦镜头；  镜头结构：19组23片；  镜头卡口：EF卡口；  对焦方式：全时手动对焦；  最近对焦距离：1.2m；  最大光圈：F2.8；  最小光圈：F32  焦距范围 70-200mm；  等效焦距 112-320mm；  全画幅：34-12度；  光学防抖 | 产地：中国  制造厂商：  北京盛嘉菲数码科技有限公司 | **1** | **个** | **￥13,000** | **￥13,000** |
| 12 | ★虚拟演播室 | **品牌：上洋**  **型号：Vision Magic**  **投标文件完全响应技术参数：**  内存：16GB DDR4；  显卡：GeForce GTX1060（6G）  机箱：使用后面板接口的工业级机箱（后面板方式的视音频接口的稳定性与安全性均优于外挂式的接口箱）；  鼠标、键盘、光驱等均需配备完善。场景中物件纹理都可替换为本地视频、图片、PPT、摄像机信号、IVGA信号和网络信号等；  支持USB摄像头信号的接入，可在虚拟场景中播放或全屏播放并可做抠像处理支持对摄像机、USB视频、本地视频、IVGA、NET等类型信号的校色，包括CSV调整、颜色平衡及颜色色阶等参数调整；  可实现动态跟踪和动态遮挡效果，可使拍摄的前景中被遮挡的蓝色（或绿色）区域不做抠像处理，前景物体运动过程中遮挡依然有效，被遮挡的蓝色（或绿色）区域不被抠像；  支持基于机械传感的机器人摇臂跟踪,可实现摇臂的推，拉，摇，移，跟踪无滑步，图像平滑连续、无抖动；产品支持.bvh动捕系统实时数据接入；  可将场景、前景动画、图文等元素混合编单并通过快捷键控制叠加、混合或互斥播出；  可实现一键快速抠像，通过一键抠像可将水瓶、发丝等物体从背景中分离出来，被抠像物体边缘连续完整、无杂色。具有多次取色抠像、边缘处理和抑色等功能；产品提供大播单功能，可将节目制作中涉及到的所有操作编入播单，单人用翻页笔控制播单即可完成节目录制，无需其他人员配合，通过手势识别功能主持人可控制播出单播出，无需其他人员配合内置特技切换台功能，提供多种切换特技模板。内置切换台可实现10路以上视频源信号以及36个虚拟摄像机信号之间的实时切换。对摄像机信号、PPT信号、IVGA、本地素材、网络信号、USB视频信号和手机信号等可一键输出；具有节目制作向导功能，如新闻、点评等类型节目，用户使用非常便捷；具有定格动画制作系统，具备图像编辑、配音、字幕等功能，可同时支持PAL、NTSC、720/50P、720/59.94P、720/60P、1080/50i、1080/59.94i、1080/60i、1080/23.98P、1080/24P、1080/25P、1080/29.97P、1080/30P、1080/50P、1080/59.94P、1080/60P等多种制式视频信号的输入，并可对其抠像以及在场景中播放。  ★提供场景编辑软件，可对三维场景中的模型物件单独赋予不同的纹理贴图，并可做隐藏、运动特技（如位移、旋转和缩放等）、遮挡、替换、添加等操作；可在场景中创建三维文字和物件，实现物体按轨迹实时运动；支持3DS、FBX、OBJ和X等格式的场景文件及前景动画的导入（需提供广电总局计量检测中心出具的检测报告和软件著作权证书） ★内置软件色键器和三路硬件色键器，可同时分别对摄像机信号和本地视频等10路以上信号进行抠像处理，每路信号可独立设置色键参数。抠像效果人物边缘无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿；人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾。（需提供广电总局计量检测中心出具的检测报告） | 产地：中国  制造厂商：  中广上洋科技股份有限公司 | **1** | **套** | **￥173,000** | **￥173,000** |