# 第三章 用户需求书

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 项目 | 技术参数 | 数量（批） | 备注 |
| 二至六楼 | 电热水器40升 | 能效等级:2级加热温度（℃）:30-75℃加热体材质:英格莱800不锈钢镁棒材质:超大镁棒内胆材质:搪瓷最大容积（L），40L加热功率（w），1500W安全方面:防电墙质保：8年免费包修 | 154 | 　 |
| 五、六楼 | 电磁炉 | 最小&最大功率，120W-2100W。面板材质，微晶面板。面板样式，整版触控。火力档位，10档。操作方式，触摸。过热保护，支持。防刮耐磨，抗酸碱 | 14 | 　 |
| 五、六楼 | 电饭锅 | 内胆类别，聚能釜。预约功能，支持。容量（L），4L。额定功率(W)，860W。配置蒸笼，饭勺架，饭勺。1.8不粘内胆，发热盘加热，电脑式控制 | 14 | 　 |
| 五、六楼 | 吸油烟机 | 1. 烟机类别，近吸式。

②900mm大尺寸。③排风量(m3/min)，15④能效等级，2级节能⑤面板材质，钢化玻璃。⑥电机输入功率（W），180。⑦照明方式，方形LED 。⑧噪音：69dB（A）；50dB。⑨控制方式，琴键开关。 | 14　 | 　 |
| 五、六楼 | 电冰箱 | 制冷方式，风冷。除霜模式，智能除霜。总容积(升)，190升。能效等级，2级节能。耗电量(KWh/24h)，0.69。DEO净味杀菌，电子控温。运转音dB(A)，38。 | 14 | 　 |
| 二至六楼 | 大1P空调 | ①节能、环境标准认证情况:节能、环境标准认证；②匹数:大1P；③能效:国家新2级节能；冷媒R410④冷暖型或单冷型:单冷型；⑤定频或变频:定频；⑥功率:756W；⑦详细配置（含原配铜管长度）:原厂配3米铜管，内机，主机，配遥控器；⑧其它:无；⑨保修情况:整机包修6年 | 168 | 　 |
| 五、六楼 | 房间电视 | 屏幕尺寸，43英寸；屏幕分辨率：1920\*1080；屏幕比例 16:9宽屏 ；能效等级，2级节能； 功能分类： 智能电视； 产品分类： LED； 面板类型： 其他：配备底座，可壁挂；最佳观看距离： 2.6～3.0米； 背光灯类型 LED背光； 安卓系统， 流媒体播放，USB媒体播放，智能背光调节，响应时间 6-8ms；屏幕亮度：400cd/m2以下，水平视角 176度， 垂直视角 176度， 运动图像处理/刷屏率 60Hz； 扫描方式： 逐行扫描；扬声器数 | 60 | 　 |