采购需求

**一、采购对象需实现的功能或者目标**

本项目的采购应当有助于，实现国家的经济和社会发展政策目标，支持本国产品采购，促进中小企业发展，优先采购节能环保产品，扶持监狱企业和残疾人福利性单位等。本项目的采购需求要符合国家法律法规规定，执行国家相关标准、行业标准、地方标准等规范。

**二、满足项目需要的技术、服务、安全等要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目名称** | **参考规格型号和配置技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 网络传输链路及运输服务  （一年） | 定制技术服务；2018年已建成的每所学校20M宽带专线接入服务及日常运维服务，平台管理一点 | 条 | 47 |
| 2 | 网络传输链路及运输服务  （一年） | 定制技术服务；本次拟建设的每所学校20M宽带专线接入服务及日常运维服务，平台管理一点 | 条 | 20 |
| 3 | 紧急报警柱 | 一键式紧急报警柱一体机 （备注：可在配置流程更换标配球机，标配球机参数200万7寸红外，支持采用H.265、H.264视频编码标准)； 一键报警，200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持公网传输ehome； 支持双网口,内置8口交换机； IP65 尺寸(mm)：400（W）\*400（D）\*4500（H） | 台 | 20 |
| 4 | 可视对讲系统 | 可视对讲系统平台通道扩展 | 路 | 20 |
| 5 | 基础管理平台 | 基础管理平台通道扩展 | 路 | 20 |
| 6 | 西部数据企业级硬盘 | 3.5英寸 6000G 7200 128M SATA3 6Gb/S | 个 | 10 |
| 7 | 电源线 | 安防专用线，无氧纯 | 米 | 1200 |
| 8 | 网络信号线 | 安防专用线，无氧纯 | 米 | 1200 |
| 9 | 设备箱 | 监控视频专用 | 个 | 20 |
| 10 | PVC线管 | PVC25线管 | 米 | 600 |
| 11 | PVC线管直通 | PVC25直通头 | 个 | 140 |
| 12 | PVC线管弯头 | PVC25线管弯头 | 个 | 300 |
| 13 | PVC线管管卡 | PVC25线管管卡 | 个 | 400 |
| 14 | 报警柱地笼 | 0.38m\*0.38m\*0.75m | 个 | 20 |
| 15 | 挖方 | 挖土0.5m\*0.5m\*1.0m与复原 | 个 | 20 |
| 16 | 路面挖沟 | 挖沟、割路面与复原 | 米 | 510 |
| 17 | 系统集成 | 设备安装与平台互联调试 | 点 | 20 |

特别说明：

1、以上采购清单中所列明的规格或技术要求，涉及的供应商或产品并非特定供应商或是特定产品，而是参照或相当于这些供应商或产品的技术标准和要求。

2、以上采购清单中所列明的技术参数并非固定值，而是相当于或者优于该技术参数。

**三、采购对象实施的时间和地点**

1. 交付时间：合同签订生效之日起60天内
2. 付款方式：签订合同时双方另行约定

（三）交付地点：采购人指定地点

**四、采购对象的验收标准**

本项目由采购人自行组织验收。

（一）完整细化编制验收方案。采购人根据项目特点编制验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。

（二）本项目可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考材料。

（三）严格按照采购合同展开履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件相挂钩，履约验收的各项资料应当由采购人存档备查。

（四）严格落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金，退还履约保证金，验收不合格的，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》，供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人及时报告本级政府财政部门。