**第五部分 用户需求书**

**一、采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购货物名称** | **参考规格及技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、宿舍用品** |  |  |  |
| **1** | 西式床 | 1.材料：框架用橡胶木实木指接板制作；床板用实木多层夹板；2.油漆：用环保油漆；3.工艺：三底两面工艺；4.五金配件：优质五金配件；5.规格：1200mm\*2000mm\*300mm | 张 | 144 |  |
| **2** | 床垫 | 1. 材质：弹簧床垫2.规格：宽度1200mm

3.工艺：经特殊处理工艺弹簧、平行网加双层PK棉、优质棉布面料。 | 张 | 144 |  |
| **3** | 床头柜 | 1.材料：框架用橡胶木实木指接板制作；抽屉板用实木多层夹板；2.油漆：用环保油漆；3.工艺：三底两面工艺；4.五金配件：优质五金配件；5.规格：500mm\*400mm\*500mm | 个 | 72 | 开评标现场提供样品 |
| **4** | 衣柜 | 1.材料：框架用橡胶木实木指接板制作；背板用实木多层夹板；2.油漆：用环保油漆；3.工艺：三底两面工艺；4.五金配件：优质五金配件；5.规格：900\*600\*1800 | 个 | 72 |  |
| **5** | 台灯 | 1.材质：手工棉麻布艺灯罩，多层布料，采用环保树脂灯帽，精选优质加粗五金支架，圆形平稳底座，底部PVC防滑垫，铜线电缆2.模式：可调节三色节能模式3.灯泡：E27白炽灯、节能灯、LED灯泡 | 盏 | 72 |  |
| **6** | 台式电脑 | 1. 产品类型: 商用分体台式电脑；2.显示器：19.5寸LED显示器，分辨率1600x900（16：9），亮度不低于250，对比度不低于600:1，响应时间5ms，VGA接口；3.CPU：四核处理器，主频≥3.8GHz；4.主板：B400系列或以上芯片组；5.内存：≥4G内存,支持DDR4 2666MHz，2个内存插槽；6.硬盘：≥1000G SATA3 硬盘,支持双硬盘；7.显卡：集显；8.网卡：集成10/100/1000M以太网卡；9.声卡：集成HD Audio；10.键盘鼠标：抗菌防水键盘，1000DPI光电鼠标；★11.接口：8个USB接口（前置4个USB 3.1 Gen1接口） 、1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个非转接VGA接口）;12.机箱：标准MATX立式机箱，机箱不大于16L，顶置电源开关键，方便使用；★13.电源：≤ 210W节能电源；14.操作系统：支持Windows 7操作系统；15.USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；

16.售后服务：本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：三年有限质保。 | 套 | 2 |  |
| **7** | 笔记本电脑 | 1.机型：商用大客户笔记本电脑；2.显示器 ：14” LED 全高清背光防眩光显示屏，分辨率≥1920x1080;屏幕可开合180°；3.CPU：双核处理器;主频≥2.3GHz，3MB缓存；4.内存 ：≥4GB DDR4 2133MHz；5.硬盘：≥ 500GB 7200转 SATA HDD；6.显卡：≥2GB 独立显卡；7.光驱：无；8.无线通信：802.11ac无线网卡及蓝牙4.0；9.定位设备：具有多点触控板；10.摄像头：720P高清摄像头；★11.接口：≥3\*USB接口（其中至少1个TYPE-C），VGA和HDMI接口，RJ45， 麦克风&耳机组合接口，多合一读卡器；12.重量：≤1.7Kg（含电池）；13.操作系统：原厂预装正版Windows 10 中文操作系统；14.售后服务：原厂一年保修（节假日不休）。 | 台 | 1 |  |
| **8** | 电视机 | 1. 产品定位：LED电视，智能电视，超高清电视；2.屏幕尺寸：50英寸；3.分辨率：4K（3840\*2160）；4.屏幕比例：16:9；5.背光源：LED；6.推荐观看距离：5.0米以上；7.能效等级：3级能效；8.音效模式：标准，电影，音乐，剧场；9.硬件配置；10.ROM： 4GB；11.内容平台：优酷视频；12.智能互联：人工智能；13.电源性能 220V；14.售后服务：整机1年，主要部件3年；

★15.提供本产品厂家的生产许可证（加盖厂家公章）； ★16.提供本产品厂家的售后服务承若函（加盖厂家公章）。 | 台 | 72 |  |
| **9** | 壁挂式空调 | 1. 空调类型：壁挂式空调；2.冷暖类型：单冷型；3.变频/定频：定频；4.空调匹数：1.5P；5.适用面积：15-22㎡；6.能效比：3.31；7.能效等级：三级能效；8.制冷剂：R410A；9.制冷量：3550W；10.制冷功率：1072W；11.制冷电流：4.9A；12.循环风量：700m3/h；13.室内机噪音：高风37/强力41dB；14.室外机噪音：50dB；15.是否静音：是；16.除霜功能：自动除霜；17.电辅加热：不支持；18.电源性能：220V/50Hz；19.室内机尺寸：865×190×300mm；20.室外机尺寸：830×285×545mm；21.室内机质量：10kg；22.室外机质量：29kg；23.其他性能：强力，独立除湿，聪明风，PMV智能舒适；24.售后服务：6年。

★25.提供相关检测部门出具的检测报告（加盖厂家公章）；★26.提供本产品厂家的生产许可证（加盖厂家公章）； ★27.提供本产品厂家的售后服务承若函（加盖厂家公章）。注：含安装及打孔。 | 台 | 72 |  |
| **10** | 热水器 | 1. 安装方式：横式；2.控制方式：智能控制；3.加热方式：既热式；4.容积（升）：40；5.产品容量：40L-80L；6.水温调节：75℃；7.能效等级：2级；8.额定电压：220V/50Hz；9.额定功率：2000W；10.内胆材质：搪瓷；11.产品尺寸：682\*370\*407mm；12.产品重量：17kg；13.售后服务：全国联保，享受三包服务，整机1年，主要部件3年。

★14.提供本产品厂家的生产许可证（加盖厂家公章）； ★15.提供本产品厂家的售后服务承若函（加盖厂家公章）。注： 含安装及辅材配件。 | 台 | 72 |  |
| **11** | 电冰箱 | 1. 产品类别：双开门；2.总容积：165L；3.冷藏室容积：117L；4.冷冻室容积：48L；5.温控方式：机械温控；6.制冷方式：直冷；7.冷冻能力：1.5kg/12h；8.能效等级：3级；9.额定耗电量：0.5度/天；10.噪声值：38db；11.制冷剂：R600a；12.压缩机：定频；13.电源性能：220V/50Hz；14.外形设计：钣金面板；15.外形尺寸：572×495×1407mm；16.产品重量：42kg；17.其他功能：压花铝板蒸发器；18.售后服务：全国联保，享受三包服务，整机1年，主要部件3年。

★19.提供本产品厂家的环境管理体系认证证书（加盖厂家公章）； ★20.提供本产品厂家的质量管理体系认证证书（加盖厂家公章）； ★21.提供本产品厂家的生产许可证； ★22.提供本产品厂家的售后服务承若函（加盖厂家公章）。 | 台 | 12 |  |
| **12** | 洗衣机 | 1. 产品类别：全自动波轮洗衣机；2.内筒材质：不锈钢；3.能效等级：3级；4.耗电量：0.085千瓦/小时；5.洗涤容量：6.5kg；6.脱水容量：6.5kg；7.洗净比：0.8；8.功能性：智能感知，智能模糊控制，持有搓板筯内筒；9.电源性能：220V/50Hz；10.产品尺寸：500×520×902mm；11.质保情况：整机1年，主要部件3年。

★12.提供本产品厂家的生产许可证（加盖厂家公章）； ★13.提供本产品厂家的售后服务承若函（加盖厂家公章）。 | 台 | 12 |  |
| **13** | 写字台 | 1、贴面材料：采用优质木皮饰面，厚度≥0.4mm；2、封边用材：木皮或与贴面相同的优质木皮木材；3、基材：采用环保中密度板和三聚氰胺板材,优质绿色环保产品,符合GB/T11718-2009标准。4、油漆：面漆采用环保漆, 符合GB 18581-2009标准，苯含量≤0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%；5、五金配件：优质的锁具，路轨，连接件等；6、规格：1200mm\*600mm\*760mm。 | 张 | 72 |  |
| **14** | 椅子 | 1、材料：采用木框架，厚度≥0.4mm；2、基材：实木颗粒板板椅面,优质绿色环保产品，符合GB/T11718-2009标准。坐垫高度43CM，坐垫44\*38，椅背高度90CM，主框架木料厚度：2.5CM；3、油漆：面漆采用环保漆,和国内名牌油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量≤0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%。 | 张 | 144 | 开评标现场提供样品 |
| **15** | 窗帘 | 1.材质:采用昵绒麻面料，中间织有遮光黑丝，厚实垂直；2.遮光度:中高。 | 个 | 72 |  |
| **16** | 沙门纱窗 | 1.纱网:聚酯纤维纱网，复合环保水性树脂涂层，20目加密网孔设计；2.接口方式:对开磁条，单开推拉；3.开启方式:左右拉，上下拉，对拉；4.性能:防蚊虫、防水防尘、透光、透气、防油易清洁。 | 个 | 72 |  |
| **17** | 三脚架 | 1.材质:304不锈钢；2.表面处理:镜面抛光；3.安装方式:打孔或免打孔双用；4.特性:加厚耐腐防锈。 | 个 | 72 |  |
| **18** | 镜子 | 1.材质：玻璃；2.工艺：磨边；3.尺寸：60cm\*80cm。 | 个 | 72 |  |
| **19** | 毛巾架 | 1.材质：304不锈钢；2.表面工艺：抛光工艺；3.安装方式：免打孔及打孔皆可。 | 个 | 72 |  |
| **20** | 浴巾 | 1.材质:纯棉；2.颜色:白色；3.规格:140\*70-200\*100cm；4.包装:环保易包装；5.洗涤方式:最高40度水温，不可漂白；6.产品等级:检验合格；7.商品指数:厚、柔软、吸水好。 | 条 | 288 |  |
| **21** | 毛巾 | 1.材质:纯棉；2.颜色:白色；3.规格:30\*60-40\*80cm；4.包装:环保易包装；5.洗涤方式:最高40度水温，不可漂白；6.产品等级:检验合格；7.商品指数:厚、柔软、吸水好。 | 条 | 288 |  |
| **22** | 被子 | 材质：棉质 | 张 | 360 |  |
| **23** | 垫被 | 材质：棉质 | 张 | 360 |  |
| **24** | 枕头 | 材质：棉花质 | 个 | 720 |  |
| **25** | 被套 | 材质：纯白色棉质 | 张 | 360 |  |
| **26** | 床单 | 材质：纯白色棉质 | 张 | 360 |  |
| **27** | 枕套 | 材质：纯白色棉质 | 个 | 720 |  |
| **28** | 茶杯托盘 | 材质：塑料制品 | 个 | 144 |  |
| **29** | 洗漱杯 | 材质：玻璃制品 | 个 | 288 |  |
| **30** | 洗漱杯托盘 | 材质：塑料制品 | 个 | 144 |  |
| **31** | 纸巾盒 | 材质：塑料制品 | 个 | 144 |  |
| **32** | 纸巾架 | 材质：不锈钢制品 | 个 | 144 |  |
| **33** | 牙具盒 | 材质：塑料制品 | 个 | 144 |  |
| **31** | 香皂盒 | 材质：塑料制品 | 个 | 144 |  |
| **35** | 室内拖鞋 | 1.款式: 一字型；2.帮面材质: EVA；3.中底材质: EVA；4.鞋底厚度: 1.5cm-3.5cm；5.鞋码：36码-43码。 | 双 | 144 |  |
| **36** | 晾衣杆 | 1.材质：304不锈钢；2.承重：≤250kg3.规格：25管；4.尺寸：可选可定制；5.配件：底座两个、安装螺丝四个、堵头两个。 | 个 | 72 |  |
| **37** | 晾衣架 | 1.材质: 不锈钢；2.长度: 42cm； | 个 | 720 |  |
| **38** | 电水壶 | 1.材质：全304不锈钢一体成型，圆润无棱角壶嘴，双层防烫，进口温控器，加热可视灯；2.产品容量：1.5L；3.电压：220V；4.功率：1800W；5.规格：155\*215\*243；6.净重：约0.99KG；7.电线长度：约0.75M。 | 个 | 72 |  |
| **39** | 电吹风 | 1.额定输入：220V～50HZ；2.额定功率：1800W；3.温度档数：三档；4.规格：长240mm,高230mm；5.产品净重：约0.485KG。 | 个 | 72 |  |
| **40** | 垃圾桶 | 1.材质：PP塑料；2.尺寸：220mm\*255mm；3.容量：10L； | 个 | 144 |  |
| **41** | 灭蚊器 | 1.类型：插电式驱蚊器；2.线长：1.2米；3.电压：220V；4.功率：5W；5.工作温度：105°℃士7℃。 | 个 | 72 |  |
| **42** | 水杯 | 1.材质: 瓷（带盖）；2.容量: 400mL-600mL；3.杯子口径：8cm；4.工艺: 釉上彩。 | 个 | 144 |  |
| **43** | 防滑垫 | 1.材质: 混纺；2.尺寸: 60\*90cm ；3.工艺: 机器织造地垫。 | 张 | 72 |  |
| **二、厨房用具** |  |  |  |
|  | **区域** | **一楼仓库** |  |  |  |
| **1** | 米面架 | 规格：1200\*500\*200；采用优质不锈钢304#材质，围撑及支撑腿50\*50、壁厚为1.0mm。格栅38\*25，壁厚为1.0mm，格栅间距60mm。 | 台 | 1 |  |
| **2** | 四层平板货架 | 规格：1200\*500\*1550；采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚为1.0mm，腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 5 |  |
| **3** | 黑白激光多功能一体机 | 1. 内存：256MB；★2.显示屏：5行中英文显示屏；3.预热时间：从电源开启到就绪状态（开机后）：约15秒或更少；4.从睡眠模式：约1.6秒或更少；5.自动输稿器：单面35页（A4）；6.供纸容量：纸盒: 250页(80 g/m² 或 64 g/m²)、多功能托盘: 1页(80 g/m² 或 64 g/m²)7.纸张输出：(面朝下)\*2 约100页(68 g/m²)8.纸张尺寸：A4、B5、A5\*3 、A6\*4 、16K、LTR、LGL、EXEC、STMT、自定义尺寸\*5 等★9.月打印负荷 (A4)： 30000页10.耗材及打印量：墨粉盒051:1700页、大容量墨粉盒051H：4100页、感光鼓051:23000页11.耗电量：最大耗电量：约1180W或更少、睡眠模式耗电量：约0.8W（有线/USB）；★12.能效等级/典型能耗值：1级 /0.99kW·h；13.体积 (W×D×H)（不安装话柄）≤390 x 405 x 375 毫米；14.重量：约12.4kg（不包含墨粉盒和感光鼓）；15.接口：100BASE-TX/10BASE-T/USB1.1全速/USB2.0高速；16.复印速度：28页/分钟 (A4)；17.复印分辨率：300dpi×600dpi（默认速度下）600dpi×600dpi；
2. 首页复印时间：约8.2秒或更少；19.特殊复印功能：双面复印/缩放复印/分套复印/2合1&4合1复印/ID卡复印/护照复印；20.打印速度：28页/分钟 (A4)；21.打印分辨率：600dpi×600dpi；★22.首张打印时间：约5.2秒或更少；23.打印语言：UFR II-LT；★24.特殊打印功能：双面打印\*11/移动打印/Mopria/AirPrint/缩放打印等；25.扫描分辨率：600 dpi x 600 dpi；26.扫描尺寸：最大约216 mm x 356 mm（从自动输稿器）、最大约215.9 mm x 297.0 mm（从稿台）；

27.售后服务： 本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：三年有限质保。 | 套 | 1 |  |
|  | **区域** | **粗加工区** |  |  |  |
| **1** | 四层平板货架 | 规格：1500\*500\*1550；采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚为1.0mm，腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **2** | 灭蝇灯 | 规格：380\*100\*300；双层高压电网，交错式增强杀伤，正反两面透光，铁网间隙8MM，铝合金金属外壳。 | 台 | 3 |  |
| **3** | 收污工作台 | 规格：700\*700\*950；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，下称不锈钢支撑管，带后背，厚度1.0mm，残食入口光滑平整，直径38cm不锈钢腿，不锈钢子弹调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **4** | 单星盆台（带背，大星盆） | 规格：1000\*750\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，槽体1.0mm，槽体下衬25mm不锈钢型材，厚度1.0mm,直径38cm，不锈钢腿，带不锈钢防臭拦渣下水口，不锈钢子弹调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **5** | 双星盆台 | 规格：1500\*750\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，槽体1.0mm，槽体下衬25mm不锈钢型材，厚度1.0mm,直径38cm，不锈钢腿，带不锈钢防臭拦渣下水口，不锈钢子弹调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **6** | 工作台连下一层板 | 规格：1500\*750\*800；上下面采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚为1.0mm,脚腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 1 |  |
|  | **区域** | **冷藏区** |  |  |  |
| **1** | 四门双机双温冰箱（四门雪柜） | 规格：1225\*760\*1940；采用优质不锈钢板材；冰柜内外合体：0.8mm不锈钢板材；加强筋：冷凝管：壁厚为0.75的铜管；隔热材料：侧、后、底、中间灌注优质聚酯胺酯填料。3C认证。冷藏温度：5℃~5℃,220v,0.5kw 、冰柜内外合体，制冷管全部用0.75厚铜管，温度釆用全电脑控制，显示为数字显示温度，制冷剂采用新型环茂烷，环保制冷剂。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件及售后服务承诺函（加盖厂家公章） | 台 | 4 |  |
| **2** | 四层平板货架 | 规格：1500\*500\*1550；采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚为1.0mm，腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 1 |  |
|  | **区域** | **烹饪区** |  |  |  |
| **1** | 四层平板货架 | 规格：1500\*500\*1550；采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚为1.0mm，腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **2** | 双星盆台 | 规格：1500\*600\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，槽体1.0mm，槽体下衬25mm不锈钢型材，厚度1.0mm,直径38cm，不锈钢腿，带不锈钢防臭拦渣下水口，不锈钢子弹调节腿。 | 台 | 2 |  |
| **3** | 平台雪柜 | 规格：1800\*800\*800；压缩机，制冷剂流通管道全为铜管，智能化控制面板，微电子中央处理器精确控温，液晶数字清晰显示温度，柜体一次性聚氨酯整体发泡无接头，自动数显温控，全钢全铜管，全发泡设计。 ★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件及售后服务承诺函（加盖厂家公章）。 | 台 | 3 |  |
| **4** | 单通工作台 | 规格：1800\*800\*800；上下面板采用优质不锈钢304#材质，面板、层板、围板厚1.0mm，高级滑轮，移动轻捷无异响，配不锈钢可调节腿。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 台 | 3 |  |
| **5** | 双层台面立架 | 规格：1800\*350\*800；上下面板采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚为1.0mm,脚腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢卡槽。 | 台 | 3 |  |
| **6** | 电磁双头平头炉 | 规格：1300\*750\*500+700；1. 额定频率：50HZ；2.额定功率：15KW\*2；3.相位：三相；4.防护等级：1级；5.聚能线圈盘，火力均匀强劲；6.全不锈外壳，一体结构设计，安全可靠；7.机芯、齿形线盘磁场分布均匀、损耗小、不偏火、不烧线盘；8.旋转式８档火力调节，操作简单方便，火候掌控更精确磁控感应开关寿命长达10万次以上；防水等级IPX7； 9.一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠；10.采用LED显示屏，采用245MM\*115MM显示屏，操作更直观；防水等级符合IPX7等级要求；显示屏具有全中文显示故障代码、具有使用电量累计功能、具有档位对应实时功率显示功能、具有模拟真火功态功能；11.全不锈钢制作台面，整机IPX6标准防水设计，坚固耐用；12.功率：３８０V/１５KW＊２；13.安装条件：６０Ａ漏电开关；14.一体成型炉面板，sus304材质；15.面板采用304#不锈钢板板，厚1.5mm(一0.2mm以内)；16.其他钢板板厚1.2mm(一0.2mm以内)；17.支撑龙骨厚度1.5mm(一0.2mm以内)； ★18.需提供相关产品质量检测部门出具的检验报告（加盖厂家公章）；

★19.提供本产品厂家的环境管理体系认证证书（加盖厂家公章）； ★20.提供本产品厂家的质量管理体系认证证书（加盖厂家公章）； ★21.提供本产品厂家的售后服务认证证书及售后服务承若函（加盖厂家公章）。  | 台 | 1 |  |
| **7** | 电磁双头双尾炒炉 | 规格：2000\*1100\*800+400；1. 1.额定频率：50HZ；2.额定功率：15KW\*2；3.相位：三相；4.防护等级：1级；5.聚能线圈盘，火力均匀强劲；6.全不锈外壳，一体结构设计，安全可靠；7.机芯、齿形线盘磁场分布均匀、损耗小、不偏火、不烧线盘；8.旋转式８档火力调节，操作简单方便，火候掌控更精确磁控感应开关寿命长达10万次以上；防水等级IPX7； 9.一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠；10.采用LED显示屏，采用245MM\*115MM显示屏，操作更直观；防水等级符合IPX7等级要求；显示屏具有全中文显示故障代码、具有使用电量累计功能、具有档位对应实时功率显示功能、具有模拟真火功态功能；11.全不锈钢制作台面，整机IPX6标准防水设计，坚固耐用；12.功率：３８０V/１５KW＊２；13.安装条件：６０Ａ漏电开关；14.一体成型炉面板，sus304材质；15.面板采用304#不锈钢板板，厚1.5mm(一0.2mm以内)；16.其他钢板板厚1.2mm(一0.2mm以内)；17.支撑龙骨厚度1.5mm(一0.2mm以内)； ★18.需提供相关产品质量检测部门出具的检验报告（加盖厂家公章）；

★19.提供本产品厂家的环境管理体系认证证书（加盖厂家公章）； ★20.提供本产品厂家的质量管理体系认证证书（加盖厂家公章）； ★21.提供本产品厂家的售后服务认证证书及售后服务承若函（加盖厂家公章）。  | 台 | 2 |  |
| **8** | 炉灶拼台 | 规格：400\*1100\*800+400；上下面板采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚为1.0mm,脚腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 3 |  |
| **9** | 电磁四头煲仔炉 | 规格：800x800x800+100；1.聚能线圈盘，火力均匀强劲；2.全不锈外壳，一体结构设计，安全可靠；3.机芯、齿形线盘磁场分布均匀、损耗小、不偏火、不烧线盘；4.旋转式８档火力调节，操作简单方便，火候掌控更精确磁控感应开关寿命长达10万次以上；防水等级IPX7 ； 5.一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠；6.采用数字显示屏，操作更直观；防水等级符合IPX7等级要求；7.全不锈钢制作台面，整机IPX6标准防水设计，坚固耐用；8.功率：３８０V/１５KW＊２；9.安装条件：６０Ａ漏电开关；10.一体成型炉面板，sus304材质；11.面板采用304#不锈钢板板，厚1.5mm(一0.2mm以内)；12.其他钢板板厚1.2mm(一0.2mm以内)；13.支撑龙骨厚度1.5mm(一0.2mm以内)； ★14.需提供相关产品质量检测部门出具的检验报告（加盖厂家公章）；★15.提供本产品厂家的环境管理体系认证证书（加盖厂家公章）； ★16.提供本产品厂家的质量管理体系认证证书（加盖厂家公章）； ★17.提供本产品厂家的售后服务认证证书及售后服务承若函（加盖厂家公章）。  | 台 | 1 |  |
| **10** | 电磁三门海鲜蒸柜 | 规格：G-1100\*900\*1850；1. 防护等级：1级2.聚能线圈盘，火力均匀强劲；3.全不锈外壳，一体结构设计，安全可靠；4.机芯、齿形线盘磁场分布均匀、损耗小、不偏火、不烧线盘；5.旋转式８档火力调节，操作简单方便，火候掌控更精确磁控感应开关寿命长达10万次以上；防水等级IPX7 6.一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠；7.采用LED显示屏，采用245MM\*115MM显示屏，操作更直观；防水等级符合IPX7等级要求；显示屏具有全中文显示故障代码、具有使用电量累计功能、具有档位对应实时功率显示功能、具有模拟真火功态功能；8.全不锈钢制作台面，整机IPX6标准防水设计，坚固耐用。9.功率：３８０V/３０KW10.安装条件：１００Ａ漏电开关11.一体成型炉面板，sus304材质12.面板采用304#不锈钢板板，厚1.5mm(一0.2mm以内)；13.其他钢板板厚1.2mm(一0.2mm以内)；14.支撑龙骨厚度1.5mm(一0.2mm以内)；

★15.需提供相关产品质量检测部门出具的检验报告（加盖厂家公章）； ★16.提供本产品厂家的售后服务承若函（加盖厂家公章）。  | 台 | 1 |  |
|  | **区域** | **洗消间** |  |  |  |
| **1** | 洁蝶台 | 规格：700\*700\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，下称不锈钢支撑管，带后背，厚度1.0mm，残食入口光滑平整，直径38cm不锈钢腿，不锈钢子弹调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **2** | 揭盖式洗碗机 | 规格：640\*700\*1430；1.额定功率：13KW；2.额定电压：380V 3N～，3.额定频率：50Hz；4.电源性质：三相交流；5.防护等级：1级；6.温控器：可调式；7.热断路器：自复位式。 | 台 | 1 |  |
| **3** | 双星碗碟输入台 | 规格：1500\*700\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，槽体1.0mm，槽体下衬25mm不锈钢型材，厚度1.0mm,直径38cm，不锈钢腿，带不锈钢防臭拦渣下水口，不锈钢子弹调节腿。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |  |
| **4** | 挂墙茜架 | 规格：700\*700\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，挂墙式固定。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |  |
| **5** | 活动工作台 | 规格：1500\*700\*800；上下面板采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚为1.0mm,脚腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **6** | 四层平板货架 | 规格：1500\*500\*1550；采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚为1.0mm,腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **7** | 热风循环消毒柜 | 规格：双门，约1440\*600\*1940；材质：不锈钢整体发泡柜体；热风循环系统；豪华欧式拉手；高档全不锈钢重力脚；专业不锈钢分餐盘层架；带调温功能；约放800-1000人分餐盘。  | 台 | 1 |  |
| **8** | 灭蝇灯 | 规格：380\*100\*300；双层高压电网，交错式增强杀伤，正反两面透光，铁网间隙8MM，铝合金金属外壳。 | 台 | 1 |  |
|  | **区域** | **蒸煮间** |  |  |  |
| **1** | 灭蝇灯 | 规格：380\*100\*300；双层高压电网，交错式增强杀伤，正反两面透光，铁网间隙8MM，铝合金金属外壳。 | 台 | 1 |  |
| **2** | 双星盆台 | 规格：1200\*700\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，槽体1.0mm，槽体下衬25mm不锈钢型材，厚度1.0mm,直径38cm，不锈钢腿，带不锈钢防臭拦渣下水口，不锈钢子弹调节腿。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |  |
| **3** | 商用水压淘米机 | 规格：450\*320\*850；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，槽体1.0mm，自来水作为动力，自动过滤漂浮物，带不锈钢防臭拦渣下水口，不锈钢子弹调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **4** | 电磁可倾式摇摆汤锅 | 规格：1470\*1000\*1200；1. 防护等级：1级；2.聚能线圈盘，火力均匀强劲；3.全不锈外壳，一体结构设计，安全可靠；4.机芯、齿形线盘磁场分布均匀、损耗小、不偏火、不烧线盘；5.旋转式８档火力调节，操作简单方便，火候掌控更精确磁控感应开关寿命长达10万次以上；防水等级IPX7； 6.一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠；7.采用LED显示屏，采用245MM\*115MM显示屏，操作更直观；防水等级符合IPX7等级要求；显示屏具有全中文显示故障代码、具有使用电量累计功能、具有档位对应实时功率显示功能、具有模拟真火功态功能；8.全不锈钢制作台面，整机IPX6标准防水设计，坚固耐用；9.功率：３８０V/２０KW；10.安装条件：１００Ａ漏电开关；11.一体成型炉面板，sus304材质；12.面板采用304#不锈钢板板，厚1.5mm(一0.2mm以内)；13.其他钢板板厚1.2mm(一0.2mm以内)；14.支撑龙骨厚度1.5mm(一0.2mm以内)；

★15.需提供相关产品质量检测部门出具的检验报告（加盖厂家公章）； ★16.提供本产品厂家的售后服务承若函（加盖厂家公章）。  | 台 | 1 |  |
| **5** | 电气单门蒸饭车 | 规格：10盘内外采用优质不锈钢板材 ，采用整体发泡技术，水胆加厚，维修方便，一半一半加厚米饭馒头盘，最新耐高温密封条，合金把手。 | 台 | 3 |  |
| **6** | 四层平板货架 | 规格：1500\*500\*1550；采用优质不锈钢304#材质，板面，壁厚为1.0mm，腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **7** | 不锈钢排烟罩 | 规格：5000\*1000\*500；采用优质不锈钢厚度1.0mm,沥油锈钢管篦子，底部环形油槽设计，带接油盒。 | ㎡ | 5 |  |
| **8** | 不锈钢集烟室 | 规格：5000\*500\*500；不锈钢板材1.0mm,底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | ㎡ | 10 |  |
| **9** | 镀锌烟管 | 规格：500\*500；镀锌板材0.8mm,底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | ㎡ | 20 |  |
| **10** | 镀锌弯头 | 规格：500\*500；镀锌板材0.8mm,底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 个 | 2 |  |
| **11** | 集烟箱封板 | 规格：550\*550；不锈钢板材1.0mm,底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 项 | 1 |  |
| **12** | 不锈钢变径 | 规格：风机变径不锈钢板材1.0mm,底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 个 | 2 |  |
| **13** | 高压离心式抽风柜 | 规格：21000风量；镀锌板外壳，1.0mm厚，铜芯优质马达，云浮叶轮，5\*5国际支架，洛油轴承套，动平衡检测，吸力强劲噪音低。 | 套 | 1 |  |
| **14** | 抽风柜安装支架 | 和抽风柜配套，5\*5槽钢焊接制作，带减震支架。 | 组 | 1 |  |
| **15** | 法兰盘 | 规格：500\*500角铁3\*3（内法兰） | 副 | 12 |  |
| **16** | 抽风柜启动保护器 | 规格：A40；喷塑外壳，德力西电器元件，一体式控制箱，国优电器元件，时刻保护电机马达。 | 个 | 1 |  |
| **17** | 镀锌送风管 | 规格：350\*350；镀锌板材0.8mm,底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | ㎡ | 14 |  |
| **18** | 镀锌送风管弯头 | 规格：350\*350；镀锌板材0.8mm,底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 个 | 3 |  |
| **19** | 集烟箱封板 | 规格：350\*350；不锈钢板材1.0mm,底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 项 | 1 |  |
| **20** | 镀锌三通 | 规格：350\*350变500\*500；镀锌板材0.8mm,底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 个 | 1 |  |
| **21** | 不锈钢变径 | 风机变径，不锈钢板材1.0mm,底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 个 | 2 |  |
| **22** | 不锈钢风球 | 规格：直径16cm；不锈钢制作，风向任意调节。 | 个 | 7 |  |
| **23** | 送风风机 | 规格：11000风量。镀锌板外壳，1.0mm厚，铜芯优质马达，云浮叶轮，5\*5国际支架，洛油轴承套，动平衡检测，吸力强劲噪音低。 | 套 | 1 |  |
| **24** | 抽风柜安装支架 | 和抽风柜配套，5\*5槽钢焊接制作，带减震支架。 | 组 | 1 |  |
| **25** | 风柜帆布接口 | 防水帆布压不锈钢压条。 | 套 | 2 |  |
| **26** | 法兰盘 | 规格：350\*350；角铁3\*3（内法兰）。 | 对 | 10 |  |
| **27** | 抽风柜启动保护器 | 规格：A40；喷塑外壳，电器元件，一体式控制箱，国优电器元件，时刻保护电机马达。 | 个 | 1 |  |
| **28** | 烟罩沥油篦子 | 规格：500\*600；不锈钢压制，四周包边。 | 块 | 10 |  |
| **29** | 排烟设备安装附件 | 吊杆，角钢，切割片，密封胶，不锈钢管，焊丝，氩气，铆钉，螺丝，膨胀螺栓，抛光轮，抛光蜡等。 | 批 | 1 |  |
|  | **区域** | **一楼售餐区** |  |  |  |
| **1** | 单通售饭台 | 规格：1400\*700\*800；上下面板采用优质不锈钢304#材质，面板、层板、围板厚1.0mm,高级滑轮，移动轻捷无异响，配不锈钢可调节腿。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章） | 台 | 6 |  |
| **2** | 保温汤车 | 规格：700\*700\*700；采用优质不锈钢304#材质，精心设计，持久耐用，均匀加热，双层保温层，保温效果极佳。 | 台 | 1 |  |
| **3** | 保温饭车 | 规格：700\*700\*700；采用优质不锈钢304#材质，精心设计，持久耐用，均匀加热，双层保温层，保温效果极佳。 | 台 | 1 |  |
| **4** | 活动工作台 | 规格：1500\*700\*800；上下面板采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚1.0mm、脚腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管,组装式，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 4 |  |
| **5** | 布菲炉 | 规格：635\*452\*430；优质不锈钢豪华可视（液晶显视、全透明盖9升、电加热保温） | 台 | 8 |  |
| **6** | 暖汤煲 | 规格：10L；不锈钢食品级内胆，自动控温，内胆可自由拆卸，清洗方便。 | 台 | 2 |  |
| **7** | 通槽洗手池 | 规格：3300\*500\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，槽体1.0mm,槽体下衬25mm不锈钢型材，厚度1.0mm,直径38cm不锈钢腿，带不锈钢防臭拦渣下水口，不锈钢子弹调节腿。 | 台 | 2 |  |
|  | **区域** | **二楼售餐区** |  |  |  |
| **1** | 单通售饭台 | 规格：1400\*700\*800；上下面板采用优质不锈钢304#材质，面板、层板、围板厚1.0mm,高级滑轮，移动轻捷无异响，配不锈钢可调节腿。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 台 | 5 |  |
| **2** | 保温汤车 | 规格：700\*700\*700；采用优质不锈钢304#材质，精心设计，持久耐用，均匀加热，双层保温层，保温效果极佳。 | 台 | 1 |  |
| **3** | 保温饭车 | 规格：700\*700\*700；采用优质不锈钢304#材质，精心设计，持久耐用，均匀加热，双层保温层，保温效果极佳。 | 台 | 1 |  |
| **4** | 活动工作台 | 规格：1500\*700\*800；上下面板采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚1.0mm、脚腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管,组装式，配不锈钢可调节腿。 | 台 | 4 |  |
| **5** | 布菲炉 | 规格：635\*452\*430；优质不锈钢豪华可视（液晶显视、全透明盖9升、电加热保温）。 | 台 | 8 |  |
| **6** | 暖汤煲 | 规格：10L；不锈钢食品级内胆，自动控温，内胆可自由拆卸，清洗方便。 | 台 | 2 |  |
| **7** | 通槽洗手池 | 规格：2700\*500\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，槽体1.0mm,槽体下衬25mm不锈钢型材，厚度1.0mm,直径38cm不锈钢腿，带不锈钢防臭拦渣下水口，不锈钢子弹调节腿。 | 台 | 2 |  |
|  | **区域** | **二楼洗消间** |  |  |  |
| **1** | 洁碟台 | 规格：700\*700\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚，下称不锈钢支撑管，带后背，厚度1.0mm，残食入口光滑平整，直径38cm不锈钢腿，不锈钢子弹调节腿。 | 台 | 1 |  |
| **2** | 揭盖式洗碗机 | 规格：640\*700\*1430；1. 额定功率：13KW，2.额定电压：380V 3N～3.额定频率：50Hz4.电源性质：三相交流5.防护等级：1级6.温控器：可调式7.热断路器：自复位式

★8.需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |  |
| **3** | 双星碗碟输入台 | 规格：1500\*700\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，槽体1.0mm,槽体下衬25mm不锈钢型材，厚度1.0mm,直径38cm不锈钢腿，不锈钢防臭拦渣下水口，不锈钢子弹调节腿。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |  |
| **4** | 挂墙茜架 | 规格：700\*700\*800；采用优质不锈钢304#材质面板厚1.0mm，挂墙式固定。 | 台 | 1 |  |
| **5** | 四层平板货架 | 规格：1500\*500\*1550；采用优质不锈钢304#材质，面板、壁厚为1.0mm,腿Φ38\*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调节腿。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |  |
| **6** | 热风循环消毒柜 | 规格：双门，约1440\*600\*1940；材质：不锈钢整体发泡柜体；热风循环系统；豪华欧式拉手；高档全不锈钢重力脚；专业不锈钢分餐盘层架；带调温功能；约放800-1000人分餐盘。  | 台 | 1 |  |
| **7** | 收碗车（1,2楼） | 规格：800x800x1200；采用优质不锈钢304#材质，板材厚度为1.0mm，不锈钢型材弯曲推拉手柄，优质承重脚轮。 | 台 | 4 |  |
| **8** | 传菜电梯（2层2停） | 规格：800\*800\*1200；1. 额定速度：0.40m/s2.额定载重量：300kg3.试用工作环境：室内4.层门型式：手动垂直中分5.轿门型式：手动垂直中分6.轿厢尺寸：1000mm×1000mm×1200mm7.井道尺寸：1400mm×1300mm×7000mm8.层/站/门数：2/2/29.提升高度：3.00m驱动主机10.紧急操作时打开制动器的方式：手动松闸、盘车手轮11.减速比：47:112.额定功率：3kw13.额定电压：380V14.额定频率：50Hz15.悬挂系统16.悬挂装置数量：317.悬挂比：1:118.绕绳方式：单绕19.轿厢悬吊方式：顶吊式拖动及控制系统20.控制装置：微机21.控制方式：按钮22.通讯方式：并行23.限速器规格：v=0.40m/s24.安全钳规格：v≤0.63m/s、允许质量≤800kg25.缓冲器轿厢规格：v≤1.00m/s、允许质量：250kg~1000kg26.缓冲器对重规格：v≤1.00m/s、允许质量：250kg~1000kg27.导轨轿厢数量：2列28.导轨对重数量：2列

★29.需提供相关产品质量检测部门出具的试验报告（加盖厂家公章）； ★30.提供本产品厂家的售后服务承若函（加盖厂家公章）。 注：报价不包括电源入机房，土建。 | 台 | 1 |  |
|  | **区域** | **厨杂设备** |  |  |  |
| **1** | 四人餐厅餐桌 | 规格：1300\*550\*80，实木桌面，不锈钢支架，防火涂层。 | 张 | 60 |  |
| **2** | 餐椅 | 椅子为全实木卯榫结构，高靠背，不锈钢管椅腿，带防滑脚，颜色和桌子相符。 | 张 | 240 |  |
| **3** | 实木电动餐桌 | 规格：16人实木，带电动转盘，实木真皮软包椅子。 | 套 | 1 |  |
| **4** | 备餐台 | 带消毒功能 | 台 | 1 |  |
| **5** | 包厢陶瓷用品 | 包厢用餐陶瓷 | 套 | 1 |  |
| **6** | 不锈钢餐盘 | 规格：五格采用优质不锈钢304#材质1.2厚；★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 个 | 300 |  |
| **7** | 双层隔热大碗 | Φ160，采用优质不锈钢304#材质双层焊接。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 个 | 300 |  |
| **8** | 双层隔热小碗 | Φ130，采用优质不锈钢304#材质双层焊接。★需提供产品质量监督检验部门出具的检测报告复印件（加盖厂家公章）。 | 个 | 300 |  |
| **9** | 不锈钢小勺 | 纯不锈钢材质，加厚。 | 个 | 300 |  |
| **10** | 筷子 | 竹子制作 | 双 | 300 |  |
| **11** | 食品夹 | 采用优质不锈钢材质 | 个 | 30 |  |
| **12** | 亚克力组合式调味盒 | 酱油、醋、辣椒、盐 | 套 | 50 |  |
| **13** | 码斗 | 中号，采用优质不锈钢材质。 | 个 | 60 |  |
| **14** | 食品留样盒 | 采用优质不锈钢材质 | 个 | 60 |  |
| **15** | 不锈钢盆 | 55cm，采用优质不锈钢材质1.2厚。 | 个 | 10 |  |
| **16** | 不锈钢盆 | 40cm，采用优质不锈钢材质1.2厚。 | 个 | 10 |  |
| **17** | 菜墩 | 柳木，直径：43厘米，厚：6厘米。 | 个 | 8 |  |
| **18** | 炒锅（手打耳锅） | 大，70cm，铁制品 | 口 | 2 |  |
| **19** | 炒锅（手打耳锅） | 大，50cm，铁制品 | 口 | 4 |  |
| **20** | 锯齿刀 | 中号，不锈钢 | 把 | 2 |  |
| **21** | 硅胶刮刀 | 硅胶材质 | 把 | 4 |  |
| **22** | 塑料刮刀 | 塑料材质 | 把 | 4 |  |
| **23** | 量杯 | 塑料 | 个 | 2 |  |
| **24** | 剪刀 | 中号，不锈钢 | 把 | 4 |  |
| **25** | 油盆 | 大号，不锈钢加厚 | 个 | 4 |  |
| **26** | 油丝 | 大号，不锈钢加厚 | 个 | 4 |  |
| **27** | 笊篱 | 大号，木把不锈钢 | 个 | 8 |  |
| **28** | 调料缸 | 中号，纯不锈钢材质，加厚，每套8个 | 套 | 4 |  |
| **29** | 砍刀 | 不锈钢制品 | 把 | 2 |  |
| **30** | 保鲜膜 | 中号，PE材质 | 盒 | 10 |  |
| **31** | 片刀 | 不锈钢制品 | 把 | 6 |  |
| **32** | 锅刷 | 竹制品 | 个 | 20 |  |
| **33** | 水果刀 | 木柄不锈钢 | 把 | 2 |  |
| **34** | 锅架 | 不锈钢加厚 | 个 | 4 |  |
|  | **区域** | **一楼烹调间排烟** |  |  |  |
| **1** | 不锈钢排烟罩 | 规格：9500\*1200\*400；采用优质不锈钢板材厚度1.00mm,沥油不锈钢管篦子，底部环形油槽设计，带接油盒。 | ㎡ | 11.4 |  |
| **2** | 不锈钢集烟室 | 规格：9500\*500\*700；不锈钢板材1.0mm，底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | ㎡ | 23.75 |  |
| **3** | 镀锌烟管 | 规格：700\*700；镀锌板材0.8mm，底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | ㎡ | 42 |  |
| **4** | 镀锌弯头 | 规格：700\*700；镀锌板材0.8mm，底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 个 | 4 |  |
| **5** | 集烟箱封板 | 规格：750\*750；不锈钢板材1.0mm，底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 项 | 1 |  |
| **6** | 法兰盘 | 规格：750\*750，角铁3\*3（内法兰）。 | 对 | 21 |  |
| **7** | 不锈钢变径 | 风机变径，不锈钢板材1.0mm，底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 个 | 2 |  |
| **8** | 11KW高压离心式抽风柜 | 规格：2700风量；镀锌板外壳，1.0mm厚，铜芯优质马达，云浮叶轮，5\*5国标支架，洛轴承轴套，动平衡检测，吸力强劲嗓音低。 | 套 | 1 |  |
| **9** | 抽风柜安装支架 | 和抽风柜配套，5\*5槽钢焊接制作，带减震支架。 | 组 | 1 |  |
| **10** | 低空油烟净化器 | 规格：25000风量；全机体高温静电喷涂，模块化拼装，便于组装和安装，搭载v2.0全新高压电源，0.6MM电解板电场，双电场驱动，凹型隐藏式开关防止碰撞；★需提供相关产品质量检测部门出具的检验报告（加盖厂家公章）； ★提供本产品厂家的售后服务承若函（加盖厂家公章）。  | 个 | 1 |  |
| **11** | 抽风柜安装支架 | 和抽风柜配套，5\*5槽钢焊接制作，带减震支架 | 组 | 1 |  |
| **12** | 抽风柜启动保护器 | A60，喷塑外盒，电器元件，一体式控制箱，国优电气元件，时刻保护电机马达。 | 个 | 1 |  |
| **13** | 镀锌送风管 | 规格：400\*400，镀锌板材0.8mm，底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | ㎡ | 40 |  |
| **14** | 镀锌送风弯头 | 规格：400\*400，镀锌板材0.8mm，底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 个 | 3 |  |
| **15** | 集烟箱封板 | 规格：400\*400，不锈钢板材1.0mm，底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 项 | 1 |  |
| **16** | 镀锌三通 | 规格：400\*400，镀锌板材0.8mm，底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 个 | 1 |  |
| **17** | 不锈钢变径 | 风机变径，不锈钢板材1.0mm，底部法兰加云石胶处理，严密不漏油。 | 个 | 2 |  |
| **18** | 不锈钢风球 | 直径16CM，不锈钢制作，风向任意调节。 | 个 | 12 |  |
| **19** | 送风风机 | 规格：15000风量；镀锌板外壳，1.0mm厚，铜芯优质马达，云浮叶轮，5\*5国标支架，洛轴承轴套，动平衡检测，吸力强劲嗓音低。 | 套 | 1 |  |
| **20** | 抽风柜安装支架 | 和抽风柜配套，5\*5槽钢焊接制作，带减震支架。 | 组 | 1 |  |
| **21** | 风柜帆布接口 | 防水帆布压不锈钢压条 | 套 | 2 |  |
| **22** | 法兰盘 | 规格：400\*400，角铁3\*3（内法兰）。 | 对 | 30 |  |
| **23** | 抽风柜启动保护器 | A40，喷塑外盒，电器元件，一体式控制箱，国优电气元件，时刻保护电机马达。 | 个 | 1 |  |
| **24** | 烟罩沥油篦子 | 规格：500\*600，不锈钢压制，四周包边。 | 块 | 19 |  |
| **25** | 排烟设备安装附件 | 吊杆，角钢，切割片，密封胶，不锈钢管，焊丝，氩气，铆钉，螺丝，膨胀螺栓，抛光轮，抛光蜡等。 | 批 | 1 |  |

1. **其他要求**

1、各投标人需在递交响应文件时同时提供需要提供的样品，样品需明确标注供应商名称及产品名称（如不提供样品，样品评比中不能得分）。样品提供停放地点：海南省政府政务服务中心3楼密封评标区，具体安排招标代理人员在现场协调。

2、各投标人根据自己的需求选择是否进行现场勘察，并可依据现场实际情况编制所需的文件资料，以及领取业主方提供的相关证明材料。现场勘察联系人：包女士，联系电话：0898-27723432。

**三、交付标准和要求：**

1、交付时间：合同签订生效之日起30日内供货且安装调试到位，交付使用。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数及相关验收标准进行验收。