# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：　HNGP2023-072

原公告的采购项目名称：　黄流中学综合楼、宿舍楼、食堂及实验仪器和班级多媒体设备采购

首次公告日期：　2023年9月25日

## 二、更正信息

**更正事项：**□√采购公告 □√采购文件 □采购结果

**更正内容：**

**一、原招标文件：03包 采购需求：**

**将**“注：1、“▲”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。”**更正为：**“注：1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。”

**二、原招标文件第六章 投标文件格式要求 “技术、商务响应表”：将**“注5.招标文件有标注“▲”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“▲”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。”**更正为：“**注5.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。”

**三、原招标文件第三章 采购需求 03包采购需求 客户端电脑：**

**将**“9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L；”**更正为**：“9、机箱尺寸：≥体积24L；”。

**原招标文件中所有与上述参数相同之处一并更正。**

**四、原招标文件 第三章 采购需求 03包采购需求（二）空调 ：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格描述** | **单位** | **数量** |
| **安装位置：1F大阅览区、教师阅览区和学生阅览区** |
| 1 | 吸顶空调3P  | 天花空调一拖一（3匹）四面出风嵌入式：1.变频/定频：定频2.电压/频率：220V/50Hz3.能效等级：3级或以下4。制冷功率：≥2350W5.制冷量：≥7500W | 台 | 4 |
| **安装位置：1F综合报告厅** |
| 2 | 吸顶空调3P  | 天花空调一拖一（3匹）四面出风嵌入式：1.变频/定频：定频2.电压/频率：220V/50Hz3.能效等级：3级或以下4。制冷功率：≥2350W5.制冷量：≥7500W | 台 | 8 |
| **安装位置：2F心理咨询室** |
| 3 | 壁挂式 空调1.5P  | 分体挂机（1.5匹）三级变频：1.电压/频率:220V/50Hz2.能效比: ≥4.223.外机最大噪音:等于或低于51dB(A)4.扫风方式:上下扫风5.睡眠模式:按键调节6.制冷量: ≥3500W7.制冷功率: ≥955W（130-1500）8.循环风量: ≥700m3/h | 台 | 1 |
| **安装位置：3F美术教室** |
| 4 | 壁挂式 空调3P  | 3匹壁挂空调：1.变频/定频：变频2.国家能效等级：3级或以下3.能效比：≥3.69 4.匹数：3匹5.制冷量：≥7290W（800-8550）6.制冷功率：≥2370W（350-3250）7.循环风量：≥1360立方米8.扫风方式：上下/左右扫风9.电源电压：220伏特 | 台 | 1 |
| **安装位置：3F音乐教室2间** |
| 5 | 壁挂式 空调3P  | 3匹壁挂空调：1.变频/定频：变频2.国家能效等级：3级或以下3.能效比：≥3.69 4.匹数：3匹5.制冷量：≥7290W（800-8550）6.制冷功率：≥2370W（350-3250）7.循环风量：≥1360立方米8.扫风方式：上下/左右扫风9.电源电压：220伏特 | 台 | 2 |
| **安装位置：4F录播教室** |
| 6 | 壁挂式 空调1.5P  | 分体挂机（1.5匹）三级变频：1.电压/频率:220V/50Hz2.能效比: ≥4.223.外机最大噪音:等于或低于51dB(A)4.扫风方式:上下扫风5.睡眠模式:按键调节6.制冷量: ≥3500W7.制冷功率: ≥955W（130-1500）8.循环风量: ≥700m3/h | 台 | 2 |

**更正为：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格描述** | **单位** | **数量** |
| **安装位置：1F大阅览区、教师阅览区和学生阅览区** |
| 1 | 吸顶空调3P  | 天花空调一拖一（3匹）四面出风嵌入式：1.变频/定频：定频2.电压/频率：220V/50Hz3.能效等级：优于或等于3级4.制冷量：≥7200W | 台 | 4 |
| **安装位置：1F综合报告厅** |
| 2 | 吸顶空调3P  | 天花空调一拖一（3匹）四面出风嵌入式：1.变频/定频：定频2.电压/频率：220V/50Hz3.能效等级：优于或等于3级4.制冷量：≥7200W | 台 | 8 |
| **安装位置：2F心理咨询室** |
| 3 | 壁挂式 空调1.5P  | 分体挂机（1.5匹）：1.电压/频率:220V/50Hz2.变频/定频：变频3.扫风方式:上下扫风4.制冷量: ≥3500W5.能效等级：优于或等于3级 | 台 | 1 |
| **安装位置：3F美术教室** |
| 4 | 壁挂式 空调3P  | 3匹壁挂空调：1.变频/定频：变频2.国家能效等级：优于或等于3级4.匹数：3匹5.制冷量：≥7200W7.循环风量：≥1000立方米8.扫风方式：上下/左右扫风9.电源电压：220伏特 | 台 | 1 |
| **安装位置：3F音乐教室2间** |
| 5 | 壁挂式 空调3P  | 3匹壁挂空调：1.变频/定频：变频2.国家能效等级：优于或等于3级4.匹数：3匹5.制冷量：≥7200W7.循环风量：≥1000立方米8.扫风方式：上下/左右扫风9.电源电压：220伏特 | 台 | 2 |
| **安装位置：4F录播教室** |
| 6 | 壁挂式 空调1.5P  | 分体挂机（1.5匹）：1.电压/频率:220V/50Hz2.变频/定频：变频3.扫风方式:上下扫风4.制冷量: ≥3500W5.能效等级：优于或等于3级 | 台 | 2 |

**五、投标文件提交截止及开启时间变更为：2023年11月3日08点30分（北京时间）。**

**三、其他补充事宜**

请各供应商登录海南省公共资源交易交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a>）下载更正的招标文件并以此为准。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：乐东黎族自治县黄流中学

地 址：乐东县黄流镇黄金大道21号

联系人：吴老师

联系人电话：13976233536

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：海南省政府采购中心

地　址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系方式：　0898-66529848

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电 话：0898-66529848

海南省政府采购中心

2023年10月13日