**海南省政府采购**

**公开招标文件**

**（货物类）**

**项目名称：2025年应急抢险救灾物资购置**

**项目编号：[ZJZBHN]20250500001[GK]**

**采购人：海南省应急物资储备中心**

**代理机构：中金招标（海南）有限责任公司**

**政府采购电子招标投标活动须知**

电子招标投标活动的相关规定适用本项目电子招标投标活动。

**一、电子投标文件的编制及报送要求**

本项目实行电子化采购，使用海南省政府采购智慧云平台（以下简称“智慧云平台”），供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

供应商应当自行在海南省政府采购智慧云平台-下载专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。

1、数字证书（CA）及电子签章

1.1投标人应当使用纳入智慧云平台数字证书范围的数字证书（CA）及电子签章（以下简称“证书及签章”），进行系统操作。使用证书及签章登录智慧云平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的数据电文资料，均属于投标人真实意思表示，由投标人对系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

1.2投标人应当加强证书和电子签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间证书和电子签章能够正常使用；投标人应当严格管理证书和电子签章的内部授权，防止非授权操作。

1.3投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。

1.4投标人需确保在开标时证书或电子签章在有效期内，若投标人证书或电子签章即将到期或已过期，投标人数字证书或电子签章在续期后务必在开标前重新制作和上传电子响应文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

2 投标文件制作、密封

2.1投标人应使用海南省政府采购智慧云平台提供的投标客户端编制、标记、签章、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行任何修改、压缩、解压等操作。

2.3投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第六章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

2.4 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、标记、签章和加密。

3、投标文件递交

3.1．在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到海南省政府采购智慧云平台，且取得投标回执。投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

3.2．投标人应充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等影响等投标文件提交的各种因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议在投标截止时间前一个工作日的工作时间内完成上传投标文件。

4、投标文件的补充、修改、撤回

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

5、关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

5.1 在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容请根据采购文件要求完成签署。

5.2 电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA数字证书完成，否则投标无效。

5.3在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第5点第5.2项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。

**二、计算机辅助开标方法**

1、开标

1.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

开标时，投标人应当使用数字证书在解密时限内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由采购代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续开标。

1.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取备用投标文件，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用数字证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续进行。

1.3开标时出现下列情况的，采购人、代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

（1） 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2） 投标文件损坏或格式不正确的。

（3） 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”备用投标文件的。

（4） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的。

（5） 使用数字证书无法解密投标文件的。

（6） 投标人因其他自身原因造成电子投标文件未能解密的。

**三、特殊情形处理**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

1、智慧云平台发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

2、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过智慧云平台实施的；

3、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标或者终止采购活动。

**第一章 投标邀请**

**投标邀请公告**

受 海南省应急物资储备中心 委托， 中金招标（海南）有限责任公司 对 2025年应急抢险救灾物资购置 项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

**一、项目基本情况**

1.项目编号：[ZJZBHN]20250500001[GK]

2.项目名称：2025年应急抢险救灾物资购置

3.预算金额： 16,571,693.00元壹仟陆佰伍拾柒万壹仟陆佰玖拾叁元整

4.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

5.合同履行期限：

采购包1：

自合同签订生效之日起60个日历天内交货

**二、供应商资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）供应商无不良信用记录；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。）

采购包1：

1、无环保类行政处罚记录：参加采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起计算），在经营活动中没有无环保类行政处罚记录

**三、获取招标文件**

1.招标文件获取期限：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.在招标文件获取期限内，供应商应通过海南省政府采购智慧云平台注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录海南省政府采购智慧云平台进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

3.地点及方式：注册账号后，通过海南省政府采购智慧云平台以下载方式获取。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应在投标截止时间前按照海南省政府采购智慧云平台的操作流程将电子投标文件上传至海南省政府采购智慧云平台，否则投标将被拒绝。

**五、公告期限**

1.自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

2.招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

**六、关于CA办理和使用**

根据海南省政府采购智慧云平台相关规定，本平台实行CA证书办理厂商开放原则，不指定特定CA服务商。 1. 请登录海南省政府采购智慧云平台门户，在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》； 2. 各供应商应根据实际业务需求，结合所选CA证书的适配性要求，自主选择通过平台认证的CA厂商办理； 3. 办理完成后，请严格遵照手册指引完成证书安装及电子签章配置。

**七、其他补充事宜**

1. 投标人须在海南政府采购网(https://ccgp-hainan.gov.cn/maincms-web/)中的海南省政府采购智慧云平台进行注册并完善信息，然后下载参与投标；2.注意事项：电子标采用全程电子化操作，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：4001691288。

**八、采购人、采购代理机构信息的名称、地址和联系方式**

1.采购人信息： 海南省应急物资储备中心

地址： 海南省海口市龙华区友谊路29号

邮编： /

联系人： 李工

联系电话： 0898-68590673

2.采购代理机构信息： 中金招标（海南）有限责任公司

地址： 海南省海口市美兰区蓝天街道12-1号国机中洋公馆2号楼2-601房

邮编： /

联系人： 庞工

联系电话： 0898-68556582

**九、采购信息发布媒体**

1.本项目采购信息指定发布媒体为：

（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。

※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

**第二章 投标人须知**

**一、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求  （特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。） |
| 1 | 采购预算及最高限价 | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：16,571,693.00元  投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价。 |
| 2. | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （具体规则详见第二章第八点） |
| 3. | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受  如接受联合体，需符合以下要求：  一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。  二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。  三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4. | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：80,000.00元  缴交渠道：保函,银行转账,支票、汇票、本票  开户行名称：中金招标（海南）有限责任公司  开户银行：工商银行海口蓝天支行  银行账号：2201 0238 0920 0027 670  汇票、本票提取方式：非现金形式提交（须注明项目名称或项目编号）  其他说明：  1、缴纳截止时间为本项目投标（报价）截止时间，以保证金账户实际收款为准；  2、采用线下缴纳的，投标单位必须通过基本账户转账至保证金账户，在汇款时要在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，投标保证金”）。  投标保函提交方式：投标保证金可以以电子投标保函（保险）形式提供，供应商可通过"海南省政府采购智慧云平台金融服务中心(https://ccgp-hainan.gov.cn/zcdservice/zcd/)在线自行办理，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 5. | 履约保证金 | 采购包1：缴纳  本采购包履约保证金为合同金额的5%  说明：履约担保金额：签订合同价金额的5%。履约担保形式：金融机构、担保机构保险公司出具的保险保证、银行的保函、法定担保机构出具的保函等非现金形式，受益人均为采购单位。中标供应商应在与采购单位签订合同后7个工作日内，向采购单位提交履约保函。如招标文件与此处存在冲突，以此处为准。 |
| 6. | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起算的90天内有效 |
| 7. | 代理服务费 | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标/成交供应商  代理服务费收费标准：本项目招标代理服务费由中标人参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]）225号）文件规定的收费标准计取支付。中标人应在中标公告发布之日起 3 个工作日内，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。开户行名称：中金招标（海南）有限责任公司；开户银行：工商银行海口蓝天支行；银行账号：2201 0238 0920 0027 670 |
| 8. | 中标结果公告 | （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。  （2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。  ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。 |
| 9. | 是否组织潜在投标人现场考察 | 不组织 |
| 10. | 是否召开标前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11. | 是否允许分包 | 采购包1：不允许分包； |
| 12. | 中标人确认方式 | 采购单位应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 |
| 13. | 中标候选人数量 | 采购包1：3名 |
| 14. | 中标人数量 | 采购包1：1名 |
| 15. | 质疑方式 | 书面方式（详见第二章第10.4条） |
| 16. | 其他说明 | 16.1、委托代表人的代理权限：委托代表人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。 16.2、本项目支持节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等）支持《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《关于信息安全产品实施政府采购的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》《海南省财政厅 海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》等。 16.3、评标委员会的组建：1、评标委员会由采购人代表2人和评审专家5人共7人以上单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的2/3（采购人有权根据项目和本单位实际情况决定是否委派采购人代表参与评审）。 2、评审专家：从海南省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 16.4、充分、公平竞争保障措施： 16.4.1、提供相同品牌产品处理： 16.4.1.1 采用最低评标价法的采购项目。 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 16.4.1.2 采用综合评分法的采购项目。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价相同的，技术评审得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分、投标报价和技术评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 16.5、其他要求： 16.5.1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。 16.5.2、本项目中要求提供的有关证书、文件等证明材料均以复印件加盖公章为准，如涉及的证书、证件正在办理延期、换证、变更和年审等无法提供的，应提供相关部门办理事项的证明材料。 16.5.3、采购需求（参考配置及技术要求为定制产品除外） 本项目所有产品均不接受定制产品投标，否则将作为无效投标处理。 16.5.4、如投标人在非开标现场上传的电子标书的IP地址相同，则IP地址相同的投标按无效标处理。 16.6本项目因软件系统问题，可能无法完全体现本次项目的采购需求内容，请各投标人以上传的附件“采购需求.zip”为准。 |

**二、总则**

2.1术语说明

2.1.1 “采购机构” 指本次采购活动的执行机构。

2.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

2.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

2.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

2.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

2.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

2.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

2.2适用范围

适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.3合格的供应商

2.3.1 供应商资格要求

2.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

（2）具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（5）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除2.3.1.1条款外的其他资格条件，详见第四章 特定资格。

2.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

2.4投标费用

2.4.1代理服务费详见第二章须知前附表。

2.4.2不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

2.5现场考察、答疑会

2.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

2.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

2.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

2.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

2.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

2.6 遵循标准

2.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

2.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.6.3 采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

**三、招标文件**

3.1招标文件的组成

3.1.1招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式要求

3.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

3.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

3.2招标文件的澄清和修改

3.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购代理机构提出，以便获得文件补全。

3.2.2招标文件发出后，采购代理机构和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购代理机构将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

3.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

3.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购代理机构可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

**四、投标文件**

4.1投标文件的组成

4.1.1投标人应按不同采购包包段分别编制投标文件。

4.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

4.2报价

4.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

4.3投标保证金（如有）

4.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，-保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

4.3.2投标保证金缴纳方式：

4.3.2.1 投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金。

4.3.2.2 投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过海南省政府采购智慧云平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

4.3.2.3 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第4.3.2条第4.3.2.1、4.3.2.2点规定提交投标保证金。

4.3.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

4.4投标保证金的退还

4.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

4.4.2未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

4.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

4.5投标有效期

4.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

4.5.2在特殊情况下，采购代理机构 可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

4.6投标文件的编制及签署

4.6.1投标文件的编制

4.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

4.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

4.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

4.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

4.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

4.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

4.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

4.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

4.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购电子招标投标活动须知》。

4.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

4.6.2投标文件的数量及签署

4.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

4.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

4.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

**五、投标文件的递交**

5.1投标文件的递交

5.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

5.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在海南省政府采购智慧云平台上传电子投标文件（电子标：投标书为.标书格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

5.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购代理机构不予受理。

5.1.4采购代理机构可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告通知投标人。

5.2修改与重投

5.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

5.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

**六、开 标**

6.1 开标时间和地点

6.1.1采购代理机构将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点召开开标会。

6.1.2 开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由采购代理机构派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。评标委员会成员不得参加开标活动。

6.1.3 出席开标现场的代表必须携带本人身份证。

6.1.4本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在海南省政府采购智慧云平台-服务专区中下载电子交易系统操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

6.1.5投标人到现场参加开标会应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标记录表等工作。

6.1.6文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上6.1.1、6.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

6.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

6.2.1首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，参加现场开标会投标人对电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

6.2.2 唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

6.2.3 唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

6.2.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

6.2.5 若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第6.2条第6.2.3、6.2.4、6.2.5款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向采购代理机构 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

6.3 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效：

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，试点地区政府采购评审中出现的异常低价情形如下：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形;

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料;

评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

**七、资格审查**

7.1资格审查人员

7.1.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

7.2审查程序

7.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标无效。

7.2.2审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则视为资格审查不通过。

7.2.3通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

7.2.4提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

7.2.5采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

7.2.6不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

7.2.7查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以资格审查小组查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

**八、评 标**

8.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

8.2原则和方法

8.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

8.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

8.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

8.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、详细评审、推荐中标候选人。

8.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

8.3符合性审查

8.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标无效。

8.3.2评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则视为符合性审查不通过。

8.3.3通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见7.2.4条规定。

8.3.4在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

8.4澄清、说明、补正

8.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

8.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

8.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.4.5 未按8.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效投标处理。

8.5 评审要求

8.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。

8.5.2 因落实政府采购政策

8.5.2.1 对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予价格扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

8.5.2.2 节能产品、环境标志产品的落实

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

8.5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

8.5.4综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

8.6 推荐中标候选人

8.6.1采用综合评分法的，评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.6.1.1提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

8.6.2 采用最低评标价法的，评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.6.2.1 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.7 中标人的确定

8.7.1中标人的确定方式：详见第二章须知前附表。

8.7.2采购代理机构依据确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

8.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

8.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

**九、合同授予**

9.1 中标通知

9.1.1 根据确定的中标结果，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

9.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

9.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

9.2 履约保证

9.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求履约保证金（具体帐号详见第二章须知前附表）。

9.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后在9.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

9.3 合同签订

9.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

9.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

9.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

9.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

**十、监 督**

10.1 适用法规

10.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

10.2 信息发布

10.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

10.3 纪律要求

10.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

10.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

10.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

10.4 质疑

10.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

10.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载专区下载，下载网址：https://ccgp-hainan.gov.cn/），并附海南省政府采购智慧云平台的“获取采购文件回执单”加盖公章。

答复主体：代理机构

联系人：庞工

联系电话：0898-68556582

地址：海南省海口市蓝天路国机中洋公馆 2 号楼 601 室

邮编：570208

10.4.4 采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.5 投诉

10.5.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

**十一、其 它**

11.1 不良行为

11.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的；

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的。

11.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

11.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

11.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购单位负责解释。

**第三章 采购需求**

**一、项目概况（采购标的）**

项目概况

**表1 2025年应急抢险救灾物资购置项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品种** | **序号** | **采购品目名称** | **数量** | **单位** | **预算金额**  **（万元）** | **备注** |
| 生活类救灾物资 | 1 | 苫布 | 10000 | 平方米 | 1657.1693 |  |
| 2 | 棉被 | 4300 | 床 | 提供样品 |
| 3 | 夏凉被 | 3500 | 床 | 提供样品 |
| 4 | 毛巾被 | 6000 | 床 | 提供样品 |
| 5 | 毛毯 | 4000 | 床 | 提供样品 |
| 6 | 棉大衣 | 8000 | 件 | 提供样品 |
| 7 | 折叠床 | 18200 | 张 |  |
| 8 | 对讲机 | 10 | 台 |  |
| 9 | 6KW发电机 | 10 | 台 |  |
| 10 | 手电筒 | 500 | 支 |  |
| 11 | 家庭应急包 | 300 | 套 | 提供样品 |
| 防汛抗旱物资 | 12 | 复膜编织布 | 45000 | 平方米 |  |
| 13 | 土工布 | 45000 | 平方米 |  |
| 14 | 冲锋舟（含船外机） | 10 | 艘 |  |
| 15 | 橡皮舟（含舷外机） | 25 | 艘 |  |
| 16 | 安全绳 | 900 | 条 |  |
| 17 | 手电筒 | 100 | 支 |  |
| 18 | 佩戴式头灯 | 100 | 个 |  |
| 19 | 应急灯 | 30 | 台 |  |
| 20 | 便携式工作灯 | 85 | 个 |  |
| 21 | 油锯 | 400 | 台 |  |
| 22 | 高枝锯 | 150 | 台 |  |
| 23 | 电缆 | 1870 | 米 |  |
| 24 | 3.5KW发电机 | 12 | 台 |  |
| 25 | 6KW发电机 | 100 | 台 |  |
| 26 | 10KW发电机 | 30 | 台 |  |
| 27 | 30KW发电机 | 10 | 台 |  |
| 28 | 排水泵 | 60 | 台 |  |
| 29 | 污水泵 | 40 | 台 |  |
| 30 | 抽水泵 | 45 | 台 |  |
| 31 | 拖车式抽水泵站 | 4 | 台 |  |
| 32 | 雨衣 | 300 | 件 | 提供样品 |
| 33 | 雨鞋 | 300 | 双 | 提供样品 |
| 34 | 雨伞 | 300 | 把 | 提供样品 |
| 森林防灭火物资 | 35 | 森林灭火个人防护套装 | 540 | 套 | 提供样品 |
| 36 | 对讲机 | 100 | 台 |  |
| 37 | 手电筒 | 600 | 支 |  |
| 38 | 风力灭火机 | 10 | 台 |  |
| 39 | 水枪 | 20 | 支 |  |
| 40 | 组合工具 | 120 | 套 |  |
| 41 | 加油器 | 60 | 个 |  |
| 42 | 点火器 | 60 | 个 |  |
| 43 | 油锯 | 100 | 台 |  |
| 44 | 割灌机 | 10 | 台 |  |
| 45 | 森林消防水泵 | 10 | 台 |  |
| 46 | 水带 | 600 | 根 |  |
| 47 | 水带框 | 80 | 个 |  |
| 48 | 储水囊 | 10 | 个 |  |
| 49 | 3.5KW发电机 | 20 | 台 |  |
| 大震应急救灾物资 | 50 | 内燃无齿锯 | 8 | 台 |  |
| 51 | 坑道送风机 | 8 | 台 |  |
| 52 | 台锯 | 8 | 台 |  |
| 53 | 手动开缝器 | 4 | 台 |  |
| 54 | 船式担架 | 8 | 个 |  |
| 55 | 栏式担架 | 8 | 个 |  |
| 56 | 射钉枪 | 8 | 台 |  |
| 57 | 多功能救援梯 | 8 | 个 |  |
| 58 | 救援分体式吊篮 | 8 | 个 |  |
| 59 | 电锤 | 8 | 台 |  |
| 60 | 可燃气体探测仪 | 2 | 台 |  |
| 61 | 漏电检测棒 | 2 | 台 |  |
| 62 | 多功能射线检测仪 | 2 | 台 |  |
| 63 | 位移检测仪 | 2 | 台 |  |
| 64 | 多功能环锯 | 8 | 台 |  |
| 65 | 手动液压泵 | 8 | 台 |  |
| 66 | 空气压缩机 | 8 | 台 |  |
| 67 | 气瓶 | 50 | 个 |  |
| 68 | 自动墙壁切割机 | 1 | 台 |  |
| 69 | 固定式钻孔机 | 2 | 台 |  |
| 70 | 建筑物形变位移检测系统 | 1 | 套 |  |
| 71 | 绳索器材 | 1 | 套 | 见表2 |

**表2 绳索器材采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 12孔短距离分力盘 | 4 | 个 |
| 2 | 静力绳 | 2000 | 米 |
| 3 | 担架头端定制挽索 | 6 | 条 |
| 4 | 边角护板 | 5 | 个 |
| 5 | 边角滑轮 | 5 | 个 |
| 6 | 担架调整用提拉套装 | 2 | 套 |
| 7 | 多功能救援型下降器 | 20 | 个 |
| 8 | 二类救援系统控制器 | 6 | 个 |
| 9 | 内置滑轮上升器 | 18 | 个 |
| 10 | 轻型安全钩环 | 200 | 个 |
| 11 | 三角拯救带 | 2 | 条 |
| 12 | 山地救援担架系统集成包 | 4 | 个 |
| 13 | 山地救援团队救援支点架设专用包 | 2 | 个 |
| 14 | 山岳救援全身多功能安全带 | 18 | 条 |
| 15 | 双人势能吸收连接带 | 18 | 条 |
| 16 | 万向单轨滑轮 | 8 | 个 |
| 17 | 万向双轨滑轮 | 8 | 个 |
| 18 | 离合器 | 4 | 个 |
| 19 | 高空作业可拆卸锚点移动挂片 | 10 | 个 |
| 20 | 收绳器救援提掉滑轮 | 4 | 个 |
| 21 | 多用途滑轮 | 2 | 个 |
| 22 | 滑轮式自动制停下降器 | 4 | 个 |
| 23 | 止坠器 | 20 | 个 |

采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）: 16,571,693.00

采购包最高限价（元）: 16,571,693.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | A02340800-应急救援设备类 | 50.00 | 95,000.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A05030399-其他被服 | 300.00 | 23,700.00 | 件 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A05010199-其他床类 | 18,200.00 | 3,185,000.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02060101-发电机 | 10.00 | 42,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02051999-其他泵 | 45.00 | 135,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02340800-应急救援设备类 | 100.00 | 185,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02062100-绝缘电线和电缆 | 1,870.00 | 46,750.00 | 米 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02060101-发电机 | 10.00 | 307,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 33,600.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 36,800.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02340800-应急救援设备类 | 60.00 | 30,000.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02340800-应急救援设备类 | 60.00 | 18,000.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02061915-手电筒 | 100.00 | 8,900.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02370900-防护防暴装备 | 540.00 | 1,728,000.00 | 台套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02340800-应急救援设备类 | 1.00 | 100,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02340800-应急救援设备类 | 1.00 | 591,643.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02340800-应急救援设备类 | 10.00 | 18,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02340800-应急救援设备类 | 2.00 | 6,200.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 16,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A02061915-手电筒 | 600.00 | 53,400.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A05030399-其他被服 | 3,500.00 | 420,000.00 | 床 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 58,400.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | A02340800-应急救援设备类 | 80.00 | 16,000.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | A02340800-应急救援设备类 | 150.00 | 150,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 25,600.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 300.00 | 21,000.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | A02340800-应急救援设备类 | 20.00 | 10,000.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | A02061913-应急照明灯 | 85.00 | 170,000.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 28,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | A02340800-应急救援设备类 | 2.00 | 40,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | A05030399-其他被服 | 4,300.00 | 516,000.00 | 床 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | A02340800-应急救援设备类 | 900.00 | 585,000.00 | 条 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 38,400.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | A02340800-应急救援设备类 | 600.00 | 120,000.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 10,000.00 | 150,000.00 | 平方米 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | A02340800-应急救援设备类 | 2.00 | 15,200.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | A05030199-其他纺织用料 | 45,000.00 | 112,500.00 | 平方米 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | A02051999-其他泵 | 40.00 | 100,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | A02340800-应急救援设备类 | 2.00 | 17,200.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 22,400.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | A02060101-发电机 | 12.00 | 42,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | A05030399-其他被服 | 4,000.00 | 480,000.00 | 床 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 45,000.00 | 247,500.00 | 平方米 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | A02340800-应急救援设备类 | 1.00 | 50,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | A02340800-应急救援设备类 | 10.00 | 45,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 104,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | A02340800-应急救援设备类 | 10.00 | 390,000.00 | 艘 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | A02340800-应急救援设备类 | 4.00 | 22,400.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | A02340800-应急救援设备类 | 10.00 | 10,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | A02340800-应急救援设备类 | 2.00 | 7,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | A02061913-应急照明灯 | 30.00 | 480,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | A05030303-普通服装 | 8,000.00 | 880,000.00 | 个（台、套、件、辆） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | A02051999-其他泵 | 60.00 | 108,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | A02051999-其他泵 | 10.00 | 325,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 14,400.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | A02060101-发电机 | 100.00 | 420,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | A02340800-应急救援设备类 | 300.00 | 45,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | A02340800-应急救援设备类 | 400.00 | 660,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 58,400.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | A02340800-应急救援设备类 | 120.00 | 36,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | A02340800-应急救援设备类 | 4.00 | 1,000,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | A02060101-发电机 | 20.00 | 70,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | A02340800-应急救援设备类 | 10.00 | 5,000.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | A02340800-应急救援设备类 | 100.00 | 165,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | A02061915-手电筒 | 500.00 | 44,500.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | A05030399-其他被服 | 6,000.00 | 570,000.00 | 床 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | A02061913-应急照明灯 | 100.00 | 29,000.00 | 个（套） | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 300.00 | 10,500.00 | 件 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | A02340800-应急救援设备类 | 25.00 | 725,000.00 | 艘 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | A02340800-应急救援设备类 | 8.00 | 11,200.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | A02060101-发电机 | 30.00 | 240,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

报价设置

采购包1：

（1）报价要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| 1 | 气瓶 | 个（套） | 元 | 95,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 雨衣 | 件 | 元 | 23,700.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 折叠床 | 张 | 元 | 3,185,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 6KW发电机（生活类救灾物资） | 台 | 元 | 42,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 抽水泵 | 台 | 元 | 135,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 对讲机（森林防灭火物资） | 台 | 元 | 185,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 电缆 | 米 | 元 | 46,750.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 30KW发电机 | 台 | 元 | 307,000.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 栏式担架 | 个（套） | 元 | 33,600.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 手动液压泵 | 台 | 元 | 36,800.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 加油器 | 个（套） | 元 | 30,000.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 点火器 | 个（套） | 元 | 18,000.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 手电筒（防汛抗旱物资） | 支 | 元 | 8,900.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 森林灭火个人防护套装 | 套 | 元 | 1,728,000.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 建筑物形变位移检测系统 | 套 | 元 | 100,000.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 对讲机（生活类救灾物资） | 台 | 元 | 18,500.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 位移检测仪 | 台 | 元 | 6,200.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 坑道送风机 | 台 | 元 | 16,000.00 | 总价 | 无 |
| 19 | 手电筒（森林防灭火物资） | 支 | 元 | 53,400.00 | 总价 | 无 |
| 20 | 夏凉被 | 床 | 元 | 420,000.00 | 总价 | 无 |
| 21 | 多功能环锯 | 台 | 元 | 58,400.00 | 总价 | 无 |
| 22 | 水带框 | 个（套） | 元 | 16,000.00 | 总价 | 无 |
| 23 | 高枝锯 | 台 | 元 | 150,000.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 救援分体式吊篮 | 个（套） | 元 | 25,600.00 | 总价 | 无 |
| 25 | 雨鞋 | 个（套） | 元 | 21,000.00 | 总价 | 无 |
| 26 | 水枪 | 支 | 元 | 10,000.00 | 总价 | 无 |
| 27 | 便携式工作灯 | 个（套） | 元 | 170,000.00 | 总价 | 无 |
| 28 | 射钉枪 | 台 | 元 | 28,000.00 | 总价 | 无 |
| 29 | 固定式钻孔机 | 台 | 元 | 40,000.00 | 总价 | 无 |
| 30 | 棉被 | 床 | 元 | 516,000.00 | 总价 | 无 |
| 31 | 安全绳 | 条 | 元 | 585,000.00 | 总价 | 无 |
| 32 | 船式担架 | 个 | 元 | 38,400.00 | 总价 | 无 |
| 33 | 水带 | 个（套） | 元 | 120,000.00 | 总价 | 无 |
| 34 | 苫布 | 平方米 | 元 | 150,000.00 | 总价 | 无 |
| 35 | 可燃气体探测仪 | 台 | 元 | 15,200.00 | 总价 | 无 |
| 36 | 复膜编织布 | 平方米 | 元 | 112,500.00 | 总价 | 无 |
| 37 | 污水泵 | 台 | 元 | 100,000.00 | 总价 | 无 |
| 38 | 多功能射线检测仪 | 台 | 元 | 17,200.00 | 总价 | 无 |
| 39 | 台锯 | 台 | 元 | 22,400.00 | 总价 | 无 |
| 40 | 3.5KW发电机（防汛抗旱物资） | 台 | 元 | 42,000.00 | 总价 | 无 |
| 41 | 毛毯 | 床 | 元 | 480,000.00 | 总价 | 无 |
| 42 | 土工布 | 平方米 | 元 | 247,500.00 | 总价 | 无 |
| 43 | 自动墙壁切割机 | 台 | 元 | 50,000.00 | 总价 | 无 |
| 44 | 风力灭火机 | 台 | 元 | 45,000.00 | 总价 | 无 |
| 45 | 内燃无齿锯 | 台 | 元 | 104,000.00 | 总价 | 无 |
| 46 | 冲锋舟（含船外机） | 艘 | 元 | 390,000.00 | 总价 | 无 |
| 47 | 手动开缝器 | 台 | 元 | 22,400.00 | 总价 | 无 |
| 48 | 割灌机 | 台 | 元 | 10,000.00 | 总价 | 无 |
| 49 | 漏电检测棒 | 台 | 元 | 7,600.00 | 总价 | 无 |
| 50 | 应急灯 | 台 | 元 | 480,000.00 | 总价 | 无 |
| 51 | 棉大衣 | 个（台、套、件、辆） | 元 | 880,000.00 | 总价 | 无 |
| 52 | 排水泵 | 台 | 元 | 108,000.00 | 总价 | 无 |
| 53 | 森林消防水泵 | 台 | 元 | 325,000.00 | 总价 | 无 |
| 54 | 多功能救援梯 | 个（套） | 元 | 14,400.00 | 总价 | 无 |
| 55 | 6KW发电机（防汛抗旱物资） | 台 | 元 | 420,000.00 | 总价 | 无 |
| 56 | 家庭应急包 | 套 | 元 | 45,000.00 | 总价 | 无 |
| 57 | 油锯（防汛抗旱物资） | 台 | 元 | 660,000.00 | 总价 | 无 |
| 58 | 空气压缩机 | 台 | 元 | 58,400.00 | 总价 | 无 |
| 59 | 组合工具 | 套 | 元 | 36,000.00 | 总价 | 无 |
| 60 | 拖车式抽水泵站 | 台 | 元 | 1,000,000.00 | 总价 | 无 |
| 61 | 3.5KW发电机（森林防灭火物资） | 台 | 元 | 70,000.00 | 总价 | 无 |
| 62 | 储水囊 | 个（套） | 元 | 5,000.00 | 总价 | 无 |
| 63 | 油锯（森林防灭火物资） | 台 | 元 | 165,000.00 | 总价 | 无 |
| 64 | 手电筒（生活类救灾物资） | 支 | 元 | 44,500.00 | 总价 | 无 |
| 65 | 毛巾被 | 床 | 元 | 570,000.00 | 总价 | 无 |
| 66 | 佩戴式头灯 | 个（套） | 元 | 29,000.00 | 总价 | 无 |
| 67 | 雨伞 | 件 | 元 | 10,500.00 | 总价 | 无 |
| 68 | 橡皮舟（含舷外机） | 艘 | 元 | 725,000.00 | 总价 | 无 |
| 69 | 电锤 | 台 | 元 | 11,200.00 | 总价 | 无 |
| 70 | 10KW发电机 | 个 | 元 | 240,000.00 | 总价 | 无 |
| 71 | 12孔短距离分力盘（绳索器材） | 米 | 元 | 4,760.00 | 总价 | 无 |
| 72 | 静力绳（绳索器材） | 条 | 元 | 64,000.00 | 总价 | 无 |
| 73 | 担架头端定制挽索（绳索器材） | 个 | 元 | 5,700.00 | 总价 | 无 |
| 74 | 边角护板（绳索器材） | 个 | 元 | 3,625.00 | 总价 | 无 |
| 75 | 边角滑轮（绳索器材） | 套 | 元 | 6,900.00 | 总价 | 无 |
| 76 | 担架调整用提拉套装（绳索器材） | 个 | 元 | 9,400.00 | 总价 | 无 |
| 77 | 多功能救援型下降器（绳索器材） | 个 | 元 | 65,000.00 | 总价 | 无 |
| 78 | 二类救援系统控制器（绳索器材） | 个 | 元 | 23,160.00 | 总价 | 无 |
| 79 | 内置滑轮上升器（绳索器材） | 个 | 元 | 24,660.00 | 总价 | 无 |
| 80 | 轻型安全钩环（绳索器材） | 条 | 元 | 50,000.00 | 总价 | 无 |
| 81 | 三角拯救带（绳索器材） | 个 | 元 | 2,518.00 | 总价 | 无 |
| 82 | 山地救援担架系统集成包（绳索器材） | 个 | 元 | 2,760.00 | 总价 | 无 |
| 83 | 山地救援团队救援支点架设专用包（绳索器材） | 条 | 元 | 1,380.00 | 总价 | 无 |
| 84 | 山岳救援全身多功能安全带（绳索器材） | 条 | 元 | 107,100.00 | 总价 | 无 |
| 85 | 双人势能吸收连接带（绳索器材） | 个 | 元 | 11,160.00 | 总价 | 无 |
| 86 | 万向单轨滑轮（绳索器材） | 个 | 元 | 11,120.00 | 总价 | 无 |
| 87 | 万向双轨滑轮（绳索器材） | 个 | 元 | 15,920.00 | 总价 | 无 |
| 88 | 离合器（绳索器材） | 个 | 元 | 32,000.00 | 总价 | 无 |
| 89 | 高空作业可拆卸锚点移动挂片（绳索器材） | 个 | 元 | 15,000.00 | 总价 | 无 |
| 90 | 收绳器救援提掉滑轮（绳索器材） | 个 | 元 | 28,000.00 | 总价 | 无 |
| 91 | 多用途滑轮（绳索器材） | 个 | 元 | 24,000.00 | 总价 | 无 |
| 92 | 滑轮式自动制停下降器（绳索器材） | 个 | 元 | 15,480.00 | 总价 | 无 |
| 93 | 止坠器（绳索器材） | 个 | 元 | 68,000.00 | 总价 | 无 |

**二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）**

采购包1：

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.容积≥150L； |
| 2 | ▲ | ▲2.压力≥0.8MPa； |
| 3 |  | 3.款式：立式； |
| 4 |  | 4.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A05030399-其他被服

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.款式：分体式套装（双层面料）； |
| 2 | ▲ | ▲2.面料：春亚纺；≥240T，面料防水性：采用防水工艺整理，沾水等级≥4级。涂层：PVC涂层； |
| 3 | ▲ | ▲3.反光片：上衣前后部缝制≥2cm宽隐形反光条（白天反光条的颜色和衣服差不多，晚上反光条颜色变亮）； |
| 4 | ▲ | ▲4.高温压胶，整衣接缝全压胶，天然环保胶源，全面阻隔雨水；（中标后，按需求印字） |
| 5 |  | 5.外观：各部位整洁，无亮光及水花； 6.无污迹、残破及开线；无脱胶、渗胶； 7.厚薄：常规；颜色：黑色、或藏青色； 8.上述1-7项，标▲项参数须在第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告中体现； |
| 6 | ▲ | ▲9.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A05010199-其他床类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.符合行业标准YJ/T 11.1-2010要求； 2.外观应规整、平整、整洁； 3.展开尺寸：≥1850mm×700mm×350mm，折叠尺寸：950×700×100mm； 4.断裂强力：经向≥1600N，纬向≥1400N； 5.折叠床面料：666dtex×666dtex天蓝色PVC涂层布，结构材料：钢架结构； 6.抗黏连性：轻度黏连； 7.静水压应：≥50KPa； |
| 2 | ▲ | ▲8.阻燃性能应符合国家标准，续燃：经向≤5S，纬向≤5S，阴燃：经向≤5S，纬向≤5S；损毁长度：经向≤100mm，纬向≤100mm； ▲9.搭扣带：扣合强度≥8N/cm²，撕揭强度≥1.5N/cm |
| 3 |  | 10.面料撕破强力：经向≥100N，纬向≥90N； |
| 4 | ▲ | ▲11.线带断裂强力≥2500N； ▲12.插口抗拉强力≥800N，符合YJ/T 11.1-2010标准； ▲13.焊接钢管要求： 13.1壁厚≥1.2mm； 13.2下屈服强度≥220N/mm²； 13.3抗拉强度≥350N/mm²； 13.4伸长率≥25A/%； 13.5依据MZ/T 015.1-2010 条款4.4.3对喷塑漆膜耐腐蚀测试，膜层96h不应起泡，不应脱落，应无锈斑； 13.6喷塑漆膜厚度≥85um； ▲14.三道梁抗拉强力≥900N，符合YJ/T 11.1-2010标准； |
| 5 |  | 15.包装分内、外两种，内包装用厚度为t0.08mm～t0.10mm透明聚乙烯塑料袋，外包装用瓦楞纸箱，每个纸箱内横向放四张床，中间用单层瓦楞纸板隔开； 16.瓦楞纸箱质量为抗压力≥6500N，耐破强度≥1500kPa，戳穿强度≥10.0J； 17.承重≥170kg；18.上述1-17项，标▲项参数须在第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告中体现； |
| 6 | ▲ | ▲19.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02060101-发电机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.额定功率：≥6KW； 2.最大功率：≥6.5KW； 3.额定电压：≥220V； 4.额定频率：≥50HZ； 5.排量：≥420cc； 6.重量：≤105kg； 7.机油量：≥1.5L； 8.燃油容量：≥12.5L； 9.缸径×行程：≥88×75mm； 10.动力方式：单杠、四冲程、风冷直喷式； 11.尺寸≥700mm×480mm×735mm； 12.噪音≤80dBA/7m； 13.工作时间≥8h； 14.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02051999-其他泵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.进水口直径：100mm； 2.出水口直径：100mm； 3.最大流量：≥90m3/h； 4.最大扬程：≥22m； 5.最大吸程：≥5m； 6.动力：汽油； 7.启动方式：手启动； 8.尺寸：670×440×540mm； 9.重量：30kg； 10.配套件：接头，滤网，垫片，卡箍、3米吸水管，水带20米； 11.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），提供证书复印件加盖投标单位公章； |
| 2 |  | 2.对讲机应具有良好的可靠性及耐用性，须符合国军标GJB150A-2009（高温/低温/振动/冲击）； |
| 3 | ▲ | ▲3.对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68，并提供相关证明材料； |
| 4 |  | 4.产品须配备≥2300mAh电池； 5.对讲机应具有大屏显示，屏幕尺寸≥1.7英寸； 6.对讲机组呼容量≥1024，组群/区域数量≥128； 7.对讲机支持可编程按键功能，至少支持≥10个自定义可编程快捷按键功能配置 8.频率范围：350-400MHz； 9.重量（带标配电池）：≤320g； 10.邻道功率：≤-60dB； 11.额定音频失真：≤5%； 12.工作温度范围：-30℃～+70℃； 13.储存温度范围：-40℃～+85℃； |
| 5 | ▲ | ▲14.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02062100-绝缘电线和电缆

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.规格：4芯多股铜丝电线电缆； 2.RVV4\*4平方； 3.材质：无氧铜； 4.单位：米； |
| 2 | ▲ | ▲5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02060101-发电机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.外形尺寸≥1320mm×650mm×1100mm； 2.重量≤450kg； 3.噪音≤95db； 4.发电机组： 4.1额定功率：≥30KW； 4.2频率：≥50Hz； 4.3电压：230V/400V； 4.4相数：3相； 4.5稳定态调速率≤±1%； 5.发动机： 5.1发动机功率：38/42KW； 5.2点火方式：电子点火； 5.3发动机类型：4缸水冷； 5.4缸径和冲程：89mm×100mm； 5.5排量：2.5L； 5.6额定转速：1500r/min； 5.7机油容量：11-13L； 5.8防冻液容量≥19L； 5.9机油消耗率≤1.5g/kW·h； 5.10机油温度≤121℃； 5.11机油压力：200-350kPa； 5.12稳态转速波动率≤0.5%； 5.13启动电源：DC，24V； 6.发电机： 6.1相数：3相； 6.2绝缘等级：H级； 7.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.展开长度≥2M； 2.净重≤15kg；。 |
| 2 | ▲ | ▲3.承重≥300kg； ▲4.所供货物生产日期：2025年 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.额定工作压力≥60MPa； |
| 2 |  | 2.液压油油箱容积≥2L； 3.最大手柄力≤400N； 4.净重≤8kg； 5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.结构：背负式防爆防静电硬质油桶、手动喷射式加油枪、专用背带、内置或附带机油桶； 2.颜色：红色； |
| 2 | ▲ | ▲3.油桶容量≥20L； |
| 3 |  | 4.机油桶容量≥1L，带有容量刻度，可按需加注混合； 5.加油枪：不锈钢和铜材质，连接油管长度≥60CM； 6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.结构：由铁桶、导油管、控制阀组成，可以通过控制阀的旋转控制油的流出量； 2.外观颜色：红色； |
| 2 | ▲ | ▲3.油箱容积≥3L； |
| 3 |  | 4.导油管长度≥30cm； 5.净重量≤2kg； 6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02061915-手电筒

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.额定电压：≥3.7V；额定容量：≥2Ah；光源（LED）； 2.额定功率：≥10W；平均使用寿命：≥100000h； 3.连续工作时间：强光：≥8h，工作光：≥16h（I型）≥32h（频闪）； 4.充电时间≤5h；电池使用寿命≥100000h； 5.重量：≤300g；防护等级：IP67； 6.具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换； 7.具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作； 8.防爆性能符合GB 3836.1―2010的要求，防爆等级：≥Exd II CT6 Gb，提供防爆合格证及防爆检验报告复印件； |
| 2 | ▲ | ▲9.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02370900-防护防暴装备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 防护套装包含扑火服、防火头盔、防火鞋、防火手套、防火外腰带，具体型号待中标后由采购单位明确。 1.扑火服 1.1颜色：橘红色；色号：16-1462TPG(国际潘通色卡)，色差△E≤3.5； 1.2面料：100%芳纶纤维方格布料； 1.3检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》； |
| 2 | ★ | ★1.4阻燃性能：续燃时间≤0.1s,阴燃时间≤0.1s； |
| 3 |  | 1.5热稳定性：无熔融、滴落； 1.6反光字：中标后，按采购单位需求印字。 2.防火头盔 2.1头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件由其盔壳上配戴的应急救援帽徽、L型导轨及下颏带、悬挂系统、减震内衬等部件组成； 2.2盔壳由轻型耐高温高弹性复合材料制成，悬挂后部有可调松紧的调节装置； 2.3头盔总重量≤1000g； |
| 4 | ▲ | ▲2.4阻燃性能：续燃时间≤0.5s； |
| 5 |  | 2.5侧向刚性：最大变形≤40mm； 3.防火鞋 3.1结构：高筒系带结构，主体颜色为黑色； 3.2鞋帮抗刺穿强度≥200N； |
| 6 | ★ | ★3.3靴底抗刺穿强度≥1500N； |
| 7 |  | 3.4阻燃性能：续燃时间≤0.1s,阴燃时间≤0.1s； 4.防火手套 4.1总长度≥40CM，袖长≥25cm; 4.2结构：背部带两道反光条，手腕收紧； 4.3面料：手腕和手背采用阻燃面料，手掌处采用阻燃隔热面料； |
| 8 | ▲ | ▲4.4阻燃性能：续燃时间≤0.1s；阴燃时间≤0.1s； |
| 9 |  | 5.防火外腰带 5.1技术标准符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》要求。 5.2结构：由织带、带扣等组成，织带边缘作封口处理； 5.3质量≤0.8kg； |
| 10 | ▲ | ▲6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.最小位移值≤0.002M； |
| 2 |  | 2.连续工作时间≥12小时； 3.防护等级≥IP65； 4.定位：具备卫星定位功能，可显示位置信息； 5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1. 12孔短距离分力盘： 1.1 材料：轻合金； |
| 2 | ▲ | ▲1.2 强度≥50KN； |
| 3 |  | 1.3 重量≤300g。 2.静力绳： 2.1 直径：10.5mm； 2.2 长度：30m20根、50m10根、100m5根、200m2根； 2.3 颜色：黄色； 2.4 延伸率≤8%； |
| 4 | ▲ | ▲2.5 无节点强力≥30kN。 |
| 5 |  | 3.担架头端定制挽索： 3.1 直径≥10mm； 3.2 配备调节器，可调节挽索长度； 3.3 重量≤200g； 3.4 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 |
| 6 | ▲ | 4.边角护板： ▲4.1 动态磨擦系数≤0.5，静态磨擦系数≤0.7； |
| 7 |  | 4.2 耐温能力：-40度至200度。 4.3 重量≤1200g； 4.4 符合国家XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 |
| 8 | ▲ | 5.边角滑轮： ▲5.1 有效工作负载≥300kg； |
| 9 |  | 5.2 结构：4级链条式滚轴（可级联）； 5.3 重量≤1300g； 5.4 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 |
| 10 | ▲ | 6. 担架调整用提拉套装： ▲6.1 最大负荷≥30kN； |
| 11 |  | 6.2 工作负荷≥20kN； 6.3 绳径≥8mm，绳长≥16m; 6.4 重量≤2000g。 6.5 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 7.多功能救援型下降器： 7.1兼容绳索直径：10-11.5mm； |
| 12 | ▲ | ▲7.2 最大下降重量≥250kg； |
| 13 |  | 7.3 重量≤600g。 7.4 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 |
| 14 | ▲ | 8.二类救援系统控制器： ▲8.1 救援载荷≥200kg； |
| 15 |  | 8.2 重量≤800g； 8.3 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 9.内置滑轮上升器： 9.1 适用绳索直径：8-13mm； |
| 16 | ▲ | ▲9.2 滑轮系统最大载重≥50kg； |
| 17 |  | 9.3 重量≤200g； 9.4 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 10.轻型安全钩环： 10.1 材质：铝合金； 10.2 纵向最小破断强度≥25kN； 10.3 开口拉力≥7kN； 10.4 重量≤100g； 10.5 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 |
| 18 | ▲ | 11.三角拯救带： ▲11.1 工作负荷≥150kg； |
| 19 |  | 11.2 重量≤1000g； 11.3 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 |
| 20 | ▲ | 12.山地救援担架系统集成包： ▲12.1容量≥180L（1套担架）； |
| 21 |  | 12.2 重量≤5kg； 12.3 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 |
| 22 | ▲ | 13.山地救援团队救援支点架设专用包： ▲13.1 容量≥80L； |
| 23 |  | 13.2 重量≤2000g； 13.3 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 |
| 24 | ▲ | 14.山岳救援全身多功能安全带： ▲14.1 卡扣强度≥18kN； |
| 25 |  | 14.2 适用身高：150-200cm； 14.3 重量≤2500g； 14.4 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 |
| 26 | ▲ | 15.双人势能吸收连接带： ▲15.1 最大负重≥250kg； |
| 27 |  | 15.2 长度≥40cm； 15.3 重量≤250g； 15.4 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 16.万向单轨滑轮： 16.1 滑轮中心直径≥35mm； 16.2 极限负荷≥35kN； |
| 28 | ▲ | ▲16.3 工作负荷≥20kN； |
| 29 |  | 16.4 适用绳径：4-13mm; 16.5 重量≤300g。 16.6 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 17.万向双轨滑轮： 17.1 滑轮中心直径≥35mm； 17.2 极限负荷≥35kN； |
| 30 | ▲ | ▲17.3 工作负荷≥20kN； |
| 31 |  | 17.4 适用绳径：4-13mm; 17.5 重量≤500g； 17.6 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 18.离合器： 18.1适用绳索直径：10.5-11.5mm； 18.2断裂强度≥40kN； |
| 32 | ▲ | ▲18.3下降控制重量≥200kg； |
| 33 |  | 18.4重量≤1000g； 18.5符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 19.高空作业可拆卸锚点移动挂片： 19.1结构：12mm可拆除不锈钢锚； 19.2要求：带锁定功能。 19.3符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 20.收绳器救援提掉滑轮： 20.1适用绳索直径：10.5-11.5mm； |
| 34 | ▲ | ▲20.2 提掉重量≥250kg； |
| 35 |  | 20.3 重量≤1500g。 20.4 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 21.多用途滑轮： 21.1 适用绳索直径：10.5-11.5mm； 21.2 断裂强度≥40kN； |
| 36 | ▲ | ▲21.3 下降控制重量≥240kg； |
| 37 |  | 21.4 重量≤1000g； 21.5 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 |
| 38 | ▲ | 22.滑轮式自动制停下降器： ▲22.1 救援载荷≥200kg； |
| 39 |  | 22.2 重量≤800g； 22.3 符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求。 23.止坠器： 23.1结构：内置锁定功能； 23.2适用绳索直径：10.5-11.5mm； 23.3重量≤500g； 23.4符合国家 XF494《消防用防坠落装备》标准要求； 24.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），提供证书复印件加盖投标单位公章； |
| 2 |  | 2.对讲机应具有良好的可靠性及耐用性，须符合国军标GJB150A-2009（高温/低温/振动/冲击）； |
| 3 | ▲ | ▲3.对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68，并提供相关证明材料； |
| 4 |  | 4.产品须配备≥2300mAh电池； 5.对讲机应具有大屏显示，屏幕尺寸≥1.7英寸； 6.对讲机组呼容量≥1024，组群/区域数量≥128； 7.对讲机支持可编程按键功能，至少支持≥10个自定义可编程快捷按键功能配置 8.频率范围：350-400MHz； 9.重量（带标配电池）：≤320g； 10.邻道功率：≤-60dB； 11.额定音频失真：≤5%； 12.工作温度范围：-30℃～+70℃； 13.储存温度范围：-40℃～+85℃； |
| 5 | ▲ | ▲14.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.加速度测量范围≥（0.1-190m/s2）； 2.速度测量范围≥（0.1-190mm/s）； |
| 2 | ▲ | ▲3.位移测量范围≥（0.1-1.9mm）； |
| 3 |  | 4.连续工作时间≥24小时； 5.工作环境温度范围≥-10至40℃； 6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.额定功率≥500W； |
| 2 | ▲ | ▲2.风量≥2800m3/h； |
| 3 | ▲ | 3.噪声≤80db； 4.总质量≤15kg； 5.风管长度≥5m； 6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02061915-手电筒

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.额定电压：≥3.7V；额定容量：≥2Ah；光源（LED）； 2.额定功率：≥10W；平均使用寿命：≥100000h； 3.连续工作时间：强光：≥8h，工作光：≥16h（I型）≥32h（频闪）； 4.充电时间≤5h；电池使用寿命≥100000h； 5.重量：≤300g；防护等级：IP67； 6.具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换； 7.具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作； 8.防爆性能符合GB 3836.1―2010的要求，防爆等级：≥Exd II CT6 Gb，提供防爆合格证及防爆检验报告复印件； |
| 2 | ▲ | ▲9.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A05030399-其他被服

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.材质：100%棉； 2.填充物：100%聚酯纤维； 3.重量≥0.8kg； 4.规格尺寸：1.5m×2.0m，被长允许偏差在3.0cm以内，被宽允许偏差在2.5cm以内； 5.甲醛含量≤75mg/kg； 6.PH4.0-8.5； 7.可分解致癌芳香胺染料：禁用； 8.耐洗色牢度≥3级，耐水色牢度≥3级，耐干摩擦色牢度≥3级，耐酸汗渍色牢度≥4级，耐碱汗渍色牢度≥4级； 9.可分解致癌芳香胺染料：禁用； 10.按照GB18401-2010B类、FZ/T 01057-2007、GB/T 2910-2009合格品； |
| 2 | ▲ | ▲11.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.功率≥4.5kW； 2.最大转速≥2500r/min； |
| 2 | ▲ | ▲3.最大切割深度≥250mm； |
| 3 |  | 4.净重≤15kg； 5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.结构：双肩背框，内置轻质圆管骨架、外包防雨抗磨布料，背部置缓冲垫； |
| 2 | ▲ | ▲2.尺寸：高度≥45cm，长度≥45cm，宽度≥25cm； |
| 3 |  | 3.外观颜色：红色、橙色或橘色； 4.重量≤3KG； 5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.电压≥21V； 2.电池容量≥3000mAh； 3.电锯尺寸≥6寸； 4.切割直径≥15cm； 5.链速≥6m/s； 6.剪刀剪切直径≥2.8cm； 7.收起高度≥1.2m，展开高度≥2.5m； 8.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.展开长度≥220CM； 2.承重≥250kg； 3.净重≤20KG； |
| 2 | ▲ | ▲4.吊索拉力≥1000kg； |
| 3 |  | 5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.材质：防水、耐碱、耐酸、耐盐、耐油； 2.内衬：防滑内衬； 3.鞋底材质：PVC牛筋底，防滑耐磨； 4.鞋高：≥38cm； 5.鞋底厚：≥3cm； 6.重量：≤1.2KG； |
| 2 | ▲ | ▲7.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.结构：水桶或水囊+往复式水枪； |
| 2 |  | 2.材质：水枪枪体采用304不锈钢，进、出水口为纯铜材质； |
| 3 |  | 3.枪体总长：≥110cm； |
| 4 |  | 4.重量：≤3KG； |
| 5 |  | 5.最远射程：≥10米； |
| 6 | ▲ | ▲6.储水量≥20L； |
| 7 |  | 7.枪头：可实现直射、散射调节； |
| 8 |  | 8.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02061913-应急照明灯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.灯具符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准、GB/T3836.1-2021标准、GB/T3836.2-2021标准、GB/T3836.4-2021标准、GB/T3836.31-2021标准； |
| 2 |  | 2.电压≥DC22.2V，容量≥2500mAh； |
| 3 |  | 3.采用2×12WLED光源，在传统白光的基础上增加了黄光功能，极大的提升了在雨雾环境下灯光的穿透性能，可通过开关控制实现冷暖色温光线转换； |
| 4 |  | 4.具有聚光、泛光照明模式，搭配双开关操作设计，携带使用方便，操作简单直观； |
| 5 |  | 5.泛光光源可实现红、蓝交替闪烁警示，尾部设计高穿透性的方位灯，在作业现场能够清晰的显示使用人员的位置，为救援现场提供安全警示及定位，可视距离≥100米； |
| 6 |  | 6.采用锂电池供电，寿命长、无污染、充放电性能优异，内置单机片调光电路及过流、过压、过充保护功能； |
| 7 | ▲ | ▲7.外壳防护等级IP66/IP68，防水防尘，可在各种恶劣环境中正常使用。(在检测报告内体现并标注所在位置)； |
| 8 |  | 8.灯具体积小，重量轻，配有专用背带，可肩挎携带实现解放双手作用； |
| 9 |  | 9.灯具能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验；试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后,灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换； |
| 10 | ▲ | ▲10.符合防爆标志：ExdbibIICT6Gb；ExibtbIIICT80℃； |
| 11 |  | 11.连续放电时间：聚光强光≥5h、聚光工作光≥10h、泛光强光（单侧/双侧）≥4h/8h、泛光工作光（单侧/双侧）≥8h/16h； |
| 12 | ▲ | ▲12.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.速度≥2颗钉/秒； 2.钉长不少于范围（15-38）MM； 3.净重≤5KG； 4.单电打钉数量≥900枚； 5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.最大钻孔直径≥200mm； |
| 2 | ▲ | ▲2.功率≥2800W； |
| 3 |  | 3.空载转速≥750r/min； |
| 4 |  | 4.净重≤24KG； |
| 5 |  | 5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A05030399-其他被服

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.规格尺寸：1.5M×2.1M，被长允许偏差在3.0CM以内，被宽允许偏差在2.5CM以内； |
| 2 |  | 2.面料：面、里料为棉印花平布；颜色以素色为主； |
| 3 | ▲ | ▲3、絮料：被胎絮料选用棉花，品级不低于4级，被胎总重量为2500g，允许偏差在100g以内；被胎外观平展均匀、包边严紧、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等； |
| 4 |  | 4.缝纫：棉被面、里结合及拼接缝纫针距为11针/3cm～13针/3cm；被胎包边缝纫针距为4针/3cm～6针/3cm。棉被封口端可选绱带条或绱3号尼龙拉链方式。拉链方式封口要居中绱长度不低于100cm尼龙拉链； |
| 5 |  | 5.外观质量：产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固；不得有开线、断线、出套等缺陷； |
| 6 |  | 6.包装：外层包装材料为五层水印箱，内层包装材料为防潮袋，每箱10床，纸箱尺寸按合同规定执行； |
| 7 |  | 7.包装标识：外包装的上、下两面需标注产品名称、数量、重量、号型配比、生产批号，生产日期、承制单位名称和监制单位名称字样。监制单位名称：海南省应急管理厅；外包装端面需标注“注意防潮”字样； |
| 8 |  | 8.检验单：每包内需放检验单，标注“检验单”、“产品名称”、“数量”、“号型配比”“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”字样； |
| 9 |  | 9.未尽参数应满足行业相关标准YJ/T 10.1-2010救灾被服第1部分：棉被； |
| 10 |  | 10.上述1-9项，标▲项参数须在第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告中体现； |
| 11 | ▲ | ▲11.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.可浮在水面，是水上救援专用的漂浮绳索，使用高强轻质纤维制成，强度高、延伸率小、抗击性能好、可配在救生圈、救生衣小船上、救生浮上等，用途广泛； 2.直径为≥12mm，长度为≥100m,断裂强力≥3000N，颜色为橘黄色，带有反光丝； 3.采用高强轻质纤维丙纶制成，强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面； 4.水面漂浮绳索材料：高强聚乙烯+抗老化剂，比普通丙纶绳具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点； 5.透水功能收绳包：收绳包手提设计，方便携带，具有透水功能，收绳包能够更快的晾干水分； |
| 2 | ▲ | ▲6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.展开长度≥2M； |
| 2 |  | 2.水平断裂强度≥10KN； |
| 3 | ▲ | ▲3.承重≥250kg； |
| 4 |  | 4.净重≤20KG； |
| 5 |  | 5.吊索拉力≥1000kg； |
| 6 | ▲ | ▲6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.符合GB6246-2011《消防水带》标准； |
| 2 |  | 2.水带口径40mm，长度30米，两头有40口径接口； |
| 3 | ▲ | ▲3.标准工作压力≥2MPa； |
| 4 |  | 4.爆破压力≥7MPa； |
| 5 |  | 5.延伸率≤4%； |
| 6 |  | 6.膨胀率≤5%； |
| 7 |  | 7.扯断强度≥60mpa； |
| 8 | ▲ | ▲8.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.执行标准：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； 2.技术指标：氧指数（%）：≥32.5，损毁长度（mm）：≤150，续燃时间（s）≤2，阴燃时间（s）≤5，燃烧滴落物:未引起脱脂棉燃烧或阴燃； |
| 2 | ▲ | ▲3.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.检测气体数量≥20； |
| 2 |  | 2.响应时间≤20秒； 3.警报方式：具备听觉、视觉、振动等方式； 4.单电池使用时间≥10小时； 5.防护等级≥IP65； 6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A05030199-其他纺织用料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.每平方米质量150±10g/㎡； 2.经纬密度（经向50±2，纬向46±2）根/10cm； 3.外观质量：图案色条整齐，无明显色差，表面平整，无发现稀档、破洞、错织、折皱、污点。复膜无开裂、缺膜、气泡、硬块、分层等现象； 4.拉断力经向≥650N，纬向≥570N； 5.剥离力≥2.5N； |
| 2 | ▲ | ▲6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02051999-其他泵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.排量：212CC； 2.额定功率/转速：4.0KW/3600（r/min）； 3.油箱容积：3.6L； 4.机油容积：0.6L； 5.进(出)水口直径≥80mm； 6.额定流量≥30m³/h； 7.额定扬程≥14m； 8.最大流量≥50m³/h； 9.最大扬程≥22m； 10.吸程≥7m； 11.自吸时间≤130s； 12.泵体型式：自吸泵； 13.净重≤36kg； 14.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.可检测射线种类：不少于α、β、γ、Χ射线； |
| 2 | ▲ | ▲2.最小可测量当量率≤0.1μSv/h； |
| 3 |  | 3.剂量当量率相对误差≤±15%； |
| 4 |  | 4.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.额定功率≥1.6kw； |
| 2 |  | 2.锯片尺寸≥150mm； |
| 3 |  | 3.重量≤4kg；； |
| 4 | ▲ | ▲4.切割深度≥60mm |
| 5 |  | 5.最大夹头直径≥10mm； |
| 6 |  | 6.最大斜切角度范围≥40°； |
| 7 |  | 7.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02060101-发电机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.输出电压：220v； |
| 2 | ▲ | ▲2.输出功率≥3.5KW； |
| 3 |  | 3.发动机：风冷、四冲程、汽油； |
| 4 |  | 4.启动方式：支持手、电两种启动方式； |
| 5 |  | 5.汽油箱容量≥10L； |
| 6 |  | 6.满油连续工作时间≥8小时； |
| 7 |  | 7.重量≤45kg； |
| 8 |  | 8.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A05030399-其他被服

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.规格尺寸：1.5m×2.0m；毯长允许偏差在3.0cm以内，毯宽允许偏差在2.5cm以内； 2.纤维成分含量：100%聚酯纤维； 3.耐干摩擦色牢度：≥3级（深色）； 4.耐湿摩擦色牢度：≥3级； 5.耐水色牢度：变色≥3级、沾色≥3级； 6.耐汗渍色牢度：变色≥3级、沾色≥3级； 7.PH值：4.0-8.5； 8.甲醛含量：≤75mg/kg； 9.重量：≥2kg； 10.毛毯符合GB18401-2010合格品要求； |
| 2 | ▲ | ▲11.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.单位面积质量≥400g/㎡； 2.断裂强度(纵向)≥12.5KN/m； 3.断裂延伸率30-100%； 4.撕破强力≥0.33KN； 5.CBR顶破强力≥21KN； |
| 2 | ▲ | ▲6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.电机功率≥15KW； |
| 2 |  | 2.切割深度≥300mm； 3.刀片厚度≥3mm； 4.空载转速≥1000r/min； 5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.发动机：单缸、风冷、混合汽油发动机； 2.气缸排量≤77cc； 3.怠速≤2000rpm； 4.燃油箱容积≥2.2L； 5.整备净质量≤10.8kg； 6.发动机额定功率≤3.15kw； 7.出风口风量≥1548m³/h； 8.最大引擎输出：≥8000r/min； 9.有效灭火距离≥1.8m； 10.耳旁噪声≤99dB(A)； 11.手感振动≤2.1m/s²； 12.一次加油连续工作时间≥70min； 13.全封闭的供油管； 14.排放标准：符合（GB26133-2010）II阶段要求，提供国家环保部颁发的型式核准证书复印件或机动车和非道路移动机械环保信息公开平台查询截图，加盖制造商或供货商公章； 15.提供第三方质量监督检验机构出具的带有CMA认证标志的检测（验）报告原件扫描件； 16.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.汽缸排量≥70cc； |
| 2 |  | 2.标准怠速≥2800rpm； 3.无负荷最大转速≥ 9000； 4.功率≥3.5kw； 5.燃油箱体积≥0.6L； 6.净重≤12kg； 7.锯片转速≥4500rpm； 8.锯片规格≥350mm； 9.切割深度≥120mm； 10.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 一、冲锋舟： 1.舟体长度：≥610cm±5cm型宽：≥205cm±5cm型深：≥65cm； 2.吃水深度：310mm； 3.船重:≥380kg,承重：≥1200kg； 4.乘员：≥12人； 5.尾板高度：≥540mm； 6.航区：内河B级； 7.舟体安装形式：船外机，舷外机动力：尾部可选配40-60马力； |
| 2 | ▲ | ▲8.外观质量:舟体内壳为乳白色，外壳为橙色，色泽一致；表面有防滑纹；舟体内外壳表面平顺、光洁，无划痕；无起皱龟裂分层、气泡缺陷；发泡均匀；牵引环吊装环为金属制作，表面光洁无锈斑；无毛刺；螺栓无松动；与舟体粘结牢固，舟底V型结构；配有舷外机挂机垫板，挂机垫板表面有防滑纹，与舟体连接无缺陷； ▲9.水密性试验:在舟体内注入水后保持2h，舟体无泄漏； ▲10.抗沉性：将冲锋舟内注满水，舟仍浮于水面不下沉； ▲11.承载试验：将冲锋舟放入水中，额定承载人数（13人，75kg/人）均匀坐于舟内，舟未出现断裂、裂纹、撕裂等现象，舟未翻转； ▲12.载重试验：将冲锋舟放入水中，增加载重至1313kg，舟未出现断裂、裂纹、撕裂、分离等形式的结构破坏；舟未发生翻转和下沉； ▲13.玻璃钢船体材料，(1)巴氏硬度>43:(2)断裂伸长率>2%:(3)拉伸强度:>300MPa:(4)弯曲强度:>300MPa:(5)冲击强度:>200kJ/m2； |
| 3 |  | 14.上述1-13项，标▲项参数提供第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告或者中国船级社验证证书； 15.所供货物生产日期：2025年。 |
| 4 | ▲ | 二、船外机： ▲1.产品为2冲程，符合GJB 9001C-2017标准； |
| 5 |  | 2.气缸数：3； 3.额定功率：≥44.1kw； |
| 6 | ▲ | ▲4.额定转数：≥5500rpm； |
| 7 |  | 5.排气量：≥849cc； 6.启动方式：手动； 7.操作方式：后操； 8.档位：前--空--倒档； |
| 8 | ▲ | ▲9.起动发动机落水后1分钟，通过沥干、排水措施，2次拉发能正常起动； ▲10.操舵灵活，左满舵角度≥42°，右满舵角度≥32°； ▲11.舷外机横倾10°，纵倾5°，时长10分钟后能正常工作，不影响使用； |
| 9 |  | 12.燃油：无铅汽油； 13.冷确系统：水冷； 14.净重：＜104KG； 15.最大转数转数（RPM）：4500-5500； 16.上述1-15项，标▲项参数须提供第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告或者中国船级社验证证书； 17.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.额定工作压力≥60MPa； |
| 2 |  | 2.最大扩张距离≥50mm； |
| 3 | ▲ | ▲3.最大扩张力≥280KN； |
| 4 |  | 4.最小插入缝隙≤3mm； |
| 5 |  | 5.重量≤12kg； |
| 6 |  | 6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.发动机功率≥1.5kW； |
| 2 |  | 2.发动机最大输出转速≥8500rpm； |
| 3 | ▲ | ▲3.切割效率≥90cm²/s； |
| 4 |  | 4.满油连续工作时间≥50min； |
| 5 |  | 5.净重≤8kg； |
| 6 |  | 6.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.可探测电压≥范围（120V、220V、7.2Kv等）； |
| 2 | ▲ | ▲2.220V线路漏电探测距离≥2米； |
| 3 |  | 3.报警方式：具有声光报警功能； |
| 4 |  | 4.净重≤1KG； |
| 5 |  | 5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02061913-应急照明灯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.产品符合国家或行业标准：GB26755-2011消防移动式照明装置、GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）； |
| 2 | ▲ | ▲2.照明装置由灯盘、伸缩气杠、发电机、电动气泵、行走脚轮、无线遥控器、控制面板、警示灯、钢丝拉绳、三角桩等主要部件组成； |
| 3 |  | 3.照明装置设有USB接口，输出：DC5V/2A； |
| 4 | ▲ | ▲4.照明装置具有远程遥控功能，遥控控制距离：可在无遮挡环境下，可通过遥控器控制灯光开启、关闭及升降杆升降，最大遥控距离≥100m； |
| 5 |  | 5.灯组由4个500W光源组成，外壳防护能力应符合GB/T4208-2017中IP66的要求； |
| 6 | ▲ | ▲6.手动模式和自动模式，无需人为切换； |
| 7 | ▲ | ▲7.采用4个自复位按钮点触式开关，每个开关单独控制一个功能（分别是：气杆升、气杆降、灯组1开关、灯组2开关）； |
| 8 | ▲ | ▲8.警示灯；警示灯的功能:可磁力吸附，可进行10-100%无极调光，带有实时电量显示，可聚/泛光照明，信号警示照明； |
| 9 |  | 9.照明装置控制面板上应设计有电源故障线路指示灯（指示灯为固态LED绿色光源，金属外壳材质），指示灯可便于查看照明装置是否通电，也便于排除故障所在位置； |
| 10 |  | 10.照明装置应可通过手动开关和无线遥控控制升降，最大升起高度≥4500mm，可在任意高度停止； |
| 11 |  | 11.限位性能：升降系统应有良好的限位性，升降杆在达到最大高度后，1h内升降杆下滑应不超过1cm； |
| 12 |  | 12.升降时间：照明装置上升时间和下降时间不大于30s； |
| 13 |  | 13.照明装置可手动调节照射角度，每个灯头可水平回转角应≥360°，俯仰角应≥180°，实现单向直射和360度环形照明； |
| 14 | ▲ | ▲14.设备应配有标称输出功率不小于3kw的汽油发电机。油箱标称容量为≥15L，当油箱注满油时，设备连续工作时间应不小于13h； |
| 15 |  | 15.设备在温度-25±3℃和温度55±2℃、持续时间6h,前3h样机处于非工作状态,后3h样机处于工作状态,试验后样机应能正常工作； |
| 16 |  | 16.上述1-15项，标▲项参数须在第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告中体现； |
| 17 | ▲ | ▲17.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A05030303-普通服装

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.规格尺寸：中号，主要部位前身长123cm，允许偏差±2cm；前胸宽允许偏差±1cm；上腰围允许偏差±2.5cm；下摆大允许偏差±3cm。其它规格尺寸与允许偏差应满足行业标准YJ∕T 10.2-2010救灾被服第2部分：棉大衣表1； ▲2.材料规格：面料、袋口垫布、开衩贴边、开衩掩襟、开衩暗牌面里采用185T单面涂覆PU防水锦纶塔丝绒，规格为80g/㎡；身保暖层、袖保暖层、领里采用充填中空涤纶短纤维絮片，身保暖层规格为250g/㎡，袖保暖层、领里规格为150g/㎡。其它材料规格、质量要求应满足行业标准YJ∕T10.2-2010救灾被服 第2部分：棉大衣 表2； |
| 2 |  | 3.下料：面和里的前身、后身、大袖、小袖下料方向均为经向；领绒下料方向为经纬向。其它类别的裁片、下料方向、允斜极限、拼接要求应满足行业标准YJ∕T10.2-2010 救灾被服 第2部分：棉大衣 表3； 4.缝制工艺：明线针距为12针/3cm～14针/3cm；暗线针距为11针/3cm～13针/3cm；绗缝针距为不少于5针/3cm,绗距不大于10cm，各部位均为经向绗线。缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。其它部位工序的缝头、缝制形式及缝线道数、明线边距、缝制要求应满足行业标准YJ∕T10.2-2010 救灾被服 第2部分：棉大衣 表4； 5.锁钉工艺：应满足行业标准YJ∕T10.2-2010 救灾被服 第2部分：棉大衣 表5； 6.号型或规格、纤维成分及含量和维护方法三项内容要满足GB 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》第6.2.1的要求，采用耐久性标签（耐久性水洗唛）。 7.包装：外层包装材料为五层水印箱，内层包装材料为真空包装，每箱10件，纸箱尺寸按合同规定执行； 8.包装标识：外包装的上、下两面需标注产品名称、数量、重量、号型配比、生产批号，生产日期、承制单位名称和监制单位名称字样。监制单位名称：海南省应急管理厅；外包装端面需标注“注意防潮”字样； 9.检验单：每包棉大衣的包装内需放检验单，标注“检验单”、“产品名称”、“数量”、“号型配比”“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”字样； 10.未尽参数应满足行业标准YJ∕T10.2-2010 救灾被服 第2部分：棉大衣； 11.上述1-12项，标▲项参数须在第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告中体现； |
| 3 | ▲ | ▲12.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02051999-其他泵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.排量：270CC； 2.额定功率/转速：5.40KW/3600（r/min）； 3.油箱容积：6.5L； 4.机油容积：1.1L； 5.进(出)水口直径≥100mm； 6.额定流量≥50m³/h； 7.额定扬程≥15m； 8.最大流量≥86m³/h； 9.最大扬程≥28m； 10.吸程≥7m； 11.自吸时间≤180s； 12.泵体型式：自吸泵； 13.净重≤46kg； 14.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02051999-其他泵

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.泵体结构：四缸隔膜泵，减速箱为行星减速器； |
| 2 | ▲ | ▲2.配套发动机：双缸、四冲程强制风冷风发动机，排量≥824ml，最大功率≥28HP； |
| 3 |  | 3.进水口径：40mm、出水口径：40mm； |
| 4 |  | 4.水枪出水口径：6.6mm—9.5mm； |
| 5 |  | 5.水枪射程：≥35m； |
| 6 | ▲ | ▲6.工作压力：≥8MPa、最大压力：≥10.3MPa； |
| 7 | ▲ | ▲7.当压力2MPa时，流量≥198L/min；当压力4MPa时，流量≥186L/min；当压力6MPa时，流量≥180L/min |
| 8 | ▲ | ▲8.最大流量：≥208L/min； |
| 9 |  | 9.吸水扬程：≥7m； |
| 10 |  | 10.启动时间：≤4s； |
| 11 |  | 11.启动方式：电启动（一键式启动，自动控制转速）； |
| 12 |  | 12.引水时间：≤4s（1米吸深）； |
| 13 |  | 13.引水方式：全自动吸水，无需灌水； |
| 14 |  | 14.净重：≤140kg； |
| 15 |  | 15.保护装置：电子压力传感器超压熄火保护，泵组配备自动泄压安全阀，超过工作压力自动泄压； |
| 16 |  | 16.外观：杠杆式滚轮移动设计，整机外观应光洁平整，不得有锈蚀、锈痕、油漆剥落、油污、碰伤等缺陷。离合器和其它可能对人体产生伤害的运动零件周围应有护罩； |
| 17 | ▲ | ▲17.输出设备：应急灯具有照明警示一体化功能：白光照明灯+红蓝警示灯，具有12种闪烁模式，可视距离：500M，具有多机联机同步功能； |
| 18 |  | 18.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.最大伸展长度≥5M； |
| 2 |  | 2.最小缩回长度≤1M； |
| 3 |  | 3.净重≤15KG； |
| 4 | ▲ | ▲4.承重:≥500KG； |
| 5 |  | 5.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02060101-发电机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.额定功率：≥6KW； 2.最大功率：≥6.5KW； 3.额定电压：≥220V； 4.额定频率：≥50HZ； 5.排量：≥420cc； 6.重量：≤105kg； 7.机油量：≥1.5L； 8.燃油容量：≥12.5L； 9.缸径×行程：≥88×75mm； 10.动力方式：单杠、四冲程、风冷直喷式； 11.尺寸≥700mm×480mm×735mm； 12.噪音≤80dBA/7m； 13.工作时间≥8h； 14.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.需包含以下物品（质保期内，包内部分物品质保期时间短的，中标人应免费对过期的物品提供全新的替换物品）：手电筒（≥1个）、创口贴（≥20片）、酒精片（≥5片）、消毒湿巾（≥5片）、纱布片（≥5片）、剪刀（≥1个）、镊子（≥1个）、别针（≥10个）、敷料贴（≥2贴）、口罩（≥2个）、手套（≥1双）、酒精棉棒（≥20根）、止血带(≥1条）、口哨（≥1个）、雨衣（≥1件）、急救毯（≥1条）、三角绷带（≥1包）、急救手册（1本）； 2.手电筒：额定电压：≥3.7V，额定功率：2/0.5W，重量：≤300g； 3.口哨：频率≥2000Hz； 4.手套：防割等级≥1级； 5.口罩应使用一次性医用防护口罩或医用外科口罩； 6.止血带长度应不低于600mm； 7.应急包内应附有产品使用说明书等文件，产品使用说明书内容应准确，主要包括：配置物品名称、数量清单；使用方法或使用方法简图；维护方法、检查程序及报废准则：配置物品的生产日期和有效期；配置物品的更换提示；应急包使用、贮存等注意事项； |
| 2 | ▲ | ▲8.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.发动机：二冲程发动机； |
| 2 |  | 2.常温起动性能≤7s； |
| 3 | ▲ | ▲3.发动机功率≥2.3kw； |
| 4 | ▲ | ▲4.锯切效率≥55cm²/s； |
| 5 |  | 5.在最低空载转速下稳定运转≥3min后进行翻转，各位置停留时间≥5s，油锯不熄火； |
| 6 |  | 6.锯切燃油消耗率≤62g/m²； |
| 7 | ▲ | ▲7.主机比质量≤2.3kg/kW； |
| 8 |  | 8.发动机最低燃油消耗率≤530g/kWh； |
| 9 |  | 9.耳旁噪音≤105dB（A）； |
| 10 |  | 10.手感振动≤5.5m/s²； |
| 11 |  | 11.重量≤5.5kg； |
| 12 |  | 12.导板尺寸≥18"； |
| 13 |  | 13.标▲项参数须在第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告中体现； |
| 14 |  | 14.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.功率≥4500W； |
| 2 |  | 2.转速≥1300r/min； |
| 3 | ▲ | ▲3.压力≥7Bar； |
| 4 |  | 4.排气量≥400L/min； |
| 5 |  | 5.储气罐≥150L； |
| 6 |  | 6.重量≤120kg； |
| 7 |  | 7.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.样式：多功能双肩背包，内置装备； |
| 2 |  | 2.材质：阻燃材料、耐高温； |
| 3 | ▲ | ▲3.内置装备：工兵锹、工兵镐、砍刀、手锯等常用救援器材； |
| 4 |  | 4.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.总体要求： 高真空自吸排水泵车由：高真空自吸泵、发动机、拖车牵引、真空系统及相关辅助系统等集成，具备运输移动便捷、操作智能、运行稳定、管件快速拆装等功能和特点，满足复杂条件下防汛抗旱抢险排涝使用需要。 |
| 2 | ▲ | 2.移动泵车技术参数 ▲2.1 流量≥1000m³/h，扬程≥15m，最大流量≥1500m³/h，最高扬程≥30m，汽蚀余量≦3m，功率≦70kW，运行轴承温度≦60℃，油润式机械密封可以干运行时间≥60min，开机前无需灌泵引水，启动柴油机开启后水泵出水时间≤60s。提供国(带中国合格评定国家认可委员会CNAS标识)的第三方检测机构出具的泵车检测报告以证明满足泵车的流量、扬程、最大流量、最高扬程、汽蚀余量、功率、轴承温度的关键参数符合招标要求（原件备查）； ▲2.2 螺旋双叶片半开式叶轮（提供叶轮彩色三维图），无堵塞，杂质通过力强，材质球墨铸铁QT400； ▲2.3 真空辅助系统：为机械式全自动设计，内置不锈钢304浮球、铝合金材质真空吸入座体5道汽水腔室，确保工作时不能造成真空泵进水。配置油润滑式真空泵与发动机皮带连接同步工作，必须有独立真空油冷却装置、确保真空泵工作温度≦60℃，真空度≥-0.096MPa，真空泵抽气量≥70m³/h，提供真空辅助系统彩色三维图； ▲2.4 动力传动形式：发动机直接驱动泵工作，泵轴承体上铸造有法兰联接盘与柴油机飞轮壳螺丝固定安装，多片式钢片联轴器联接飞轮螺丝固定安装，柴油机和泵一体式结构；（提供泵与柴油机连接彩色三维图） |
| 3 |  | 2.5 出水口拍门：出水口用自动拍门，不用蝶阀、闸阀等需要手动作业； |
| 4 | ▲ | ▲2.6 柴油机：水冷式，四缸、功率≦70kW； |
| 5 | ▲ | 2.7 智能数字操作系统：显示柴油机的参数如：油温、油压、转速、电压等，以及检测到故障时（如油温过高，油压过低，紧急停机报警等）发出报警指令，设有“紧急停机”按钮，提供控制柜接线原理图； 2.8 拖车式结构：二轮拖车式，整车带弹簧钢板车桥减震和独立悬挂，牵引上下可伸缩调动并带有手刹、电刹和电子刹车灯，限速60公里； 2.9 油箱：设计合理，结构紧凑，与底盘一体式，容量≥200L，带燃油指示； 2.10 快速接头：进出水口采用2进2出设计、单孔口径≥200mm、均配备保尔式快速接头，碳钢材质，表面经过550度热镀锌处理，100%不漏气； 2.11 进水口：配超轻牛筋管6米2条，有足够的耐抽性，保证有抽水时不会抽扁，并配套过滤头； 2.12出水口：配水带20米2卷，爆破压力≥1.0MPa； 3.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02060101-发电机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1、输出电压：220v； |
| 2 | ▲ | ▲2.输出功率≥3.5KW； |
| 3 |  | 3.发动机：风冷、四冲程、汽油； |
| 4 |  | 4.启动方式：支持手、电两种启动方式； |
| 5 |  | 5.汽油箱容量≥10L； |
| 6 |  | 6.满油连续工作时间≥8小时； |
| 7 |  | 7.重量≤45kg； |
| 8 |  | 8.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ▲ | ▲1.储水量≥2吨； |
| 2 |  | 2.水囊高度≤150CM； |
| 3 |  | 3.材质:高强度耐磨阻燃材质； |
| 4 |  | 4.颜色：红色或橘色； |
| 5 |  | 5.拉伸强度：径向≥40MPa，纬向≥40MPa； |
| 6 |  | 6.配件：水囊垫、收纳包； |
| 7 | ▲ | ▲7.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.发动机：二冲程发动机； |
| 2 |  | 2.常温起动性能≤7s； |
| 3 | ▲ | ▲3.发动机功率≥2.3kw； |
| 4 | ▲ | ▲4.锯切效率≥55cm²/s； |
| 5 |  | 5.在最低空载转速下稳定运转≥3min后进行翻转，各位置停留时间≥5s，油锯不熄火； |
| 6 |  | 6.锯切燃油消耗率≤62g/m²； |
| 7 | ▲ | ▲7.主机比质量≤2.3kg/kW； |
| 8 |  | 8.发动机最低燃油消耗率≤530g/kWh； |
| 9 |  | 9.耳旁噪音≤105dB（A）； |
| 10 |  | 10.手感振动≤5.5m/s²； |
| 11 |  | 11.重量≤5.5kg； |
| 12 |  | 12.导板尺寸≥18"； |
| 13 |  | 13.标▲项参数须在第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告中体现； |
| 14 |  | 14.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02061915-手电筒

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.额定电压：≥3.7V；额定容量：≥2Ah；光源（LED）； 2.额定功率：≥10W；平均使用寿命：≥100000h； 3.连续工作时间：强光：≥8h，工作光：≥16h（I型）≥32h（频闪）； 4.充电时间≤5h；电池使用寿命≥100000h； 5.重量：≤300g；防护等级：IP67； 6.具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换； 7.具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作； 8.防爆性能符合GB 3836.1―2010的要求，防爆等级：≥Exd II CT6 Gb，提供防爆合格证及防爆检验报告复印件； |
| 2 | ▲ | ▲9.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A05030399-其他被服

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.规格尺寸：1.5m×2.0m，被长允许偏差在3.0cm以内，被宽允许偏差在2.5cm以内； 2.重量：≥1kg； 3.甲醛含量：≤75mg/kg； 4.PH值：4.0-8.5； 5.可分解致癌芳香胺染料：无； 6.耐洗色牢度：≥3级，纤维含量：100%棉； 7.执行标准：GB/T22864-2020合格品、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类； 8.标志、包装、运输与贮存，符合国家相关要求； 9.外包装的前、后两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称字样，外包装端面需标注“注意防潮”字样。字体大小适宜，布局合理；每包20床； |
| 2 | ▲ | ▲10.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02061913-应急照明灯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.灯具至少有工作光、强光两种光源，通过按压按钮可进行自由转换，具有绿色指示灯功能； |
| 2 | ▲ | ▲2.人性化的头带设计，头带柔软，弹性好，长短可调；拿掉头带装上帽扣，也可在安全帽上工作；灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位； |
| 3 |  | 3.具有警示灯设计，当作业中遇到紧急情况时，按压开关转换到频闪光发出求救信号，确保安全； |
| 4 |  | 4.额定功率；≥3W； |
| 5 | ▲ | ▲5.连续放电时间；强光≥5h/工作光≥10h； |
| 6 | ▲ | ▲6.强光工作模式下距灯头中心1m处光斑中心的最大照度值≥1000Lx；距灯头中心2m处光斑中心的最大照度值≥300Lx； |
| 7 |  | 7.重量；≤100g； |
| 8 |  | 8.上述1-7项，标▲项参数须在第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告中体现； |
| 9 | ▲ | ▲9.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A07099900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.手柄：直柄； |
| 2 | ▲ | ▲2.面料：高强度碰击布； |
| 3 |  | 3.缝制：伞面接缝不应脱离、露边，不应有跳针、断线等缺陷； |
| 4 | ▲ | ▲4.伞骨：玻纤抗弯伞架、≥16骨； |
| 5 |  | 5.尺寸：≥伞面120cm×伞高90cm； |
| 6 |  | 6.包装及打开方式:包装为独立伞套，可全自动打开； |
| 7 |  | 7.按照符合 GB/T23147-2018要求进行检测； |
| 8 |  | 8.上述1-7项，标▲项参数须在第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告中体现； |
| 9 | ▲ | ▲9.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 一、橡皮艇 1.总长≥420cm，总宽≥190cm，舷直径≥50cm； 2.气囊数3+3+2个，结构：船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底； 3.船体净重:≥80KG，承载重量：大于800KG； 4.独立气室≥6个，乘载数量≥8人，额定载重≥800kg； 5.艇身设有360°防撞弦，防撞弦以下部位采用加强防护装甲； 6.船艉板设置快速排水孔≥2个，排水孔配有盖子和导流装置，便于快速排出积水； 7.船艉板外侧加装舷外机挂架护板，船艉板内外两侧设置金属拉环≥4个，每侧≥2个，用于固定船外机、油箱和拖船使用，，船艇四周增加反光条，增加夜间辨识度； 8.船身周围配有船边绳，艇的内外金属环挂点≥10个； |
| 2 | ▲ | ▲9.气密性试验：将橡皮艇充入0.25bar的压力，保持1小时，压力无泄漏； ▲10.承载试验：将橡皮艇放入水中，额定承载人数(10人，每人75kg)全部坐于艇的一侧，艇没有出现断裂、裂纹、撕裂等现象，艇没有翻转； ▲11.载重试验：将橡皮艇放入水中，增加载重至1060kg，艇体任何部分或部件，没有出现断裂、裂纹、撕裂、分离等形式的结构破坏;艇没有翻转和下沉； |
| 3 |  | 12.上述1-11项，标▲项参数须提供第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告或者中国船级社检验证书； 13.所供货物生产日期：2025年。 |
| 4 | ▲ | 二、舷外机 ▲1、满足CB/T 4505-2020舷外机行业标准； ▲2、额定功率(千瓦)：≥22.1KW； |
| 5 |  | 3、转速(转/分)：4500-5500； |
| 6 | ▲ | ▲4、马力：30HP； |
| 7 |  | 5、冲程：2；缸体：2；缸径x行程(毫米)：72×61； 6、排气量(立方厘米)：496CC； 7、长x宽x高(毫米)：短轴843×399×1146，长轴843×399×1273； 8、重量(公斤)：＜55kg； 9、齿轮比：27:13(2.08)； 10、档位：前进-空档-倒档； 11、点火系统：CDI；冷却系统：水冷；启动系统：手启动；润滑系统汽油&机油；混合比：50:1； 12、标准配置油箱(升)：24L；最大油耗/L/H：11.5； |
| 8 | ▲ | ▲13、满舵角度（°）：左45，右45； ▲14、起翘角度（°）：64； ▲15、起动发动机落水5分钟后，沥干、排水后，2次拉发能正常起动； ▲16、通过舷外机定型试验规程可靠性试验方法GJB 968-90 试验要求，可靠性耐久≥250h； |
| 9 |  | 17.上述1-16项，标▲项参数须提供第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告或者中国船级社检验证书； 18.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02340800-应急救援设备类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.最大冲击频率≥4500次/min； |
| 2 | ▲ | ▲2.最大钻孔直径(mm)：混凝土≥20mm，钢材≥10mm，木材≥25mm； |
| 3 |  | 3、净重≤5kg； |
| 4 |  | 4.所供货物生产日期：2025年。 |

标的名称：A02060101-发电机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 1.发动机型式：双缸，风冷，四冲程； 2.燃油：90#以上无铅汽油； 3.排气量（ml）：≥500； 4.发动机最大输出功率：≥12.5/3600； 5.机组启动系统：手启动、电启动； 6.发电机组最大功率：≥10kw； 7.防护等级：≥IP65； 8.油箱容量：≥50L； 9.附属配置：具有机油报警器、燃油指示表功能，数显表（显示电流、电压、时长）、定向轮2个，万向轮2个； 10.净重：≤100KG； 11.所供货物生产日期：2025年。 |

**三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）**

采购包1：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务要求性质 | 序号 | 商务要求明细 |
| ★ | 1 | **（一）质量保证**  1.所投产品必须是厂商原装、全新的正品，符合国家、海南省、行业及该产品的出厂标准，必须提供出厂合格证等证明文件。  2.所投产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。  3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，乙方都应在提供的投标文件中明确列出。  4.验收因货物的质量问题而发生争议，由采购人指定或认可的第三方质量监督检验机构进行质量鉴定，鉴定费用由乙方承担。  5.产品整体质保期2年，产品质保期自交货验收合格之日起计。  **（二）售后服务要求**  1.设备按原厂商标准提供维护。  2.质保期内，提供2年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况，免费提供技术培训，并提供采购人要求的所有培训资料。  **（三）交货时间和地点及付款方式**  1.交货时间：自合同签订之日起60个日历天内交货。  2.交货地点：采购人指定地点。  3.付款方式：合同签订后，中标人提供付款申请和正式税务发票，采购人自收到上述材料之日起5个工作日向财政部门申请支付合同总价的50%；在全部货物送达指定地点并通过初步验收后，中标人提交付款申请和正式税务发票，采购人自收到上述材料之日起5个工作日向财政部门申请支付合同总价的20%；通过合同验收后,中标人提交付款申请和正式税务发票，并提供合同总价3%保函（质保期结束后返还）,采购人支付合同总价的30%（乙方知悉并理解该项目资金为政府拨款，乙方认可如因为政府未及时拨款导致甲方延迟付款的不视为甲方违约，甲方无须承担逾期付款的违约责任，但甲方应当积极予以协调）。  **（四）验收要求**  所有货物送达指定地点时，中标人应安排工作人员现场配合采购人进行初步验收，初步验收包括货物数量、配件、规格、生产厂家等；合同验收由采购人组织，中标人配合，根据招标文件、投标文件、双方签订的合同和相关规范或标准进行验收。  中标人应根据采购人要求将全部货物运抵指定验收现场后，由采购人组织验收小组进行合同验收，按招标文件技术参数、投标文件所响应的技术参数、国家行业标准及合同对货物的数量、规格和质量的检验或抽样试机检测验收，试机的相关耗材及配件由中标人准备，如采购人认为中标人货物非全新(翻新或者使用过)、质量有问题或货物不符合验收条件，则采购人有权让中标人更换同一批次的全部货物，换货产生的一切费用，由中标人承担。合同验收时，中标人应提交交付货物的生产厂商出具的合格证和第三方质量监督检验机构出具的带有CMA或CNAS认证标志的检测（验）报告(冲锋舟〔含船外机〕、橡皮舟〔含舷外机〕可提供中国船级社检验证书)原件。  如采购人需要做内在质量检测，则由采购人随机抽取样品委托有相应资质的检测机构进行检测，如抽检试验检测不合格，由采购人异地加倍抽检相同交货物资检测，经检测仍不合格则由中标人对全部货物进行更换至合格产品，由此产生的费用由中标人承担。检测费用及送检产生的相关费用由中标人支付。如验收合格，则由中标人负责将验收合格的货物送达指定仓库，并按要求统一摆放。 |

其他商务要求

**样品要求**

①样品清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 棉被 | 1床 |  |
| 2 | 夏凉被 | 1床 |  |
| 3 | 毛巾被 | 1床 |  |
| 4 | 毛毯 | 1床 |  |
| 5 | 棉大衣 | 1件 |  |
| 6 | 雨衣 | 1件 |  |
| 7 | 雨鞋 | 1双 |  |
| 8 | 雨伞 | 1把 |  |
| 9 | 家庭应急包 | 1套 |  |
| 10 | 森林灭火个人防护套装 | 1套 |  |

②**样品的提交要求**

A.样品提交方式：投标人现场自行送达指定地点（不接受邮寄）；

B.提交截止时间：于开标当日且在投标截止时间前提交，超过投标截止时间提交的样品将被拒收；

C.在样品显眼位置标注投标人全称；

D.提交地点：同开标地点。

③**样品的退还**

A.未中标人的样品在评标结束后，由投标人自行取回，中标公告发布后7个工作日内未取回的由代理机构按无人认领处理。

B.中标人的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的依据。

**注：未按招标文件要求提交样品的，对应样品不得分。**

**四、其他事项**

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

本项目所属行业为：工业

**第四章 评标办法**

**初步评审标准**

一般资格审查

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1） | 具有独立承担民事责任的能力证明文件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1） | 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 |
| 3 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1） | 无重大违法记录声明函 |
| 4 | 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1） | 供应商应提交的相关证明材料 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1） | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 |
| 6 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 供应商应提交的相关证明材料 |

特定资格审查

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 无环保类行政处罚记录 | 参加采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起计算），在经营活动中没有无环保类行政处罚记录 | 供应商应提交的相关证明材料 |

落实政府采购政策资格审查

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 无 | | | |

符合性审查标准

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 | 开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 其他材料 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 供应商应提交的相关证明材料 无重大违法记录声明函 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 投标保证金缴纳证明材料 监狱企业的证明文件 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术参数响应表 |
| 2 | 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。 | 投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |
| 3 | 交付（服务）期、交付（服务）地点 | 交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。 | 其他材料 商务应答表 |
| 4 | 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 | 投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 |
| 5 | 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 | 开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 投标（响应）报价明细表 其他材料 残疾人福利性单位声明函 供应商应提交的相关证明材料 无重大违法记录声明函 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 投标保证金缴纳证明材料 监狱企业的证明文件 技术参数响应表 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 |
| 6 | 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）） | 开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 其他材料 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 供应商应提交的相关证明材料 无重大违法记录声明函 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 投标保证金缴纳证明材料 监狱企业的证明文件 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术参数响应表 |
| 7 | 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。 | 投标人承诺函 供应商应提交的相关证明材料 |

**详细评审标准**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 技术部分35.00分  商务部分35.00分  报价得分30.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 技术评审 | 技术性能、规格配置响应等 | 投标人提供的产品技术参数与招标文件中的技术参数进行点对点比较。 （1）完全满足招标文件要求的，得35分； （2）标注“★”项为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将被认定为无效。 （3）带“▲”项关键参数指标，有一个负偏离扣1分；非带“▲”项一般参数，每有一个负偏离扣0.5分。 注：（1）技术参数需在《技术参数响应表》中逐条响应，如需提供检测报告等证明材料的，需在检测报告对应参数位置作出醒目标记并在技术标偏离表备注框注明页码，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。《采购需求》中明确要求体现在检测（验）报告中的参数需按要求提供，其他参数以《技术参数响应表》响应为准。（2）技术参数中要求提供相关检测报告等证明材料而未提供的，视作负偏离。 | 35.00 | 客观 | 其他材料  技术参数响应表 |
| 商务评审 | 类似业绩 | 2022年1月1日至今（时间以合同签订时间为准），投标单位具有类似项目业绩，每提供一份业绩合同得1分，此项共3分。 证明材料：以合同签订时间为准，需提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。 | 3.00 | 客观 | 其他材料 |
| 供货方案 | 根据供应商提供的供货方案的科学性、规范性和可操作性等，通过方案内容：（1））供货保障措施；（2）供货时间计划；（3）应急保障措施；（4）货物运输及保管；（5）质量保证等。进行综合评定： 1、方案涵盖上述所有内容，供货安排合理且满足采购需求的每项得2分。 2、方案每缺少一项上述内容的，扣2分。所提供的方案中未包括具体实施细节及措施，内容中存在负偏离、瑕疵或不合理的每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失以及不可实现的夸大情形等）扣0.5分，最低得0分。3、无该项内容不得分。 | 10.00 | 主观 | 其他材料 |
| 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目的采购需求制定的售后服务方案，方案内容需包含：(1)响应时间；(2)售后服务措施；(3)服务内容及承诺；(4)质保期后服务措施；(5)服务团队人员配置。 1、方案涵盖上述所有内容，安排合理且满足采购需求的每项得2分。2、方案每缺少一项上述内容的，扣2分。所提供的方案中未包括具体实施细节及措施，内容中存在负偏离、瑕疵或不合理的每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失以及不可实现的夸大情形等）扣1分，最低得0分。 3、无该项内容不得分。 | 10.00 | 主观 | 其他材料 |
| 样品评审 | 根据投标人提供的样品进行评分，按照本招标文件第三章采购需求中的参数，针对产品的外观尺寸、材质、面料（如有）、缝制工艺（如有）、配件、气味等进行评分，共10件样品 （详见采购需求《样品清单》），每件样品完全符合得1.2分，每有一项缺陷扣0.6分，完全不符合不得分。满分12分。 | 12.00 | 主观 | 其他材料 |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.00 | 客观 | 开标（报价）一览表  投标（响应）报价明细表  其他材料 |
| 价格分 | 合计 | F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30.00 | 客观 | 开标（报价）一览表  投标（响应）报价明细表  残疾人福利性单位声明函  中小企业声明函  监狱企业的证明文件 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 10.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标（报价）一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

**第五章 政府采购合同**

**合同文本**

**海南省政府采购货物买卖合同**

**（试行）**

**项目名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**合同编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**甲 方： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**乙 方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**签订时间： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**使用说明**

**1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。**

**2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。**

**3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。**

**第一节 政府采购合同协议书**

甲方（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

**1.项目信息**

(1)采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)采购计划编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

品牌： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

关键部件： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 型号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

关键部件： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 型号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

关键部件： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 型号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 规格型号\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

**2.合同金额**

（1）合同金额小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

分期付款：\_\_\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_\_\_ （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：\_\_\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

绩效激励：\_\_\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.合同履行**

（1）起始日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日 ，完成日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日。

（2）履约地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（4）分期履行要求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（5）风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.合同验收**

（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收

验收主体：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%否

是否存在破坏性检测： 是，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起\_\_\_\_\_\_\_日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（4）履约验收程序：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（5）履约验收的内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（6）履约验收标准：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

**6.合同生效**

本合同自\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_生效。

**7.合同份数**

本合同一式 \_\_\_\_\_\_\_ 份，甲方执 \_\_\_\_\_\_\_ 份，乙方执 \_\_\_\_\_\_\_ 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}

住 所：{{未填写}}

联 系 人：{{未填写}}

联系电话：{{未填写}}

通信地址：{{未填写}}

邮政编码：{{未填写}}

电子邮箱：{{未填写}}

统一社会信用代码：{{未填写}}

**第二节 政府采购合同通用条款**

**1. 定义**

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

**2.合同标的及金额**

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

**3. 履行合同的时间、地点和方式**

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

**4. 甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

**5. 乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

**6.合同履行**

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

**7. 货物包装、运输、保险和交付要求**

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

**8. 质量标准和保证**

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

**9. 权利瑕疵担保**

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

**10. 知识产权保护**

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

**11. 保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

**12. 合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

**13. 履约保证金**

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

**14. 售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

**15. 违约责任**

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

**16.合同变更、中止与终止**

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**17. 合同分包**

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

**18. 不可抗力**

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

**19. 解决争议的方法**

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

**20. 政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**21. 法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

**22. 通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

**23.合同未尽事项**

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

**第三节 政府采购合同专用条款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
| 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第\_\_\_\_ 种方式解决：  （1）向 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ；  （2）向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

**第六章 投标文件格式要求**

**投标文件格式**

详见附件：投标（响应）报价明细表

**开标（报价）一览表**

项目编号：[ZJZBHN]20250500001[GK]

项目名称：2025年应急抢险救灾物资购置

采购包：2025年应急抢险救灾物资购置

投标人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 数量 | 计量单位 | 最高限价 | 响应报价 | 单价 | 价款形式 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 |
| 1 | 气瓶 | 50.00 | 个（套） | 95000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 2 | 雨衣 | 300.00 | 件 | 23700 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 3 | 折叠床 | 18200.00 | 张 | 3185000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 4 | 6KW发电机（生活类救灾物资） | 10.00 | 台 | 42000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 5 | 抽水泵 | 45.00 | 台 | 135000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 6 | 对讲机（森林防灭火物资） | 100.00 | 台 | 185000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 7 | 电缆 | 1870.00 | 米 | 46750 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 8 | 30KW发电机 | 10.00 | 台 | 307000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 9 | 栏式担架 | 8.00 | 个（套） | 33600 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 10 | 手动液压泵 | 8.00 | 台 | 36800 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 11 | 加油器 | 60.00 | 个（套） | 30000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 12 | 点火器 | 60.00 | 个（套） | 18000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 13 | 手电筒（防汛抗旱物资） | 100.00 | 支 | 8900 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 14 | 森林灭火个人防护套装 | 540.00 | 套 | 1728000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 15 | 建筑物形变位移检测系统 | 1.00 | 套 | 100000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 16 | 对讲机（生活类救灾物资） | 10.00 | 台 | 18500 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 17 | 位移检测仪 | 2.00 | 台 | 6200 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 18 | 坑道送风机 | 8.00 | 台 | 16000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 19 | 手电筒（森林防灭火物资） | 600.00 | 支 | 53400 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 20 | 夏凉被 | 3500.00 | 床 | 420000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 21 | 多功能环锯 | 8.00 | 台 | 58400 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 22 | 水带框 | 80.00 | 个（套） | 16000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 23 | 高枝锯 | 150.00 | 台 | 150000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 24 | 救援分体式吊篮 | 8.00 | 个（套） | 25600 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 25 | 雨鞋 | 300.00 | 个（套） | 21000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 26 | 水枪 | 20.00 | 支 | 10000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 27 | 便携式工作灯 | 85.00 | 个（套） | 170000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 28 | 射钉枪 | 8.00 | 台 | 28000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 29 | 固定式钻孔机 | 2.00 | 台 | 40000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 30 | 棉被 | 4300.00 | 床 | 516000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 31 | 安全绳 | 900.00 | 条 | 585000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 32 | 船式担架 | 8.00 | 个 | 38400 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 33 | 水带 | 600.00 | 个（套） | 120000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 34 | 苫布 | 10000.00 | 平方米 | 150000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 35 | 可燃气体探测仪 | 2.00 | 台 | 15200 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 36 | 复膜编织布 | 45000.00 | 平方米 | 112500 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 37 | 污水泵 | 40.00 | 台 | 100000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 38 | 多功能射线检测仪 | 2.00 | 台 | 17200 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 39 | 台锯 | 8.00 | 台 | 22400 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 40 | 3.5KW发电机（防汛抗旱物资） | 12.00 | 台 | 42000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 41 | 毛毯 | 4000.00 | 床 | 480000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 42 | 土工布 | 45000.00 | 平方米 | 247500 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 43 | 自动墙壁切割机 | 1.00 | 台 | 50000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 44 | 风力灭火机 | 10.00 | 台 | 45000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 45 | 内燃无齿锯 | 8.00 | 台 | 104000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 46 | 冲锋舟（含船外机） | 10.00 | 艘 | 390000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 47 | 手动开缝器 | 4.00 | 台 | 22400 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 48 | 割灌机 | 10.00 | 台 | 10000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 49 | 漏电检测棒 | 2.00 | 台 | 7600 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 50 | 应急灯 | 30.00 | 台 | 480000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 51 | 棉大衣 | 8000.00 | 个（台、套、件、辆） | 880000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 52 | 排水泵 | 60.00 | 台 | 108000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 53 | 森林消防水泵 | 10.00 | 台 | 325000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 54 | 多功能救援梯 | 8.00 | 个（套） | 14400 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 55 | 6KW发电机（防汛抗旱物资） | 100.00 | 台 | 420000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 56 | 家庭应急包 | 300.00 | 套 | 45000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 57 | 油锯（防汛抗旱物资） | 400.00 | 台 | 660000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 58 | 空气压缩机 | 8.00 | 台 | 58400 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 59 | 组合工具 | 120.00 | 套 | 36000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 60 | 拖车式抽水泵站 | 4.00 | 台 | 1000000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 61 | 3.5KW发电机（森林防灭火物资） | 20.00 | 台 | 70000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 62 | 储水囊 | 10.00 | 个（套） | 5000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 63 | 油锯（森林防灭火物资） | 100.00 | 台 | 165000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 64 | 手电筒（生活类救灾物资） | 500.00 | 支 | 44500 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 65 | 毛巾被 | 6000.00 | 床 | 570000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 66 | 佩戴式头灯 | 100.00 | 个（套） | 29000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 67 | 雨伞 | 300.00 | 件 | 10500 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 68 | 橡皮舟（含舷外机） | 25.00 | 艘 | 725000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 69 | 电锤 | 8.00 | 台 | 11200 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 70 | 10KW发电机 | 4.00 | 个 | 240000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 71 | 12孔短距离分力盘（绳索器材） | 2000.00 | 米 | 4760 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 72 | 静力绳（绳索器材） | 6.00 | 条 | 64000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 73 | 担架头端定制挽索（绳索器材） | 5.00 | 个 | 5700 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 74 | 边角护板（绳索器材） | 5.00 | 个 | 3625 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 75 | 边角滑轮（绳索器材） | 2.00 | 套 | 6900 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 76 | 担架调整用提拉套装（绳索器材） | 20.00 | 个 | 9400 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 77 | 多功能救援型下降器（绳索器材） | 6.00 | 个 | 65000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 78 | 二类救援系统控制器（绳索器材） | 18.00 | 个 | 23160 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 79 | 内置滑轮上升器（绳索器材） | 200.00 | 个 | 24660 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 80 | 轻型安全钩环（绳索器材） | 2.00 | 条 | 50000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 81 | 三角拯救带（绳索器材） | 4.00 | 个 | 2518 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 82 | 山地救援担架系统集成包（绳索器材） | 2.00 | 个 | 2760 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 83 | 山地救援团队救援支点架设专用包（绳索器材） | 18.00 | 条 | 1380 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 84 | 山岳救援全身多功能安全带（绳索器材） | 18.00 | 条 | 107100 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 85 | 双人势能吸收连接带（绳索器材） | 8.00 | 个 | 11160 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 86 | 万向单轨滑轮（绳索器材） | 8.00 | 个 | 11120 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 87 | 万向双轨滑轮（绳索器材） | 4.00 | 个 | 15920 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 88 | 离合器（绳索器材） | 10.00 | 个 | 32000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 89 | 高空作业可拆卸锚点移动挂片（绳索器材） | 4.00 | 个 | 15000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 90 | 收绳器救援提掉滑轮（绳索器材） | 2.00 | 个 | 28000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 91 | 多用途滑轮（绳索器材） | 4.00 | 个 | 24000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 92 | 滑轮式自动制停下降器（绳索器材） | 20.00 | 个 | 15480 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |
| 93 | 止坠器（绳索器材） | 20.00 | 个 | 68000 元 | {供应商响应} 元 | {=响应报价/数量} | 总价 |  |  | {供应商响应} |  |

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

详见附件：技术参数响应表

详见附件：封面

详见附件：投标人承诺函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：无重大违法记录声明函

详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：投标保证金缴纳证明材料

详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件：商务应答表

详见附件：其他材料

**投标文件格式补充说明**