附件：

1. **技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）**

`窗体顶端

窗体底端

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）家具部分清单** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格尺寸 （±20mm）** | **数量** | **单位** | **技术参数**（允差±2mm） | | **图片** |
| 1 | 椅子 | 380\*360\*760mm | 2 | 张 | 单人间无障碍房间 1.采用橡胶木原木制作，面板采用 18mm 厚橡胶木指接板制作， | | IMG_256 |
| 2 | 桌子 | 1200\*600\*760mm | 2 | 张 | 单人间无障碍房间 1.抽屉面和柜门选用厚度≥18mm的实木，其他选用25mm厚多层实木板，所有板材均达到国家E1级标准； | | IMG_257 |
| 3 | 床头柜 | 400\*450\*500mm | 18 | 个 | 单人间无障碍房间 1.采用 厚度≥18mm 的橡胶木指接板制作，表面硬度 4H 级。 | | IMG_258 |
| 4 | 无障碍学生单层床 | 2000\*1200\*800mm | 10 | 张 | 无障碍宿舍 1.床立柱：选用闭口异形钢管，立面成型尺寸≥65mm\*65mm，壁厚为≥1.2mm，另设两道加强筋。 床横梁：选用闭口异形钢管，立面成型尺寸≥42mm\*82mm，材料厚度≥1.2mm。床横梁正面设有加强筋，以增加床横梁整体强度。 | | IMG_259 |
| 5 | 板凳 | 335\*335\*750mm | 1692 | 张 | 六人宿舍间 1.椅架钢管材料为 25\*25mm，采用钢管材料厚度≥1.2mm，钢材表面要求平实满焊,外露部位无毛刺及尖锐棱角,所有金属部件和五金部件作防锈处理。 | | IMG_263 |
| 6 | 不锈钢六人用储物柜 | 1450\*500\*1800mm | 282 | 个 | 1.材质：201不锈钢（六人用）.整体板材厚度≥0.6mm 2.▲不锈钢材质符合GB/T 11170-2008.YB/T 4396-2014.GB/T223.11-2008标准检测结果要求，需提供本货品第三方检测机构出具的与食品直接接触的不锈钢重金属：碳、硅、锰、磷、镍、铬符合标准要求，需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询（提供查询截图并加盖公章）。 | | IMG_256 |
| 7 | 不锈钢挂墙五格鞋架 | 2000\*300\*1000 | 137 | 套 | 1.材质：201不锈钢；顶部配置不锈钢板接水槽，立柱采用≥0.8mm厚25\*25mm不锈钢管制作 ；层架采用≥0.6mm厚20φmm不锈钢管制作；两侧加装50\*50mm圆管晾衣杆放置处 | | IMG_265 |
| 8 | 不锈钢挂墙五格鞋架 | 2200\*300\*1000 | 75 | 套 | 1.材质：201不锈钢；顶部配置不锈钢板接水槽，立柱采用≥0.8mm厚25\*25mm不锈钢管制作；层架采用≥0.6mm厚20φmm不锈钢管制作；两侧加装50\*50mm圆管晾衣杆放置处 | | IMG_266 |
| 9 | 不锈钢挂墙五格鞋架 | 900\*300\*1000 | 45 | 套 | 1.材质：201不锈钢；立柱采用≥0.8mm厚25\*25mm不锈钢管制作；层架采用≥0.6mm厚20φmm不锈钢管制作；两侧加装50\*50mm圆管晾衣杆放置处 | | IMG_267 |
| 10 | 学生双层床 | 2000\*900\*1950mm | 596 | 张 | 六人宿舍间 1.▲立柱:采用冷轧钢板经成型线轧制而成，立柱内侧结构面压死边，外侧圆弧面带≥4条加强筋，立面成型后尺寸≥72mm×72mm，材料厚度≥1.2mm。横梁:采用冷轧钢板经成型线轧制而成，正面带≥3条加强筋，立面成型后尺寸≥92mm×42mm，底部做圆弧面处理，宽度为22mm，材料厚度≥1.2mm。床靠:栏采用≥φ19mm×≥1.0mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，4.床撑:采用20mm×30mm方管，管材厚度≥1.2mm,每层不低于五根； 榫插挂件：采用冷轧钢板经冲压成L型，材料宽度27\*27mm，孔到孔高度202mm，材料厚度≥2.0mm。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于3个。脚套：采用环保 PP 塑料 一次性注塑成型制作，胶套为内塞外套结构，需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询（提供查询截图并加盖公章）。 2.▲爬梯：立管采用25mm\*25mm\*≥1.2mm方管焊接。脚踏板：采用厚≥1.2mm冷轧钢板经一次冲压而成，成型后尺寸规格为235mm\*25mm。，需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询（提供查询截图并加盖公章）。并提供本设备参数确认函加盖制造商公章 | | IMG_257 |
| 11 | 蚊帐杆 | 16\*800mm | 846 | 套 | 1.蚊帐杆材质采用冷轧钢板经成型线轧制而成，顶端需有胶塞。 | | IMG_269 |
| 12 | 行李架 | 1600\*400\*20mm | 846 | 套 | 1.材料厚度≥1.2mm，结构为双侧采用两根20\*20\*≥1.2mm厚方管制作，横向采用5根 20\*20 mm方管制作而成，材料厚度为≥1.2mm | | IMG_270 |
| 13 | 三人位实木组合桌椅 | 1500\*600\*750mm | 564 | 张 | 六人宿舍间 1.桌面：采用 E1 级多层实木板厚度≥24mm，基材多层实木板贴橡木皮油漆饰面制作（非加厚），设置档条；层板：采用 E1 级多层实木板厚度≥15mm，基材多层实木板贴橡木皮油漆饰面制作，封边采用 PVC 封边条高温全自动封边； | | IMG_271 |
| 14 | 风扇 | 16寸 | 580 | 个 | 电风扇整套包括电风扇调速器 1.风叶直径规格：≥400mm.额定电压：≥220V，额定频率：≥50Hz ，输入总功率≥60W，具有摇头功能。 | | IMG_272 |
| **（二）一层厨房设备及抽排烟系统清单** | | | | | | | |
| 序 号 | 名 称 | 规格尺寸 （±20mm） | 数量 | 单位 | 技术参数（允差±2mm） | | 图片示意 |
| **收货/办公室** | | | | | | | |
| 1 | 1.5风幕机节能静音型 | 1500\*160\*190mm | 4 | 台 | 1.电压：≥220v 功率≥180w；材质：金属加防锈烤漆+塑料外壳： | | **IMG_273** |
| 2 | 环保型灭蝇灯 | 650\*80\*280mm | 2 | 台 | 1.功率：≥2\*20W ；有效范围：20-50㎡； | | IMG_274 |
| 3 | 1.2风幕机节能静音型 | 1200\*160\*190mm | 1 | 台 | 1.电压：≥220v 功率≥140w；材质：金属加防锈烤漆+塑料外壳；电机：节能电机 | | **IMG_275** |
| 4 | 不锈钢加固双层工作台连靠背 | 1500\*700\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_276 |
| 5 | 不锈钢厨房地秤 | 150kg | 1 | 台 | 1.材质：不锈钢外壳+塑料材质；功率：交流220V，测重:≥150kg；具有零位自动跟踪,置零,去皮,重量,单价,金额运算,金额累加,总计,超载,超值报警,出错信息提示,电源交直流二用,空秤自动进入低功耗节能状态,自测电压,电压不足自动报警等功能.,内置电瓶,充足后可连续使用8小时以上 | | IMG_277 |
| 6 | 不锈钢单星工作台带靠背（左星） | 1500\*700\*800+150mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢；星盆斗500\*500\*280用≥1.0mm不锈钢；支架、通脚38\*38\*≥1.0mm；不锈钢可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；软管接驳 | | IMG_278 |
| 7 | 不锈钢四门更衣柜 | 900\*400\*1800mm | 4 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；柜体材质≥1.0mm不锈钢；门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；四个门板带锁，储物柜可独立开关 | | IMG_279 |
| 8 | 感应式干手机 | 240\*205\*256mm | 2 | 台 | 1.电压：≥220V 功率：≥1500W；材质：ABS | | IMG_280 |
| 9 | 不锈钢挂墙式洗手星 | 500\*450\*600mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢；星盆斗用≥1.0mm不锈钢 | | IMG_281 |
| 10 | 自动感应式水龙头 | 160\*135\*55mm | 2 | 套 | 1.材质：精铜主体；工艺：感应式，精铜主体，表面PVD电镀。 | | IMG_282 |
| 11 | 不锈钢30格水杯柜 | 900\*250\*1800mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢；柜体材质面板≥1.0mm不锈钢；门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 | | IMG_283 |
| 12 | 不锈钢单星盆水池柜带靠背 | 700\*700\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢；支架、通脚38\*38\*≥1.0mm；不锈钢可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 | | IMG_284 |
| 13 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1000\*700\*800mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；工作台面板≥1.2mm不锈钢； 门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板。 | | IMG_285 |
| 14 | 食品专用单门展示冰箱 | 540\*560\*1840mm | 1 | 台 | | 1.温度范围：0～10℃.制冷方式：直冷 制冷剂：R600a.重量：≥61KG 压缩机：≥155W； | IMG_286 |
| **仓库** | | | | | | | |
| 1 | 不锈钢四层格栅货架 | 1200\*500\*1550mm | 12 | 台 | 1.材质：304不锈钢；四条立柱采用方通38\*38\*≥1.0mm；四层存放架采用≥0.8mm方管；采用不锈钢可调子弹脚 | | IMG_287 |
| 2 | 不锈钢四层平板货架 | 1200\*500\*1550mm | 9 | 台 | 1.材质：304不锈钢；四条立柱采用方通38\*38\*≥1.0mm；四层存放架采用≥0.8mm方管；采用不锈钢可调子弹脚 | | IMG_288 |
| 3 | 不锈钢平板米面架 | 1200\*600\*200mm | 4 | 台 | 1.材质：304不锈钢；四条立柱采用方通50\*50\*≥1.0mm；四层存放板采用≥1.0mm不锈钢；底部加强筋加固处理 | | IMG_289 |
| 4 | 不锈钢四层平板货架 | 1000\*500\*1550mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢；四条立柱采用方通38\*38\*≥1.0mm；四层存放架采用≥0.8mm方管；采用不锈钢可调子弹脚 | | IMG_290 |
| 5 | 不锈钢四层格栅货架 | 1000\*500\*1550mm | 5 | 台 | 1.材质：304不锈钢；四条立柱采用方通38\*38\*≥1.0mm；四层存放架采用≥0.8mm方管；采用不锈钢可调子弹脚 | | IMG_291 |
| 6 | 不锈钢板材质冷冻库 | 2400\*3600\*2600mm | 1 | 台 | 1.技术参数：所有冷库的墙板与墙板、墙板与地面的转角拼接处材料必须采用304不锈钢板，整体厚度100mm；保温层材质必须采用厚度为100mm的环保型无 CFC聚氨基甲酸酯，密度标准需符合《硬质聚氨酯泡沫塑料》标准规定。导热系数：≤0.024W/(m.k)，冷库灯：LED≥20W≥220V。 | | IMG_292 |
| 7 | 冷冻库机组及蒸发器 | 机组功率：≥3KW 制冷效率：≥25m³ | 1 | 台 | 1.温度范围：-15℃~-18℃.制冷方式：风冷.机组功率：≥3.8KW.制冷效率：≥28m³ 5.冷媒铜管的材质必需符合《空调及制冷用无缝铜管》的标准； | | IMG_293 |
| 8 | 不锈钢板材质冷藏库 | 2400\*3600\*2600mm | 1 | 台 | 1.技术参数：所有冷库的墙板与墙板、墙板与地面的转角拼接处材料必须采用304不锈钢板，整体厚度100mm；.保温层材质必须采用厚度为100mm的环保型无 CFC聚氨基甲酸酯，密度标准需符合《硬质聚氨酯泡沫塑料》标准规定。导热系数：≤0.024W/(m.k).冷库灯：LED≥20W≥220V。 | | IMG_294 |
| 9 | 冷藏库机组及蒸发器 | 机组功率：≥3KW 制冷效率：≥25m³ | 1 | 台 | 1.温度范围：2℃~8℃.制冷方式：风冷.机组功率：≥2.2KW.制冷效率：≥28m³ 5.冷媒铜管的材质必需符合《空调及制冷用无缝铜管》的标准； | | IMG_295 |
| 10 | 不锈钢加固双层工作台连靠背 | 1300\*700\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_296 |
| 12 | 不锈钢大单星盆连靠背 | 1200\*700\*800+150mm | 4 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢.星盆斗≥980\*500\*280用≥1.0mm不锈钢.支架、通脚38\*38\*≥1.0mm.不锈钢可调子弹脚.加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材，软管接驳 | | IMG_297 |
| 13 | 不锈钢加固双层工作台连靠背 | 900\*700\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_298 |
| 14 | 不锈钢三星盆台连靠背 | 2200\*700\*800+150mm | 3 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢.星盆斗600\*500\*280用≥1.0mm不锈钢.支架、通脚38\*38\*≥1.0mm.不锈钢可调子弹脚.加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材，软管接驳 | | IMG_299 |
| 15 | 不锈钢加固双层工作台连靠背 | 1800\*700\*800+150mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_300 |
| 16 | 不锈钢加固双层工作台连靠背 | 1600\*700\*800+150mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_301 |
| 17 | 不锈钢冲水式杀鱼台带靠背（配PP砧板） | 1500\*700\*800+150mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢；台面板用≥1.2mm不锈钢；星盆斗500\*500\*280用≥0.8mm不锈钢；支架、通脚38X38 X 0.8mm；不锈钢可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；软管接驳；配食品级PP砧板。 | | IMG_302 |
| 18 | 不锈钢加固双层工作台 | 1800\*1000\*800mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_303 |
| 19 | 不锈钢四层格栅货架 | 1200\*500\*1550mm | 3 | 台 | 1.材质：304不锈钢；四条立柱采用方通38\*38\*≥1.0mm；四层存放架采用≥0.8mm方管；采用不锈钢可调子弹脚 | | IMG_304 |
| 20 | 万能蔬菜瓜果清洗机 | 1800\*800\*950mm | 1 | 台 | 1.工作方式：涡轮水压式清洗.产量：≥250KG/HR .电源：≥220V/3.5kw.材质：不锈钢材质.配置∶不锈钢靠背挡板，温度显示屏，时间显示屏，智能触屏控制。 | | **IMG_305** |
| 21 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 390\*163\*409mm | 2 | 台 | 1.材质：表面静电喷塑处理,开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 | | IMG_306 |
| 22 | 全不锈钢绞切两用机 （刀俎可拆卸式） | 420\*590\*800mm | 2 | 台 | 1.电机功率：≥1.1+1.1kw .绞切转速：切肉≥473/r 绞肉≥425/r .额定电压：≥220v  .工作效率：肉片≥200kg/h 绞肉≥180kg/h  .规格：切肉≥3.5mm 绞肉≥φ62mm  .整机重量：≥100kg | | IMG_307 |
| 23 | 不锈钢单星盆水池 | 800\*800\*800mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢；台面板用≥1.2mm不锈钢；星盆斗600\*600\*280用≥1.0mm不锈钢；支架、通脚38\*38\*≥1.0mm；不锈钢可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材，软管接驳 | | IMG_308 |
| 24 | 不锈钢加固双层工作台 | 1500\*800\*800mm | 4 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_309 |
| 25 | 智能四门双机双温冰箱 | 1200\*760\*1940mm | 3 | 台 | 1.制冷温度：+10℃～2℃/-10℃～-22℃.耗电量≤5.6Kw/h，功率≤370W，有效容积≥846L, 2.▲节能标准一级节能，需提供能效标识证明材料加盖厂家公章。 3.▲提供投标产品对应型号的能源效率检测报告，需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 | | IMG_258 |
| 26 | 毛巾砧板刀具消毒柜 | 1200\*600\*1600mm | 2 | 台 | 1.电压：220V 功率：≥800W .刀数量：≥20把 毛巾：≥30条 .刀片最大长度：310MM 砧板:10cm 9块.材质：201不锈钢，消毒方式臭氧+紫外+热风循环+红外线。 | | IMG_311 |
| 27 | 全自动多功能切菜机 | 1230\*570\*1170mm | 1 | 台 | 1. 产量：300－1000kg/hr 电源：220V 单相 功率：1.5kW 机器重量：135kg； | | IMG_312 |
| **主厨房** | | | | | | | |
| 1 | 电磁80单头节能大炒炉 | 1000\*1100\*800+400mm | 3 | 台 | 1.锅φ口径（mm）：≥φ800，额定输入电压380V，输出功率≥20kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，面板采用201#≥1.2mm不锈钢,柜体采用≥1.0mm不锈钢；铁锅厚度3mm， .自主磁控开关9档火力调节，.风机采用IPX7防水级、 | | IMG_313 |
| 2 | 电磁80双头节能大炒炉 | 2000\*1100\*800+400mm | 3 | 台 | 1.功率20KW\*2/380V。.材质：不锈钢板材，锅径800mm，炉面板厚度≧≥1.2mm，其他侧板厚度≧≥1.0mm。 2.▲额定功率：20KW\*2，能效等级1级，热效率两个头实测值≥94.3%和94.4%，且符合GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》要求。需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 3.▲产品食品接触材质（（配锅/水龙头/滤网/密封圈））均需符合GB 4806.9-2023，GB 4806.7-2023，GB 4806.11-2016食品接触安全要求。其中配锅理化指标杂质元素迁移量合格 砷(As)≤0.00023(mg/kg)，镉(Cd)<0.0002(mg/kg)，铅(Pb)<0.0002(mg/kg)，锑(Sb)<0.01(mg/kg)。需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 | | IMG_259 |
| 3 | 不锈钢炉拼柜 | 400\*1100\*800+400mm | 7 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .工作台面板≥1.0mm不锈钢； .采用不锈钢承重可调子弹脚.加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 | | IMG_315 |
| 4 | 不锈钢炉拼柜 | 600\*700\*800+400mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .工作台面板≥1.0mm不锈钢； .采用不锈钢承重可调子弹脚.加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 | | IMG_316 |
| 5 | 电磁双头双尾节能小炒炉 | 2000\*1100\*800+400mm | 1 | 台 | 1.功率15kW\*2/380V。.材质：不锈钢板材，炉面板厚度≥1.2mm，其他侧板厚度≥1.0mm。 2.▲额定功率：15KW\*2，能效等级1级，热效率两个头实测值≥93.7%和93.6%，且符合GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》。需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 | | IMG_260 |
| 6 | 智能触屏二十盘电热推车万能蒸烤箱 | 1080\*980\*1910mm | 1 | 台 | 1. 电压功率：≥380V/37KW .容量：20个一份一数盆.可设置≥6个烹饪步骤，具备≥10档风速调节， | | IMG_318 |
| 7 | UF净水机-五级超滤 | 520\*130\*400mm | 1 | 套 | 1.过滤层数:PP熔喷棉+颗粒活性炭+缩活性炭+超滤膜+后置烧结活性炭.出水流量:≥300L/H.工作压力 :0.1-0.4Mpa.进出水口:4分口 | | IMG_319 |
| 8 | 触控版三十六盘 智能蒸饭柜 | 1570\*730\*1500mm | 3 | 台 | 1.额定电压：380V 额定功率：≥24Kw | | IMG_320 |
| 9 | 不锈钢蒸饭盘 | 600\*400\*48mm | 108 | 个 | 1.材质：SUS304不锈钢.厚度≥1.2mm， | | IMG_321 |
| 10 | 智能电磁200L可倾式摇摆汤炉 | 1480\*1100\*1050mm | 2 | 台 | 1.容量：≥200L 380V/≥20KW.材质：SUS304不锈钢 | | IMG_322 |
| 11 | 不锈钢加固双通工作柜 | 1800\*800\*800mm | 8 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；工作台面板≥1.2mm不锈钢； 门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板。 | | IMG_323 |
| 12 | 不锈钢活动工作台 （静音轮） | 1500\*800\*800mm | 1 | 台 | 1. 材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .层板用≥0.8mm不锈钢板10mm夹板垫层，.≥1.0mm不锈钢加固梁， .φ38/≥1.0mm不锈钢台脚管，配四个4寸活动轮 .台面内嵌10mm木板。 | | IMG_324 |
| 13 | 不锈钢单星盆台连靠背 | 1000\*800\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .星盆斗800\*600\*280用≥1.0mm不锈钢 .支架、通脚38\*38\*≥1.0mm .不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 软管接驳 | | IMG_325 |
| 14 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 390\*163\*409mm | 1 | 台 | 1.材质：表面静电喷塑处理,开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 | | IMG_326 |
| 15 | 不锈钢高压全 自动洗米机 | 600\*600\*950mm | 1 | 台 | 1.规格：每小时工作量≥100KG； | | IMG_327 |
| 16 | 不锈钢双层餐车 | 950\*500\*950mm | 6 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；采用≥1.0mm不锈钢板制作； | | IMG_328 |
| 17 | 热厨间厨房设备全自动灭火装置 | 740\*680\*240mm | 2 | 套 | 1.规格：二瓶组灭火装置 .装置最大工作压力：15MPa  .使用温度：0℃-50℃  .灭火种类：油锅火  .驱动气体：氮气  .驱动屏冲装压力：12MPa  .材质：不锈钢箱体，内已安装机械式驱动器、减压装置、燃气切断装置气缸。 .满足8~12米烟罩灭火配套管道使用 | | IMG_329 |
| **面点间** | | | | | | | |
| 1 | 不锈钢双星水池柜带靠背 | 1200\*800\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢，台面板用≥1.2mm不锈钢，支架、通脚38\*38\*≥1.0mm，不锈钢可调子弹脚，加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材，星盆500\*500\*280用≥1.0mm不锈钢 | | IMG_330 |
| 2 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1200\*800\*800mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；工作台面板≥1.2mm不锈钢； 门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板。 | | IMG_331 |
| 3 | 30L带网罩多功能搅拌机 | 555\*440\*815mm | 2 | 台 | 1.功率：≥1.5kW 电压：220V | | IMG_332 |
| 4 | 智能四门双机双温冰箱 | 1200\*700\*1975mm | 1 | 台 | 1.制冷温度：+8℃～-2℃/-6℃～-20℃ 2.功率：≥395W，有效容积≥850L,3.产品材质304不锈钢 | | IMG_333 |
| 5 | 12KG双速双动和面机 | 460\*800\*840mm | 1 | 台 | 1.电机功率:≥1.1/1.5kw 电压：380v50Hz 和面容量：≥12kg 搅拌速率：50/220 （r/min） 料桶转速：10/16（r/min） 整机重量：89(kg) 料桶容积量：≥35L | | IMG_334 |
| 6 | 高速静音揉压面机 | 640\*670\*1080mm | 1 | 台 | 1.电压：220v 功率：≥1.5kw  滚筒长度：≥300mm 可调厚度：1-18mm  整机重量：≥148kg | | IMG_335 |
| 7 | 不锈钢面粉车 | 500\*600\*500mm | 4 | 台 | 1.材质：304不锈钢，采用厚度≥1.0mm不锈钢板制作，全钢活动脚 | | IMG_336 |
| 8 | 不锈钢面案板台连架 | 1800\*800\*800mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .木面板用50mm国产杨木 .支架用38X38X0.8mm不锈钢方通.横通30X30厚≥0.8mm不锈钢,配可调不锈钢子弹脚。 | | IMG_337 |
| 9 | 自动恒温立式电饼铛 | 720\*600\*940mm | 1 | 台 | 1.电压：220v/50Hz.功率：≥5kw.温度范围：0-300℃.铝锅直径：≥ϕ540mm | | IMG_338 |
| 10 | 电脑触控款三层六盘电烤箱 | 1220\*805\*1640mm | 2 | 台 | 1.电压：380V 功率：≥19.8kw正面201#不锈钢，侧面镀铝锌板，独立控制上下火，比例控制运算，可定时≥99分59秒。 | | IMG_339 |
| 11 | 不锈钢26盘恒温发酵箱 | 1000\*685\*1675mm | 1 | 台 | 1.电源：220V　50Hz 功率：≥2.8kw  .整体201不锈钢机身。 | | IMG_340 |
| 12 | 不锈钢四层平板货架 | 1000\*500\*1550mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢；四条立柱采用方通38\*38\*≥1.0mm；四层存放架采用≥0.8mm方管；采用不锈钢可调子弹脚 | | IMG_341 |
| 13 | 不锈钢四层平板货架 | 1200\*500\*1550mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢；四条立柱采用方通38\*38\*≥1.0mm；四层存放架采用≥0.8mm方管；采用不锈钢可调子弹脚 | | IMG_342 |
| 14 | 不锈钢平板米面架 | 1200\*600\*200mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢；四条立柱采用方通50\*50\*≥1.0mm；四层存放板采用≥1.0mm不锈钢；底部加强筋加固处理 | | IMG_343 |
| 15 | 电子版立式节能电炸炉 | 830\*492\*950mm | 1 | 台 | 1.功率：≥9KW 电压：380V，容量：≥40L | | IMG_344 |
| 16 | 十五盘不锈钢饼盘车 | 620\*460\*1760mm | 3 | 台 | 1. 材质：304不锈钢 .采用≥1.0mm不锈钢板制作 .可放置600\*400\*50mm烤盘15个.配置四个全钢静音活动脚 | | IMG_345 |
| 17 | 1.5匹一级冷暖分体式变频空调 | 882\*215\*316mm | 3 | 台 | 1. 整机名称:1.5匹一级冷暖分体式变频空调； .内机整机规格：882\*215\*316mm（±3mm）； .APF:≥5.41； .循环风量：≥750m³/h； 制冷量：3520(150-5250)； .制热量：5050(150~6790)； .功率（制冷）：750(70-1650) ，功率（制热）：1200(70~2050) 2.▲提供本设备对应型号符合GB/T7725-2022房间空气调节器，GB 21455-2019房间空气调节器能效限定值及能效等级标准要求，其中全年能源消耗APF额定值符合一级节能额定值，实测值≥5.41W\*h/W\*h，其中噪音测试值不应大于标注要求上限值，实测室内机高风下应≤35db（A），室外机高风下应≤51.7≤35db（A），需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询（提供查询截图并加盖公章）及本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范加盖制造商公章。 | | IMG_261 |
| **售卖间** | | | | | | | |
| 1 | 不锈钢挂墙式洗手星 | 500\*450\*600mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .星盆斗用≥1.0mm不锈钢 | | IMG_347 |
| 2 | 自动感应式水龙头 | 160\*135\*55mm | 2 | 套 | 1.感应式，精铜主体，表面PVD电镀。 | | IMG_348 |
| 3 | 感应式干手机 | 240\*205\*256mm | 2 | 台 | 1.电压：≥220V 功率：≥1500W；材质：ABS | | IMG_349 |
| 4 | 不锈钢保温售饭车带静音轮 | 700\*700\*800mm | 14 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面不锈钢≥1.0mm厚 .门板侧板用≥0.8mm不锈钢.支架采用40\*40mm无缝优制钢管.加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 配400\*400保温桶 | | IMG_350 |
| 5 | 紫外线杀菌灯(1.2米支架型) | 1200\*130\*140mm | 7 | 套 | 1.电压：≥220v.功率：≥40W | | IMG_351 |
| 6 | 不锈钢五格保温菜品柜 | 1800\*700\*800mm | 14 | 台 | 1.材质：304不锈钢  .台面板用≥1.2mm不锈钢 .门板侧板用≥0.8mm不锈钢 .不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 .电源220v 3kw | | IMG_352 |
| 7 | 不锈钢1/1份数盆连盖 | 530\*325\*100mm | 70 | 套 | 1.规格：1/1份.材质：304不锈钢，配置：盒身＋盖子 | | IMG_353 |
| 8 | 双门热风循环高温消毒柜 | 1310\*660\*1900mm | 2 | 台 | 1.电压：≥220V~50Hz.功率：≥3.8kw 容量：≥720L  。 | | IMG_354 |
| 9 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1800\*700\*800mm | 10 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；工作台面板≥1.2mm不锈钢； 门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板。 | | IMG_355 |
| **洗碗间** | | | | | | | |
| 1 | 全自动长条链板式传输带 | 6000\*520\*910mm | 6 | 米 | 1.外壳选用国标304# T=1.0~1.5mm .适用于平底托盘420X300 | | IMG_356 |
| 2 | 传输带机头控制系统 | 700\*520\*1250mm | 1 | 套 | 1.外壳选用国标304# T=1.0~1.5mm.输送能力：7件/秒~ 44件/秒 （以450MM快餐盘为准） .功率：≥750W/380V 三相四（地线）线制  .适用于平底托盘420X300 | | IMG_357 |
| 3 | 不锈钢残渣回收柜 | 4000\*350\*910mm | 4 | 米 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢.支架、通脚38X38 X ≥1.0mm.不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材6.带收残孔。 | | IMG_358 |
| 4 | 不锈钢加固双层工作台 | 800\*800\*800mm | 1 | 台 | 1.材质：≥304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_359 |
| 5 | 1.2米超声波单缸全自动洗碗机 | 1200\*800\*800mm | 1 | 台 | 1、槽体选用201不锈钢 .功率：≥5.7kw/220V .清洗能力：600-900碟/小时 .清水池：1000\*600\*300mm | | IMG_360 |
| 6 | 长龙式全自动洗碗机（带烘干机） | 3550\*888\*1996mm | 1 | 台 | 1.设备名称：单清洗缸+双喷淋+单烘干长龙式洗碗机 .外形尺寸：3550\*890\*1996 mm .洗涤能力：3600~4900碟/小时 .功率：≥58KW/380V（电) 12KW/380V(蒸汽） .清洗缸水箱容量：≥87L .清洗缸电热管：≥15KW .清洗缸水泵电机：≥2.2KW .立体式喷淋电热管：≥30KW .传送速度：1.5m/min .传送功率：0.4KW .进水管径：6分（20mm） .排水管径：2寸（50mm） .进水压力：1.055kg/㎡~1.76Kg/㎡，最好为1.4Kg/㎡，超过1.76Kg/㎡需安装加压阀（由其它提供） .进水温度：10-50℃ .进水硬度：0.034~0.103克/升 | | **IMG_262** |
| 7 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 390\*163\*409mm | 2 | 台 | 1.材质：表面静电喷塑处理,开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 | | IMG_362 |
| 8 | 不锈钢活动工作台 （静音轮） | 800\*800\*800mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .层板用≥0.8mm不锈钢板10mm夹板垫层， .≥1.0mm不锈钢加固梁，.φ38/≥1.0mm不锈钢台脚管，配四个4寸活动轮 .台面内嵌10mm木板。 | | IMG_363 |
| 9 | 双门热风循环高温消毒柜 | 1310\*660\*1900mm | 3 | 台 | 电压：220V~50Hz 2.功率：≥3.8kw 容量：≥720L | | IMG_364 |
| 10 | 不锈钢双星盆台连靠背 | 1500\*800\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .星盆斗600\*500\*280用≥1.0mm不锈钢 .支架、通脚38\*38\*≥1.0mm .不锈钢可调子弹脚 .采用≥1.0mm不锈钢板材 软管接驳 | | IMG_365 |
| 11 | 不锈钢三星盆台连靠背 | 1800\*800\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .星盆斗500\*500\*280用≥1.0mm不锈钢 .支架、通脚38\*38\*≥1.0mm .不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 ，软管接驳 | | IMG_366 |
| 12 | 6kw数控保温型开水器 | 400\*260\*710mm | 1 | 台 | 1.电压：380v 功率：≥6KW .LED液晶数字显示 .内胆采用304不锈钢 | | IMG_367 |
| 13 | 不锈钢开水器底架 | 510\*430\*490mm | 1 | 台 | 1.材质：全201不锈钢材质.厚度：≥0.5mm（-10C），铆接工艺 | | IMG_368 |
| 14 | 不锈钢加固双层工作台连靠背 | 1500\*800\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_369 |
| 15 | 不锈钢拖把池 | 1000\*500\*1900mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .星盆斗≥800\*500\*280用≥1.0mm不锈钢 .支架、通脚38X38 X 0.8mm .不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材，软管接驳 | | IMG_370 |
| 16 | 不锈钢拖把池 | 1200\*500\*1900mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢.星盆斗≥1000\*500\*280用≥1.0mm不锈钢 .支架、通脚38X38 X 0.8mm .不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材，软管接驳 | | IMG_371 |
| **餐厅** | | | | | | | |
| 1 | 不锈钢保温售饭车带静音轮 | 700\*700\*800mm | 3 | 台 | 1.材质：304不锈钢  .台面不锈钢≥1.0mm厚 .门板侧板用≥0.8mm不锈钢 .支架采用40\*40mm无缝优制钢管 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 配400\*400保温桶 | | IMG_372 |
| 2 | 四人位防火板餐桌加厚款 | 1200\*1400\*750mm | 90 | 张 | 1.桌面尺寸：1200\*600\*25mm .靠背尺寸：370\*400\*12mm.支架：桌脚采用50\*50\*1.5mm钢管焊接，框架支架采用25（50）。\*50\*1.5mm高频焊接管制作， | | IMG_373 |
| 3 | 造型曲木餐椅加厚款 | 500\*380\*15mm | 360 | 张 | 1.椅面材质：曲木+环保油漆；厚度15mm，坚固耐用，脚底防滑设计，方便移动。 | | IMG_374 |
| 4 | 不锈钢高位水龙头 | 190\*480\*10mm | 36 | 套 | 1.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm.可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8.5L，管径20mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准 | | IMG_375 |
| 5 | 304不锈钢蜂窝式下水器 | 110\*90\*80mm | 36 | 套 | 1.材质：304不锈钢.下水器：304材质蜂窝式 | | IMG_376 |
| 6 | 地沟修复及不锈钢盖板 | 37200\*300\*25mm | 37.2 | 米 | 1.配置地沟不锈钢边槽.包含地沟盖板的调平安装.材质选用304不锈钢，厚度1.5mm | | IMG_377 |
| **厨房明厨亮灶系统** | | | | | | | |
| 1 | 300万红外半球网络摄像机 | 300万像素 | 23 | 套 | 1.最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，红外照射距离最远可达30 m.支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 .支持1个内置麦克风. | | IMG_263 |
| 2 | 6T监控级硬盘 | 3.5英寸 | 3 | 块 | 1. 3.5英寸，≥6TB容量，SATA 6 Gb/s接口，缓存≥64MB，转速5400～7200智能调节 | | IMG_379 |
| 3 | 2盘位16路网络视频录像机 | 2盘位16路 | 2 | 台 | 1.▲存储接口：5个SATA接口，支持满配16TB硬盘，视频接口：2×HDMI，1×VGA，网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps。反向供电：1路DC12V 1A，串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口，USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 （提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章） | | IMG_380 |
| 4 | 16口POE百兆交换机 | 320\*220\*44mm | 2 | 台 | 1.▲交换容量：64Gbps、包转发率：8.7Mpps；，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的安全测评报告。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 | | IMG_381 |
| 5 | 55寸明厨亮灶显示屏 | 55寸 | 2 | 台 | 1.规格：≥55寸明厨亮灶显示屏 | | IMG_382 |
| 6 | 网络机柜 | 600\*600\*800mm | 1 | 台 | 1.产品容量：15U .产品材质：冷轧钢板产品厚度立柱1.5mm .产品承重静载：30OKG.防护等级 IP20 | | IMG_383 |
| 7 | 明厨亮灶系统安装集成调试费 | 厨房所有点位 | 1 | 项 | 1.含明厨亮灶23个网络点位的布线、施工工艺含套管保护、包含主材、辅材、链接食药监网络、安装调试、调试集成等安装调试费。 | |  |
| **刷卡机系统** | | | | | | | |
| 1 | 一卡通管理系统 | V1.5.27.0 | 1 | 套 | 1.参数设置.消费模式设置.信息查询功能.报表管理.数据采集.权限管理.身份餐次限次设置.菜品管理.管理设置.报警.统计打印功能.补助发放.消费设置： | | IMG_384 |
| 2 | 人脸收费机 | 285\*195\*82mm | 26 | 台 | 1. 工作电压：DC12V / 3A. 工作环境：温度：-10℃~+55℃、湿度：0-95%. 工作方式：实时 15.采用≥7寸高清显示屏、镭射电脑按键 | | IMG_385 |
| 3 | IC射频卡 | 芯片卡 | 2500 | 张 | 1.读卡频率：13.56MHz，2.4GHz.读卡距离：0-5cm .读卡时间：<500ms | | IMG_386 |
| 4 | 通讯转换器 | Z101SC | 1 | 台 | 1.工作电压：DC9-12V.功率：<5W 隔离电压：1000V | | IMG_387 |
| 5 | 出纳机 | 285\*195\*82mm | 2 | 台 | 1.电压：AC220V（内置9V变压器）.功率：<5W .读卡频率：13.56MHz，2.4GHz .读卡距离：0-5cm .读卡时间：<500ms USB （支持FAT32格式文件，最大支持32G U盘） | | IMG_388 |
| 6 | 人工充值机 | X200 | 1 | 台 | 1.电压：AC220V（内置9V变压器） .功率：<5W .读卡频率：13.56MHz，2.4GHz .读卡距离：0-5cm .读卡时间：<500ms.USB（支持FAT32格式文件，最大支持32G U盘） | | IMG_389 |
| 7 | 多方式充值管理平台 | 重置系统集成 | 1 | 套 | 1.▲用户可以通过微信、支付宝、电子银行进行转款充值。微信、支付宝、电子银行进行充值：学校、企业等使用单位，需准备相关的资质，申请服务，并需要取得官方认证，申请成功后，需要将官方认证的反馈邮件发与我方，我方根据相关内容在我公司平台里面进行注册，注册成功后用户就可以使用了。使用流程：登录充值页面、输入个人账号（学工号）、发起转款充值申请、完成转款充值、充值成功。充值成功后，由微信、支付宝、电子银行转款到一卡通的款需要持卡人到终端消费机上刷卡消费即可。 | | IMG_390 |
| 8 | 系统集成安装调试费 | 刷卡系统集成 | 1 | 项 | 1.含刷卡机系统的、施工工艺含套管保护、包含主材、辅材、安装调试、调试集成等安装调试费。 | |  |
| **一层厨房抽排烟系统** | | | | | | | |
| 1 | 不锈钢主厨区排烟罩 | 16400\*1300\*500mm | 21.3 | m² | 1.材质与工艺：钢片材料用304不锈钢板,面钢板厚≥1.0mm，配油网 .烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的两侧设有油脂槽、冷凝水收集槽。 | | IMG_391 |
| 2 | 不锈钢蒸饭区排烟罩 | 5100\*1300\*500mm | 6.6 | m² | 1.材质与工艺：钢片材料用304不锈钢板,面钢板厚≥1.0mm，配油网 .烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的两侧设有油脂槽、冷凝水收集槽。 | | IMG_392 |
| 3 | 不锈钢煮汤区排烟罩 | 3600\*1200\*500mm | 4.3 | m² | 1.材质与工艺：钢片材料用304不锈钢板,面钢板厚≥1.0mm，配油网 .烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的两侧设有油脂槽、冷凝水收集槽。 | | IMG_393 |
| 4 | 静电复合式油烟净化一体机（面点间） | 5500\*1200\*800mm | 6.6 | 米 | 1.材质与工艺：钢片材料用304不锈钢板,面钢板厚≥1.0mm，配油网 .烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的两侧设有油脂槽、冷凝水收集槽。 | | IMG_394 |
| 5 | 不锈钢洗碗机牛角罩 | 760\*230\*400mm | 2 | 套 | 1.材质：304不锈钢 .≥0.8mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 | | IMG_395 |
| 6 | 不锈钢双层油烟网 | 500\*500mm | 31 | 米 | 1. 材质：304不锈钢≥0.8mm | | IMG_396 |
| 7 | 不锈钢炉灶拼墙板 | 500\*1170mm | 31 | 米 | 1.材质：304不锈钢 .采用≥0.6mm  不锈钢板制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 | | IMG_397 |
| 8 | 防爆节能烟罩灯 | 165\*80\*70mm | 19 | 套 | 1.电压：111V~240V.灯泡：配5wLED球泡 .照射面积：2㎡-5㎡ | | IMG_398 |
| 9 | 不锈钢板抽排烟烟管 | 1000\*500mm 800\*500mm 500\*500mm | 273 | m² | 1.材质：201不锈钢≥1.0m厚 | | IMG_399 |
| 10 | 不锈钢板抽排烟弯头、三通、变头 | 1000\*500mm 800\*500mm 500\*500mm | 165 | m² | 1.材质：201不锈钢≥1.0m厚 。 | | IMG_400 |
| 11 | 风管辅助材料 | 428m² | 1 | 项 | 1.材质：选用专用粘合剂。槽钢4-6#槽钢、螺纹吊杆、角铁3\*3.切割片等配套安装工具及材料； | | IMG_401 |
| 12 | 5.5kw柜式后倾式高压抽油风柜 | 1680\*1180\*1610mm | 1 | 台 | 1.功率：≥5.5kw 流量 m³/h：≥24730m³/h .全压 Pa：≥745 转速r/min：≥800 .风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，88g锌层镀锌板。 | | IMG_402 |
| 13 | 15kw柜式后倾式高压抽油风柜 | 1835\*1280\*1760mm | 1 | 台 | 1.功率：≥15kw 流量 m³/h：≥37500m³/h .全压 Pa：≥1100 转速r/min：≥800 .风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，91g锌层镀锌板。 | | IMG_403 |
| 14 | 九线制三项异步电动机马达 | 465\*350\*270mm | 1 | 台 | 1.额定功率：≥5.5KW 电压：380（V） 2.额定转速：≥1470（rpm） | | IMG_404 |
| 15 | 15kw九线制三项异步电动机马达 | 535\*320\*270mm | 1 | 台 | 1.额定功率：≥15KW 电压：380（V） .额定转速：490~980（rpm） | | IMG_405 |
| 16 | 静电复合式高压油烟净化器 | 20000m³/h | 1 | 台 | 1.处理风量：≥20000m³/h .净化效率≥95%  .电极采用1.5mm高密度铝合金制作，.电场固定框架采用净化器用2.0mm厚耐腐蚀不锈钢材质， 2▲净油烟净化器（带智能控制系统）；需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 3.▲产品导电弹簧、绝缘陶瓷、高压放电电极。需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章 4.▲产品部件电源、电极GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 ；需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 5.▲所投静电油烟净化器。需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 | | **IMG_264** |
| 17 | 静电复合式高压油烟净化器 | 40000m³/h | 1 | 台 | 1.▲处理风量：≥40000m³/h .净化效率≥95%  .电极采用1.5mm高密度铝合金制作，.电场固定框架采用净化器用2.0mm厚耐腐蚀不锈钢材质， 净油烟净化器（带智能控制系统）；需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 2.▲产品导电弹簧、绝缘陶瓷、高压放电电极。需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章 3.▲产品部件电源、电极GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 ；需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 4.▲所投静电油烟净化器。需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。 | | **IMG_407** |
| 18 | 净化器控制软件 | 处理风量：20000m³/h | 1 | 套 | 1.高压静电控制系统配套软件.配套静电处理系统使用 | | IMG_408 |
| 19 | 净化器控制软件 | 处理风量：40000m³/h | 1 | 套 | 1.高压静电控制系统配套软件.配套静电处理系统使用 | | IMG_409 |
| 20 | 洗碗间轴流风机 | 450\*380\*200mm | 1 | 台 | 1.功率：≥550W/380V.材质：铸铁架构，冷轧板外壳铝，不锈钢扇叶，加密网罩，纯铜电机机芯， | | IMG_410 |
| 21 | 5.5kw星三角电机启动保护器 | 380\*250\*150mm | 1 | 台 | 1.材质：星三角启动，冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动≥5.5kw过流保护器 | | IMG_411 |
| 22 | 15kw星三角电机启动保护器 | 380\*250\*150mm | 1 | 台 | 1.材质：星三角启动，冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动≥15kw过流保护器 | | IMG_412 |
| 23 | 液压强力减震器 | 150-220KG | 2 | 组 | 1.材质：钢材+液压减震.承重范围：150-220KG .每组包含4个液压减震器 | | IMG_413 |
| 24 | 风柜及油烟处理器槽钢支架 | 1100\*1500\*800mm | 4 | 组 | 1.材质：6\*6号槽钢 | | IMG_414 |
| 25 | 防火帆布软接 | 1000\*800\*300mm | 2 | 套 | 1.规格：900\*600mm | | IMG_415 |
| 26 | 不锈钢风管法兰 | 1000\*500mm 800\*500mm 500\*500mm | 36 | 付 | 1.材质：不锈钢法兰.≥1.0mm厚 | | IMG_416 |
| 27 | 抽排烟墙体开孔及修复 | 1000\*500mm 800\*500mm 500\*500mm | 5 | 个 | 1.开孔尺寸：1000\*500mm/800\*500mm/500\*500mm .含墙体开孔及修复费用，包含垃圾清运等 | | IMG_417 |
| 28 | 油烟管道专用防火阀 | 800\*500\*300mm | 2 | 个 | 1.材质：国标≥1.2mm冷轧板制作.90~120℃自动熔断机制， | | IMG_418 |
| **热厨送风系统** | | | | | | | |
| 1 | 厨房送鲜风专用风柜 | 1250\*960\*776mm | 2 | 台 | 1.功率：≥2.5KW 电压：380V 送风距离≤45m .风量：≥13000m³/h  .最大风压：≥295Pa 耗水量：≥17L/h .出风口尺寸：431\*375mm .进风口尺寸：1250\*677mm | | IMG_419 |
| 2 | 3kw电机过载保护器 | 380\*250\*150mm | 2 | 台 | 1.过载保护配套材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动3kw过流保护器 | | IMG_420 |
| 3 | 定制槽钢风机支架 | 600\*600\*500 | 2 | 台 | 1.材质：4\*4号槽钢 | | IMG_421 |
| 4 | 防火帆布软接 | 600\*400\*300mm | 2 | 个 | 1.规格：600\*600+300mm | | IMG_422 |
| 5 | 不锈钢万向调风嘴 | 300\*200mm | 48 | 个 | 1.规格：300\*200mm .材质：201不锈钢，厚度≥1.0mm | | IMG_423 |
| 6 | 厨房送鲜风不锈钢风管 | 500\*400mm | 118 | 平方 | 1.材质：201不锈钢≥0.8m厚 | | IMG_424 |
| 7 | 厨房送鲜风不锈钢风管弯头变头 | 500\*400mm | 32 | 平方 | 1.材质：201不锈钢≥0.8m厚 | | IMG_425 |
| 8 | 管道专用粘合剂 | 169㎡ | 1 | 项 | 1.材质：选用专用粘合剂。槽钢4-6#槽钢、螺纹吊杆、角铁3\*3.切割片等配套安装工具及材料； | | IMG_426 |
| 9 | 镀锌角铁风管法兰 | 550\*450mm | 19 | 个 | 1.材质：国标镀锌板 .≥1.0mm厚，对角折边工艺 .螺纹吊杆10# | | IMG_427 |
| 10 | 送鲜风管墙体开孔及修复 | 500\*500mm | 4 | 个 | 1.开孔尺寸：500\*500mm，含墙体开孔及修复费用，包含垃圾清运等 | | IMG_428 |
| 11 | 外墙百叶窗 | 800\*400mm 500\*500mm | 2 | 个 | 1.规格：800\*400\*20mm/500\*500\*20mm .材质：铝合金外壳，厚度≥1.0mm | | IMG_429 |
| 12 | 一层厨房设备安装辅料 | 含水电接驳、给排水一米内接驳、安装辅料、含给排水一米内接驳 1.含四分口角阀3金属冷热不锈钢给水管、PVC材质50型下水管、生胶带、钢制冷热下水管、三通、角阀辅助安装材料， 2.包含：220V/380V用电设备一米范围内国标线材、国标绝缘套管、国标全铜接线柱、绝缘胶带等材料， | 1 | 项 | 1.含水电接驳、给排水一米内接驳、安装辅料、含给排水一米内接驳.含四分口角阀3金属冷热不锈钢给水管、PVC材质50型下水管、生胶带、钢制冷热下水管、三通、角阀辅助安装材料.包含：220V/380V用电设备一米范围内国标线材、国标绝缘套管、国标全铜接线柱、绝缘胶带等材料 | | |
| 13 | 一层厨房设备运输搬运费： | 送货到指定地点，含长途运输，短途运输，二次中转人工搬运费，含厨房内所有设备运输到厨房指定位置的搬运费，木箱木架拆除等费用 | 1 | 项 | 1.送货到指定地点，含长途运输，短途运输，二次中转人工搬运费，含厨房内所有设备运输到厨房指定位置的搬运费，木箱木架拆除等费用 | | |
| 14 | 一层厨房设备安装调试费： | 含厨房内不锈钢制品上下水接驳、电器设备的接驳安装调试、厨房内所有设备的安装调试等 | 1 | 项 | 1.含厨房内不锈钢制品上下水接驳、电器设备的接驳安装调试、厨房内所有设备的安装调试等 | | |
| **（三） 二层厨房设备及抽排烟系统清单** | | | | | | | |
| 序 号 | 名 称 | 规格尺寸 （±20mm） | 数量 | 单位 | 技术参数（允差±2mm） | | 图片示意 |
| 1 | 1.5风幕机节能静音型 | 1500\*160\*190mm | 4 | 台 | 1.电压：≥220v 功率≥180w.材质：金属加防锈烤漆+塑料外壳，电机：节能电机 | | **IMG_430** |
| 2 | 1.2风幕机节能静音型 | 1200\*160\*190mm | 2 | 台 | 1.电压：≥220v 功率≥140w.材质：金属加防锈烤漆+塑料外壳，电机：节能电机 | | **IMG_431** |
| 3 | 环保型灭蝇灯 | 650\*80\*280mm | 2 | 台 | 1.功率：≥2\*20W .有效范围：20-50㎡ | | IMG_432 |
| 4 | 不锈钢加固双层工作台连靠背 | 1500\*700\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_433 |
| 5 | 不锈钢单星工作台带靠背（左星） | 1200\*700\*800+150mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .星盆斗500\*500\*280用≥1.0mm不锈钢 .支架、通脚38\*38\*≥1.0mm .不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材，软管接驳 | | IMG_434 |
| 6 | 不锈钢四门更衣柜 | 900\*400\*1800mm | 4 | 台 | 1.材质：304不锈钢  .柜体材质≥1.0mm不锈钢；门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm。 .采用不锈钢承重可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材  .四个门板带锁，储物柜可独立开关 | | IMG_435 |
| 7 | 感应式干手机 | 240\*205\*256mm | 2 | 台 | 1.电压：≥220V 功率：≥1500W .尺寸：240\*205\*256mm .材质：ABS，环保塑料外壳 | | IMG_436 |
| 8 | 不锈钢挂墙式洗手星 | 500\*450\*600mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .星盆斗用≥1.0mm不锈钢(厚) | | IMG_437 |
| 9 | 自动感应式水龙头 | 160\*135\*55mm | 2 | 套 | 1.材质：精铜主体.工艺：感应式， | | IMG_438 |
| 10 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1500\*700\*800mm | 5 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；工作台面板≥1.2mm不锈钢； 门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板。 | | IMG_439 |
| 11 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1800\*700\*800mm | 3 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；工作台面板≥1.2mm不锈钢； 门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板。 | | IMG_440 |
| 12 | 不锈钢双层餐车 | 950\*500\*950mm | 7 | 台 | 1. 材质：304不锈钢 .采用≥1.0mm不锈钢板制作 | | IMG_441 |
| 13 | 不锈钢保温售饭车带静音轮 | 700\*700\*800mm | 19 | 台 | 1.材质：304不锈钢  .台面不锈钢≥1.0mm厚 .门板侧板用≥0.8mm不锈钢 .支架采用40\*40mm无缝优制钢管 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 配400\*400保温桶 | | IMG_442 |
| 14 | 紫外线杀菌灯(1.2米支架型) | 1200\*130\*140mm | 10 | 套 | 1.电压：≥220v .功率：≥40W | | IMG_443 |
| 15 | 不锈钢五格保温菜品柜 | 1800\*700\*800mm | 19 | 台 | 1.材质：304不锈钢  .台面板用≥1.2mm不锈钢 .门板侧板用≥0.8mm不锈钢 .不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 .电源220v 3kw | | IMG_444 |
| 16 | 不锈钢1/1份数盆连盖 | 530\*325\*100mm | 95 | 套 | 1.规格：1/1份 .材质：304不锈钢，采用加厚不锈钢材质制成。 | | IMG_445 |
| 17 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1200\*700\*800mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；工作台面板≥1.2mm不锈钢； 门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板。 | | IMG_446 |
| 18 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1500\*700\*800mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；工作台面板≥1.2mm不锈钢； 门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板。 | | IMG_447 |
| 19 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1800\*700\*800mm | 9 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；工作台面板≥1.2mm不锈钢； 门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板。 | | IMG_448 |
| 20 | 双门热风循环高温消毒柜 | 1310\*660\*1900mm | 2 | 台 | 1.▲电压：≥220V~50Hz 功率：≥3.8kw 容量：≥720L | | IMG_449 |
| 21 | 不锈钢加固双层工作台 | 1800\*800\*800mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_450 |
| 22 | 食品专用单门展示冰箱 | 540\*560\*1840mm | 1 | 台 | 1.温度范围：0～10℃.制冷方式：直冷 制冷剂：R600a.重量：≥61KG 压缩机：≥155W | | IMG_451 |
| 23 | 全自动长条链板式传输带 | 11700\*520\*910mm | 11.7 | 米 | 1.外壳选用国标304# T=1.0~1.5mm.适用于平底托盘420X300 | | IMG_452 |
| 24 | 传输带机头控制系统 | 700\*520\*1250mm | 1 | 套 | 1.外壳选用国标304# T=1.0~1.5mm.输送能力：7件/秒~ 44件/秒 （以450MM快餐盘为准）.功率：750W/380V 三相四（地线）线制.适用于平底托盘420X300 | | IMG_453 |
| 25 | 不锈钢残渣回收柜 | 9200\*350\*910mm | 9.2 | 米 | 1.材质：304不锈钢  .台面板用≥1.2mm不锈钢 .支架、通脚38X38 X ≥1.0mm .不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 .带收残孔。 | | IMG_454 |
| 26 | 不锈钢加固双层工作台 | 1500\*450\*800mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；台面板用≥1.2mm不锈钢 ；层板采用≥1.0mm不锈钢；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板 | | IMG_455 |
| 27 | 1.5米超声波单缸全自动洗碗机 | 1500\*800\*800mm | 1 | 台 | 1.槽体选用201不锈钢 .功率：≥6kw/220V .清洗能力：600-900碟/小时 .清水池：≥1300\*600\*300  .电源线（1.8米-2米电源线）排水阀（在底部不锈钢） | | IMG_456 |
| 28 | 长龙式全自动洗碗机（带烘干机） | 5250\*888\*1996mm | 1 | 台 | 1▲.长龙式全自动洗碗机 .配置：双主洗+双漂洗+烘干 .传送带速度：2.5/2米/分钟 .洗涤量：2500/2000/盘/小时（18寸快餐盘） .耗水量：最大360升/小时 .清洗温度：55-70℃ .喷淋温度：82-90℃ .电源：380V/50Hz/3 .总配电量：78kW  .有效洗涤尺寸：612（传送带宽）×440（高） mm  .电缆线规格：国标35平方毫米（三相四线） .全国标304#8个镍δ=1.0～4.0mm不锈钢为材料，从而使产品精确度达到1‰； 需提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章； 提供本设备制造商针对本设备参数确认函及使用操作规范加盖制造商公章。 | | IMG_457 |
| 29 | 不锈钢四层格栅货架 | 1200\*500\*1550mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢；四条立柱采用方通38\*38\*≥1.0mm；四层存放架采用≥0.8mm方管；采用不锈钢可调子弹脚 | | IMG_458 |
| 30 | 不锈钢活动工作台 （静音轮） | 800\*1200\*800mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .层板用≥0.8mm不锈钢板10mm夹板垫层.≥1.0mm不锈钢加固梁.φ38/≥1.0mm不锈钢台脚管，配四个4寸活动轮 .台面内嵌10mm木板。 | | IMG_459 |
| 31 | 6kw数控保温型开水器 | 400\*260\*710mm | 1 | 台 | 1.电压：380v 功率：≥6KW .内胆采用304不锈钢 | | IMG_460 |
| 32 | 不锈钢开水器底架 | 510\*430\*490mm | 1 | 台 | 1.材质：全201不锈钢材质 .厚度：≥0.5mm（-10C），铆接工艺 | | IMG_461 |
| 33 | 不锈钢三星盆台连靠背 | 1800\*700\*800+150mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .台面板用≥1.2mm不锈钢 .星盆斗500\*500\*280用≥1.0mm不锈钢 .支架、通脚38\*38\*≥1.0mm .不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 ，软管接驳 | | IMG_462 |
| 34 | 不锈钢加固单通工作柜 | 1800\*700\*800mm | 1 | 台 | 1.材质：304不锈钢 ；工作台面板≥1.2mm不锈钢； 门外壳≥0.8mm，门内壳≥0.8mm；采用不锈钢承重可调子弹脚；加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材；台面内嵌10mm木板。 | | IMG_463 |
| 35 | 双门热风循环高温消毒柜 | 1310\*660\*1900mm | 6 | 台 | 1.电压：220V~50Hz .功率：≥3.8kw 容量：≥720L | | IMG_464 |
| 36 | 不锈钢加固双孔残渣柜连靠背 | 1200\*700\*800+150mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢  .台面板用≥1.2mm不锈钢 .支架、通脚38\*38\*≥1.0mm .不锈钢可调子弹脚 .加强筋采用≥1.0mm不锈钢板材 .带收残孔，收残孔口径28cm。 | | IMG_465 |
| 37 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 390\*163\*409mm | 1 | 台 | 1.材质：表面静电喷塑处理,开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 | | IMG_466 |
| 38 | 四人位防火板餐桌加厚款 | 1200\*1400\*750mm | 155 | 张 | 1.桌面尺寸：1200\*600\*25mm .靠背尺寸：370\*400\*12mm .支架：桌脚采用50\*50\*1.5mm钢管焊接，框架支架采用25（50）。\*50\*1.5mm高频焊接管制作， | | IMG_467 |
| 39 | 造型曲木餐椅加厚款 | 500\*380\*15mm | 620 | 张 | 1.椅面材质：曲木+环保油漆 .厚度15mm， | | IMG_468 |
| 40 | 实木质餐桌 | 1200\*600\*750mm | 25 | 张 | 1.全实木制造 | | IMG_469 |
| 41 | 实木温莎椅 | 480\*470\*860mm | 100 | 张 | 1.椅面厚度为23mm橡木； 2.椅子支撑架及腿材质为橡木； | | IMG_470 |
| 42 | 不锈钢高位水龙头 | 190\*480\*10mm | 5 | 套 | 1.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm .可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8.5L，管径20mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准 | | IMG_471 |
| 43 | 304不锈钢蜂窝式下水器 | 110\*90\*80mm | 5 | 套 | 1.材质：304不锈钢 .下水器：304材质蜂窝式 .不锈钢下水隔渣，提盖旋转卡位去水，放入凹槽止水，主体黄铜抛光电镀 | | IMG_472 |
| 44 | 地沟修复及不锈钢盖板 | 3900\*300\*25mm | 3.9 | 米 | 1.配置地沟不锈钢边槽 .包含地沟盖板的调平安装 .材质选用304不锈钢，厚度1.5mm， | | IMG_473 |
| 45 | 300万红外半球网络摄像机 | 300万像素 | 16 | 套 | 1.最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，红外照射距离最远可达30 m.支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 .支持1个内置麦克风. | | IMG_474 |
| 46 | 6T监控级硬盘 | 3.5英寸 | 2 | 块 | 1. 3.5英寸，≥6TB容量，SATA 6 Gb/s接口，缓存≥64MB，转速5400～7200智能调节 | | IMG_475 |
| 47 | 2盘位16路网络视频录像机 | 2盘位16路 | 1 | 台 | ▲1.存储接口：5个SATA接口，支持满配16TB硬盘，视频接口：2×HDMI，1×VGA，网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps。反向供电：1路DC12V 1A，串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口，USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 （提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测报告证明，并加盖厂家公章。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章） | | IMG_476 |
| 48 | 16口POE百兆交换机 | 320\*220\*44mm | 1 | 台 | 1. ▲交换容量：64Gbps、包转发率：8.7Mpps；，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的安全测评报告。提供的报告需在全国认证认可信息官网可查询，提供查询截图并加盖公章。。 | | IMG_477 |
| 49 | 55寸明厨亮灶显示屏 | 55寸 | 1 | 台 | 1.规格：≥55寸明厨亮灶显示屏.工艺：挂墙式 | | IMG_478 |
| 50 | 网络机柜 | 600\*600\*800mm | 1 | 台 | 1.产品容量：15U .产品材质：冷轧钢板产品厚度立柱1.5mm .产品承重静载：30OKG | | IMG_479 |
| 51 | 明厨亮灶系统安装集成调试费 | 厨房所有点位 | 1 | 项 | 1.含明厨亮灶16个网络点位的布线、施工工艺含套管保护、包含主材、辅材、链接食药监网络、安装调试、调试集成等安装调试费。 | |  |
| 52 | 不锈钢洗碗机牛角罩 | 760\*230\*400mm | 2 | 套 | 1.材质：304不锈钢 .≥0.8mm厚不锈钢制作 | | IMG_480 |
| 53 | 洗碗间轴流风机 | 450\*380\*200mm | 1 | 台 | 1.功率：550W/380V .材质：铸铁架构，冷轧板外壳铝，不锈钢扇叶，加密网罩，纯铜电机机芯， | | IMG_481 |
| 54 | 不锈钢板抽排烟烟管 | 500\*500mm | 38 | m² | 1.材质：201不锈钢1.0m厚 .制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 | | IMG_482 |
| 55 | 不锈钢板抽排烟弯头、三通、变头 | 500\*500mm | 13 | m² | 1.材质：201不锈钢≥1.0mm厚 .制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 | | IMG_483 |
| 56 | 不锈钢风管法兰 | 500\*500mm | 4 | 付 | 1.材质：不锈钢法兰 .≥1.0mm厚，对角折边工艺 .螺纹吊杆10# | | IMG_484 |
| 57 | 抽排烟墙体开孔及修复 | 500\*500mm | 1 | 个 | 1.开孔尺寸：500\*500mm .含墙体开孔及修复费用，包含垃圾清运等 | | IMG_485 |
| 58 | 送鲜风轴流风机 | 450\*380\*200mm | 1 | 台 | 1.功率：550W/380V .材质：铸铁架构，冷轧板外壳铝，不锈钢扇叶，加密网罩，纯铜电机机芯， | | IMG_486 |
| 59 | 不锈钢万向调风嘴 | 300\*200mm | 6 | 个 | 1.材质：201不锈钢，厚度≥1.0mm .万向风口可调，带手动闭风阀 | | IMG_487 |
| 60 | 厨房送鲜风不锈钢风管 | 500\*400mm | 36 | 平方 | 1.材质：201不锈钢≥0.8m厚 | | IMG_488 |
| 61 | 厨房送鲜风不锈钢风管弯头变头 | 500\*400mm | 11 | 平方 | 1.材质：201不锈钢≥0.8m厚 | | IMG_489 |
| 62 | 管道专用粘合剂 | 47㎡ | 1 | 项 | 1.材质：选用专用粘合剂，防油防水不开裂，耐零下40度低温，160度高温，稳定性高杜绝漏油现象。槽钢4-6#槽钢、螺纹吊杆、角铁3\*3.切割片等配套安装工具及材料； | | IMG_490 |
| 63 | 镀锌角铁风管法兰 | 550\*450mm | 6 | 个 | 1.材质：国标镀锌板 .≥1.0mm厚，对角折边工艺 .螺纹吊杆10# | | IMG_491 |
| 64 | 送鲜风管墙体开孔及修复 | 500\*500mm | 1 | 个 | 1.开孔尺寸：500\*500mm .含墙体开孔及修复费用，包含垃圾清运等 | | IMG_492 |
| 65 | 外墙百叶窗 | 500\*500mm | 1 | 个 | 1.规格：500\*500\*20mm .材质：铝合金外壳，厚度≥1.0mm | | IMG_493 |
| 66 | 二层厨房设备安装辅料 | 含水电接驳、给排水一米内接驳、安装辅料、含给排水一米内接驳 1.含四分口角阀3金属冷热不锈钢给水管、PVC材质50型下水管、生胶带、钢制冷热下水管、三通、角阀辅助安装材料， 2.包含：220V/380V用电设备一米范围内国标线材、国标绝缘套管、国标全铜接线柱、绝缘胶带等材料， | 1 | 项 | 1.含水电接驳、给排水一米内接驳、安装辅料、含给排水一米内接驳.含四分口角阀3金属冷热不锈钢给水管、PVC材质50型下水管、生胶带、钢制冷热下水管、三通、角阀辅助安装材料，.包含：220V/380V用电设备一米范围内国标线材、国标绝缘套管、国标全铜接线柱、绝缘胶带等材料， | | |
| 67 | 二层厨房设备运输搬运费： | 送货到指定地点，含长途运输，短途运输，二次中转人工搬运费，含厨房内所有设备运输到厨房指定位置的搬运费，木箱木架拆除等费用 | 1 | 项 | 1.送货到指定地点，含长途运输，短途运输，二次中转人工搬运费，含厨房内所有设备运输到厨房指定位置的搬运费，木箱木架拆除等费用 | | |
| 68 | 二层厨房设备安装调试费： | 含厨房内不锈钢制品上下水接驳、电器设备的接驳安装调试、厨房内所有设备的安装调试等 | 1 | 项 | 1.含厨房内不锈钢制品上下水接驳、电器设备的接驳安装调试、厨房内所有设备的安装调试等 | | |
| **餐厨杂用具部分清单** | | | | | | | |
| **序号** | **名 称** | **规格/mm** | **数量** | **单位** | **技术参数**（允差±2mm） | | **图片示意** |
| 1 | 304六格加厚餐盘 | 355\*265\*25mm | 2500 | 个 | 1，材质：304不锈钢 .重量：≥400g | | IMG_494 |
| 2 | 304双层不锈钢碗 | 115mm | 2500 | 个 | 1.材质：304不锈钢 .不生锈，双层中空隔热防烫 | | IMG_495 |
| 3 | 304不锈钢汤匙 | 172mm | 2500 | 个 | 1. 材质：304不锈钢 .不生锈 食品接触用 | | IMG_496 |
| 4 | 黑色合金筷子 | 270mm | 3000 | 双 | 1.材质：合金材质 | | IMG_497 |
| 5 | 电磁炉专用炒锅 | 500mm | 2 | 只 | 1.材质：不锈钢，加厚加深工艺， | | IMG_498 |
| 6 | 304复合底电磁炉专用加厚汤桶 | 500\*500mm | 6 | 套 | 1.材质：特厚304不锈钢 不生锈 | | IMG_499 |
| 7 | 不锈钢木柄大锅铲 | 1000mm | 10 | 个 | 1.规格材质：201不锈钢 不生锈+木柄 | | IMG_500 |
| 8 | 加厚无磁不锈钢炒勺 | 520mm | 12 | 个 | 1. 材质：201不锈钢 .总长：520mm口径130mm .不生锈+木柄 | | IMG_501 |
| 9 | 加厚无磁不锈钢炒铲 | 520mm | 12 | 个 | 1.材质：201不锈钢 .总长：520mm口径130mm .不生锈+木柄 .产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺  .产品颜色：不锈钢色 | | IMG_502 |
| 10 | 港庄紧密型锅刷 | 大号 | 10 | 个 | 1.材质：竹制 | | IMG_503 |
| 11 | 不锈钢加厚油盆 | 11寸 | 24 | 只 | 1.材质：201不锈钢 不生锈 | | IMG_504 |
| 12 | 不锈钢加厚扁边灶篱 | 12寸 | 24 | 个 | 1.材质：201不锈钢 不生锈+木柄 色 | | IMG_505 |
| 13 | 加厚全不锈钢漏壳 | 300mm | 24 | 个 | 1.材质：201不锈钢 不生锈 | | IMG_506 |
| 14 | 不锈钢加厚油格 | 12寸 | 24 | 个 | 1..材质：201不锈钢 不生锈 | | IMG_507 |
| 15 | 厨师专用厨片刀 | 342\*111mm | 10 | 把 | 1.材质：精钢+木柄 规格：2号.刀身选用400系列钢材。 | | IMG_508 |
| 16 | 厨师专用骨刀 | 332\*102mm | 10 | 把 | 1.材质：精钢+木柄 规格：1号 | | IMG_509 |
| 17 | 锻打桑刀 | 330\*95mm | 10 | 把 | 1.材质：精钢+木柄 规格：1号 | | IMG_510 |
| 18 | 水果刀 | 10寸 | 5 | 把 | 1.材质：精钢+塑柄.净重量：≥150g 刀背厚度：≥2.0mm | | IMG_511 |
| 19 | 多功能厨房剪刀 | 大号 | 5 | 把 | 1.材质：不锈钢+ABS塑料 | | IMG_512 |
| 20 | 不锈钢削皮刀 | 大号 | 5 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_513 |
| 21 | 高碳磨刀棒 | 10寸 | 5 | 个 | 1.材质：高碳钢材质 | | IMG_514 |
| 22 | 食品级白色圆砧板 | 450\*100mm | 10 | 块 | 1.材质：食品级PE菜板 .耐温参数：-20℃~80℃ | | IMG_515 |
| 23 | 食品级方形胶砧板 （绿色） | 600\*400\*20mm | 5 | 块 | 1.材质：食品级PE菜板 .耐温参数：-20℃~80℃ | | IMG_516 |
| 24 | 食品级方形胶砧板 （白色） | 600\*400\*20mm | 5 | 块 | 1.材质：食品级PE菜板 .耐温参数：-20℃~80℃ | | IMG_517 |
| 25 | 食品级方形胶砧板 （红色） | 600\*400\*20mm | 5 | 块 | 1.材质：食品级PE菜板 .耐温参数：-20℃~80℃ | | IMG_518 |
| 26 | 特厚大号砧板围 | 750\*350mm | 5 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_519 |
| 27 | 大号不锈钢菜板腰斗 | 大号 | 10 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_520 |
| 28 | 加厚全不锈钢漏壳 | 200mm | 24 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_521 |
| 29 | 不锈钢味盅 | 160mm | 30 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_522 |
| 30 | 不锈钢味盅 | 200mm | 30 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_523 |
| 31 | 不锈钢精抛码斗 | 160mm | 100 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_524 |
| 32 | 不锈钢精抛码斗 | 200mm | 100 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_525 |
| 33 | 不锈钢调味勺 | 12寸 | 30 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_526 |
| 34 | 不锈钢打菜勺 | 160mm | 20 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_527 |
| 35 | 加厚大白桶连盖 | 550\*600mm | 10 | 个 | 1.容量：100L .材质：采用HDPE聚乙烯新料 | | IMG_528 |
| 36 | 食品专用留样盒连盖 | 125\*125\*45mm | 300 | 个 | 1.材质：304食品接触级不锈钢 .抗压耐摔，厚度≥0.6mm | | IMG_529 |
| 37 | 蓝色加厚食品 周转箱 | 740\*560\*400mm | 20 | 个 | 1.材质：聚乙烯+不锈钢材质木柄，。 | | IMG_530 |
| 38 | 食品级加强型菜框 | 610\*430\*300mm | 30 | 个 | 1.材质：食品级塑料材质.容量：100L | | IMG_531 |
| 39 | 食品级加强型菜框 | 420\*290\*145mm | 50 | 个 | 1.材质：食品级塑料材质 容量：100L | | IMG_532 |
| 40 | 食品级加强型菜框 | 365\*255\*130mm | 50 | 个 | 1.材质：食品级塑料材质 容量：100L | | IMG_533 |
| 41 | 静音三层收餐车 | 1030\*500\*980mm | 8 | 辆 | 1.材质：采用HDPE聚乙烯新 .把手采用刻纹防滑把手 .立柱采用加厚不锈钢管立柱 .采用实心静音橡胶轮 | | IMG_534 |
| 42 | 塑料收餐盆 | 530\*380\*150mm | 40 | 个 | 1.材质：采用HDPE聚乙烯新料 | | IMG_535 |
| 43 | 304不锈钢平板车 | 900\*600\*900mm | 5 | 台 | 1.材质：304不锈钢 .底板厚≥1.0mm .32管通厚≥1.0mm .防撞胶无毒黑色软胶 .前车轮承重型4寸定向轮，两个 .后车轮承重型4寸万向轮，单边两个带制 | | IMG_536 |
| 44 | 搅蒜机 | 德尔 | 2 | 台 | 1.功 率：≥350W .电压/频率：220V/50HZ .容量：≥1.8L .产品尺寸：38\*30\*20CM .净重：≥2.32KG不锈钢外壳 | | IMG_537 |
| 45 | 多功能料理机 | 190\*220\*485mm | 3 | 台 | 1.容量：2L 功率：≥1600W .材质：PC材质，升级加厚杯体，可抗压100斤，抗摔耐磨，可承受-80℃~108℃温度； | | IMG_538 |
| 46 | 保鲜膜 | 400# | 5 | 箱 | 1. 6卷/箱.材质：无毒食品级PVC材质 | | IMG_539 |
| 47 | 304双层保温桶 | 400\*400mm | 8 | 台 | 1. 材质：304不锈钢 无磁不生锈   .厚度：≥0.8mm | | IMG_540 |
| 48 | 不锈钢加厚刀箱 | 270\*165\*142mm | 5 | 个 | 1.材质：201不锈钢 | | IMG_541 |
| 49 | 不锈钢加厚锅垫 | 240mm | 12 | 个 | 1.材质：不锈钢 不生锈 | | IMG_542 |
| 50 | 不锈钢蒸饭盘 | 600\*400\*48mm | 200 | 个 | 1.材质：SUS304不锈钢 .厚度≥1.2mm | | IMG_543 |
| 51 | 铝制加厚烤盘 | 600\*400\*40mm | 80 | 个 | 1.规格：600\*400\*40mm .材质：铝材，卷边工艺，厚度≥0.8mm。 | | IMG_544 |
| 52 | 防烫手套 | 中号 | 10 | 双 | 1.棉材质，里内柔软，透气吸汗，耐磨防护，缝合严密 | | IMG_545 |
| 53 | 厨房餐厨杂用具运输搬运费： | 送货到客户指定地点，含长途运输，短途运输，二次中转人工搬运费等费用 | 1 | 项 | 1.送货到指定地点，含长途运输，短途运输，二次中转人工搬运费，含厨房内所有厨房用品运输到厨房指定位置的搬运费，木箱木架拆除等费用 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **厨房水电改造部分清单** | | | | | |
| 序 号 | 名 称 | 规格/mm | 数量 | 单位 | 技术参数等（允差±2mm） |
|  | **厨房基础工程** |  |  |  |  |
| 1 | 拆除厨房原有墙体 | 1.墨斗弹线机械切割，墙体厚度200mm，人工拆除及机具损耗。 2.剪力墙另计，业主需到相关单位办理相关手续。 3.包含主材.辅材.人工工时费等费用 | 65 | ㎡ | 1.墨斗弹线机械切割，墙体厚度200mm，人工拆除及机具损耗。 .包含主材.辅材.人工工时费等费用 |
| 2 | 拆除墙体四周水泥抹平修复 | 1.8mm厚防滑地砖地砖，水泥浆擦缝； 2.20mm厚 1:4 干硬性水泥砂浆 3.包含主材、辅材、人工工时费等 | 1 | 项 | 1.8mm厚防滑地砖地砖，水泥浆擦缝； .20mm厚 1:4 干硬性水泥砂浆 .包含主材、辅材、人工工时费等 |
| 3 | 厨房墙面、地面凿水电线槽 | 1. 规格:宽 80mm\*深 60mm 2. 水泥砂浆修补 3. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 150 | m | 1. 规格:宽 80mm\*深 60mm . 水泥砂浆修补 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 4 | 新砌隔墙及抹平 | 1.使用水泥砖或轻体砖.大宝或者天涯强度325Mpa硅酸盐水泥，无盐中沙.实心墙砌法，按要求拉筋。 2.墙体厚度不超过240mm。 3.包含主材.辅材.人工工时费等 | 96 | ㎡ | 1.使用水泥砖或轻体砖.大宝或者天涯强度325Mpa硅酸盐水泥，无盐中沙.实心墙砌法，按要求拉筋。 .墙体厚度不超过240mm。 .包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 5 | 厨房地面地沟凿槽 | 1.规格:300宽mm250mm深 2.人工拆除及机具损耗。 3.包含主材.辅材.人工工时费等 | 22 | m | 1.规格:300宽mm250mm深 .人工拆除及机具损耗。 .包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 6 | 厨房新挖地沟防水处理 | 1. 包含80平方使用环保型防水涂料涂刷2遍. 2. 包含主材、辅材、人工工时费等 | 1 | 项 | 1. 包含80平方使用环保型防水涂料涂刷2遍. . 包含主材、辅材、人工工时费等 |
| 7 | 新做排水地沟 | 1.规格:300宽mm150mm深 2.8mm厚防滑地砖地砖，水泥浆擦缝； 3.包含主材、辅材、人工工时费等 | 22 | m | 1.规格:300宽mm150mm深 .8mm厚防滑地砖地砖，水泥浆擦缝； .包含主材、辅材、人工工时费等 |
| 8 | 洗碗间/保洁间包边传碗口 | 1.透明玻璃可视窗，配开关式加精钢纱网窗 1000\*800mm； 2.四周抹灰抹平，两侧5\*5cm铝合金立柱，主材为玻璃 3.包含主材.辅材.人工工时费等 | 2 | 套 | 1.透明玻璃可视窗，配开关式加精钢纱网窗 1000\*800mm； .四周抹灰抹平，两侧5\*5cm铝合金立柱，主材为玻璃 .包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 9 | 厨房不锈钢单扇防火门 | 1、双面201不锈钢门加厚 2.门洞尺寸900\*2050mm 3.包含主材.辅材.人工工时费等费用 | 7 | 套 | 1、双面201不锈钢门加厚 .门洞尺寸900\*2050mm .包含主材.辅材.人工工时费等费用 |
| 10 | 厨房不锈钢双扇防火门 | 1、双面201不锈钢门加厚 2.门洞尺寸1500\*2150mm 3.包含主材.辅材.人工工时费等费用 | 1 | 套 | 1、双面201不锈钢门加厚 .门洞尺寸1500\*2150mm .包含主材.辅材.人工工时费等费用 |
|  | **厨房墙地面改造** |  |  |  |  |
| 1 | 地面面砖修补铺贴 | 1.8 300\*300mm厚九格防滑地砖地砖，水泥浆擦缝； 2.20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆 3.包含主材、辅材、人工工时费等 | 31 | ㎡ | 1.8mm厚防滑地砖地砖，水泥浆擦缝； .20mm厚 1:4 干硬性水泥砂浆 .包含主材、辅材、人工工时费等 |
| 2 | 墙面面砖铺贴 | 1.10 厚墙砖600\*300，水泥浆擦缝； 2.20 厚 1:2 水泥砂浆 3.包含主材、辅材、人工工时费等 | 165 | ㎡ | 1.10mm厚墙砖600\*300，水泥浆擦缝； .20mm厚 1:2 水泥砂浆 .包含主材、辅材、人工工时费等 |
| 3 | 铝扣板厨房吊顶 局部修补 | 1.轻钢龙骨基础；600\*600铝扣板吊顶 2.扣板封面，边角收边处理； 3.局部或造型部分窄边不足1米处按1米计数。 4.包含主材.辅材.人工工时费等 | 40 | ㎡ | 1.轻钢龙骨基础；600\*600铝扣板吊顶 .扣板封面，边角收边处理； .局部或造型部分窄边不足1米处按1米计数。 .包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 4 | 铝扣板收边条 | 1.铝扣板收边条.铝合金材质 2.包含主材.辅材.人工工时费等 | 30 | ㎡ | 1.铝扣板收边条.铝合金材质 .包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 5 | 开关插座接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86 3.包含主材.辅材.人工工时费等 | 65 | 个 | 1.名称:接线盒 .规格:86 .包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 6 | 10A 插座 | 1.名称:带保护接点暗装或明装插座 2.规格:250V 10A 3.包含主材.辅材.人工工时费等 | 50 | 套 | 1.名称:带保护接点暗装或明装插座 .规格:250V 10A .包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 7 | 16A 插座 | 1.名称:带保护接点暗装或明装插座 2.规格:250V 16A 3.包含主材.辅材.人工工时费等 | 15 | 套 | 1.名称:带保护接点暗装或明装插座 .规格:250V 16A .包含主材.辅材.人工工时费等 |
|  | **厨房电改造** |  |  |  |  |
| 1 | 2.5mm2厨房电线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管及线槽敷设 3. 型号:BV 线 4.规格:2.5mm2 5. 材质:铜质 6. 包含电线主材.辅材.人工工时费等 | 1200 | m | 1. 名称:电气配线 . 配线形式:穿管及线槽敷设 . 型号:BV 线 .规格:2.5mm2 . 材质:铜质 . 包含电线主材.辅材.人工工时费等 |
| 2 | 4mm2厨房电线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管及线槽敷设 3. 型号:BV 线 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜质 6. 包含电线主材.辅材.人工工时费等 | 800 | m | 1. 名称:电气配线 . 配线形式:穿管及线槽敷设 . 型号:BV 线 . 规格:4mm2 . 材质:铜质 . 包含电线主材.辅材.人工工时费等 |
| 3 | 6mm2厨房电线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管及线槽敷设 3. 型号:BV 线 4. 规格:6mm2 5. 材质:铜质 6. 包含电线主材.辅材.人工工时费等 | 350 | m | 1. 名称:电气配线 . 配线形式:穿管及线槽敷设 . 型号:BV 线 . 规格:6mm2 . 材质:铜质 . 包含电线主材.辅材.人工工时费等 |
| 4 | 10mm2厨房电线 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管及线槽敷设 3. 型号:BV 线 4.规格:10mm2 5. 材质:铜质 6. 包含电线主材.辅材.人工工时费等 | 350 | m | 1. 名称:电气配线 . 配线形式:穿管及线槽敷设 . 型号:BV 线 .规格:10mm2 . 材质:铜质 . 包含电线主材.辅材.人工工时费等 |
| 5 | 16mm2厨房电缆 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管及线槽敷设 3. 型号:BV 线 4.规格:16mm2 5. 材质:铜质 6. 包含电线主材.辅材.人工工时费等 | 295 | m | 1. 名称:电气配线 . 配线形式:穿管及线槽敷设 . 型号:BV 线 .规格:16mm2 . 材质:铜质 . 包含电线主材.辅材.人工工时费等 |
| 6 | 25mm2厨房电缆 | 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管及线槽敷设 3. 型号:BV 线 4.规格:25mm2 5. 材质:铜质 6. 包含电线主材.辅材.人工工时费等 | 420 | m | 1. 名称:电气配线 . 配线形式:穿管及线槽敷设 . 型号:BV 线 .规格:25mm2 . 材质:铜质 . 包含电线主材.辅材.人工工时费等 |
| 7 | 50mm2电缆线 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:BV 线 3.规格:4\*50+1\*35 4. 材质:铜质电缆 5. 敷设方式.部位:桥架敷设 6. 包含电线主材.辅材.人工工时费等 | 30 | m | 1. 名称:电力电缆 . 型号:BV 线 .规格:4\*50+1\*35 . 材质:铜质电缆 . 敷设方式.部位:桥架敷设 . 包含电线主材.辅材.人工工时费等 |
| 8 | 70mm2电缆线 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号:BV 线 3.规格:4\*70+1\*50 4. 材质:铜质电缆 5. 敷设方式.部位:桥架敷设 6. 包含电线主材.辅材.人工工时费等 | 32 | m | 1. 名称:电力电缆 . 型号:BV 线 .规格:4\*70+1\*50 . 材质:铜质电缆 . 敷设方式.部位:桥架敷设 . 包含电线主材.辅材.人工工时费等 |
| 9 | 厨房电线护套管 | 1. 名称:电线护套管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:设砖.混凝土结构线管明装配置 4. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 352 | m | 1. 名称:电线护套管 . 材质:PVC20 . 配置形式:设砖.混凝土结构线管穿管及线槽敷设 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 10 | 厨房电线护套管 | 1. 名称:电线护套管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:设砖.混凝土结构线管明装配置 4. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 500 | m | 1. 名称:电线护套管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:设砖.混凝土结构线管穿管及线槽敷设 4. 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 11 | 厨房电线护套管 | 1. 名称:电线护套管 2. 材质:PVC32 3. 配置形式:设砖.混凝土结构线管明装配置 4. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 380 | m | 1. 名称:电线护套管 . 材质:PVC32 . 配置形式:设砖.混凝土结构线管穿管及线槽敷设 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 12 | PVC 塑料软管 | 1. 材质:PVC 塑料软管 2. 规格:6 分软管 3. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 50 | m | 1. 材质:PVC 塑料软管 . 规格:6 分软管 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 13 | 强电阻燃金属桥架 | 1.名称：桥架 2.规格:100\*100\*50mm 3. 包含主材、辅材、人工工时费等 | 100 | m | 1.名称：桥架 .规格:100\*100\*50mm . 包含主材、辅材、人工工时费等 |
| 14 | 厨房动力电箱 | 1.材质：包含箱体.主电漏电保护器.8组63A.6组32A.10组20A 空气开关等 2.主线由甲方引入至此电箱，需满足厨房设备使用要求 3.包含主材.辅材.人工工时费等 | 2 | 台 | 1.材质：包含箱体.主电漏电保护器.8组63A.6组32A.10组20A 空气开关等 .主线由甲方引入至此电箱，需满足厨房设备使用要求 .包含主材.辅材.人工工时费等 |
|  | **厨房给排水改造** |  |  |  |  |
| 1 | PPR 热熔给水管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质.规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹.洗设计要求:管道消毒 6. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 400 | m | 1. 安装部位:室内 . 介质:给水 . 材质.规格:PPR De20 . 连接形式:热熔连接 . 压力试验及吹.洗设计要求:管道消毒 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 2 | PPR 热熔给水管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质.规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹.洗设计要求:管道消毒 6. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 90 | m | 1. 安装部位:室内 . 介质:给水 . 材质.规格:PPR De25 . 连接形式:热熔连接 . 压力试验及吹.洗设计要求:管道消毒 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 3 | 厨房主进水阀 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质.规格:De32 黄铜阀门 4. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 2 | 套 | 1. 安装部位:室内 . 介质:给水 . 材质.规格:De32 黄铜阀门 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 4 | 厨房给水三角阀 | 1. 名称:三角阀 2. 型号.规格:DN20 3. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 115 | 个 | 1. 名称:三角阀 . 型号.规格:DN20 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 5 | 厨房给水管弯头 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质.规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹.洗设计要求:管道消毒 6. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 160 | 个 | 1. 名称:外牙接头 . 型号.规格:DN20 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 6 | 厨房给水管弯头 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质.规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹.洗设计要求:管道消毒 6. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 160 | 个 | 1. 名称:外牙接头 . 型号.规格:DN40 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 7 | 厨房给水管变头及外接 | 1. 名称:钢塑装换接头.内牙外接 2. 型号.规格:DN20 3. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 80 | 个 | 1. 名称:钢塑装换接头.内牙外接 . 型号.规格:DN20 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 8 | 厨房PVC 排水管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:厨房排水 3. 材质.规格:PVC50 4. 连接形式:粘接 5. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 796 | m | 1. 安装部位:室内 . 介质:厨房排水 . 材质.规格:PVC50 . 连接形式:粘接 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 9 | 厨房PVC 排水管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:厨房排水 3. 材质.规格:PVC75 4. 连接形式:粘接 5. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 35 | m | 1. 安装部位:室内 . 介质:厨房排水 . 材质.规格:PVC75 . 连接形式:粘接 . 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 10 | PVC排水套管 | 1. 名称.类型:刚性套管制作安装 2. 规格:PVC50 3. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 80 | 套 | 1. 名称.类型:刚性套管制作安装 . 规格:PVC50， 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 11 | PVC 套管 | 1. 名称.类型:PVC 套管制作安装 2. 规格:PVC50 3. 包含主材.辅材.人工工时费等 | 60 | 个 | 1. 名称.类型:PVC 套管制作安装 . 规格:PVC50， 包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 12 | 材料搬运费 | 1.包含厨房改造所有材料搬运费 2.包含主材.辅材.人工工时费等 | 1 | 项 | 1.包含厨房改造所有材料搬运费，包含主材.辅材.人工工时费等 |
| 13 | 开荒保洁成品保护 | 1.粘贴施工专用保护膜 2.施工实训室地面成品保护 3.包含主材.辅材.人工工时费等 | 1 | 项 | 1.粘贴施工专用保护膜 .施工实训室地面成品保护，包含主材.辅材.人工工时费等 |

**注：1.不允许只对部分内容进行报价；**

**2.核心产品：（一）家具部分清单序号10： 学生双层床**