|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. 番阳政府监控点** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 1 | 1150 | 1150 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 1600 | 1600 | 数据传输端 |
| 11 | 感应雷防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 1 | 2230 | 2230 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 1 | 13000 | 13000 | 供电系统 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2. 毛阳监控点** |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 1 | 45 | 45 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 1 | 690 | 690 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 1 | 268 | 268 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 1 | 1150 | 1150 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 1600 | 1600 | 数据传输端 |
| 10 | 感应雷防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 1 | 2230 | 2230 | 防雷系统 |
| 11 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 1 | 8600 | 8600 | 供电系统 |
| 12 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁等。 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | 养护 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0 | 　 |
| **3. 保国监控点** |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 1 | 45 | 45 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 1 | 690 | 690 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 1 | 268 | 268 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 1 | 1150 | 1150 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 1600 | 1600 | 数据传输端 |
| 10 | 直击雷防雷器 | TYX-Q1/1.5 | 不锈钢材质，1500mm，球径200\*250 | 　 | 1 | 2700 | 2700 | 防雷系统 |
| 11 | 防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 1 | 2230 | 2230 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 1 | 11800 | 11800 | 供电系统 |
| 13 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁等。 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **4. 南圣监控点** |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 1 | 45 | 45 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 1 | 690 | 690 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 1 | 268 | 268 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 1 | 1150 | 1150 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 1600 | 1600 | 数据传输端 |
| 10 | 直击雷防雷器 | TYX-Q1/1.5 | 不锈钢材质，1500mm | 　 | 1 | 2700 | 2700 | 防雷系统 |
| 11 | 防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 1 | 2230 | 2230 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 供电系统 |
| 13 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁。 | 项 | 1 | 16000 | 16000 | 养护 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0 | 　 |
| **5. 阿陀岭监控点** |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 1 | 45 | 45 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 1 | 690 | 690 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 1 | 268 | 268 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 1 | 1150 | 1150 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 1600 | 1600 | 数据传输端 |
| 10 | 直击雷防雷器 | TYX-Q1/1.5 | 不锈钢材质，1500mm | 　 | 1 | 2700 | 2700 | 防雷系统 |
| 11 | 防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 1 | 2230 | 2230 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 1 | 17000 | 17000 | 供电系统 |
| 13 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁。 | 项 | 1 | 16500 | 16500 | 养护 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **6. 红山监控点** |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 1 | 45 | 45 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 0 | 0 | 0 | 数据传输端 |
| 10 | 直击雷防雷器 | TYX-Q1/1.5 | 不锈钢材质，1500mm | 　 | 0 | 0 | 0 | 防雷系统 |
| 11 | 防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 1 | 2230 | 2230 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | 供电系统 |
| 13 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁。 | 项 | 0 | 0 | 0 | 养护 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **7. 畅好监控点** |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 0 | 0 | 0 | 数据传输端 |
| 10 | 直击雷防雷器 | TYX-Q1/1.5 | 不锈钢材质，1500mm | 　 | 0 | 0 | 0 | 防雷系统 |
| 11 | 防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 1 | 2230 | 2230 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 1 | 8500 | 8500 | 供电系统 |
| 13 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁。 | 项 | 0 | 0 | 0 | 养护 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0 | 　 |
| **8. 市内监控点** |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 0 | 0 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 0 | 0 | 0 | 数据传输端 |
| 10 | 直击雷防雷器 | TYX-Q1/1.5 | 不锈钢材质，1500mm | 　 | 0 | 0 | 0 | 防雷系统 |
| 11 | 防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 0 | 0 | 0 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 0 | 0 | 0 | 供电系统 |
| 13 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁。 | 项 | 0 | 0 | 0 | 养护 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0 | 　 |
| **9. 水满监控点** |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 1 | 45 | 45 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 1 | 690 | 690 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 1 | 268 | 268 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 1600 | 1600 | 数据传输端 |
| 10 | 直击雷防雷器 | TYX-Q1/1.5 | 不锈钢材质，1500mm | 　 | 0 | 0 | 0 | 防雷系统 |
| 11 | 防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 1 | 2230 | 2230 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 0 | 0 | 0 | 供电系统 |
| 13 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁。 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | 养护 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **10. 牙排监控点** |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 1 | 45 | 45 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 1 | 690 | 690 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 1 | 268 | 268 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 1 | 1150 | 1150 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 1600 | 1600 | 数据传输端 |
| 10 | 直击雷防雷器 | TYX-Q1/1.5 | 不锈钢材质，1500mm | 　 | 1 | 2700 | 2700 | 防雷系统 |
| 11 | 防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 1 | 2230 | 2230 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 供电系统 |
| 13 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁。 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | 养护 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **11. 毛道监控点** |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 1600 | 1600 | 数据传输端 |
| 10 | 直击雷防雷器 | TYX-Q1/1.5 | 不锈钢材质，1500mm | 　 | 1 | 2700 | 2700 | 防雷系统 |
| 11 | 防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 0 | 0 | 0 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 0 | 0 | 0 | 供电系统 |
| 13 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁。 | 项 | 1 | 7100 | 7100 | 养护 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **12. 毛卓监控点** |  |  | 　 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 　 | 　 | 备注 |
| 1 | 大倍率激光云台摄像机 | DS-2DY9237IW-A  | 200万一体化网络红外中载高清云台摄像机 ； | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 图像采集前端 |
| 2 | 红外筒机 | DS-2CD2T45F-18S | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 台 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 4 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 壁挂式，12米×12米，110度，防宠物35KG，含专用支架 | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 5 | 门磁 | HO-03F | 金属电镀/铁门磁（明装）/木门/铁门/铝合金门/动作距离≥40mm/电器参数：≤100V,≤500ma | 个 | 0 | 0 | 0 | 防盗系统设备 |
| 6 | 网络机柜 | 6U室外防水机柜 | 550\*400\*480mm，内含层板，风扇 | 台 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 7 | 监控塔基刷漆 | 　 | 涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 养护 |
| 8 | 租用运营商光纤网络 | 　 | 　 | 项 | 1 | 　 | 0 | 数据传输端 |
| 9 | 收发器 | DS-3D01 | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 1600 | 1600 | 数据传输端 |
| 10 | 直击雷防雷器 | TYX-Q1/1.5 | 不锈钢材质，1500mm | 　 | 1 | 2700 | 2700 | 防雷系统 |
| 11 | 防雷器 | TYX-NET2/220 | 网络图像信号防雷器和交/直流电源防雷器合为一体，最大持续工作电压9V,最大放电电流5KA。 | 套 | 0 | 0 | 0 | 防雷系统 |
| 12 | 供电电源 | 　 | 含电表、电缆、插座、PVC管、空开等 | 项 | 1 | 8900 | 8900 | 供电系统 |
| 13 | 机房清理 | 　 | 修复机房排风口及清理更换门锁。 | 项 | 1 | 7700 | 7700 | 养护 |
| 投标总报价 | 847333元（捌拾肆万柒仟叁佰叁拾叁元整） |