中标清单

项目名称：计算机基础实验室（扩展）项目

招标编号：HNJY2017-4-36RR

中标单位：海南众诚信息技术有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号 | 技术参数 | 产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 |
| 1 | 电脑/启天M410-N000 | **联想电脑 启天M410-N000**1. CPU：Intel Core i7-6700处理器（主频3.4GHz，缓存8M）2.主板:Intel B250系列

3.内存：4G DDR4 2133MHz内存； 4.硬盘：500 GB SATA3 7200rpm 硬盘；提供有1个M.2 PCIe固态硬盘位，支持双硬盘 5.显卡：1GB GDDR5 独立显卡6.网卡：集成10M/100/1000MB以太网卡;7.声卡：集成5.1声道，5个音频接口；8. 光驱：DVD-ROM9.电源：180W节能电源10.显示器：19.5寸LED显示器，分辨率1600x900（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间5ms，VGA+DVI接口，获得能源之星Energy Star 认证, 获得TCO认证；获低蓝光认证；11.机箱：15L，顶置提手。可选配进风防尘罩，机箱可有效进行防尘，可以拆卸清洗，通过IPX5防尘认证；12.键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标13.操作系统：预装正版Windows 7 家庭版14.扩展槽：1个PCI-Ex16，2个PCI-Ex1，15.接口：8个USB接口（6个USB 3.0接口，前置4个USB3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（1个VGA，1个HDMI）16.产品通过：3C认证并提供证书复印件。17.**售后服务：主机三年保修及上门服务。**18.制造厂商获得：ISO9001质量体系认证ISO14001环境体系认证、 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；已提供以上述证书复印件。 | 中国/联想 | 114 | 套 | ￥6,350.00 | ￥723,900.00 |
| 2 | 交换机/华为S5700S-28P-LI-AC | **华为交换机S5700S-28P-LI-AC**1. 24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP
2. 交流供电， 支持RPS冗余电源
3. 包转发率：42Mpps
4. 交换容量：256Gbps/2.56Tbps
5. MAC地址容量:16K/
6. VLAN:4K/
7. 环网保护技术:支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例
8. 支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护
9. 支持智能以太保护SEP协议
10. 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议
11. 支持BPDU保护、根保护和环回保护
12. 支持BPDU Tunnel
 | 中国/华为 | 6 | 台 | ￥3,000.00 | ￥18,000.00 |
| 3 | 交换机机箱/金盾ND6624 | **交换机机箱：金盾机柜ND6624**1.机柜容量 ：24U2.机柜标准 ：19英寸工业标准3.材料及工艺 ：材料采用优质冷轧钢板4.规格 ：600×600×1245主要参数 ：24U高/600×600×1245拆装式布线机柜其它性能 ：IEC297(19英寸）标准/表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准。/外观尺寸符合GB/T3047.2-92 | 中国/金盾 | 2 | 台 | ￥3,100.00 | ￥6,200.00 |
| 4 | 路由器/华为AR161-S | **路由器：华为AR161-S**1. 转发性能：550Kpps
2. 带机量：150-200台PC
3. 固定接口：4\*GE LAN（支持切换为WAN接口），1\*GE WAN
4. 内存容量：512MB
5. Flash：512MB
6. 支持AP数量：8
7. VPN：支持IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN等多种VPN技术
8. 安全：ACL，防火墙，802.1x认证，AAA认证，RADIUS认证，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，黑名单，攻击源追踪，PKI
9. 外形尺寸（H x W x D）：44mm x 300mm x 216.4mm
 | 中国/华为 | 2 | 台 | ￥3,000.00 | ￥6,000.00 |
| 5 | 稳压电源/全力SJW-30KVA | **稳压电源：上海全力SJW-30KVA稳压电源**1. 输入输出 ：三相
2. 功率(KVA)： 30
3. 功率范围(KVA)：21-50
4. 输入电压：线电压270-430V
5. 输出电压：三相平衡、相电压220V±3%、线电压380V±3% 频率 95%
6. 稳压精度： 相电压246±4V、线电压425V±7V 调整时间 约3秒外观参数
7. 频率范围：50Hz/60Hz；
8. 工作温度：＜60℃ ；
9. 产品认证：ISO:9001/CE
10. 规格：三包 长度(mm) 49 宽度(mm) 58高度(mm) 100 重量(Kg) 140
 | 中国/全力 | 2 | 台 | ￥15,000.00 | ￥30,000.00 |
| 6 | 投影仪/NEC NP-P523X+ | **投影仪：NEC NP-P523X+**1 亮度 ：5200ANSI(ISO21118标准)； 2 成像技术 ：3LCD液晶技术，分辨率1024X768；3 灯泡 ：305W(为保证机器足够的亮度)； 4 高性能过滤网： HAF多层过滤网、15000小时维护周期，降低机器故障及维护成本，提高机器防尘性能；5 重量 ：8KG，工程机型；6 接口 ：2路数字视频接口，2路数字音频接口， 1路VGA输入，1路VGA输出接口，2路USB接口，1路control口7 功能 内置8点校正、弧形校正，可调节不规平面与孤形屏幕； 可更换电动镜头，3种镜头记忆功能； 电子快门（要求支持1秒黑屏功能）； 超大范围位移，左右50%，上下60%； 支持同时传输4路有线无线信号显示； 即时亮度堆叠功能； 支持U盘直读； 画中画功能支持数字与模拟信号同时显示；8 已提供产品CCC、节能证书，已提供产品彩页。 | 日本/nec | 2 | 台 | ￥18,500.00 | ￥37,000.00 |
| 7 | 空调/格力KFR-72LW | **空调：格力KFR-72LW**基本参数 ：1. 空调类型：立柜式空调；
2. 冷暖型；
3. 变频；
4. 房间类型客厅专享；
5. 空调匹数3P；
6. 能效比3.12；
7. 能效等级三级能效；

技术参数：1. 制冷量：7390W；
2. 制冷功率2490W；
3. 制热量8800W；
4. 制冷功率2850W；其他 电源性能220V/50Hz；制冷剂：新冷媒（R410a）
 | 中国/格力 | 4 | 台 | ￥8,800.00 | ￥35,200.00 |
| 8 | 讲台/定制 1180\*730\*980 | **讲台：国产定制 多媒体讲台**一、外形尺寸: 1180\*730\*980 MM (长\*宽\*高 )二、材料及加工工艺: 采用1.2MM-1.5MM优质精装冷轧钢板,经数控设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑,塑面经久耐用。三、结构：钢木结合、豪华美观、操作舒适1、讲台实木扶手采用高档橡木精细加工而成， 表面喷高档油漆（浅灰）；2、采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺；3、台面左边可放20～25英寸LED显示器（显示器固定在活动面板上，并装有钢化玻璃，用于保护显示屏），台面右边可放置实物展示台。 | 中国/国产 | 2 | 套 | ￥880.00 | ￥1,760.00 |
| 9 | 学生电脑桌/定制 1500\*600\*750 | **学生电脑桌：国产定制学生双联电脑桌**冷轧钢板桌架，工艺：酸洗、喷粉，灰白色；高密度板桌面，颜色浅灰（麻面），1500mm(长)\*600mm（宽）\*750mm（高），能并列放置2台20～25寸LED显示器 | 中国/国产 | 62 | 台 | ￥815.00 | ￥50,530.00 |
| 10 | 学生电脑椅/定制 | **学生电脑椅：国产定制学生椅**学生独凳，钢木方凳，移动、落地无声响，与学生双联电脑桌配套，能藏于桌内 | 中国/国产 | 124 | 个 | ￥70.00 | ￥8,680.00 |
| 11 | 线路改造施工 | **海南众诚：线路改造施工**网线：超五类网线；水晶头；线槽；电线：电源电缆增加接地电路、网络施工、设备安装、调试 | 海南众诚 | 2 | 批 | ￥18,000.00 | ￥36,000.00 |
| 大写：玖拾伍万叁仟贰佰柒拾元整 | 合计：￥953,270.00 |
| 交货期：合同签订后28天内 |