采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 清除标线 | 1.清除原有道路标线 | m² | 1480 |  |
| 2 | 车行道边缘线（白实） | 1.材料品种:反光环保标线 2.工艺:热熔型 3.线型:3mm厚 | m² | 2832 |  |
| 3 | 车行道分界线（黄虚） | 1.材料品种:反光环保标线 2.工艺:热熔型 3.线型:3mm厚 | m² | 800 |  |
| 4 | 导向箭头 | 1.材料品种:反光环保标线 2.类型:热熔型 3.规格尺寸:6m | 个 | 24 |  |
| 5 | 停止线、斑马线 | 1.材料品种:反光环保标线 2.工艺:热熔型 3.线型:3mm厚 | m² | 52 |  |
| 6 | 三角减速线 | 1.材料品种:反光环保标线 2.工艺:热熔型 3.线型:3mm厚 | m² | 18 |  |
| 7 | 警戒线（黄色） | 1.材料品种:反光环保标线 2.工艺:热熔型 3.线型:3mm厚 | m² | 110 |  |
| 8 | 车位 | 1.材料品种:反光环保标线 2.工艺:热熔型 3.线型:3mm厚 | m² | 123 |  |