海南省第一中级人民法院辖区两级法院“信息采集+电子卷宗”项目设备采购项目需求
序号	设备类型	参数	数量
1	宽屏显示器	31.5寸LED液晶显示器，分辨率1920x1080，高清标准 1080p.	312
2	台式电脑主机	CPU及主板规格：Intel 酷睿i5四核 3.2GHZ/英特尔B250主板芯片组；正版操作系统：Windows® 7简体中文版（家庭版）；内存：8GB DDR4-2400 DIMM (2x4GB) RAM；硬盘：固态硬盘128G+500GB 7200RPM SATA-6G 1st Hard Drive；DVDRW-ROM；键盘、鼠标；保修情况3年保修 （包括易损配件：键盘、鼠标、光驱）；与宽屏显示器同品牌	270
3	高拍仪	传感器类型：高清CMOS；像素：2000万像素；分辨率：5248*3936；焦距：4.55mm；后焦距：>3.4mm；滤光片：650±10nm；视角：82度；畸变：<0.2%；扫描幅面：单页文件最大支持A3，已装订书籍最大A4；扫描方式：支持检测翻页自动扫描、设备机身按键、PC软件触发，以及外接手按键、脚踏键五种方式；激光辅助：3束激光； TFT屏：2.4英寸、比例4：3、分辨率320*240（仅预览）；曲面展平：自主核心算法，第二代激光辅助立体展平；色彩模式优化：彩色模式、证件底纹、白纸印章、灰度模式、黑白等五种模式选择，扫描后五种色彩模式可自由切换。	6
4	高速扫描仪	产品类型：馈纸式；最大幅面 A3 ；扫描元件 CCD ；光学分辨率 600×600dpi ；扫描速度(黑白、灰度、彩色)：不低于单面92ppm/双面184ipm(A4,横向 200dpi)；接口类型 ：USB2.0； ADF进出纸通道：U型扫描通道，扫描纸张由上至下正面走纸，以方便处理；长纸扫描：扫描仪应支持不低于10000mm的长纸扫描；图像控制功能：自动预览，自动重新扫描; 条形码辨识(ISIS); 自动分页。	9
5	二维码扫描器	图像传输速度:USB2高达12兆位/秒,RS-232长达115kb/秒；
光源:瞄准模式单点,625nmLED,630nmLED照明；支持自感应扫描/手动触发扫描；多条码模式/单条码模式(拣选模式) 可调节；球形出射窗口, 通过减少杂散光和对成像传感器的反射，有效提升扫描性能；扫描速度：最高可达每秒 90 英寸/2.3米；旋转角度:360°(全向扫描)；支持手机屏幕条码阅读；密封级别:IP50。	77
6	身份证读卡器	感应区面积：70*70mm；感应距离：50mm；供电方式：Mini USB；
输入输出端口：Mini USB 2.0 ；工作频率：13.56MHZ；卡片与感应区平面张角：70度； 能兼容并稳定接入法院系统；	30
7	快递针式打印机	最高打印速度：260CPS；打印宽度：270mm；供纸方式：前部平推摩擦进纸；打印针寿命：5亿次	3
金额
3243378元
供货期
50天