**一、采购需求明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保亭检察院生态展厅设备采购预算表 | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参考型号 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 55寸光学液晶拼接屏 | 12 | 台 | 三星原厂型号：LTI550HN16(桦能视讯 出厂型号：HN-550ZD530) | 19600 | 235200 | ★55"三星原装正品A+级DID液晶面板，工业级超窄边液晶拼接单元 ★单元尺寸：1211.5(H)×682.2(V)×68.1(D) mm ★对比度：4000:1（透射式） ★亮度：≥500cd/m2 ；LED背光（直下式） ★ 拼接缝隙：物理拼缝≤1.7mm  ★最佳分辨率1920\*1080，兼容分辨率1366x768；1600x1200；1280x1024；   1280x768；1024x768； ★显示色彩：全彩16.7M色 ★可视角度：178°(横向和纵向全视角)。 ★ 响应时间：8ms ★24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性 ★使用寿命：60000小时以上（7\*24 h） |
| 2 | 55寸落地式触控一体机 | 3 | 台 | 桦能HN-LTI600ZD-L | 14700 | 44100 | 智能化操作系统，多点触摸技术，科技感强。可安装windows 7/8/10操作系统，可安装andriod操作系统，千万级APP软件可供选择 |
| 3 | 55寸壁挂触控一体机 | 8 | 台 | 桦能 HN-LTI600ZD | 11840 | 94720 | 智能化操作系统，多点触摸技术，科技感强。可安装windows 7/8/10操作系统，可安装andriod操作系统，千万级APP软件可供选择 |
| 4 | 65寸壁挂触控一体机 | 6 | 台 | 桦能HN-LTI650ZD | 16500 | 99000 | 智能化操作系统，多点触摸技术，科技感强。可安装windows 7/8/10操作系统，可安装andriod操作系统，千万级APP软件可供选择 |
| 5 （图像处理系统功能配置） | 图形图像拼接处理器（外置） | 12 | 台 | 桦能科技：HN-460ZD550 | 1200 | 14400 | 纯硬件架构、一体机架构；运行稳定可靠，平均无故障时间（MTBF）大于3万小时；输入信号支持DVI/VGA/AV输入，支持1024x768～1080p的常用分辨率，输出分辨率支持1920\*1080/60HZ（向下兼容普清分辩率）；支持双电源100VAC～240VAC，50/60Hz，更加可靠的双电源备份工作模式；以太网控制接口为RJ-45 母接口， TCP/IP 协议；以太网控制速度：自适应10M或100M，全双工或半双工。全数字处理单元，支持高清1920X1080分辨率， RS232或RJ45接口控制，极速响应，增强抗干扰能力：采用并行高速总线连接技术，控制端发出命令后，系统能在1微秒时间内，切换信号到命令指定的通道，实现快速响应。断电前状态记忆功能：通过控制软件的提前设置，能在现场断电的情况下，能自动记忆设备关机前的工作状态。 ★信号输入:HDMIX1,DVIX1,VGAX1,BNCX2;RS232X4. |
| HDMI高清分屏器 | 1 | 台 | 桦能 | 3300 | 3300 | HDMI高清信号分屏器 高赫兹处理芯片 画质靓丽 传输高保真。1分16。 产品特点：一路HDMI信号输入分配成多路HDMI信号输出；具有信号反冲，支持480P,576P,720P,1080P；建议线缆距离要求：输入距离小于15米，输出传输距离小于15米； 信号无损失、安装简单；需要DC5V/6A规格的电源。 |
| 6 （配套定制辅材） | 控制电脑 | 1 | 台 | 自备 |  |  | 客户自备（电脑要求：HDMI输出接口） |
| 拼接壁挂支架 | 12 | 单元 | 桦能 | 500 | 6000 | 采用铝合金制作，外观为银色，外加静电保护，美观大方，简洁，实用；采用铝型材，不生锈，简洁大方，结实可靠。安装好后，每条横梁可承受75KG 以上不变形；安装：操作简单、可任意调节 配有可调配件，上下水平调节，前后平整调节，左右紧密调节；通用性：适合所有的液晶拼接屏，液晶电视机，液晶监视器等，而且可以反复使用。 |
| 配套电缆、视频线材及固件辅材 | 12 | 套 | 桦能 | 200 | 2400 | 控制设备至拼接单元定制级工程信号线，RS232线控制线，R232USB控制串口，以及安装所需各类五金配件固件。（不含信号源至控制设备线材） |
| 7 | 投影仪 | 1 | 台 | 桦能 | 6500 | 6500 | 有效产品名称：多媒体液晶投影机3C 平台类型: 无 影片效果: 2D投放 画面大小: 30寸~300寸 操作系统: 无操作系统 支持色彩数目: 10.7亿色 是否可吊装: 是 显示技术: 三片LCD技术 最佳投放距离: 0.87 - 9.02 米 机体尺寸（cm）: 30.2 x 25.2 x 9.2 梯形校正范围: ±30度梯形 矫正: 垂直  左右灯泡功率: 210W 灯泡寿命: 8000(不含)-10000(含)小时 片源内容: 其他 品牌: 爱普生 缩放比: 1.2:1 适用场景: 儿童益智 商务办公 家庭影院 培训教育 颜色分类: 白色 技术: 三片LCD技术 变焦倍数: 1.2倍 亮度: 3400流明 分辨率(dpi): 1920x1200dpi 对比度: 15000:1 屏幕比例: 16:10 |
| 8 | 120英寸电动投影仪幕布 | 1 | 面 |  | 800 | 800 | 幕布品牌: Epson/爱普生 型号: 120寸 幕布材质: 金属 幕布类型: 电动幕 幕布类型: 壁挂幕颜色 |
| 9 分项小计 | 设备及材料价格 | 不含税 | | | | 506420 |  |
| 运输及保险费 | 1 |  |  |  | 5000 | 货物运费及保价费：产品先用原装环保泡沫箱打包，再用实木木架固定包装，保证屏在物流过程中的安全无损坏，选用德邦、安能等国内知名物流负责运输，（运费以及物流保险费，客户可以选择到付）；现货情况下，1-2个工作日（出厂前在无尘车间内进行检测，老化72个小时，保证货品没有任何瑕疵）内发货，大部分区域（3-5）个工作日到货。 备注：为保证木架包装质量，确保屏体物流运输安全，保证客户安装时间及费用考虑，我公司所有发货所需木架均由公司统一定制。保证木架费用比物流代打低2-4成，具体费用会在发货前告知，如有疑问可在德邦官网查询包装费用，特此说明。 备注：本运费为我公司工厂至项目地址最近的物流网点，因不知情距离远近及运费状态，不含送货上门费用。请知晓！ |
| 安装调试费 | 1 |  |  |  | 12000 | 提供全国上门安装服务，我方派遣专业工程师上门安装调试并对买方技术人员进行技术培训。根据项目规模我公司派遣1-2名工程师上门安装（含差旅费、交通费、食宿费用）（买方需指派2-3人协助安装）（强电安装和布放用户要提前自行安排、脚手架及所需工具须用户提前准备） |
| 10 | 小计 | 含税 | | | | 575762 | 税费按10%增值税发票计算 |

**二、技术需求**

1、货物必须是原厂原装、全新的产品，各项技术指标符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

2、本项目为交钥匙项目，供应商报价应包括设备采购、印刷、运输、安装、调试、相关部门检测验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他设备、材料、工程、服务；供应商应自行增加该项目使用所必需但询价通知书没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、印刷、检测等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

**三、售后服务要求**

1、质量保证期：质保期自货物验收合格之日起计算，产品质量保证期壹年，终身维护（不可抗拒因素除外如火灾、雷击等）,若在质量保证期内设备发生重大损坏,该设备在更换或维修正常工作后延长一年的质量保证期；在保修期内，非人为因素引起的质量问题厂商予以无偿维修，若无法修复无条件调换。

2、保修期内，若因非操作不当引起的故障，应无偿维修；维修不能解决的，无条件更换；若因买方操作不当引起的故障，卖方可合理地收取维修费。保修期内，卖方对买方提出的维修通知在5个工作日内不予响应的，买方有权委托其他维修单位维修，所需费用由卖方承担。

3、保修期结束后，供应商应继续为货物提供完善而优惠的售后服务。保修期外提供的终身维修服务的配件，应不高于市场价格，并在接到买方通知后4小时内响应，12小时内将配件寄出。