**用户需求书**

1. **项目名称：琼中县森林公安局业务技术用房室内装修及亮化**

**工程**

**二、预算金额：99.882332万元**

**三、工期：60天，施工地点：由采购人指定。**

**四、采购需求**

**采购要求**

室内

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购名称** | **采购要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 石材墙面 | 1. 墙体类型：砖混
2. 安装方式：干挂
3. 面层材料品种、规格、颜色：灰白
4. 缝宽、嵌缝材料种类：密封
 | 55.77 | ㎡ |  |
| 2 | 石材零星项目（花池） | 1墙体类型：砖混2.安装方式：干挂3.面层材料品种、规格、颜色：灰白4.缝宽、嵌缝材料种类：密封 | 3.8 | ㎡ |  |
| 3 | 石材柱面（柱脚、腰线、柱头） | 1墙体类型：独立柱2.安装方式：干挂3.面层材料品种、规格、颜色：灰白4.缝宽、嵌缝材料种类：挂贴灌缝 | 7.74 | ㎡ |  |
| 4 | 石材柱面 | 1墙体类型：独立柱2.安装方式：干挂3.面层材料品种、规格、颜色：灰白4.缝宽、嵌缝材料种类：挂贴灌缝 | 12.8 | ㎡ |  |
| 5 | 石材墙面（雨棚边线） | 1墙体类型：砖混2.安装方式：干挂3.面层材料品种、规格、颜色：灰白4.缝宽、嵌缝材料种类：密封 | 3.4 | ㎡ |  |
| 6 | 石材墙面 | 1墙体类型：砖混2.安装方式：干挂3.面层材料品种、规格、颜色：灰白4.缝宽、嵌缝材料种类：密封 | 14.11 | ㎡ |  |
| 7 | 地面保护 | 1.材质：PVC加棉膜 | 28 | ㎡ |  |
| 8 | 综合脚手架 | 1.项目：综合脚手架 | 10 | ㎡ |  |
| 9 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金挂架
2. 基层材料种类、规格：铝扣板
3. 面层材料种类、规格：外凸5cm边
 | 28.56 | ㎡ |  |
| 10 | 金属字 | 1. 镌字材料品种、颜色：黄色
2. 固定方式：镶钻
 | 29 | 个 |  |
| 11 | 显示屏 | 1. 名称：LED显示屏
2. 规格：P2.5
 | 7.65 | ㎡ |  |
| 12 | 地面保护 | 1.PVC加棉膜 | 49 | ㎡ |  |
| 13 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称：砖墙
2. 拆除高度：4.5m以内
3. 拆除砌体的截面尺寸：200mm
 | 5.04 | m³ |  |
| 14 | 实心砖墙 | 1. 厚度：200mm
2. 墙体类型：蒸压灰砂砖
3. 砂浆强度等级、配合比M7.5
4. 墙面：水泥石膏面
 | 5.04 | m³ |  |
| 15 | 实心砖墙（洗手间） | 1.厚度：120mm2.墙体类型：蒸压灰砂砖3.砂浆强度等级、配合比M7.54.墙面：水泥石膏面 | 1.32 | m³ |  |
| 16 | 块料楼地面（洗手间） | 1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找凭2cm
2. 面层材料品种、规格、颜色：300\*300防滑地砖
3. 防护层材料种类：拆除原地面地砖
 | 3.14 | ㎡ |  |
| 17 | 木窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：详设计图纸
 | 11.43 | m |  |
| 18 | 窗帘 | 1窗帘材质：布艺1. 窗帘高度、宽度：详设计图纸
2. 窗帘层数：2层
 | 48.01 | ㎡ |  |
| 19 | 吊顶天棚（洗手间） | 1. 龙骨材料种类：规格、中距：T型铝合金龙骨
2. 面层材料品种、规格：300\*300铝扣板
 | 2.72 | ㎡ |  |
| 20 | 吊顶天棚（客厅） | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：U型轻钢龙骨跌级及平面
2. 面层材料品种、规格：埃特板（硅钙板）扫白乳胶漆二遍
3. 压条材料种类、规格：胶合板灯槽
4. 防护材料种类：防火漆及防虫涂料
 | 36.92 | ㎡ |  |
| 21 | 墙面装饰板（A立面） | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨
2. 防护材料种类、规格：防火漆及防虫涂料
3. 面层材料品种、规格、颜色：胶合板
4. 压条材料种类、规格：木装饰条
 | 15.5 | ㎡ |  |
| 22 | 墙布（A立面） | 1.面层材料品种、规格、详设图 | 39.65 | ㎡ |  |
| 23 | 抹灰面油漆（B立面） | 1.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 | 14.21 | ㎡ |  |
| 24 | 大便器 | 1. 材质：陶瓷
2. 规格、类型：砖砌台阶
3. 组装形式：坐式成品
 | 1 | 组 |  |
| 25 | 洗脸盆 | 1组装形式：成品洗手台 | 1 | 组 |  |
| 26 | 卫生纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色：不锈钢 | 1 | 个 |  |
| 27 | 肥皂盒 | 1.材料品种、规格、颜色：塑料 | 1 | 个 |  |
| 28 | 线槽 | 1. 材质：PVC
2. 规格：20\*15
 | 50 | m |  |
| 29 | 配线 | 1. 配线形式：线槽配线
2. 规格：BV\*4
 | 50 | m |  |
| 30 | 筒灯 | 1. 名称：筒灯
2. 型号：15W
 | 11 | 套 |  |
| 31 | 水晶灯 | 1. 名称：水晶灯
2. 规格：详设图纸
3. 安装形式：吊装
 | 1 | 套 |  |
| 32 | 灯带 | 1. 型号：LED
2. 规格：灯带
3. 安装形式：暗装
 | 42.44 | m |  |
| 33 | 吸顶灯（洗手间） | 1. 名称：扣板灯
2. 型号：LED
3. 规格：300\*300
 | 1 | 套 |  |
| 34 | 壁灯 | 1.名称：艺术灯 2.规格：详设图纸3.类型：壁灯 | 2 | 套 |  |
| 35 | 送风口、回风口 | 1. 风口材料品种、规格：300\*300
2. 安装固定方式：扣板
 | 1 | 个 |  |
| 36 | 地面保护 | 1.材质：PVC加棉膜 | 69 | ㎡ |  |
| 37 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式：综合脚手架
2. 檐口高度：4.2m
 | 36.92 | ㎡ |  |
| 38 | 会议台增高 | 1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖
2. 砂浆强度等级：M10
 | 2.29 | m³ |  |
| 39 | 细石混凝土楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比：2CM
2. 面层厚度、混凝土强度等级：水泥砂浆找平
 | 15.29 | ㎡ |  |
| 40 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：详设图纸 | 15.29 | ㎡ |  |
| 41 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：陶瓷地砖 | 15.29 | ㎡ |  |
| 42 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：U型轻钢龙骨跌级及平面2.面层材料品种、规格：埃特板（硅钙板）扫白乳胶漆二遍3.压条材料种类、规格：胶合板灯槽4.防护材料种类：防火漆及防虫涂料 | 105.12 | ㎡ |  |
| 43 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：详设计图纸 | 24.78 | m |  |
| 44 | 窗帘 | 1.窗帘材质：布艺2.窗帘高度、宽度：详设计图纸3.窗帘层数：2层 | 81.77 | ㎡ |  |
| 45 | 墙面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色：胶合板
2. 压条材料种类、规格：压线条
 | 21.58 | m |  |
| 46 | 墙面装饰板（A立面） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金挂架2.基层材料种类、规格：铝扣板3.面层材料品种、规格、颜色：600\*800红色铝扣板4.压条材料种类、规格：外凸5cm边 | 13.66 | ㎡ |  |
| 47 | 显示屏（A立面） | 1. 名称：显示屏
2. 规格：P10
3. 类型：单红
 | 1 | 套 |  |
| 48 | 金属字 | 1. 镌字材料品种、颜色：黄色
2. 固定方式：镶钻
 | 37 | 个 |  |
| 49 | 线槽 | 1.材质：PVC2.规格：20\*15 | 120 | m |  |
| 50 | 配线 | 1.配线形式：线槽配线2.规格：BV\*4 | 120 | m |  |
| 51 | 筒灯 | 1.名称：筒灯2.型号：15W | 20 | 套 |  |
| 52 | 灯带 | 1. 型号：LED
2. 规格：灯带
3. 安装形式：暗装
 | 49.84 | m |  |
| 53 | 墙面装饰板（B面） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金挂架2.基层材料种类、规格：铝扣板3.面层材料品种、规格、颜色：600\*800红色铝扣板4.压条材料种类、规格：外凸5cm边 | 15.9 | ㎡ |  |
| 54 | 地面保护 | 1.材质：PVC加棉膜 | 105.12 | ㎡ |  |
| 55 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式：综合脚手架
2. 檐口高度：3.3m
 | 105.12 | ㎡ |  |
| 56 | 各种费用 | 配套辅料、制作安装调试及运费和设计、监理等费用 | 1 | 项 |  |

**采购要求**

室外

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购名称** | **采购要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一二类土
2. 挖土深度：0.7m
3. 开挖方式：人工开挖
4. 回填：原土回填夯实密度≥0.9
 | 37.38 | m³ |  |
| 2 | 配电箱 | 1. 规格：PDG12路
2. 安装方式：落地式
 | 1 | 台 |  |
| 3 | 配管 | 1. 名称：电线套管
2. 材质：镀锌电线套管（JDG）
3. 规格：DN20
4. 配置形式：暗敷
 | 106 | m |  |
| 4 | 配线 | 1. 名称：管内穿线
2. 型号：WDZ-BYJ-16
3. 材质：铜
 | 300 | m |  |
| 5 | 探照灯 | 1. 名称：户外LED探照灯
2. 型号：LED探照灯
3. 规格：300W
 | 24 | 套 |  |
| 6 | 灯带（槽） | 1. 灯带型式、尺寸：霓虹灯带
2. 格栅片材料品种、规格：户外
 | 514.16 | m |  |
| 7 | 工程系统检测、检验 | 1.内容：灯带连接检测 | 1 | 项 |  |
| 8 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一二类土2.挖土深度：0.7m3.开挖方式：人工开挖4.回填：原土回填夯实密度≥0.9 | 23.94 | m³ |  |
| 9 | 配电箱 | 1. 规格：PDG12路
2. 安装方式：落地式
 | 1 | 台 |  |
| 10 | 配管 | 1.名称：电线套管2.材质：镀锌电线套管（JDG）3.规格：DN204.配置形式：暗敷 | 68.4 | m |  |
| 11 | 配线 | 1.名称：管内穿线2.型号：WDZ-BYJ-163.材质：铜 | 200 | m |  |
| 12 | 探照灯 | 1.名称：户外LED探照灯2.型号：LED探照灯3.规格：300W | 4 | 套 |  |
| 13 | 灯带 | 1.灯带型式、尺寸：霓虹灯带 | 110 | m |  |
| 14 | 综合费用 | 各种杂费 | 1 | 项 |  |

**五、项目实施方案要求**

**1、组织结构**

 投标人在本项目中提供组织结构、人员配置和现场管理。

 **2、保证物资产品质量**

 保证所供应物资产品达到国家标准、地方标准、行业标准及合同规定的技术条件要求（有国家标准执行国家标准，没有国家标准执行地方标准，没有国家和地方标准执行行业标准，如标准间有交叉，按最高标准），确保产品质量的可靠性。

 **3、施工标准**

根据《室内装饰工程质量规范》和《建筑装饰工程施工及验收规范》严格按照国家制定的施工规范、验收标准和环保标准、成品保护标准、材料码放标准执行，进而实现施工质量的标准化。确保本项目的质量。

 **4、安全要求**

 依据《装饰工程安全标准化》和 《GB19517-2004国家电器设备安全技术规范》来进施工。

 （1）按照国家相关本项目安全要求，投标人制定出本项目安全措施。

 （2）在施工期，如有人身伤亡或货物盗窃损坏等均由中标人负责。

 **5、验收标准**

#  依据GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

#  （1）产品设备安装验收内容；1、开箱验收出厂合格证2、设备说明书、3装箱清单。

#  （2） 项目完工验收内容：以合同莶订为准。

#  6、投标人必须到现场实地踏勘，并进行相关的设计。

**7、售后服务要求**

1、产品到达用户现场后，免费派员参加开箱检验、技术交底、人员培训;

2、供方对产品质量实行一年内“三包”，质保期自验收合格之日起算;

3、在质保期内，如出现质量问题，供方在接到需方通知之时起必须在24小时内到达现场，并及时解决问题;

**六、商务要求**

 1 、报价人所投货物应原厂原装产品，并符合下列要求：

 （1）产品的出厂标准符合招标文件要求；

 （2）报价货物必须在行业用途广泛的产品。

 2 、本项目招标范围内的伴随服务包括：

 （1）全部货物的运输；

 （2）人员培训、售后服务等；

 （3）伴随服务报价包含在报价总价内。

 3 、报价人必须在报价文件中列表说明所有货物的品牌、产地、参数。

 4、 报价货物必须保质保量，享受上门服务。

 5、 付款方式：按签订合同为准。

 6、工期：签订采购合同起60天内完成。

7、本项目未尽事宜由双方在签订合同时详细约定。