**用户需求书**

**一、采购需求**

**项目名称：2017年海南省一级木材检查站建设项目**

**财政预算：70万元**

**工期：30天内完成**

**采购要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购名称** | **采购要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 视频监控系统 | 200万网络高清POE枪机1/3“ 200M/1080P/IR 50m/IP67/宽电压/3.6mm;镜头/POE 4路网络硬盘录像机支持4路67M 1个硬盘位，支持1080P、720P接入 4T硬盘4TB 7200转64M SATA3 2U机柜 19.5寸显示器 POE交换机 2U机柜 3米立杆3条 3个监控配电箱180\*135\*70mm | 6 | 套 |  |
| 2 | 车牌自动识别系统 | 道闸停车场自动车牌识别 200W高清摄像头，每秒识别25次，0.1秒精准识别，车辆车速0-60公里/小时，镜头3mm-12mm，自动补光120度 | 4 | 套 |  |
| 3 | 台式电脑 | 操作系统：Windows 10 Home Basic 64位CPU型号：G3930 CPU频率：2.8GHz内存容量：4GB，内存类型：DDR4 2133MHz 硬盘容量：1000GB SAT硬盘描述：7200转 显卡类型：集成式英特尔高清显卡，有线网卡：集成式Realtek RTL8111G-CG千兆以太网卡电源：180W aPFC或HE (85%)，机箱尺寸：17 x 35.5 x 35.88 cm机箱重量：9 千克起 I/O接口：前置2个USB 2.0, 后置2个USB 3.0, 4个USB 2.0, VGA和DVI-D口，支持双屏显示, 2PS2和1串口 (可选第2串口, 1并口) 显示器尺寸：19.5英寸宽屏 分辨率：1366x768 | 14 | 台 |  |
| 4 | 多功能一体机 | M228db，功能：打印、复印、扫描，类型：黑白激光，最大尺寸：A4，分辨率：600×600dpi，打印及复印速度：26页/分钟，月打印负荷：10000页，接口：USB2.0，特色功能：自动双面打印 | 5 | 台 |  |
| 5 | 彩色打印机 | 彩色喷墨打印机，支持自动双面打印和无线网络打印，最大打印尺寸：A4，打印内存：256M DDR3，显示屏：2.0英寸MGD（单色显示屏），尺寸：496×420×203mm，重量：8.62KG | 7 | 台 |  |
| 6 | GPS | 支持北斗、GPS、GLONASS单独或组合定位，通道：72通道，定位精度：单机定位 3—5m，实时差分1—3m（SBAS），定位时间：热启动〈2秒，冷启动〈35秒，航点：3000个，航迹：400条，航线：200条，坐标系统：WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统等，尺寸：57mm×129mm×28mm，壳体材料：工业级材料，防水等级：IPX7，屏幕尺寸：2.2寸，分辨率：240×320 QVGA，配置三轴电子罗盘、气压计、温度计、G-sensor | 21 | 台 |  |
| 7 | 挂式空调 | 空调类型 壁挂式空调，冷暖类型 单冷型，变频/定频 定频，空调匹数 大1.0P，适用面积 10-15㎡，能效比 3.28，能效等级 三级能效，控制方式 遥控，显示屏 LED显示屏，制冷剂 R22，制冷量 2650W，制冷功率 815W，循环风量 540m3/h，室内机噪音 37-40dB，室外机噪音 49dB，是电源性能 220V/50Hz，机身颜色 白色，室内机尺寸 776×268×186mm，室外机尺寸 776×540×320mm，室内机质量 9kg，室外机质量 27.5kg | 7 | 台 |  |
| 8 | 液晶电视机 | 55寸智能液晶电视，分辨率：1080P，电源性能：220V，功耗：60W，待机功耗：0.5W，尺寸：含底座：1240×769×245mm，不含底座：1240×714×74mm，重量：12.7kg | 7 | 台 |  |
| 9 | 数码相机 | 产品类型 高清摄像机,传感器尺寸 （1/5.8）英寸,有效像素 229万，影像处理器 BIONZ X,光学变焦 30倍,数字变焦 350倍,实际焦距 f=1.9-57mm，等效35mm焦距 动态模式：26.8-804.0mm（16:9）,静态模式：26.8-804.0mm（16:9），32.8-984.0mm（4:3）,最大光圈 F1.8-F4.0,液晶屏尺寸 2.7英寸液晶屏像素 23万像素,最低照明度 标准模式：6lux（1/25秒快门速度）,Low Lux模式：3lux（1/25秒快门速度）,动态影像 AVCHD模式：1920×1080/50p（PS），50i（FX，FH），1440×1080/50i（HQ，LP） | 7 | 台 |  |
| 10 | 办公桌椅 | 尺寸：1400\*700\*760，基材选用高密度纤维板，面料贴木纹纸，油漆采用环保聚脂漆，弓形椅，黑色网布，电镀脚 | 32 | 套 |  |
| 11 | 会议桌 | 会议桌规格：2400\*1200\*760，基材选用高密度纤维板，面料贴木纹纸，油漆采用环保聚脂漆，弓形椅，黑色网布，电镀脚 | 2 | 套 |  |

**二、商务要求**

1 、报价人所投服务应符合下列要求：

（1）2017年海南省一级木材检查站建设项目的符合谈判文件和合同要求；

（2）报价服务必须在行业用途广泛的服务。

2 、本项目招标范围内的伴随服务包括：

（1）全部货物的运输；

（2）全部自备服务设备工具，到各现场等费用；

（3）人员培训等；

（4）伴随服务报价包含在报价总价内。

3、 报价服务必须保质保量，享受上门服务。

4、 地点：由采购人指定。

5、 付款方式：按签订合同相关规定。

6、 交付时间：合同签定后30天内完成。

7、**本项目未尽事宜由双方在签订合同时详细约定**