# 报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **一、秀英区石山镇美安幼儿园改善办园条件玩教具采购备清单** |
| **玩教具设备** |
| 1 | 户外轮胎组合 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：255\*53\*53CM，材质：塑料+PVC管，工艺：滚塑。架子和轮胎每套各10个 | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 1 | 套 | 3000.00  | 3000.00  |
| 2 | 百变圆形走墩 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：30\*30\*10cm，材质：塑料AVE。 | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 30 | 个 | 200.00  | 6000.00  |
| 3 | 实木柜 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：120\*30\*80CM，材质：原木，1.选用优质樟子松 2.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 12 | 个 | 950.00  | 11400.00  |
| 4 | 娃娃家 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：415\*60\*130CM，材质：优质环保三聚氰胺贴面E0级别高密度刨花板，1、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，19大重金属含量符合欧洲玩具标准EN71-3：2013 的要求。2、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。3、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合欧洲玩具标准EN71的要求；4、洗涤台顶板设有直径16.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。 | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 1 | 套 | 19500.00  | 19500.00  |
| 5 | 娃娃家 | **品牌型号：柏禾 定制**规格;249×35×160cm,材质：优质环保三聚氰胺贴面E0级别高密度刨花板，1、屋顶上方的苹果树图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，19大重金属含量符合欧洲玩具标准EN71-3：2013 的要求。  | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 1 | 套 | 12065.00  | 12065.00  |
| 6 | 桌子 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：120\*60\*50CM，原木，1.选用优质樟子松 2.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 10 | 张 | 600.00  | 6000.00  |
| 7 | 椅子 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：椅面高30CM，原木，1.选用优质樟子松 2.椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 35 | 张 | 150.00  | 5250.00  |
| 8 | 树屋 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：974\*300\*410CM1、铁制附件类采用￠60mm、壁厚2.0mm钢管、￠48mm、壁厚2.0mm钢管、￠38mm、壁厚2.0mm钢管、￠32MM、壁厚2.0mm钢管、￠25MM、壁厚2.0mm钢管（符合GB/T 700-1988要求）；连接片采取3-4mm钢板、焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T 8810-1995要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛光处理，表面喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；喷涂设备采用计算机的控制进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染2、塑胶滑筒类：塑料件采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合澳大利亚食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。3、绳网类：绳网绳子采用航海船用缆绳，直径16mm，中芯为镀铬钢丝外套胶管。支架采用￠48mm、壁厚2.0mm钢管、￠32MM、壁厚2.0mm、￠25MM、壁厚2.0mm钢管（GB/T 700-1988）。焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T 8810-1995要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理，表面喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。4、木材类木材（符合ISO 3349-1975及ISO 3130-1975要求），经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷涂聚氨脂清漆（符合HG/T 2240-1991及GB/T 9271-88要求）。产品特点: 结合国内市场特点，巧妙的将跑，钻，爬，攀，滑，翻，滚，等功能性动作融于儿童的娱乐之中，既锻炼了孩子的平衡，独立协调和创造能力，也利于孩子的自我保护意识．非常适合于幼儿活泼、好动的性格。5、立柱10\*10CM，平台117\*117\*13CM。木材类（符合ISO 3349-1975及ISO 3130-1975要求），经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷涂华润漆聚氨脂清漆（符合HG/T 2240-1991及GB/T 9271-88要求）。 | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 1 | 套 | 192000.00  | 192000.00  |
| 9 | 正方形桌子 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：60\*60\*35CM，原木，1.选用优质樟子松 2.桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 2 | 张 | 680.00  | 1360.00  |
| 10 | 布娃娃摇床 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：54\*35\*32CM，材质：18MM厚三聚氰胺EO级板1、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，19大重金属含量符合欧洲玩具标准EN71-3：2013 的要求。 2、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 2 | 张 | 1036.00  | 2072.00  |
| 11 | 转动四向书架 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：50\*50\*145CM，材质：原木，1.选用优质樟子松 2.柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐； | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 2 | 套 | 1432.00  | 2864.00  |
| 12 | 海绵宝宝造型书架 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：68X75X60CM，材质：18MM厚优质环保三聚氰胺贴面E0级别高密度刨花板1、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，19大重金属含量符合欧洲玩具标准EN71-3：2013 的要求。 2、柜体底部配以耐磨塑胶万向轮，对地板等地面材料起到保护作用。 | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 2 | 套 | 1650.00  | 3300.00  |
| 13 | 青蛙造型书架 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：68X75X60CM，材质：18MM厚优质环保三聚氰胺贴面E0级别高密度刨花板1、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，19大重金属含量符合欧洲玩具标准EN71-3：2013 的要求。 2、柜体底部配以耐磨塑胶万向轮，对地板等地面材料起到保护作用。 | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 2 | 套 | 1650.00  | 3300.00  |
| 14 | 运动拉力盘 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：20\*10\*2CM，材质：安全环保塑料。 | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 2 | 套 | 325.00  | 650.00  |
| 15 | 健身脚跳球 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：60\*10\*10CM，材质：安全环保塑料。 | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 2 | 箱 | 405.00  | 810.00  |
| **二、秀英区石山镇美安幼儿园改善办园条件图书采购备清单** |
| 1 | 图书 | 幼儿园图书 | 中国\定制 | 605 | 册 | 19.00  | 11495.00  |
| 2 | 绘本 | 幼儿园绘本 | 中国\定制 | 1954 | 册 | 20.00  | 39080.00  |
| **三、秀英区石山镇美安幼儿园改善办园条件设施设备采购备清单** |
| **设施设备** |
| 1 | 触摸一体机 | **品牌型号：东方中原 DS-65IWMS-L02PA**1、65吋LED液晶显示屏，采用具防眩光功能的AG钢化玻璃，使得整屏观看起来无镜面效果，视觉上无反光和眩光现象，反射率小于1%，以减少玻璃反射光的影响；2、显示分辨率：1920\*1080；对比度：≥4000:1；亮度：≥375cd/㎡；3、护眼安全设计：整机能自动感应并自动调节屏幕亮度，从而达到在不同光照环境下的最佳显示效果，以保护用户的视力；4、触摸特性：手指或笔触摸，支持10点触控；5、双边物理键：每边≥18个物理快捷键，支持快捷键定位,并且点击任何快捷键即可调出白板软件，使用快捷键可对PPT进行上下翻页；6、产品安全性：使用1000g以上的钢球在1米高度进行自由撞击实验，防护玻璃表面无损伤破裂；7、防光干扰功能：在触摸屏的各个角度用白炽灯发射88KLX光强度的光进行干扰，且灯与屏的垂直距离为1M，此种情况下仍可以进行正常书写；8、电脑配置：CPU：intel Core i3、内存：4GB DDR3、硬盘：500G；接口：USB2.0\*4、LINEOUT\*1、HDMI\*1、MIC输入\*1、RJ45\*1、WIFI天线接口\*2；9、屏体输入输出端口：1.输入接口：USB TOUCH 输入\*1(TypeBUSB)、HDMI输入\*1、VGA输入\*1、PC Audio输入\*1、AV输入\*1、ANT（RF）输入\*1、TVUSB2.0输入\*1、RJ45接口\*1路、YPbPr输入\*1、RS232接口\*1、MIC输入\*1、TV WIFI\*1；2.输出端口：Spdif/光纤输出\*1、AV输出\*1、耳机声音输出端口\*1；3.前置接口：HDMI\*1、TouchUSB\*1、TVUSB\*1、PCUSB2.0\*1、PCUSB3.0\*1；10、安卓功能：具有Windows和安卓双系统功能，支持多点定位方式，只要在任一系统定位后，另一个系统无需定位；安卓系统下支持10点或10点以上触控；一体机前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换；11、具有一键黑屏节能功能，一键节能后整机功耗可降低超过85%并可通过轻触一体机将一体机唤醒，从而恢复到正常的工作状态。12、为保证产品的安全性能，要求设备在温度：25℃—30℃、湿度：55—65%RH、振动频率为：5-50-5Hz、相互垂直的三个方向上连续振动半个小时的情况下，设备外观及各项功能仍旧正常完好，以保障设备在用户使用期间不会出现因为挪动、振动等原因导致设备无法正常使用。13、产品可在用户端适应不同的使用环境；14、为了保障设备的使用稳定性，要求使用不透光物体对发射灯管进行遮挡，每次遮挡1-10个红外发射灯管，然后从未遮挡的区域划线跨过遮挡区域，此种情况下笔迹不断线，仍旧可以进行正常书写。软件功能：1、软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识，增强软件易用性；2、批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换；3、写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应；4、书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内至少10种笔；5、支持多点触控和边写边擦：支持十点触控和十笔划线，支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。6、菜单隐藏、锁定和跟随功能：支持一键收起和展开菜单面板，收起后在增加书写面积的同时保留了批注、擦除、撤销重做等常用功能按钮；7、支持手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手指可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。8、教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少17种的教学展示的辅助工具；9、专用学科工具：能按学科分类提供至少10门以上学科，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学、地理、历史等学科，内容包括但不仅包括：汉字描红工具、汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、光学实验、元素周期表、化学工具、乐器工具、电学、星座等教学常用工具；10、图片素材：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少3000幅；军事类型图片至少400幅； 11、配套教学资源：配备6G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。12、配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有高中、初中、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等。实验总数量不少于500个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验；13、 配套试题工具：配套专用的试题工具，可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。14、网络教学资源：提供厂家网上教学资源中心、国家中央电化教育馆教学资源库，并通过白板软件一键登陆。厂家提供的网上教学资源网站，应包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等多个教材的资源。提供5000个以上JAVA动态交互课件、10000个以上Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等多媒体资源，资源总数超过13万个。在平台首页智能统计、显示。提供配套16门以上科目、单机版精品教学资源光盘，安装到电脑后，能通过白板软件直接调用；15、保存批注到OFFICE：可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中，再次打开以上格式文件时，批注内容不错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作；16、脱板使用功能：无需连接白板和注册即可试用白板软件，方便老师备课和学生练习；17、大小屏互动功能：一体机能支持手机或平板设备（支持IOS\Android\Windows设备）在不需要安装第三方应用软件或APP软件的情况下，可以扫描二维码连接一体机，实现对一体机的触控、批注、擦除、新建页面；移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式；可以对大屏上的PPT、PDF、Word、Excel等常用OFFICE文件进行翻页，可以上传图片和文件并即时展示等控制功能。 | 广东\深圳市东方中原电子科技有限公司 | 7 | 套 | 16500.00  | 115500.00  |
| 2 | 电钢琴 | **品牌型号：雅马哈 YDP143**带有亚光黑键的GHS（渐层式标准配重）键盘;纯音CF钢琴音色采样;复音数192;10种逼真实用的音色;双音色与双人演奏功能;录音/回放功能;立体声优化;制音回响;智能声学控制;标准立体声耳机接口x2;6W x 2 功率扬声器  | 江苏\雅马哈电子(苏州)有限公司 | 3 | 台 | 5999.00  | 17997.00  |
| 3 | 双门蒸饭机 | **品牌型号：汇德 KZ-24**1.额定电压：380V 2.额定功率：24Kw 3.额定频率：50Hz 4.上蒸汽速度快,全方位节能5.经济性选用全不锈钢机体,耐腐蚀.清洁方便.细菌残留降至最低6.产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧7、使用成本低7.耐高温多气囊嵌入式硅胶门封,密封更牢固8.冲压成型不锈钢蒸盆,支承条经久耐用  | 山东\山东汇德厨业有限公司 | 1 | 台 | 7800.00  | 7800.00  |
| 4 | 四门双机双温冰箱 | **品牌型号：银都 BBL0542**制冷温度：0～+10/－12～+10℃ 电压220~240V，功率：390W，采用双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造；坚固耐用、制冷效果好，采用机械双温控7档调节。 | 杭州\杭州银都制冷设备有限公司 | 1 | 台 | 6500.00  | 6500.00  |
| 5 | 室内外铝合金组合柜 | **品牌型号：柏禾 定制**1、组合柜规格≥300×65×135（CM）2、材质工艺：室内外柜为架构结构，所有框架均采用高级铝合金管，经过阳极氧化处理，永不褪色。通过（6.8\*2.1\*1.2cm）锁头，连接0.8cm深的铝合金凹槽。立柱规格为5.6\*2.5cm，无棱角半椭圆；前后横料规格为5.4\*1.6cm，边料规格4\*1.5cm，板下挡料规格为2.74\*1.56cm，材料无棱角；上下中内板为0.6cm厚铝塑板，后边板为0.28cm厚铝塑板，板两面的颜色为苹果绿。使用铝合金管可以根据室内外场地需要，灵活调节上下距离，增加柜子使用率。室内外柜拆装方便，牢固可靠，大方美观。 | 浙江\温州市柏禾康体器材有限公司 | 3 | 米 | 2800.00  | 8400.00  |
| **音乐室固定安装音频扩声系统** |
| 1 | 调音台 | **品牌型号：SPIRIT MH-12**12路（8路麦克风输入，两组线路输入）带效果、MP3、蓝牙、收音机功能。内置+48V幻像电源供应60mm行程推子通道输入3锻EQ带1段扫频每通道设有哑音及监听开关设置1路辅助输出内置DSP数字效果器内置MP3、SD卡蓝牙及FM收音机功能技术参数：输入通路：8路Mic+2组立体声 辅助输入/输出：1/1 参量均衡器：3段1段中频扫频频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：＞95dB总谐波失真：＜0.05%输入通道阻抗： 10KΩ/1.6kΩ输出通道阻抗：75Ω输入/出通道插口：XLR/TRS耳机阻抗：30Ω～600Ω电源供电：110V/220V AC50~60Hz | 广东\广州声力电声有限公司 | 1 | 台 | 1890.00  | 1890.00  |
| **可移动舞台演出音响套装** |
| 1 | 点歌系统 | **品牌型号:雷客 惊艳PLUS**4T硬盘，19.5寸触摸屏，落地架/桌面架/壁挂架任选其中之一，含外置网卡，5万首歌曲无压缩/云端30万首 | 北京\北京雷客天地科技有限公司 | 1 | 套 | 4200.00  | 4200.00  |
| 2 | 调音台 | **品牌型号：SPIRIT MH-12**12路（8路麦克风输入，两组线路输入）带效果、MP3、蓝牙、收音机功能。内置+48V幻像电源供应60mm行程推子通道输入3锻EQ带1段扫频每通道设有哑音及监听开关设置1路辅助输出内置DSP数字效果器内置MP3、SD卡蓝牙及FM收音机功能技术参数：输入通路：8路Mic+2组立体声 辅助输入/输出：1/1 参量均衡器：3段1段中频扫频频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：＞95dB总谐波失真：＜0.05%输入通道阻抗： 10KΩ/1.6kΩ输出通道阻抗：75Ω输入/出通道插口：XLR/TRS耳机阻抗：30Ω～600Ω电源供电：110V/220V AC50~60Hz | 广东\广州声力电声有限公司 | 1 | 台 | 1890.00  | 1890.00  |
| 3 | 音箱 | **品牌型号：SPIRIT EM-15+**单元配置：15″低音单元Φ190磁 3″音圈 400W/8Ω；高音单元 Φ120磁，1.7″音圈1.4″口径，55W/8Ω 。 频响 48~18KHz灵敏度 98dB/1w/1m功率 400W阻抗 8 Ohms覆盖角度 80°/50° | 广东\广州声力电声有限公司 | 2 | 只 | 4390.00  | 8780.00  |
| 4 | 功放 | **品牌型号：SPIRIT CH-600**4Ω负载 750Wx2；8Ω负载 600Wx2；8Ω桥接负载 1200W频率响应 20Hz-20KHz ±1dB信噪比 ＞100dB总谐波失真 ＜0.01%输入阻抗 22KΩ输入电压 0.775V ，1V，1.4V输入接口 XLR输出接口 Neutrik Speakon开关模式 Stereo/Bridge/Parallel电源供电 220V/240V AC50～60Hz | 广东\广州声力电声有限公司 | 1 | 台 | 3790.00  | 3790.00  |
| 5 | 话筒 | **品牌型号：SPIRIT UG-802A**一拖二双手持无线接收机 1、频率范围:UHF 580～937MHz 2、通道数：双通道 3、最大频偏:±15KHz 4、信操比:>100dB 5、综合失真:≤0.02% 6、频率稳定度: ±0.03% 7、音频响应:±40 Hz-16 KHz 8、动态范围:>100dB 9、额定工作电流:480mA 10、工作温度:-20℃～+50℃ 11、接收机使用电压:DC:12～15V 12、 额定工作电流:150mA 13、接收机AC电压:100～240V 14、工作距离：100米 手持发射器 1、频率范围:UHF 580～937MHz 2、最大频偏:±15KHz 3、信操比:>100dB 4、综合失真:≤0.02% 5、频率稳定度: ±0.03% 6、音频响应:±40 Hz-16 KHz 7、动态范围:>100dB 8、发射功率:8.5mW 9、电池使用时间:>10小时 10、电池：AAx2 11、 额定工作电流:150mA 腰包发射器 1、频率范围:UHF 580～937MHz 2、最大频偏:±15KHz 3、信操比:>100dB 4、综合失真:≤0.02% 5、频率稳定度: ±0.03% 6、音频响应:±40 Hz-16 KHz 7、动态范围:>100dB 8、发射功率:8.5mW 9、电池使用时间:>10小时 10、电池：AAx2 11、 额定工作电流:150Ma | 广东\广州声力电声有限公司 | 1 | 套 | 1490.00  | 1490.00  |
| 6 | 电源时序器 | **品牌型号：SPIRIT ST-328**电源供应：AC 220V～240V 50/60Hz最大输出功率：8KW每路最大输出功率：4KW输出路数：8路信号控制： 启动电源开关后以1秒时序控制电路，外设BY PASS开关 输入： 3 pin 2.5mm电源线输出：8×3 pin IEC电源插座  | 广东\广州声力电声有限公司 | 1 | 台 | 1260.00  | 1260.00  |
| 7 | 机柜 | 16U，三门防振。 | 国标\定制 | 1 | 个 | 1640.00  | 1640.00  |
| 8 | 系统集成费 | 含音频线、音箱线、接插件、管材等和设计，安装施工及调试 |  | 1 | 项 | 3500.00  | 3500.00  |
| **投标报价总计** | **（小写）：￥504783.00****（大写）：人民币伍拾万零肆仟柒佰捌拾叁元整**  |

供应商名称： 海南合盟网络科技有限公司 （公章）

被授权人： （亲笔签名）