|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **一、秀英区西秀镇中心幼儿园改善办园条件玩教具采购备清单** |
| **玩教具设备** |
| 1 | 钻笼 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：43M，绳网绳子采用航海船用缆绳，直径16mm，中芯为镀铬钢丝外套胶管。支架采用￠48mm、壁厚2.0mm钢管、￠32MM、壁厚2.0mm、￠25MM、壁厚2.0mm钢管（GB/T 700-1988）。焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T 8810-1995要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理，表面喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 | 浙江/温州市柏禾康体器材有限公司 | 43 | 米 | 5450.00  | 234350.00  |
| **幼儿绘本** |
| 1 | 图书 | 幼儿绘本，幼儿教师相关图书 | 中国/定制 | 240 | 册 | 56.00  | 13440.00  |
| **二、秀英区西秀镇中心幼儿园改善办园条件设施设备采购备清单** |
| **设施设备** |
| 1 | 电钢琴 | **品牌型号：雅马哈 YDP143**带有亚光黑键的GHS（渐层式标准配重）键盘;纯音CF钢琴音色采样;复音数192;10种逼真实用的音色;双音色与双人演奏功能;录音/回放功能;立体声优化;制音回响;智能声学控制;标准立体声耳机接口x2;6W x 2 功率扬声器 | 江苏\雅马哈电子(苏州)有限公司 | 12 | 台 | 5999.00  | 71988.00  |
| 2 | 户外储物柜 | **品牌型号：柏禾 定制**条状箱体，根据幼儿园实际面积制作（一系列）24米 | 浙江/温州市柏禾康体器材有限公司 | 24 | 米 | 3000.00  | 72000.00  |
| 3 | 滑梯 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：220\*600/300\*450CM，1、铁件采用￠114MM、￠60mm、壁厚2.0mm钢管、￠48mm、壁厚2.0mm钢管、￠38mm、壁厚2.0mm钢管、￠32MM、壁厚2.0mm钢管、￠25MM、壁厚2.0mm钢管（符合GB/T 700-1988要求）；连接片采取3-4mm钢板、焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T 8810-1995要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛光处理，表面喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；喷涂设备采用计算机的控制进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染，2、 塑胶滑筒类：塑料件采用滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。塑料件采用滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。**需提供产品检测或检验报告。** | 浙江/温州市柏禾康体器材有限公司 | 2 | 套 | 22700.00  | 45400.00  |
| 4 | 木屋 | **品牌型号：柏禾 定制**规格：500\*500\*450CM，采用木材，（符合ISO 3349-1975及ISO 3130-1975要求），经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷涂聚氨脂清漆（符合HG/T 2240-1991及GB/T 9271-88要求）。产品特点: 结合国内市场特点，巧妙的将跑，钻，爬，攀，滑，翻，滚，等功能性动作融于儿童的娱乐之中，既锻炼了孩子的平衡，独立协调和创造能力，也利于孩子的自我保护意识．非常适合于幼儿活泼、好动的性格。 | 浙江/温州市柏禾康体器材有限公司 | 1 | 套 | 67000.00  | 67000.00  |