# 用户需求书

**一、项目名称**：陵水黎族自治县中山小学拼装式游泳池设备政府采购项目

**二、采购人**：陵水黎族自治县中山小学

**三、采购预算（人民币）**：1404376.4元

供应商的报价不得超出采购预算，并且该报价包含货物、运费、包装、税费等相关的所有费用。

###### 四、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **游泳池结构** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| **一** | **游泳池** |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **池体** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构框架 | 采用国标型钢制造的钢结构框架，主材选用150mm×150mm方管，壁厚4.0mm，确保强度，所有钢结构承压框架均采用热镀锌防腐处理，保证框架15年不生锈，保证池体不变形，每个相同的框架都能互换。  | 150 | 米 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢内围板 | 不锈钢材质，1.2M\*1M,厚度为2mm（须符合GB/T28935-2012标准，提供相关产品认证证书复印件并加盖公章） | 150 | 块 |  |  |  |
| 3 | 泳池专用胶膜 | 厚度1.2mm  | 1600 | 平方米 |  |  |  |
| 4 | 池底垫层  | 厚度50mm  | 1250 | 平方米 |  |  |  |
| 5 | 池底排水器 | SUS304不锈钢 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 防撞护边 | 食品级硅胶 | 160 | 米 |  |  |  |
| 7 | 平台踏板 | 材质：SMC1250mm\*1000mm\*30mm | 158 | 件 |  |  |  |
| 8 | 泳池配套附件 | 含格栅，进、回水口，扶梯，标准件及辅材等 | 1 | 项 |  |  |  |
| **B** | **水处理系统** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超静音水泵 | SE7.5 | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 砂缸 | 直径1400 | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | 石英砂  |  | 6.8 | 吨 |  |  |  |
| 4 | 控制柜 | 5.5KW  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 加药系统 | 全自动侦测加药一体机可同时检测PH与ORP | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 水循环管路 | PVC | 1 | 套 |  |  |  |
| **C** | **救生系统** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 救生椅  | 不锈钢304  | 2 | 张 |  |  |  |
| 2 | 救生杆 | 含钩 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 救生圈 | 国标 聚氨酯外径为60cm，内径为37cm | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 急救箱 | 通用型  | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 救生板 | 脊柱板1个，尺寸：185\*45\*6cm头部固定器1个，3个绑带 | 1 | 套 |  |  |  |
| **二** | **监控照明系统** |  | 1 | 项 |  |  |  |
| **三** | **钢膜遮阳棚** | 含钢筋混凝土基础和预埋件 | 470.67 | 平方米 |  |  |  |
| **四** | **运费** |  |  |  |  |  |  |
| **五** | **税金** |  |  |  |  |  |  |
| **六** | **报价合计** | 一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |

###### 五、交货时间及地点

按用户指定的时间及地点交货**六、质量保证**

供应商提供的产品必须是厂商原装、全新的正品，并符合国家及该产品的出厂标准，同时完全符合用户提出的要求。

###### 七、验收标准

由采购人对所购货物进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，还需符合《海南省教育厅关于开展全省普及中小学游泳教育游泳池检测验收工作的通知-琼教体{2018}130号》或可溯源到的国家相关标准。