报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **分项设备名称** | **设备品牌、规格型号 主要技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计（元）** |
| **一** | **同步课堂设备** | | | | | |
| 1 | 高清录播主机 | AVA/广州/广州 AE-A6 ；支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 | 台 | 1 | 45000 | 45000 |
| 2 | 录播软件系统 | AVA/广州 录播软件系统V8.0； 1、支持RTSP、H.323视频传输协议。  2、▲支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。 | 套 | 1 | 37450 | 37450 |
| 3 | 录播视频互动应用软件 | AVA/广州 录播视频互动应用软件V4.1 | 套 | 1 | 35000 | 35000 |
| 4 | 高清特写摄像机 | AVA/广州 AX-C20P; 1、 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸  2、 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万  3、 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 | 台 | 2 | 6000 | 12000 |
| 5 | 高清全景摄像机 | AVA/广州 AX-C10P； 1、传感器类型：CMOS、1/3.0英寸  2、 传感器像素：不小于200万  3、 镜头焦距：10倍光学变焦、8倍数字变焦 | 台 | 2 | 5500 | 11000 |
| 6 | 高清摄像机管理软件 | AVA/广州 高清摄像机管理软件V1.0 | 套 | 4 | 3500 | 14000 |
| 7 | 教师定位分析仪 | AVA/广州 ITS-T100； 1、扫描方式：逐行扫描;2、 输出帧率：30fps;3、摄像元件：1/3 " 4、有效像素：1920（H）×1080（V）;5、 最低照度：0.3Lux | 个 | 1 | 5500 | 5500 |
| 8 | 学生定位分析仪 | AVA/广州 ITS-S100 | 个 | 1 | 6500 | 6500 |
| 9 | 教师定位分析软件 | AVA/广州 教师定位分析仪V2.0 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 10 | 学生定位分析软件 | AVA/广州 学生定位分析仪V2.0 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 11 | 数字音频矩阵 | AVA/广州 IAM-804；音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 | 台 | 1 | 5500 | 5500 |
| 12 | 数字音频处理软件 | AVA/广州 数字音频处理软件2.0 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 13 | 采访话筒（指向性） | AVA/广州 AT-680；1、单体：背极式驻极体；2、指向性：超心型；  3、频率响应：40Hz—16kHz | 支 | 6 | 1760 | 10560 |
| 14 | 无线话筒 | AVA/广州 GTS-968；采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰  频率范围：500MHz-980MHz | 套 | 1 | 2700 | 2700 |
| 15 | 录制面板 | AVA/广州 KP-8P； 1、控制接口：RS232；2、信号指示灯：支持；  3、支持一键式系统电源开关控制。 | 个 | 1 | 2800 | 2800 |
| 16 | 电源管理器 | AVA/广州 RY-8；向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； | 台 | 1 | 1900 | 1900 |
| 17 | 互动大屏 | 金石 JS-5508PM1-4K 支持4K | 台 | 1 | 4600 | 4600 |
| 18 | 功放 | AVA/广州 AM-1200；输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 19 | 音箱 | AVA/广州 CS-305；输出功率：60W-100W，阻抗：8欧姆 | 对 | 1 | 2730 | 2730 |
| 20 | 资源平台主机 | AVA/广州 AX-F100；1、存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in  2、网络连接：RJ45千兆网口 | 台 | 1 | 34500 | 34500 |
| 21 | 教学视频资源管理系统 | 教学视频资源管理系统校园版 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |
| 22 | 教学触摸一体机 | 贝赛尔/深圳 BE-TO7001 70寸；1、屏幕尺寸（对角线）：70英寸（16:9）；2、背光类型：LED 背光；3、刷新频率：≥120Hz；4、对比度：≥3500：1；5、亮度：≥350cd/m2 | 台 | 1 | 19800 | 19800 |
| 23 | 高拍仪 | 贝赛尔/深圳BE-HPY01 | 台 | 1 | 2700 | 2700 |
| 24 | 交换机 | H3C/浙江 LS-5130S-28P-EI；整机交换容量≥300Gbps，包转发性能≥90Mpps； | 台 | 1 | 4400 | 4400 |
| 25 | UPS电源 | 爱唯达/厦门 HQ10G 1KVA | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| **二** | **同步课堂配套设施** | | | | | |
| 1 | 推拉黑板 | 贝赛尔/深圳LP01；整体结构：推拉板书写板分内外双层结构，外层为两块滑动板，内层固定书写板占据大框内整体面积，为一体机留有相应空间，固定书写板与一体机正面平齐；基本尺寸：4000mm×1260mm(尺寸可定做) | 张 | 1 | 3750 | 3750 |
| 2 | 多媒体讲台 | 国产定制 多媒体讲台；采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm）表面处理，酸洗、磷化、静电喷涂工艺；严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程 | 台 | 1 | 3800 | 3800 |
| 3 | 设备机柜 | 图腾/广东 600\*600\*1800机柜，含8位PDU | 个 | 1 | 4000 | 4000 |
| 4 | 授课室柜式空调 | 美的/广东5P柜式空调，定频 | 台 | 1 | 9800 | 9800 |
| 5 | 防盗隔音门 | 国产 防盗隔音，美心、步阳等 | 扇 | 2 | 6000 | 12000 |
| 6 | LED灯盘 | 欧普/江苏600\*600mm 灯盘 嵌入式 | 盏 | 20 | 380 | 7600 |
| 7 | 吸音微孔天花 | 欧陆/广东600\*600mm\*0.7mm防尘吸音铝质 | 平方 | 75 | 360 | 27000 |
| 8 | 墙面吸音制作 | 国产 吸音板材料，环保材料 | 平方 | 100 | 445 | 44500 |
| 9 | 双层遮光窗帘 | 定制 两层窗帘，根据现场情况定制 | 米 | 11 | 220 | 2420 |
| 10 | 窗帘盒制作 | 定制 木质窗帘盒现场制作 | 米 | 11 | 270 | 2970 |
| 11 | 地面铺贴 | 国产 环保型2.0mm厚PVC地板 | 平方 | 75 | 220 | 16500 |
| 12 | 互动显示器支架 | 国产 吊装/落地支架 | 套 | 2 | 1200 | 2400 |
| 13 | 单人课桌椅 | 蓓蕾/浙江 单人可升降课桌椅 | 套 | 50 | 480 | 24000 |
| 14 | 布线、施工及调试集成费 | 包括录播室整个中心的强电控制电缆、空调用电电缆、强电、照明开关设备等设计要求的线缆、面板开关及地插、桌插、音视频、网络布线中所需的BNC头、莲花头、水晶头、不绣钢地槽、联塑线管线槽等辅材，要求完成本设备配置表中全部设备的安装及调试，各种设备应连接无误、声音或图像清晰、信号切换准确无误、系统运行可靠。每条信号线用标签纸或号码管标注明示。交通、运输等 | 项 | 1 | 12000 | 12000 |
| 15 | 线材 | 满足系统布线需求的强电、弱电线材 | 批 | 1 | 6000 | 6000 |
| 16 | 清洁费 | 人工搬运、拆除、地板清洁及垃圾清理 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |
| **三** | **1间课堂采购费用小计=以上之和** | | | | | **487380** |
| **四** | **6间课堂采购费用合计=1间主讲教室小计\*6** | | | | | **2924280** |
| **五** | **投标报价合计金额：人民币 元** | | | | |  |