**采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 16 | 台 |
| 2 | 红外枪式摄像机 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 68 | 台 |
| 3 | 智能球型摄像机 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 16 | 台 |
| 4 | 液晶监视器 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 16 | 台 |
| 5 | 监控硬盘 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 16 | 块 |
| 6 | UPS供电系统 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 10 | 套 |
| 7 | 太阳供电系统 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 6 | 套 |
| 8 | 工业4G路由 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 10 | 台 |
| 9 | 电源控制箱 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 16 | 套 |
| 10 | 8口千兆交换机带2光口 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 52 | 台 |
| 11 | 交换机光模块 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 31 | 对 |
| 12 | 立杆A型（伸臂1根） | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 45 | 套 |
| 13 | 立杆B型（伸臂2根） | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 16 | 套 |
| 14 | 立杆智能控制箱 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 61 | 套 |
| 15 | 网络机柜 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 17 | 个 |
| 16 | 机柜PDU | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 17 | 个 |
| 17 | 电源线 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 10950 | 米 |
| 18 | 接地线 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 1254 | 米 |
| 19 | 阻水网线 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 3850 | 米 |
| 20 | 8芯单模室外铠装光缆 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 9750 | 米 |
| 21 | 光纤辅件 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 62 | 套 |
| 22 | 线管 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 21600 | 米 |
| 23 | 电缆 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 550 | 米 |
| 24 | 6米电缆杆及配套 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 20 | 套 |
| 25 | 12芯单模室外铠装光缆 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 2000 | 米 |
| 26 | 6米光缆杆及配套 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 64 | 套 |
| 27 | 光缆配套设备 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 6 | 套 |
| 28 | 综合管理平台 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 1 | 台 |
| 29 | 智能运维管理平台 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 1 | 台 |
| 30 | 控制键盘 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 1 | 台 |
| 31 | 网络视频存储服务器 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 1 | 台 |
| 32 | 企业级硬盘 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 16 | 块 |
| 33 | 高清解码器 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 1 | 台 |
| 34 | LED显示单元 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 4 | 块 |
| 35 | 核心交换机 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 1 | 台 |
| 36 | 电脑客户端 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 1 | 台 |
| 37 | 辅料/运输 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 1 | 批 |
| 38 | 系统集成费 | 参考品牌：国产；符合《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》 | 1 | 批 |

1、质量要求：按相关国家管理条例，符合行业相关标准要求。

2、交付地点：用户指定地点。

3、工期：签订合同之日起240天内。

4、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。