**用户需求书**

**一、项目名称：****白沙县公安局协警服装**

**二、预算金额：财政508500.00元**

**三、交 货 期：30天内**

**四、地点要求：由采购人指定地点**

**五、采购需求：**

**项目要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目名称** | **项目主要要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 白沙县公安局协警服装 | 春秋执勤服 | 465 | 套 |  |
| 2 | 白沙县公安局协警服装 | 春秋常服 | 24 | 套 |  |
| 3 | 白沙县公安局协警服装 | 夏单裤 | 714 | 条 |  |
| 4 | 白沙县公安局协警服装 | 春秋单裤 | 412 | 条 |  |
| 5 | 白沙县公安局协警服装 | 长袖T恤 | 284 | 件 |  |
| 6 | 白沙县公安局协警服装 | 短袖T恤 | 477 | 件 |  |
| 7 | 白沙县公安局协警服装 | 长袖制式衬衣 | 301 | 件 |  |
| 8 | 白沙县公安局协警服装 | 长袖制式内衬衣 | 26 | 件 |  |
| 9 | 白沙县公安局协警服装 | 夏执勤服上衣 | 521 | 件 |  |
| 10 | 白沙县公安局协警服装 | 协警警衔 | 703 | 副 |  |
| 11 | 白沙县公安局协警服装 | 协警警号 | 466 | 副 |  |
| 12 | 白沙县公安局协警服装 | 海南牌 | 400 | 副 |  |
| 13 | 白沙县公安局协警服装 | 内腰皮带 | 344 | 条 |  |

**技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **备注** |
| 1 | 春秋执勤服 | 成分含量：藏青色毛涤哔叽，成分含量：羊毛70%±1.0%；聚酯纤维：28%±1.0%；氨纶：3.5% pH值6.7；异味无；撕破强力：经向38N；纬向40N；起毛起球≥4级；聚酯布沾色≥4级；原样变色≥4级；毛布沾色≥4级；耐干摩擦色牢度≥4级；耐湿摩擦色牢度≥4级；试剂沾色≥4级；幅宽152cm；单位面积质量240g/m2。 |  |
| 2 | 春秋常服 | 成分含量：藏青色毛涤哔叽，成分含量：羊毛70%±1.0%；聚酯纤维：28%±1.0%；氨纶：3.5% pH值6.7；异味无；撕破强力：经向38N；纬向40N；起毛起球≥4级；聚酯布沾色≥4级；原样变色≥4级；毛布沾色≥4级；耐干摩擦色牢度≥4级；耐湿摩擦色牢度≥4级；试剂沾色≥4级；幅宽152cm；单位面积质量240g/m2。 |  |
| 3 | 夏单裤 | 壮青色精梳毛涤素花呢，成分含量：羊毛：47%±5%，聚酯纤维40%±5%，天丝10%±3%，桑蚕丝＞0%，≤6%，颜色：藏青色（黑色），pH值4.0～8.5；可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg；纱线线密度：经纱：10.5tex×2(95.2Nm/2),纬纱：17.1tex(58.5Nm);单位面积质量：≥140g/㎡ |  |
| 4 | 春秋单裤 | 成分含量：藏青色毛涤哔叽，成分含量：羊毛70%±1.0%；聚酯纤维：28%±1.0%；氨纶：3.5% pH值6.7；异味无；撕破强力：经向38N；纬向40N；起毛起球≥4级；聚酯布沾色≥4级；原样变色≥4级；毛布沾色≥4级；耐干摩擦色牢度≥4级；耐湿摩擦色牢度≥4级；试剂沾色≥4级；幅宽152cm；单位面积质量240g/m2。 |  |
| 5 | 长袖T恤 | 成分含量：棉95±2%，聚酯纤维40%±2%，甲醛含量：≤75%mg/kg；pH值4.0～8.5；耐汗色牢度（酸）：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级；棉布沾色≥4级；耐汗色牢度（酸）：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级，棉布沾色≥4级；耐汗色牢度（碱）：原样变色≥4级，棉布沾色≥4级；耐水色牢度：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级，棉布沾色≥4级；耐干摩擦色牢度≥4级；纱线线密度：经纱：7.1tex×2(83.2S/2),纬纱：7.3tex×2(80.9s/2)；  |  |
| 6 | 短袖T恤 | 成分含量：棉95±2%，聚酯纤维40%±2%，甲醛含量：≤75%mg/kg；pH值4.0～8.5；耐汗色牢度（酸）：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级；棉布沾色≥4级；耐汗色牢度（酸）：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级，棉布沾色≥4级；耐汗色牢度（碱）：原样变色≥4级，棉布沾色≥4级；耐水色牢度：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级，棉布沾色≥4级；耐干摩擦色牢度≥4级；纱线线密度：经纱：7.1tex×2(83.2S/2),纬纱：7.3tex×2(80.9s/2)； |  |
| 7 | 长袖制式衬衣 | 成分含量：棉100%±2%，聚酯纤维40%±2%，甲醛含量：≤75%mg/kg；pH值4.0～8.5；可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg；耐汗色牢度（酸）：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级；棉布沾色≥4级；耐汗色牢度（酸）：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级，棉布沾色≥4级；耐汗色牢度（碱）：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级，棉布沾色≥4级；耐水色牢度：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级，棉布沾色≥4级；耐干摩擦色牢度≥4级；纱线线密度：经纱：7.1tex×2(83.2S/2),纬纱：7.3tex×2(80.9s/2)；经纬密度：经密：≥560根/10cm；纬密：≥298根/10cm。单位面积质量≥125g/㎡ |  |
| 8 | 长袖制式内衬衣 | 成分含量：棉100%±2%，聚酯纤维40%±2%，甲醛含量：≤75%mg/kg；pH值4.0～8.5；可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg；耐汗色牢度（酸）：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级；棉布沾色≥4级；耐汗色牢度（酸）：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级，棉布沾色≥4级；耐汗色牢度（碱）：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级，棉布沾色≥4级；耐水色牢度：原样变色≥4级，毛布沾色≥4级，棉布沾色≥4级；耐干摩擦色牢度≥4级；纱线线密度：经纱：7.1tex×2(83.2S/2),纬纱：7.3tex×2(80.9s/2)；经纬密度：经密：≥560根/10cm；纬密：≥298根/10cm。单位面积质量≥125g/㎡ |  |
| 9 | 夏执勤服上 | 涤棉交织绸（经250dtex涤纶异形长丝，纬250dtex涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤100%，纬纱涤80%棉20%） |  |
| 10 | 协警警衔 | 成分含量：100涤。激光丝绣背面带魔术贴 |  |
| 11 | 协警警号 | 成分含量：100涤。激光丝绣背面带魔术贴 |  |
| 12 | 海南牌 | 成分含量：100涤。激光丝绣背面带魔术贴 |  |
| 13 | 皮带 | 成分含量：100%牛皮 皮带头为不锈钢 |  |