**主要中标标的**

**A包：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名名称** | **生产厂商** | **品牌规格型号** | **数量/单位** | **单价（元）** | **单项总价（元）** | **备注** |
| 1 | 32路高清录像NVR主机 | 大华 | 大华  DH-NVR5832-4KS2 | 4/台 | 5950.00 | 23800.00 |  |
| 2 | 55寸液晶拼接单元VS3 | 大华 | 大华  DHL550UCM-ES | 6/台 | 13300.00 | 79800.00 |  |
| 3 | 监控级储存盘 | 希捷 | 希捷 6TB监控专用 | 20/个 | 1600.00 | 32000.00 |  |
| 4 | 400万高清摄像头 | 大华 | 大华  DH-IPC-HFW5433M-I1 | 43/台 | 980.00 | 42140.00 |  |
| 5 | 安装 | 兆邦 | 国标 | 1/项 | 48000.00 | 48000.00 |  |

**B包：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格/型号** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 200万星光级红外枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW5233M-I1-V2 | 1、具有200W像素1/2.8英寸CMOS传感器； 2、大分辨率1920x1080； 3、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 4、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx； 5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile；  6、支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @25fps，子码流704x576@25fps； 7、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 8、图像传输延时≤80ms； 9、信噪比不小于58dB； 10、红外补光距离不小于80米； 11、支持IP地址获取、IP地址搜索功能；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 12、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；（以公安部有相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 13、支持IP67防护等级； 14、支持DC12V/POE供电。 | 台 | 53 | 750 | 39750 |
| 2 | 室外光缆 | 联讯 | 8芯 | 技术特点:低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能应用范围:适用于长途通信和局间通信敷设方式:架空管道直埋 允许弯曲半径:敷设时20倍缆径工作时 10倍缆径允许拉力(N):长期: 800短期: 2500 . 允许则压力(N/100mm):长期: 800短期: 2500 .使用条件:使用温度(C): -20~+60光纤型号: 9/ 125um，波长： 1550.1300，损耗：1300/1.0，1500/0.7，规格：50/125,62.5/125µm，损耗：850/3.5dB/km, 1300/1.0dB/km, 1550/0.26dB/km 抗冲击力(g): 800 3次H= Im 光缆重量(Kg/Km): 80~ 130光缆外径(mm): 8. 3~11.2 光纤数量(芯) : 2~12，OSP防火级别 | 米 | 2253 | 20 | 45060 |
| 3 | 200万红外高速球机 | 大华 | DH-SD6C88F-PX | 1、图像传感器：1/2.8英寸 CMOS； 2、水平解析度：≥1000TVL； 3、最大图像尺寸：1920×1080； 4、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0002Lux； 5、电子快门：1/1～1/30000s ； 6、支持电子防抖、透雾功能、背光补偿、宽动态、强光抑制、2D降噪、3D降噪； 7、数字变倍：16倍； 8、补光距离：≥150m； 9、预置点：300个； 10、自动巡航：8条, 每条可添加32个预置点；自动巡迹：5条；自动线扫：5条；断电记忆：支持； 11、隐私遮挡：最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面； 12、定时任务：预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 线性扫描； 13、支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能； 14、视频压缩：H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile 15、音频压缩：G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2； 16、安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单）； 17、可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有11行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 18、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 19、用户管理：多级用户权限管理； 20、智能检测：视频动态/遮挡检测、网络断开检测、IP冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测； 21、网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据； 22、报警输入：2路开关量输入(0～5V DC)；报警输出：1 路，支持报警联动； 23、1路音频输入，1路音频输出； 24、SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失； 25、电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±42%范围内变化时，设备可正常工作；） 26、防护等级：IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； | 台 | 3 | 3680 | 11040 |