|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求表** | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 参考规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| **1** | 单头电磁蒸撑炉 | 规格：约800\*900\*930mm； 功率：380V18KW； 材质：激光焊接304#不锈钢炉身； 特性： 电磁感应加热； 一体成型台面设计； IPX4标准防水设计； CKC低水位保护系统； 脚踏机械式排水； 可清洁式主副水箱设计。 | 4 | 台 |  |
| **2** | 单通工作柜 | 规格：1800\*760\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm，侧面钢板厚1.0mm，门板厚0.8mm。 | 20 | 台 |  |
| **3** | 电热烘炉 | 规格：约1220\*860\*1530mm； 功率：380V19.8KW； 材质：不锈钢；每层均可单独使用。 | 4 | 台 |  |
| **4** | 电饼铛 | 规格：约970\*780\*640mm； 材质：不锈钢； 特性：面火、底火温度独立控制，可根据食物制作要求，调整面、底火温度。 | 4 | 台 |  |
| **5** | 和面机 | 规格：约730\*430\*810mm； 功率：0.85+1.1KW,双动力； 料桶容积：35L。 | 2 | 台 |  |
| **6** | 二十四盆饼车 | 规格：890\*630\*1600mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,厚1.2mm；带轮。 | 2 | 台 |  |
| **7** | 挂墙开门吊柜 | 规格：1200\*350\*600mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm。 | 4 | 台 |  |
| **8** | 搅拌机 | 规格：约610\*5301020mm； 功率:1.5KW； 容积：30L。 | 2 | 台 |  |
| **9** | 压面机 | 规格：约600\*700\*1120mm； 功率:1.5KW。 | 2 | 台 |  |
| **10** | 面案工作台 | 规格：1500\*800\*800mm； 材质：台面用1.5mm厚大理石，架子用304#不锈钢制作。 | 4 | 台 |  |
| **11** | 醒发箱 | 规格：约1020\*770\*1900mm； 功率:2.7KW； 材质：不锈钢。 | 2 | 台 |  |
| **12** | 单星盆水池 | 规格：700\*700\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 星盆钢板厚1.0mm, 1.5寸带隔渣去水器，Φ38不锈钢可调脚，配铜制鹅颈龙头。 | 2 | 台 |  |
| **13** | 面粉车 | 规格：500\*500\*500mm； 材质：采用304不锈钢磨砂板，板厚度为1.2㎜，配万向可刹车脚轮。 | 4 | 台 |  |
| **14** | 四门冷柜 | 规格：约1220\*760\*1985mm； 制冷模式：风冷； 温度范围：冷冻-10℃～-18℃，冷藏0℃～10℃，实时温度显示。 | 2 | 台 |  |
| **15** | 四层平板层架 | 规格：1200\*500\*1600mm； 材质：304不锈钢,四条立柱采用圆通Φ38不锈钢可调脚，四层存放板采用1.2mm不锈钢。 | 14 | 台 |  |
| **16** | 烤箱座台架 | 规格：900\*1000\*600mm； 材质：钢片材料用304不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm 。 | 2 | 台 |  |
| **17** | 20层万能蒸烤箱 | 规格：约961\*878\*1913mm；  材质：304不锈钢； 特性： 全电脑触摸屏； 动态空气涡流； 内置锅炉蒸汽发生器； 层架模式，单独控制每层烹饪时间； 智能自动清洗功能，多种自动清洗方案； 二级开门，防止蒸汽突然涌出伤人； 全电脑程序控制，可存储上千个菜单； 自我诊断功能，便于及时发现故障，迅速维修。 | 2 | 台 |  |
| **18** | 10层万能蒸烤箱 | 规格：约880\*876\*1152mm；  材质：304不锈钢； 特性： 全电脑触摸屏； 动态空气涡流； 内置锅炉蒸汽发生器； 层架模式，单独控制每层烹饪时间； 智能自动清洗功能，多种自动清洗方案； 二级开门，防止蒸汽突然涌出伤人； 全电脑程序控制，可存储上千个菜单； 自我诊断功能，便于及时发现故障，迅速维修。 | 2 | 台 |  |
| **19** | 电磁单头高背矮汤炉 | 规格：约700\*850\*1250mm； 功率：380V/15KW， 特性： 304#不锈钢炉身,一体成型台面，IPX4标准防水设计,四面可直接喷淋； 三防结构，防水、防油烟、防虫； ★具有省级或以上产品质量监督检验机构出具的关于电工电子产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格报告； ★具有国家电器产品安全质量监督检验中心出具出具的EMC电磁兼容检测报告； ★具有CQC出具的食品接触产品安全认证证书； 以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。 ★其它要求：为了确保产品质量，投标时需要提供本产品厂家针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 4 | 台 |  |
| **20** | 24盘电磁蒸饭柜 | 规格：约1400\*900\*1750mm； 材质：全不锈钢制作，4cm厚保温夹层； 特性： 电磁感应加热； 3分钟产生蒸汽，充满蒸腔只需5分钟，蒸饭只需35分钟； 拥有50~102℃温度调节，75℃保温功能，0~24小时定时功能； 缺水保护，防干烧保护，防溢水保护； 敞开式水箱设计，底厚3mm，可方便装拆清洗； 三防结构，防水、防油烟、防虫。 | 4 | 台 |  |
| **21** | 炉拼台 | 规格：350\*1100\*1250mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm ,Φ38不锈钢可调脚。 | 8 | 台 |  |
| **22** | 电磁单头大锅炉 | 规格：约1100\*1100\*1250mm； 功率：380V20KW， 特性： 304#不锈钢炉身,一体成型台面，IPX4标准防水设计,四面可直接喷淋； 三防结构，防水、防油烟、防虫； ★具有省级或以上产品质量监督检验机构出具的关于电工电子产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格报告；  ★具有国家电器产品安全质量监督检验中心出具出具的EMC电磁兼容检测报告； ★具有TUV出具的一级能效检测报告； ★具有CQC出具的食品接触产品安全认证证书； 以上证书、报告需要提供复印件加盖厂商公章。 ★其它要求：为了确保产品质量，投标时需要提供本产品厂家针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 4 | 台 |  |
| **23** | 电磁单头单尾小炒炉 | 规格：约1100\*1100\*1250mm； 功率：380V15KW， 特性： 304#不锈钢炉身,一体成型台面，IPX4标准防水设计,四面可直接喷淋； 三防结构，防水、防油烟、防虫； ★具有省级或以上产品质量监督检验机构出具的关于电工电子产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格报告； ★具有国家电器产品安全质量监督检验中心出具出具的EMC电磁兼容检测报告； ★电磁灶线圈盘支架通过国家电器产品安全质量监督检验中心的检验合格报告；  ★具有CQC出具的食品接触产品安全认证证书； 以上证书、报告需要提供复印件加盖厂商公章。 ★其它要求：为了确保产品质量，投标时需要提供本产品厂家针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 2 | 台 |  |
| **24** | 万能烤箱推车 | 规格：440\*650\*1468mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,厚1.2mm；配套万能蒸烤箱。 | 2 | 辆 |  |
| **25** | 双层平板工作台 | 规格：1800\*800\*800mm； 材质：钢片材料用304不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm ,Φ38不锈钢可调脚。 | 8 | 台 |  |
| **26** | 双通工作柜 | 规格：1800\*800\*800mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm，侧面钢板厚1.0mm，门板厚0.8mm。 | 2 | 台 |  |
| **27** | 吧台型开水器 | 规格：约180\*320\*630mm； 容量：10L； 特性：步进式加热系统。 | 4 | 台 |  |
| **28** | 单星盆工作柜 | 规格：1600\*760\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，星盆钢板厚1.2mm, 1.5寸带隔渣去水器，配铜制鹅颈龙头。 | 2 | 台 |  |
| **29** | 单通工作柜 | 规格：1300\*760\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm，侧面钢板厚1.0mm，门板厚0.8mm。 | 2 | 台 |  |
| **30** | 挂墙无门吊柜 | 规格：1600\*300\*600mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm，层板厚1.0mm。 | 2 | 台 |  |
| **31** | 保温柜 | 规格：约636\*805\*1854mm； 材质：全不锈钢结构； 温度范围：25℃-99℃； 特性： 数码显示温度； 双通门设计。 | 8 | 台 |  |
| **32** | 大单星盆水池 | 规格：1100\*700\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 星盆钢板厚1.0mm, 1.5寸带隔渣去水器，Φ38不锈钢可调脚，配铜制鹅颈龙头 | 4 | 台 |  |
| **33** | 挂墙一层板 | 规格：1100\*300\*80mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,厚1.2mm。 | 10 | 台 |  |
| **34** | 挂墙一层板 | 规格：1300\*300\*80mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,厚1.2mm。 | 4 | 台 |  |
| **35** | 禽类切丁机 | 规格：约620\*565\*956mm； 材质：整部机体采用优质不锈钢制作，钢板厚度3mm； 特性： 高强度笼式机身紧凑结构； 机器刀片为不锈钢材料，特殊淬火工艺锋利耐久，真正食品机械专用刀片； 机器采用双刃切削，刀刃配合严密紧致； 独立刀组，减噪高强度尼龙齿轮可自由拆卸且不损伤食物纤维组织，切面光滑新鲜； 带有万向刹车脚轮方便移机固定； 可实现对无骨肉类及类似榨菜富有弹性的食物切片、切丁。 | 2 | 台 |  |
| **36** | 肉丝机 | 规格：约610\*580\*1040mm； 材质：整部机体采用优质不锈钢制作，钢板厚度3mm； 特性： 高强度笼式机身紧凑结构； 机器刀片为不锈钢材料，特殊淬火工艺锋利耐久，真正食品机械专用刀片； 机器采用双刃切削，刀刃配合严密紧致； 独立刀组，减噪高强度尼龙齿轮可自由拆卸且不损伤食物纤维组织，切面光滑新鲜； 带有万向刹车脚轮方便移机固定； 可实现对无骨肉类及类似榨菜富有弹性的食物一次性切成丝或片。 | 2 | 台 |  |
| **37** | 双层平板工作台带靠背 | 规格：1800\*700\*950mm； 材质：钢片材料用304不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm ,Φ38不锈钢可调脚。 | 2 | 台 |  |
| **38** | 双层平板工作台带靠背 | 规格：1000\*600\*950mm； 材质：钢片材料用304不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm ,Φ38不锈钢可调脚。 | 2 | 台 |  |
| **39** | 四层栅格层架 | 规格：1200\*500\*1600mm； 材质：304不锈钢,四条立柱采用圆通Φ38不锈钢可调脚，四层存放板采用1.2mm不锈钢方通焊接。 | 14 | 台 |  |
| **40** | 刀具消毒柜 | 规格：约400\*300\*620mm； 材质：不锈钢。 | 8 | 台 |  |
| **41** | 多功能切菜机 | 规格：约1360\*640\*1060mm； 材质：不锈钢； 特性： 机台骨架均为SUS304不锈钢材质； 出料口处有微动开关，操作安全； 叶菜类之输送带转刀速度采用变频器控制，独立控制； 快拆装式设计，拆卸清洗方便快捷； 可实现整机清洗，保证食品加工安全卫生； 可将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，叶菜类切成厚、薄片、丝等外形。 | 2 | 台 |  |
| **42** | 大单星盆水池 | 规格：1000\*700\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 星盆钢板厚1.0mm, 1.5寸带隔渣去水器，Φ38不锈钢可调脚，配铜制鹅颈龙头。 | 4 | 台 |  |
| **43** | 万能洗菜机 | 规格：约1750\*1100\*1100mm； 材质：不锈钢； 特性： 全新设计、操作简单，容易清洁保养； 机器由SUS304高级不锈钢制作，工艺先进； 防水电源按钮； 出料动作油压起动，稳速而且精准，洗涤时间全程控制； 采批次量洗涤，洗涤时间可精确掌握； 强力循环水流，不伤被洗涤物，洗涤效果佳； 自动补水装置，节省用水； 功能： 适用于叶菜类、根茎类、小鱼、虾米、海产、紫菜、水果去泥洗涤。 | 2 | 台 |  |
| **44** | 双层平板工作台带靠背 | 规格：1500\*700\*950mm； 材质：钢片材料用304不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm ,Φ38不锈钢可调脚。 | 2 | 台 |  |
| **45** | 低温冷库 | 规格：4100\*2000\*2600mm； 材质：双面0.8mm不锈钢100mm厚聚氨酯保温墙板； 特性：谷轮涡旋风冷式分体机组。 | 2 | 座 |  |
| **46** | 高温冷库 | 规格：4100\*2000\*2600mm； 材质：双面0.8mm不锈钢100mm厚聚氨酯保温墙板； 特性：谷轮涡旋风冷式分体机组。 | 2 | 座 |  |
| **47** | 四层栅格层架 | 规格：1300\*500\*1600mm； 材质：304不锈钢,四条立柱采用圆通Φ38不锈钢可调脚，四层存放板采用1.2mm不锈钢方通焊接。 | 6 | 台 |  |
| **48** | 米面架 | 规格：1100\*600\*150mm； 材质：钢片材料用304不锈钢板,厚1.2mm。 | 6 | 台 |  |
| **49** | 四层平板层架 | 规格：1300\*500\*1600mm； 材质：304不锈钢,四条立柱采用圆通Φ38不锈钢可调脚，四层存放板采用1.2mm不锈钢。 | 12 | 台 |  |
| **50** | 挂墙无门吊柜 | 规格：1800\*300\*600mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm，层板厚1.0mm。 | 2 | 台 |  |
| **51** | 单门展示柜 | 规格：约620\*760\*1985mm； 工作形式：风冷； 温度范围:0℃～10℃，实时温度显示。 | 4 | 台 |  |
| **52** | 单通工作柜带靠背 | 规格：1500\*700\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm，侧面钢板厚1.0mm，门板厚0.8mm。 | 4 | 台 |  |
| **53** | 单星盆工作柜 | 规格：700\*760\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，星盆钢板厚1.2mm, 1.5寸带隔渣去水器，配铜制鹅颈龙头。 | 4 | 台 |  |
| **54** | 单星盆工作柜 | 规格：1800\*760\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，星盆钢板厚1.2mm, 1.5寸带隔渣去水器，配铜制鹅颈龙头。 | 2 | 台 |  |
| **55** | 双星盆水池 | 规格：1200\*700\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 星盆钢板厚1.0mm, 1.5寸带隔渣去水器，Φ38不锈钢可调脚，配铜制鹅颈龙头。 | 2 | 台 |  |
| **56** | 干手机 | 规格：约210\*195\*235mm； 材质：ABS。 | 2 | 台 |  |
| **57** | 五格保温售饭工作柜 | 规格：1800\*700\*800mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm，侧面钢板厚1.0mm，门板厚0.8mm； 功率：2KW； 温度：30-85℃，自动恒温。 | 20 | 台 |  |
| **58** | 挂衣架 | 规格：长500mm； 材质：304不锈钢。 | 4 | 个 |  |
| **59** | 洗手星 | 规格：400\*300\*400mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 星盆钢板厚1.0mm, 1.5寸带隔渣去水器，配铜制鹅颈龙头。 | 2 | 台 |  |
| **60** | 单通工作柜带靠背 | 规格：1500\*600\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm，侧面钢板厚1.0mm，门板厚0.8mm。 | 2 | 台 |  |
| **61** | 饮水机 | 规格：约310\*305\*920mm； 材质：304不锈钢内胆，钢化玻璃面板。 | 2 | 台 |  |
| **62** | 一体化食品安全检测仪 | 一、整机技术参数 1、一体化多模块设计，内置分光光度法检测模块、干式化学（胶体金）分析检测模块。 2、检测项目丰富，可检测食品理化、兽药残留、非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。 3、12个独立检测通道。每个通道均由一组光源及检测器构成，互不干扰。 4、显示：8寸彩色液晶电容式触摸屏。 5、操作系统：仪器使用开放式智能操作系统（Android 4.1 系统）,支持多种APP 应用，操作方便，符合用户习惯，同时避免版权问题。 6、支持10M/100M 以太网和802.11b/g/n WIFI 无线网络；能实现上网和数据传输功能。 7、具备两个USB接口，可支持USB HUB扩展、3G 网络、U 盘、键盘和鼠标等外接设备。 8、支持最大32G内部存储容量，配备内部数据库功能可存储海量数据。 9、仪器内置微型热敏打印机，可随时打印数据。 10、仪器内置电池和12V直流供电模式，以满足室内、室外、车载等多种现场检测环境的需求。 11、内置扬声器及视频播放器，仪器使用中可以提供语音提示，并可播放仪器实验演示视频。 12、系统内置相关检测项目的最新国家限量标准，可自动判断结果。 13、用户可根据实际需要通过软件更新，即可实现仪器升级、扩展项目及功能，增加检测项目，无需专用工具或返厂升级。 14、内置多种样品名称信息，具有企业信息管理功能，用户快速选择、增加、调整、修改样品名称、生产商（供应商）等信息。 15、内置WIFI，在WIFI覆盖区内可无线上网。 16、屏幕倾斜角度可调。 17、操作界面直接显示操作指南以及操作帮助视频，根据当前所选检测项目，自动展示该项目的操作指南以及帮助视频，无需再使用其他程序进行打开，不用退出当前检测程序，更加人性方便。 二、各模块技术参数 1、分光光度检测模块技术参数：  (1）12组独立检测单元，每个单元均由一组检测器和光源构成，互补干扰。  (2）光源采用超高亮发光二极管，具有低功耗、可靠性高，响应速度快等优点。  (3）采用闭环回路光源自动校准系统，避免了长时间使用，或者外部条件变化导致的光源过强或过弱等现象，保证光源始终工作在最佳状态。  (4)可检测食品理化，非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。  (5）波长配置：410nm/460 nm /510nm /535nm/589nm/640nm。  (6）分辨率：0.001Abs  (7)噪声：≤0.5%τ；  (8)漂移：≤0.003 Abs /3min；  (9)透射比重复性：≤0.5 %τ 2、干式化学（胶体金）检测模块技术参数： （1）检测器：CMOS检测器，瞬间同时采集全部图像。 （2）光源：超高亮LED光源，环状阵列，保证照度均匀。 （3）检测系统：全固态系统，无活动部件，高可靠性。 （4）COMS直接采集图像原始光度信号，而不是通过图像处理方式进行检测，保证检测数据的准确，稳定。 （5）校准功能：自动校准光度及基线，保证中心及边缘亮度一致，补偿不同检测卡的结构差异导致的反射特征的不一致。 （6）识别功能：CT线位置可自定仪识别，支持线宽及线间距设定，实时显示检测曲线；自动精准识别CT线峰值位置及高度。 （7）内置灵活的检测曲线设置输入方式，方便进行标定、修改和补充，可以适应不同厂家的检测卡。 （8）可检测兽药残留，非法添加等多种项目。检测速度快，单次检测时间小于0.5s  (9) 重复性: RSD≤1%。  (10)稳定性≤0.15。  (11)准确性:±10% | 2 | 台 |  |
| **63** | 学校监管专用服务器 | 处理器：I5或以上； 显存容量：≥1GB； 内存容量：≥4GB； 硬盘容量：≥500GB； 显示器尺寸：≥20寸。 | 2 | 台 |  |
| **64** | 打印机 | 类型: 黑白激光； 最大打印幅面: A4； 供纸方式: 自动。 | 2 | 台 |  |
| **65** | 更衣柜 | 规格：900\*450\*1800mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm。 | 8 | 台 |  |
| **66** | 四门碗柜 | 规格：1440\*600\*1940mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm。 | 8 | 台 |  |
| **67** | 高压花洒 | 规格：4"； 材质：不锈钢。 | 4 | 个 |  |
| **68** | 双门消毒柜 | 规格：约1440\*600\*1940mm； 材质：内外不锈钢， 整体发泡； 特性： 热风循环系统； 专业不锈钢分餐盘层架； 带调温功能； 带推车。 | 4 | 台 |  |
| **69** | 大单星盆水池 | 规格：1200\*800\*950mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 星盆钢板厚1.0mm, 1.5寸带隔渣去水器，Φ38不锈钢可调脚，配铜制鹅颈龙头。 | 6 | 台 |  |
| **70** | 收碗车 | 规格：950\*500\*950mm； 材质：采用304不锈钢磨砂板，板厚度为1.2㎜；配万向可刹车脚轮。 | 10 | 辆 |  |
| **71** | 长龙洗碗机 | 规格：约4500\*850\*1950mm； 功率：73.5KW； 材质：整机采用SS304不锈钢制造； 特性：配烘干机，带自动抽湿功能； ★具有质量监督检验机构出具的检验检测报告； ★具有CE产品安全认证证书； 以上证书、报告需要提供复印件加盖厂商公章； ★其它要求：为了确保产品质量，投标时需要提供本产品厂家针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 2 | 台 |  |
| **72** | 洗碗机分配器 | 规格：约185\*195\*120mm； 材质：新型防水外壳，双泵。 | 2 | 台 |  |
| **73** | 洗碗机传送带 | 规格：宽500\*高900mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm； 款式：链板式； 控制系统：不锈钢控制箱、动力电机减速机、配变频器、箱内配置漏电保护。 | 44 | 米 |  |
| **74** | 单星盆水池柜 | 规格：1800\*900\*800mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm，星盆钢板厚1.2mm, 1.5寸带隔渣去水器，配铜制鹅颈龙头。 | 2 | 台 |  |
| **75** | 收餐工作柜 | 规格：400\*500\*800mm； 材质：钢片材料用304#不锈钢板,面钢板厚1.2mm，层板厚1.0mm，门板厚0.8mm。 | 72 | 台 |  |
| **76** | 灭蝇灯 | 规格：约650\*150\*470mm； 灭蚊范围：70-100㎡； 功率：55W。 | 28 | 台 |  |
| **77** | 紫外线消毒灯 | 规格：约920\*130\*80mm； 功率：30W。 | 24 | 台 |  |
| **78** | 洗地龙头 | 规格：管长约10.7米； 材质：厚钢结构，合金弹簧，铜制旋转接头，SBR橡胶高压管，水枪喷头。 | 10 | 个 |  |
| **79** | 网络枪机 | 具有400万像素 CMOS传感器；  需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 | 60 | 个 |  |
| **80** | 硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器； 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录。 | 2 | 台 |  |
| **81** | 硬盘 | 规格：3.5英寸； 内存：≥4TB。 | 16 | 个 |  |
| **82** | 监视器 | 显示类别：LED背光； 屏幕尺寸：≥42寸； 分辨率：≥1920×1080； 亮度：400cd/㎡； 对比度：4000：1； 响应时间：6.5ms。 | 4 | 台 |  |
| **83** | 12U机柜 | 规格：12U； 材质：镀锌板。 | 2 | 台 |  |
| **84** | 交换机 | 非网管POE交换机，需具有不少于24个百兆POE电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口； 交换容量不小于交换容量8.8Gbps,包转发率不小于6.55Mpps；1-8号端口支持视频红口保障技术。 | 4 | 台 |  |
| **85** | 核心千兆交换机 | 可用千兆电口数≥16； 交换容量≥32Gbps； 包转发率≥23.8Mpps。 | 2 | 台 |  |
| **86** | 枪式摄像机支架 | 规格：约70\*97.1\*181.8mm； 材质：铝合金。 | 60 | 个 |  |
| **87** | 网线 | 超5类室内网线，一箱305米，0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM，灰色。 | 12 | 箱 |  |
| **88** | VGA线 | 规格：单通道,25m。 | 4 | 条 |  |
| **89** | 茶水柜 | 规格：1135\*475\*1020mm； 材质：不锈钢箱体，大理石台面，带抽屉； 消毒方式：臭氧加石英管加热。 | 2 | 台 |  |
| **90** | 实木餐桌 | 规格：φ4200mm； 材质：实木； 特性：电动转盘，带20个位上火锅炉。 | 1 | 张 |  |
| **91** | 椅子 | 规格：480\*480\*1080mm； 材质：实木。 | 30 | 张 |  |
| **92** | 实木餐桌 | 规格：φ2200mm； 材质：实木； 特性：电动转盘，带10个位上火锅炉。 | 1 | 张 |  |
| **93** | 传菜电梯 | 规格：承重300KG； 轿厢材质：不锈钢。 | 1 | 部 |  |
| **94** | 不锈钢烟罩 | 规格：6200\*1000\*500mm； 材质：1.2mm厚304不锈钢。 | 14.4 | 米 |  |
| **95** | 不锈钢烟罩 | 规格：11800\*1200\*500mm； 材质：1.2mm厚304不锈钢。 | 23.6 | 米 |  |
| **96** | 不锈钢烟罩 | 规格：5000\*1000\*500mm； 材质：1.2mm厚304不锈钢。 | 10 | 米 |  |
| **97** | 不锈钢拼墙板 | 规格：950\*1900\*10mm； 材质：1.2mm厚304不锈钢。 | 60 | 米 |  |
| **98** | 不锈钢烟网 | 规格：500\*600\*40mm； 材质：0.6mm厚304不锈钢。 | 48 | 米 |  |
| **99** | 离心柜式风机 | 规格：18寸； 电机功率：4KW/380V。 | 2 | 台 |  |
| **100** | 离心柜式风机 | 规格：20寸； 电机功率：5.5KW/380V。 | 2 | 台 |  |
| **101** | 离心柜式风机 | 规格：22寸； 电机功率：15KW/380V。 | 2 | 台 |  |
| **102** | 离心柜式风机 | 规格：15寸； 电机功率：4KW/380V。 | 2 | 台 |  |
| **103** | 圆筒风机 | 规格：φ400mm； 电机功率：0.55KW/380V。 | 4 | 台 |  |
| **104** | 电机过载保护装置 | 规格：配4KW电机； 启动方式：直接启动。 | 4 | 套 |  |
| **105** | 电机过载保护装置 | 规格：配5.5KW电机； 启动方式：直接启动。 | 2 | 套 |  |
| **106** | 电机过载保护装置 | 规格：配15KW电机； 启动方式：降压启动。 | 2 | 套 |  |
| **107** | 柜式风机支架 | 规格：配柜式风机； 材质：槽钢、角铁。 | 8 | 台 |  |
| **108** | 圆筒风机支架 | 规格：配圆筒风机； 材质：槽钢、角铁。 | 4 | 台 |  |
| **109** | 风机弹簧减震器 | 规格：配离心柜式风机； 安装方式：坐装式。 | 32 | 个 |  |
| **110** | 静电油烟处理器 | 处理风量：≥16000m³/h； 油烟去除效率：≥90％； ★具有CQC出具的中国环保产品认证证书； ★具有坏境保护产品认证证书； 以上证书需要提供复印件加盖厂商公章。 ★其它要求：为了确保产品质量，投标时需要提供本产品厂家针对本项目出具的参数确认函和售后服务承诺函原件。 | 2 | 台 |  |
| **111** | 静电油烟处理器 | 处理风量：≥30000m³/h； 油烟去除效率：≥90％。 | 2 | 台 |  |
| **112** | 静电油烟处理器支架 | 规格：配静电油烟处理器； 材质：槽钢、角铁。 | 4 | 台 |  |
| **113** | 帆布软接 | 规格：配风机； 材质：防火布。 | 20 | 个 |  |
| **114** | 镀锌板风管 | 规格：宽600\*高500mm； 材质：1.2mm镀锌板。 | 260 | 平方米 |  |
| **115** | 镀锌板风管 | 规格：宽400\*高400mm； 材质：1.2mm镀锌板。 | 490 | 平方米 |  |
| **116** | 镀锌板风管 | 规格：宽900\*高650mm； 材质：1.2mm镀锌板。 | 450 | 平方米 |  |
| **117** | 镀锌板风管 | 规格：宽900\*高600mm； 材质：1.2mm镀锌板。 | 320 | 平方米 |  |
| **118** | 镀锌板风管 | 规格：宽500\*高400mm； 材质：1.2mm镀锌板。 | 290 | 平方米 |  |
| **119** | 不锈钢调风嘴 | 规格：φ210mm； 材质：不锈钢。 | 120 | 个 |  |
| **120** | 餐盘 | 规格：六格； 材质：304不锈钢。 | 4000 | 个 |  |
| **121** | 汤碗 | 规格：12cm； 材质：304不锈钢。 | 4000 | 个 |  |
| **122** | 汤勺 | 规格：1号； 材质：304不锈钢。 | 4000 | 把 |  |
| **123** | 不锈钢筷子 | 规格：22cm； 材质：304不锈钢。 | 4000 | 双 |  |
| **124** | 不锈钢取食夹 | 规格：10寸； 材质：304不锈钢。 | 20 | 把 |  |
| **125** | 大胶盆 | 规格：385\*250\*125mm； 材质：加强型材料。 | 10 | 个 |  |
| **126** | 不锈钢水果刀 | 规格：刀刃25cm； 材质：不锈钢。 | 10 | 把 |  |
| **127** | 不锈钢瓜刨 | 规格：大号； 材质：木柄、不锈钢刀身。 | 10 | 把 |  |
| **128** | 炒勺 | 规格：10两； 材质：304不锈钢。 | 10 | 把 |  |
| **129** | 锅铲 | 规格：大号； 材质：304不锈钢。 | 10 | 把 |  |
| **130** | 油盆 | 规格：11寸； 材质：304不锈钢。 | 20 | 个 |  |
| **131** | 加厚不锈钢圆盆 | 规格：30cm； 材质：304不锈钢。 | 20 | 个 |  |
| **132** | 交砧板 | 规格：φ45\*15cm； 材质：塑料； 颜色：白色。 | 10 | 块 |  |
| **133** | 交砧板 | 规格：φ45\*15cm； 材质：塑料； 颜色：蓝色。 | 10 | 块 |  |
| **134** | 鱼鳞刮 | 规格：大号； 材质：304不锈钢。 | 10 | 把 |  |
| **135** | 加厚大汤桶 | 规格：φ500×500mm； 材质：1.2mm厚304不锈钢； 款式：复合底(加盖)。 | 20 | 个 |  |
| **136** | 钢疏壳（带孔） | 规格：φ230mm； 材质：304不锈钢。 | 10 | 把 |  |
| **137** | 双料圆(筲箕) | 规格：Ф420\*240cm； 材质：PP。 | 40 | 个 |  |
| **138** | 单汤钩 | 规格：φ8.0mm； 材质：304不锈钢。 | 10 | 根 |  |
| **139** | 锅扫 | 规格：10圈； 材质：竹。 | 20 | 把 |  |
| **140** | 台称 | 规格：最大称量10KG。 | 4 | 台 |  |
| **141** | 剪刀 | 规格：大号； 材质：不锈钢。 | 10 | 把 |  |
| **142** | 实木压面棒 | 规格：圆径35长度900mm； 材质：实木。 | 10 | 根 |  |
| **143** | 实木赶面棒 | 规格：圆径25长度300mm； 材质：实木。 | 10 | 根 |  |
| **144** | 实木通锤 | 规格：圆径80长度560mm； 材质：实木。 | 10 | 个 |  |
| **145** | 带锁刀箱 | 规格：260\*190\*155mm； 材质：304不锈钢。 | 10 | 个 |  |
| **146** | 大号刀石 | 规格：200\*50\*25mm； 材质：碳化硅。 | 10 | 块 |  |
| **147** | 不锈钢按板刀 | 规格：121\*135mm； 材质：304不锈钢。 | 10 | 把 |  |
| **148** | 油刷 | 规格：235\*75\*35mm； 材质：羊毛。 | 10 | 把 |  |
| **149** | 耐高温汤勺 | 规格：φ65mm； 材质：304不锈钢。 | 40 | 把 |  |
| **150** | 耐高温汤勺 | 规格：φ90mm； 材质：304不锈钢。 | 40 | 把 |  |
| **151** | 长把不锈钢炒菜铲 | 规格：长1米； 材质：304不锈钢。 | 20 | 把 |  |
| **152** | 不锈钢打蛋棒 | 规格：35cm； 材质：304不锈钢。 | 10 | 个 |  |
| **153** | 不锈钢份数盘 | 规格：530\*327\*65mm； 材质：0.7mm厚304不锈钢。 | 200 | 个 |  |
| **154** | 冰铲 | 规格：24安士； 材质：304不锈钢。 | 10 | 把 |  |
| **155** | 不锈钢油屎厘 | 规格：12"； 材质：304不锈钢。 | 10 | 把 |  |
| **156** | 油隔 | 规格：8"； 材质：304不锈钢。 | 10 | 个 |  |
| **157** | 五斤钢水壳 | 规格：五斤； 材质：304不锈钢。 | 10 | 把 |  |
| **158** | 钢水兜 | 规格：36CM； 材质：304不锈钢。 | 10 | 个 |  |
| **159** | 味盅 | 规格：14CM； 材质：304不锈钢。 | 40 | 个 |  |
| **160** | 膠砧板 | 规格：50\*30\*2cm； 材质：塑料； 颜色：蓝色。 | 10 | 块 |  |
| **161** | 膠砧板 | 规格：50\*30\*2cm； 材质：塑料； 颜色：白色。 | 10 | 块 |  |
| **162** | 胶方箕 | 规格：500\*400\*150mm； 材质：PP。 | 40 | 个 |  |
| **163** | 砧板围 | 规格：800\*440mm； 材质：304不锈钢。 | 16 | 个 |  |
| **164** | 不锈钢粉筛 | 规格：φ300mm\*H70mm； 材质：304不锈钢。 | 10 | 个 |  |
| **165** | 不锈钢蒸笼 | 规格：φ500mm\*H200mm； 材质：304不锈钢。 | 30 | 个 |  |
| **166** | 不锈钢蒸笼盖 | 规格：φ500mm\*H200mm； 材质：304不锈钢。 | 6 | 个 |  |
| **167** | 菜刀 | 规格：2号； 材质：不锈钢。 | 20 | 把 |  |
| **168** | 片刀 | 规格：2号； 材质：不锈钢。 | 20 | 把 |  |
| **169** | 骨刀 | 规格：2号； 材质：不锈钢。 | 20 | 把 |  |
| **170** | 面团刮刀 | 规格：3片装； 材质：塑料。 | 20 | 块 |  |
| **171** | 烘板 | 规格：600\*400\*25mm； 材质：1.5mm铝合金+不沾处理。 | 40 | 个 |  |
| **172** | 烘烤手套 | 规格：长度381mm； 材质：耐热材料。 | 10 | 双 |  |
| **173** | 塑料喷壶 | 规格：中号； 材质：塑料。 | 20 | 个 |  |
| **174** | 调味勺 | 规格：25\*200mm； 材质：304不锈钢。 | 40 | 把 |  |
| **175** | 服务汤勺 | 规格：φ90mm； 材质：304不锈钢。 | 20 | 把 |  |
| **176** | 厨师长帽 | 规格：28CM； 材质：无纺布。 | 40 | 顶 |  |
| **177** | 催干剂 | 规格：20kg/桶。 | 30 | 桶 |  |
| **178** | 洗碗机碱液 | 规格：20kg/桶。 | 40 | 桶 |  |
| **179** | 洗碗机分配器 | 规格：约185\*195\*120mm； 材质：新型防水外壳，双泵。 | 2 | 个 |  |
| **180** | 垃圾桶带轮 | 规格：63\*57\*83CM； 材质：塑料。 | 20 | 个 |  |
| **181** | 白色骨瓷圆盘 | 规格：10寸； 材质：骨质瓷。 | 10 | 个 |  |
| **182** | 白色骨瓷圆盘 | 规格：12寸； 材质：骨质瓷。 | 10 | 个 |  |
| **183** | 白色骨瓷鱼形盘 | 规格：16寸； 材质：骨质瓷。 | 10 | 个 |  |
| **184** | 黑色砂锅 | 规格：20CM； 材质：砂。 | 10 | 个 |  |
| **185** | 白色骨瓷腰盘 | 规格：12寸； 材质：骨质瓷。 | 10 | 个 |  |
| **186** | 白色骨瓷腰盘 | 规格：14寸； 材质：骨质瓷。 | 10 | 个 |  |
| **187** | 白色长方瓷盘 | 规格：12寸； 材质：骨质瓷。 | 10 | 个 |  |
| **188** | 白色长方瓷盘 | 规格：14寸； 材质：骨质瓷。 | 10 | 个 |  |
| **189** | 白色长方瓷盘 | 规格：16寸； 材质：骨质瓷。 | 10 | 个 |  |
| **190** | 白色正方瓷盘 | 规格：12寸； 材质：骨质瓷。 | 10 | 个 |  |
| **191** | 醒酒器 | 规格：大号； 材质：玻璃。 | 6 | 个 |  |
| **192** | 红酒分酒器 | 规格：500ml； 材质：玻璃。 | 12 | 个 |  |
| **193** | 白酒分酒器 | 规格：200ml； 材质：玻璃。 | 30 | 个 |  |
| **194** | 白酒杯 | 规格：小号； 材质：玻璃。 | 48 | 个 |  |
| **195** | 红酒杯 | 规格：280ml； 材质：玻璃。 | 48 | 个 |  |
| **196** | 水杯 | 规格：260ml； 材质：玻璃。 | 48 | 个 |  |
| **197** | 口布 | 规格：500\*500mm； 材质：棉。 | 50 | 个 |  |
| **198** | 筷子 | 规格：长290mm； 材质：合金。 | 50 | 双 |  |
| **199** | 骨碟 | 规格：8寸； 材质：高骨质瓷。 | 60 | 个 |  |
| **200** | 饭碗 | 规格：4寸； 材质：高骨质瓷。 | 50 | 个 |  |
| **201** | 翅碗 | 规格：4.5寸； 材质：高骨质瓷。 | 50 | 个 |  |
| **202** | 味碟 | 规格：2.8寸； 材质：高骨质瓷。 | 50 | 个 |  |
| **203** | 汤勺 | 规格：长130mm； 材质：高骨质瓷。 | 50 | 把 |  |
| **204** | 筷架 | 规格：73\*30\*15mm； 材质：高骨质瓷。 | 50 | 个 |  |