**主要中标标的**

**（一）道路管养工程**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 040203007002 | 局部修补混凝土路面 | 【项目特征】1.混凝土强度等级：C30商品混凝土2.厚度：20cm | m2 | 1896 | 235.03 | 445616.88 | 　 |
| 2 | 040204002001 | 翻修面包砖 | 【项目特征】1.块料品种、规格：面包砖2.更换方式：拆除破损面包砖，按原做法重新铺设 | m2 | 588 | 137.85 | 81055.8 | 　 |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 【项目特征】1.混凝土强度等级：C30商品混凝土2.厚度：20cm | m2 | 780 | 127.52 | 99465.6 | 　 |

**（二）排水管养工程**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 040602037001 | 更换检查井盖 | 【项目特征】1.名称、材质：铸铁井座、盖2.规格、型号：φ800mm3.更换方式：拆除破损井座、盖，按原做法重新安装 | 只 | 216 | 729.32 | 157533.12 | 　 |
| 2 | 040602037002 | 更换雨水篦子 | 【项目特征】1.名称、材质：铸铁篦子2.规格、型号：450mm\*750mm3.更换方式：拆除破损篦子，按原做法重新安装 | 只 | 264 | 407.2 | 107500.8 | 　 |
| 3 | 040501004001 | 更换双壁波纹排水管 | 【项目特征】1.名称、材质：HDPE双壁波纹管2.规格、型号：DN40,8KN/m23.更换方式：拆除破损双壁波纹排水管，按原做法重新安装 | m | 360 | 211.94 | 76298.4 | 　 |