**用户需求书**

**一、采购清单表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **数 量** | **单 位** | **备 注** |
| **1** | 居住证制证机 | 15 | 台 |  |
| **2** | 居住证签注机 | 15 | 台 |  |
| **3** | 打印机 | 16 | 台 |  |
| **4** | 切卡机 | 16 | 台 |  |
| **5** | 塑封机 | 16 | 台 |  |
| **6** | 台式电脑 | 16 | 台 |  |
| **7** | 小型（本卡）二合一自助取证机 | 1 | 台 |  |

**二、技术参数和采购要求**

（一）居住证制证机

1) 打印方式 :单面或双面彩色热升华打印

2) 分辨率： 打印分辨率：300点/英寸，256灰度

3) 打印速度： 彩色每小时不少于100张卡、单色打印速度：每小时不少于150张

4) 进卡盒容量：≥100张

5）出卡盒容量：≥25张

6) 通讯方式： USB接口和以太网 10/100网络通讯

7) 错误提示：可视信息提示

8) 可接受的卡片: 符合 ISO ID-1/CR-80标准大小的卡片

9) 自适应卡片厚度

10) SA模块及PSAM卡

11)密钥系统，要求与全省流动人口管理系统的密钥兼容

（二）居住证签注机

1)打印方式：热敏和热升华打印

2)打印分辨率： 300点/英寸,256灰度

3)打印（或擦写）速度：≤15秒/卡

4)进口盒容量：≥100张

5)出卡盒容量：≥25张

6)通讯方式：USB接口通讯

7)错误提示：声音及可视信息提示

8)可接受的卡片:

符合：ISO ID-1/CR-80大小的卡片

9)自适应卡片厚度

10)SA模块及PSAM卡

11)密钥系统，要求与全省流动人口管理系统的密钥兼容

（三）打印机

1.纸张幅面 A4

2.适用耗材型号 黑色T6741，青色T6742，洋红色T6743，黄色T6744，浅青色T6745，浅洋红色T6746

3.网络功能 无线 / 有线

4.彩色打印速度（页/分钟 ipm） 38

5.黑白打印速度（页/分钟 ipm） 37

6.打印类型 彩色

7.双面打印 手动

8.分辨率（水平） 5760

9.分辨率（垂直） 1440

10.适用耗材类型 墨盒 能与人口系统兼容

（四）切卡机

1.临时身份证 行驶证 85.5\*54圆角裁卡器名片纸PVC直角裁相钳切卡机

（五）塑封机

1.商品毛重：6.7kg

2.重量：10KG以下

3.类型：A3A4塑封机

4.尺寸：525\*210\*110

5.装订方式：自动

6.装订厚度：0—30mm/冷裱功能 有/

7.过膜厚度：250MIC/预热时间：3-5分钟/胶辊数量 4 /2.颜色：红色

（六）台式电脑

1. CPU具体型号 酷睿 I3-7100
2. CPU速度/主频 3.9GHZ
3. CPU核心数 2核
4. 内存容量 4GB
5. 内存速度 DDR4
6. 硬盘类型 机械硬盘
7. 机械硬盘容量 1TB
8. 光驱类型 DVD刻录
9. 操作系统 Windows 7
10. 显示器尺寸 19.5英寸
11. 显卡类型 集成显卡
12. 售后服务 全国联保，享受三包服务，质保时间1年

（七）小型（本卡）二合一自助取证机

1. 外观尺寸：1100（L）\*820（W）=1800（H）M
2. 存放容量：本式1044本；卡式1400张
3. 机柜类型:大堂式、2M冷轧钢板 整机喷漆 防锈 防腐 防爆
4. 网络连接：以太网
5. 整机功率400W
6. 控显示器 17寸工业电容触摸显示屏
7. 工业级主机 主板：CPU i5-4200U HD440 显卡：256G 固态硬盘：4G内存
8. 屏幕面板：工控A规屏TFT面板
9. 对比度：1000:1
10. 透光率 优质电子无件 支持24小时不间断工作
11. 证件阅读器：公安部授权产品，支持二代身份证快速阅读，兼容ISO14443(TypeB)标准
12. 条码扫描器 尺寸7528482像素 扫描度：+/-45、+/-45.360度(左右、前后、转动) 13、语音系统 双声道输出，带物理音量条件开关，8欧姆5W
13. 工业摄像头 高清1080P摄像头，分辨率1920\*1080视角，150度对角，120度水平视角，镜头：超大鱼眼镜头微变形
14. 电源电流 单相AC220V(+10%-15%).50/60Hz