**用户需求书**

**一、采购一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **数 量** | **单 位** | **备 注** |
| 1 | 台式电脑 | 77 | 台 |  |
| 2 | 笔记本电脑 | 29 | 台 |  |
| 3 | 打印机 | 37 | 台 |  |
| 4 | 便携打印机 | 23 | 台 |  |
| 5 | 照相机 | 18 | 台 |  |
| 6 | 逃生气垫 | 20 | 个 |  |
| 7 | 救生浮环浮索 | 44 | 个 |  |
| 8 | 救护包 | 50 | 个 |  |
| 9 | 数码摄像机 | 4 | 台 |  |
| 10 | 彩色打印机 | 34 | 台 |  |
| 11 | 复印机 | 7 | 台 |  |
| 12 | 传真机 | 4 | 台 |  |
| 13 | 凭证、案件装订机 | 20 | 台 |  |
| 14 | 防水强光手电 | 5 | 个 |  |
| 15 | 双镜头隐蔽侦察取证设备 | 1 | 个 |  |
| 16 | 防爆头盔 | 80 | 个 |  |
| 17 | 防毒面具 | 37 | 个 |  |
| 18 | 防毒衣 | 5 | 件 |  |
| 19 | 路障 | 20 | 个 |  |
| 20 | 防护服 | 10 | 个 |  |
| 21 | 毛毯 | 50 | 个 |  |
| 22 | 充气床垫 | 50 | 个 |  |

**二、技术参数和采购要求**

（一）台式电脑

New Core i5-9500(3.0G/9M/6核)/8G(DDR4 2666)/1TB(SATA)+256G SSD/超薄DVDRW/Windows 10 Home 64位/无FDD/USB KB/USB Optical Mouse/新180W 90%高效电源/3-3-3有限保修/V203p (21.5"宽屏16:10 LED背光IPS屏幕液晶显示器, VGA接口,250nits,1000:1,6百万:1(动态对比度),5ms,EPEAT银奖,1440x900)(保修期3年)

（二）笔记本电脑

银色/i5-8265U(1.6 GHz/6 MB/四核)/15.6'' HD防眩光屏/8G DDR4 2400Mhz(1根)内存/512GM2 PCIe NVMe SSD固态硬盘/Nvidia GeForce MX130 2G/无光驱/802.11AC 2x2 wifi(RT)+蓝牙4.2/3芯45 whr长寿命电池/指纹识别/720P 高清摄像头/Win10 HB 64位(简体中文版)/1-1-0保修(保修期1年)

（三）打印机

最大打印幅面：A4，耗材类型：鼓粉一体，进纸盒容量：标配：150页（普通纸），黑白打印速度：18ppm，最高分辨率：1200×1200dpi，网络打印：不支持网络打印，双面打印：手动(保修期1年)

（四）便携打印机

产品定位：照片打印机，最大打印幅面：A4，墨盒类型：一体式墨盒，墨盒数量：五色墨盒，打印速度：黑白：约9.0ipm 彩色：约5，最高分辨率：9600×2400dpi，网络打印：支持无线网络打印，接口类型：USB(保修期1年)

（五）照相机

"产品类型 单反相机/ 传感器尺寸 APS-C /像素 2000-2999万/ 屏幕尺寸2.5-3.0英寸/ 变焦 15倍以下/ 存储卡介质 SD卡/ 套头 单镜头套机/ 镜头：18-200MM长焦镜头/ 包装清单 相机机身 x1、专用可充电锂电池 x1、电源适配器 x1、Micro USB 连接线x1、肩带x1、镜头盖x1、使用说明书x1 /

售后服务 依据厂商关于申报产品质保期承诺，一年质保/

其它参数 /NFC 支持 语言 中文；英文；日文/ HDMI接口 有/ WiFi连接 支持/ ISO感光度 ISO 100-25600，可扩展51200

光圈范围 F3.5-5.6 /其它接口 数码端子 麦克风输入：3.5毫米直径立体声微型插孔/ 外接电源 支持 /对焦范围 相位检测自动对焦/ 广角镜头 是 /

快门类型 电子快门/ 快门速度 30-1/4000s，B门，闪光同步速度1/200秒/

曝光模式 程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M) 纠

机身内存 无 /测光方式 多重测光，点测光/ 电池类型 可充电锂离子电池/

镜头类型 伸缩式 /镜头说明 EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS STM/ 长焦镜头 否 /高清摄像 全高清（1080）摄像 /传感器类型 CMOS传感器/ 取景器类型 光学取景器/ 图像分辨率 6000×4000/ 外接闪光灯 支持 /存储卡大小 SD卡、SDHC卡、SDXC卡、CF卡/ 影像处理器 DIGIC 7 /显示屏类型 触摸屏 /最高分辨率 6000×4000/ 机身闪光灯 内置/ 电池续航时间 约440张照片或1小时20分钟视频 /重量（仅照相机机身） 300g—499g (保修期1年)"

（六）逃生气垫

(保修期1年)

（七）救生浮环浮索

1. 规格：4MM大小可根据客户的要求来定做；绳索长度：≥20米 ；材质：高强丙纶长丝线，抗拉强度250KG。救生圈和救生用的绳索，可配在小船上，救生浮上，救生筏上等等。(保修期1年)
2. 救护包
3. 硝酸甘油片 作用：缓解心绞痛、心肌炎和突发性心脏病
4. 创可贴 作用：止血、镇痛、消炎、愈创、用于小面积开放性外伤,

3.橡胶止血带 作用：用于四肢较大动脉出血,

4.无菌纱布片 作用：用于消毒和外伤包扎,

5.带垫急救绷带 作用：用于止血、外伤包扎和包敷,

6.口对口呼吸片 作用：用于人工呼吸时，防止交叉感染,

7.酒精消毒片 作用：用于伤口的清洁、消毒,

8.抗菌湿巾纸 作用：用于伤口的清洁、消毒,

9.剪刀 作用：剪开药物包装袋、胶带、缝合线、其他外力干扰软物等10.别针 作用：固定(保修期1年)

1. 数码摄像机

"传感器类型Exmor R CMOS/传感器尺寸（1/5.8）英寸/最大像素251万/有效像素229万/镜头参数/ 光学变焦30倍/实际焦距f=1.9-57mm/最大光圈F1.8/显示参数 液晶屏类型翻转屏，触摸屏/液晶屏尺寸3英寸液晶屏像素46万

液晶屏描述16:9模式触摸屏，翻转约270度/拍摄性能

对焦方式快速智能自动对焦白平衡自动，一键式，户外，室内，手动白平衡/

录制参数 录制格式静态：DCF Ver 2.0兼容，Exif Ver 2.3兼容，MPF基线兼容动态：AVCHD Ver 2.0兼容，MPEG4-AVC/H/264，MP4，XAVC S

静态影像AVCHD：1920×1080/50p（PS），25p（FX，FH）1440×1080/50i（HQ，LP）MP4：1280×720/25pXAVC S HD：1920×1080/50p，25p/功能参数

防抖性能光学防抖无线性能WiFi：支持IEEE802101b/g/n（2.4GHz band）

NFC功能支持/接口性能 ：USB接口USB/HDMI接口支持微型HDMI/其它接口多热靴接口/存储性能 最大支持容量128GB/电池性能 电池类型可重复充电电池

耗电量2.5W/外观设计 外形设计白色，红色，棕铜色产品尺寸57.5×66×134.5mm/产品重量305g（仅机身），355g（含电池）/摄像机附件 /可重复充电电池（NP-FV50A）AV适配器(保修期1年)

1. 彩色打印机

"纸张幅面 A4 ,网络功能 不支持 ,彩色打印速度（页/分钟 ipm） 5.5 ,黑白打印速度（页/分钟 ipm） 9.5

打印类型 彩色 ,双面打印 手动 ,分辨率（水平） 5760 ,分辨率（垂直） 1440 ,适用耗材类型 墨水 ,包装清单 主机 × 1、电源线 × 1、保修卡 × 1、首先阅读 × 1、驱动盘 × 1,打印分辨率 5760 x 1440 dp (保修期1年)

"

1. 复印机

涵盖功能：复印/打印/扫描，速度类型：中速，最大原稿尺寸 A3，内存容量 标配：256MB，最大：256MB，供纸容量 标配纸盒：250页，手送纸盘：100页。选配纸盒：单纸盘组件：500页，最大容量：850页（单纸盘模块+标配纸盒+手送纸盘），出纸容量 250页（A4横向），介质重量 纸盒：60-90g/㎡，手送纸盘：60-216g/㎡，双面器 选配，自动输稿器 选配，双面自动输稿器 网络功能 支持有线网络打印，接口类型 USB2.010Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）复印功能 复印速度 A4横向/B5横向：21cpm B5：12cpm A4：15cpm B4：12cpm A3：10cpm 复印分辨率 600×600dpi复印尺寸 最大A3、11×17"，最小A5预热时间 少于18秒（室温23℃）首页复印时间 7.4秒（A4横向）连续复印页数 1-999页无图像区域 顶部：5.5mm，底部：6.0mm，两侧：5.5mm打印功能打印控制器 标准配置打印速度 A4横向/B5横向：21ppm B5：12ppm A4：15ppm B4：12ppm A3：10ppm 打印分辨率 600×600dpi 打印语言 HBPL(Host Based Print Language) 扫描功能 扫描控制器 标准配置 扫描速度 23ppm扫描分辨率 600×600dpi，400×400dpi，300×300dpi，200×200dpi其它特性主机尺寸 595×580×484mm（含原稿盖），595×580×568mm（含输稿器）重量 28kg（含原稿盖），32kg（含输稿器）电源 AC 220-240V（±10%），50/60Hz，6A功率 AC 220V±10%：1.3kW以内AC 240V±10%：1.4kW以内就绪模式（AC 220V）：71W以内睡眠模式时（AC 220V）：2W以内系统平台 Windows 7/8.1/10/Server 2008（32/64bit）Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016（64bit）其它特点 支持电子分页功能，一键身份证复印功能（支持双卡），多合一复印(保修期1年)

1. 传真机

"类型:热敏,传真功能:调制解调器速度,9.6 kbps ~ 2.4 kbps (自动降速）,拨号存储:110个电话号码存储(包括 10个单键拨号),有效扫描宽度:208 mm分辨率,标准/精细/超精细/照片,传送速度:(\*2每秒) 15,文稿尺寸:A4,传真机适用纸张,热敏纸:数据压缩系统,MH, MR, MMR,自动送稿:多达10张,其他功能兼容：G3电话本存储：110菜单语言：中文记忆传输：（页\*2）28功耗：待机功耗 1.5W功耗 110W 自动输稿器（10页）内存时间设置听筒音量控制（3级）

## 特性:复印功能:连续复印:10页,规格,电源:220V~240V交流，50/60Hz,尺寸:352mm\*228mm\*129mm,重量:2700克,耗材,热敏记录纸:包装清单,主机x1、话筒x1、热敏纸x1、分机线x1、话筒线x1、保修卡x1、说明书x1、泡沫x2(保修期1年)"

1. 凭证、案件装订机

热熔凭证装订机 财务办公 闪电装订38mm，商品毛重：11.25kg，重量：10KG以下类型：财务装订机尺寸：其它装订厚度：31—50mm，装订方式：手动

1. 防水强光手电

## led灯珠：XPE，档位：强/中/弱，亮度240LM，射程：500M，防跌落：1.5M，防水性：IP-X6，重量126G，电源：1\*18650，尺寸直径33\*长度155MM(保修期1年)

1. 双镜头隐蔽侦察取证设备

## 1080P远程高清取证包系统，是一款全功能型秘密侦察高端取证设备，是我们日常生活里常用的固定或者移动的用品，经过专业的设计、伪装，制作成一件执法取证的利器。款式多、伪装隐蔽性好、真皮挎包品质好、高档次、款式材质可按要求订制。高清： 录制1080P全高清视频，。

## 200万像素，外加不可见红外光源辅助照明，漆黑环境下也能明察秋毫。(保修期1年)

1. 防爆头盔

产品性能参数

## 材质：ABS

## 规格：34\*27\*27 重量：0.8KG (保修期1年)"

1. 防毒面具

## B型二级过滤件用于防护无机气体，有机气体催泪瓦斯，毒烟，毒雾，粉尘(保修期1年)

1. 防毒衣

## 重量小于450克高强度聚合隔离涂层，可有效防止多种有机化学品和生物危害物质的渗透（即使在受压情况下）使用于不同工业环境下对喷溅或受压喷溅的防护(保修期1年)

1. 路障

## 刺针数:158枚；支座材料:铝合金；刺针材料:硬质不锈钢园钉；每箱重量:12KG；拦截长度:8米；使用道路宽度：10米；刺针有效长度32mm；有限宽度（展开时）220mm；便携式提箱,采用金属材质,收缩方便,重量轻,可随身携带,使用方便(保修期1年)

1. 防护服

## 轻型阻燃防化服，阻燃防化胶布性能●胶布厚度：0.45±0.05mm●拉伸强度：经纬向≥450N/5cm●耐撕裂强度：≥32N●防酸碱渗透性能：10mm液柱1h不渗透●抗汽油性能：120#汽油浸泡30s无裂纹、不发粘●阻燃性能：续燃时间≤2s，阻燃时间≤10s，损毁长度≤10cm,无熔滴●防化服性能贴条粘附强度：≥0.78KN/m●抗水渗漏性能：5支3L/min喷头冲刷15min不渗漏●整体重量：≤5kg(保修期1年)

1. 毛毯

## 材质: 羊毛毯 类型: 羊毛羊绒毯 尺寸: 150cmx200cm

1. 充气床垫

材质：坚固热碳增韧聚合PVC，表面植上高分子灯芯绒，采用国际一流的缝接技术，按国际标准严格检测而成。科学的设计不仅使其具有当今床具的美观形体，而且具有普通床具无法比拟的舒适。经过耐磨损耐低温测试，你完全可以直接放在地上规格：气后：长≥193cm，宽≥76cm,高≥22cm；承重≥220Kg以上。(保修期1年)