**一、项目概括：**

1、项目名称：龙楼东路锦山法庭审判家具购置

2、招标编号：HNZH-2019-197

3、采购单位：文昌市人民法院

4、工期（交付期）：自合同签订之日起60天内

5、验收要求：由文昌市人民法院组织人员负责验收

6、付款方式：按照合同约定的付款方式付款

**二、采购内容：**

## 注：必须完全满足采购内容中所有条款，否则为无效投标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格配置** | **单位** | **数量** | **图片** | **材质** |
| 1 | 审判台 | 4500W\*900D\*910H | 张 | 9 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 2 | 书记员台 | 1800W\*700D\*760H | 张 | 9 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 3 | 辩护台 | 2000W\*700D\*760H | 张 | 18 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 4 | 法官椅 | 600W\*680D\*1700H | 张 | 9  |  | 采用实木（橡木）椅架，五金配件，经过防锈、防腐处理；采用环保面漆。背板弯曲，做顶腰处理。 |
| 5 | 法官椅 | 600W\*680D\*1600H | 张 | 18  |
| 6 | 书记/辩护椅 | 550W\*530D\*1160H | 张 | 72  |  | 采用实木（橡木）椅架，五金配件，经过防锈、防腐处理；采用环保面漆。背板弯曲，做顶腰处理。 |
| 7 | 隔离栏 | 400D\*760H | 米 | 30 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 8 | 旁听椅 | 630W\*480D\*940H | 位 | 312  |  | 采用实木（橡木）椅架，金属椅脚，五金配件，经过防锈、防腐处理；采用环保面漆。座板带静音缓冲回弹。 |
| 9 | 候审椅 | 1800W\*660D\*780H | 位 | 24  |  | 采用1.5MM冷轧钢板，除锈处理后，表面喷闪光银专用金属漆。扶手/脚：采用铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆, |
| 10 | 立案资料柜 | 3500W\*500D\*1850H | 组 | 3 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 11 | 定制立案台 | 1200W\*600D\*760H | 张 | 6 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 12 | 立案当事人椅 | 340W\*430D\*800H | 张 | 6 |  | 西皮加电镀金属椅架，带调解气杆 |
| 13 | 办案台 | 1600W\*800D\*760H | 张 | 48 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。桌面暗抽屉改成键盘架 |
| 14 | 办案椅 | 570W\*540D\*990H | 张 | 54 |  | 采用实木（橡木）椅架，五金配件，经过防锈、防腐处理；采用环保面漆。 |
| 15 | 单人椅 | 570W\*540D\*990H | 张 | 48  |  | 采用实木（橡木）椅架，五金配件，经过防锈、防腐处理；采用环保面漆。 |
| 16 | 文件柜 | 900W\*400D\*2000H | 组 | 48 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。加厚层板 |
| 17 | 调解沙发 | 1+1+3 | 套 | 12 |  | 采用实木，五金配件，经过防锈、防腐处理；采用环保面漆。 |
| 18 | 茶几 | 1300W\*600D\*450H | 个 | 12 |
| 19 | 茶几 | 600W\*600D\*450H | 个 | 12 |
| 20 | 调解桌 | 4200W\*1600D\*760H | 张 | 3 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 21 | 调解桌 | 3200W\*1500D\*760H | 张 | 12 |
| 22 | 调解椅 | 570W\*540D\*990H | 张 | 180 |  | 采用实木（橡木）椅架，五金配件，经过防锈、防腐处理；采用环保面漆。 |
| 23 | 茶水柜 | 800W\*400D\*850H | 个 | 24 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 24 | 工作用餐桌 | 1500W\*760H | 张 | 6 |  | 橡木实木；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 25 | 工作用餐椅 | 450W\*400D\*900H | 张 | 60 | 橡木实木；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 26 | 审判配套休息床 | 1800W\*2000D | 张 | 24 |  | 榉木实木；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |
| 27 | 审判配套休息柜 | 500W\*500D\*450H | 个 | 24 |
| 28 | 审判配套休息床垫 | 1800W\*2000D\*50H | 张 | 24 | 环保棕垫加乳胶垫 |
| 29 | 审判配套衣柜 | 900W\*450D\*2000H | 个 | 24 |  | 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用中密度纤维板基材，符合国标E1级标准；五金配件,经过防锈、防腐处理；采用封闭环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。 |