**第五部分 用户需求书**

**一、需求一览表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目名称** | **参考规格型号和配置技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 氧气瓶 | 10L | 28 | 个 |
| 2 | 药品冷藏柜 | 双门1200×60×2000 | 28 | 台 |
| 3 | 电针仪 | 1.输入功率：10.0V  2.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波  3.输出脉冲路数：六路输出  4.最大输出功率：0.3VA（250Ω负载阻抗下）  5.电极线长度：2.1M左右  6.输出脉冲频率：1-100HZ可调  7.电针夹：12cm左右  8.输出电流限制：≦10mA（250Ω负载阻抗下）  9.输出脉冲进度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）  10.体积：345mm×225mm×94mm  11.净重：1.4kg  12.电源：内部电源DC9V（支持6号电池2节电池）  13.电源适配器：(输入AC220V±22V  50Hz±1Hz,输入DC9V） | 28 | 台 |
| 4 | 火罐 | 1#、2#、3#、4#、5# | 28 | 套 |
| 5 | 药品柜 | 高1800\*宽850\*深度500/250 | 56 | 个 |
| 6 | 出诊箱 | 14寸 | 28 | 个 |
| 7 | 资料柜 | 高1800\*宽850\*深度500/250 | 56 | 个 |
| 8 | 身高体重计 | 1. 最大秤重：120KG（160KG)/分度值500G称量范围0.1kg-120kg  2. 长度计量：70-190cm  3. 装箱数：1台【附带装箱单、安装说明书、保修卡合格证】  4. 装箱尺寸：90x35x31cm  5. 台面尺寸38.5\*28cm  6. 净重：9.5kg  7. 毛重：10kg | 28 | 台 |
| 9 | 高压灭菌器 | 18L | 28 | 个 |
| 10 | 输液椅 | 四人位加中间扶手 | 56 | 排 |
| 11 | 紫外线消毒车 | 配灯管 | 28 | 台 |
| 12 | 听诊器 | 单用 | 56 | 个 |
| 13 | 血压计 | 台式 | 56 | 台 |
| 14 | 垃圾桶 | 20L | 112 | 个 |
| 15 | 玻璃体温计 | 腋下 | 56 | 盒 |
| 16 | 医用办公桌 | 1.4m×70cm×75cm | 56 | 张 |
| 17 | 灭火器 | 4kg | 28 | 个 |
| 18 | 理疗神灯 | 1.净重：12.1kg  2.电磁波额定功率：300W  3.光谱波长：2~50微米  4.额定电压：~220V  5.频率：50Hz | 28 | 台 |
| 19 | 针式打印机 | 1.最大处理幅面：A4  2.涵盖功能：打印/复印/扫描3.黑白打印速度：20ppm  4.打印分辨率：1200×1200dpi  5.网络功能：不支持网络打印  6.月打印负荷达到1000页  7.质保时间1年 | 28 | 台 |
| 20 | 手提电脑 | 1.具体配置 ： I5 8250U  2.4g内存  3.256固态  4.2G独显  含包鼠  5.15寸笔记本  6.灰色外观  7.win10系统 | 28 | 台 |
| 21 | 医用工作台 | 304不锈钢 1200\*750\*850 | 28 | 台 |
| 22 | ABS双摇床 | 2000\*90\*50 | 56 | 张 |
| 23 | ABS床口柜 | 480\*480\*760 | 56 | 个 |

**二、验收标准和要求：**

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。