**采购需求书**

**一、项目内容**

科教楼基坑面积约6750m2、周长约342m，科教楼降板区域底板面标高+124.6，底板厚度400mm，垫层为100mm，总体开挖深度为11m；病房楼基坑面积约2300m2、周长约233m，病房楼降板区域底板面标高+128.6，底板厚度1000mm，垫层为100mm，总体开挖深度为7.1m。本工程应做如下监测项目:

1、监测基准网水平位移；

2、监测基准网垂直沉降；

3、支护结构水平位移监测；

4、支护结构竖向位移监测；

5、坑外地下水位监测；

6、周边建筑物沉降监测；

7、周边道路（地表）沉降监测；

8、 周边地下管线水平及竖向位移监测（如有）。

**二、验收标准和要求**

1、服务期限：合同签订生效之日起150天。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按谈判文件和响应文件相关要求进行验收。