# 项目需求书

## 项目说明

### （一）项目概况

* 项目名称：2020年白沙黎族自治县南开中心校、珠碧江学校厨具采购项目
* 项目编号：HNXJ-HN-2020-037
* 预算金额：764750.00元

### （二）交付要求

* 交付时间：合同签订后15天内
* 交付地点：根据用户需要
* 交付方式：免费送至用户指定地点

### （三）质量要求

* 达到相关行业标准。

### （四）验收要求

* 由业主方组织人员负责验收。

## 二、采购清单及技术参数要求

### （一）南开中心校

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 餐杂具 | 1.采购产品及产品参数:详见附表一 2.注:提供两年免费维修的上门服务； 3.其他:含运输、安装、税金等费用。 | 套 | 1 |
| 2 | 餐具 | 1.大五格加深快餐盘:深3cm；1.0mm厚抛光304#不锈钢； 重520g； 2.双层汤碗:φ13CM；双层304#不锈钢； 3.筷子:长22CM；304不锈钢； 4.汤勺:43\*182mm；304#不锈钢； 5.其他:含运输、洗涤消毒（含人工费及用品费）、税金等费用。 | 套 | 100 |
| 3 | 燃气管道 | 1.采购产品及产品参数:详见附件二 2.注:提供两年免费维修的上门服务； 3.其他:含运输、安装、税金等费用。 | 套 | 1 |
| 4 | 餐桌椅 | 1.规格:8人 2.桌面参数:手工玻璃钢、桌面厚18mm、边缘加厚至33mm、边缘高38mm、尺寸2000\*600\*750mm； 3.支架:50\*50mm、1.2厚镀锌钢大管、烤漆工艺着色； 4.凳面面积:直径300mm、高430mm； 5.注:提供两年免费维修的上门服务； 6.其他:含运输、安装、税金等费用。 | 套 | 20 |
| 5 | 24盘双门电热蒸饭柜 | 1.名称:双门蒸饭柜 2.规格:1150\*840\*1650mm 3.功率:380V 24KW 4.材质:激光焊接304#不锈钢一体成型炉身,IPX4标准防水设计，可清洁式主副水箱设计，CKC低水位保护系统，液体膨胀式干烧保护系统，脚踏机械式排水，内置溢流保护系统 5.保修期:提供两年免费上门维修服务  6.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 6 | 更衣柜 | 1.类型:6门更衣柜 2.柜体尺寸:≥1800\*850\*420mm 3.材料种类、规格:优质冷轧钢 环保喷塑 4.油漆品种、刷漆遍数:环保漆 5.保修期:提供两年免费上门维修服务 6.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 2 |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:T8\*36W－1.2米 3.参数:功率：36W/220v 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 套 | 2 |
| 8 | 垫仓板 | 1.尺寸:100\*100\*15cm网格川字 2.材质:塑料加厚；加钢管增加载重（加7钢）； 3.刨光要求:动载：1T；静载：4T； 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 件 | 4 |
| 9 | 风扇 | 1.名称:风扇安装 壁扇 2.材质:三片加厚塑钢牛角扇叶；1.8mm加粗钢丝； 3.参数:350W；有效风力距离测试约8米；大功率全铜电机，风力强劲；内置温控保护器 4.保修期:提供两年免 | 台 | 2 |
| 10 | 四层不锈钢架 | 1.名称:四层不锈钢架 2.规格:（1200x500x1800） 3.材质及工艺:台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板，￠38mm\*1.2mm不锈钢通 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 4 |
| 11 | 一体化食品安全检测仪 | 1.名称:一体化食品安全检测仪 2.规格、参数:详见附表三：一体化食品安全检测仪 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 套 | 1 |
| 12 | 三头洗菜池 | 1.名称:三头洗菜池 2.规格:（1800x800x950） 3.材质及工艺:台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板，￠38mm\*1.2mm不锈钢通,配1个星盆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 张 | 2 |
| 13 | 双层砧板工作台 | 1.名称:双层砧板工作台 2.规格:1800\*700\*800 3.材质及工艺:材质304#不锈钢磨砂板，台面厚度1.2㎜，下一层为1.0㎜厚度，加1.2㎜厚密度板，脚为￠38×1.2㎜，配可调性全钢子弹脚 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 2 |
| 14 | 电磁双头大炒炉 | 1名称：电磁双头大炒炉 2.规格：1000x1100x800 3.材质及工艺：直径800MM炒锅，功率20KWx2/380V 采用不锈钢拉伸工艺，8档数码显示 4.保修期：提供两年免费上门维修服务 5其它：含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 15 | 双头煤气炒灶 | 1.名称:煤气双头大炒炉 2.规格:2000\*1100\*800 3.材质及工艺:直径800MM炒锅，采用不锈钢拉伸工艺 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 16 | 电磁加热煮粥（汤）锅 | 1.名称:电磁加热煮粥（汤）锅 2.容量:70L 3.材料及工艺:智能定时定温；不锈钢双层3cm加厚，整体发泡；304#不锈钢内胆，智能操作面板。 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 17 | 双层工作台 | 1.名称:双层工作台 2.台柜规格:1500\*750\*800mm 3.材料及工艺:钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm ,Φ38不锈钢可调脚 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 2 |
| 18 | 立式四门双温冷柜 | 1.名称:立式四门双温冷柜 2.规格:1220x730x1910 3.材质及工艺:外箱采用304#不锈钢，内箱采用430#不锈钢，进口压缩机，双机双温 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 19 | 双层工作台 | 1.名称:双层工作台 2.台柜规格:1500\*750\*800mm 3.材料及工艺:钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm ,Φ38不锈钢可调脚 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 2 |
| 20 | 四格保温分餐台 | 1.名称:四格保温分餐台 2.规格:1500\*700\*800 3.材质及工艺:台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板，层板、柜身采用1.0mm厚SUS304不锈钢板，门采用0.8mm厚SUS304不锈钢板，配四个527\*327\*100保温盆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费 | 台 | 2 |
| 21 | 灭蝇灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.规格:40w 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 4 |
| 22 | 挂墙一层板 | 1.名称:挂墙一层板 2.规格:2100\*350\*80 3.材质:钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 张 | 2 |
| 23 | 双层工作台 | 1.名称:双层工作台 2.规格:1500\*700\*950 3.材质及工艺:材质304#不锈钢磨砂板，台面厚度1.2㎜，下一层为1.0㎜厚度，加1.2㎜厚密度板，脚为￠38×1.2㎜，配可调性全钢子弹脚 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 2 |
| 24 | 大单星洗碗盆 | 1.规格:1000\*700\*950  2.材质及工艺:材质201#不锈钢磨砂板，台面厚度1.2㎜，下一层为1.0㎜厚度，加1.2㎜厚密度板，脚为￠38×1.2㎜，配可调性全钢子弹脚  3.保修期:提供两年免费上门维修服务  4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 25 | 双星洗碗盆 | 1.规格:1000\*700\*950  2.材质及工艺:材质201#不锈钢磨砂板，台面厚度1.2㎜，下一层为1.0㎜厚度，加1.2㎜厚密度板，脚为￠38×1.2㎜，配可调性全钢子弹脚  3.保修期:提供两年免费上门维修服务  4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 2 |
| 26 | 不锈钢油网烟罩 | 1.名称:不锈钢油网烟罩 2.型号:6000\*1200\*500mm 3.质量:罩体全部采用1.2mm厚304不锈钢板制作 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 米 | 6 |
| 27 | 钢板墙板 | 1.名称:不锈钢封墙钢 2.钢材品种、规格:采用304不锈钢制作，板厚1.2mm 3.钢板厚度、复合板厚度:11700\*1170\*10mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用，0.6mm厚304不锈钢 | 米 | 6 |
| 28 | 不锈钢油网 | 1、名称：不锈钢油网 2、规格：500×600×40mm | 米 | 6 |
| 29 | 离心柜式风机 | 1.名称:离心柜式风机 2.参数:18寸；电机功率：11KW/380V。 3.风柜防震架:10厘槽钢，刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 1 |
| 30 | 电机过载保护装置 | 1.名称:电机过载保护装置 2.参数:配11KW电机 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 组 | 1 |
| 31 | 风机弹簧减震器 | 1.名称:风机弹簧减震器 2.参数:配离心柜式风机；每台风机配4个，承重80Kg。 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 4 |
| 32 | 静电油烟处理器 | 1.名称:静电油烟处理器 2.参数:20000M3/H；功率：0.74KW/220V。 3.静电油烟处理器支架:10厘槽钢，刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 33 | 帆布软接 | 1.名称:帆布软接 2.规格:现场制作 3.材质:防火布。 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 1 |
| 34 | 风管变头 | 1.名称:抽油烟风管 2.规格:风机口径现场制作 3.材质及工艺:采用镀锌板制作，板厚1.2mm | 个 | 5 |
| 35 | 抽油烟风管 | 1.名称:抽油烟风管 2.规格:500\*600mm 3.材质及工艺:采用镀锌板制作，板厚1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 米 | 10 |
| 36 | 圆筒风机 | 1.名称:圆筒风机 2.参数:电机功率：0.75KW/380V。 3.圆筒风机支架:10厘槽钢，刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 37 | 抽油烟风管（送风） | 1.名称:抽油烟风管 2.规格:400\*400mm 3.材质及工艺:采用镀锌板制作，板厚1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 米 | 10 |
| 38 | 不锈钢调风嘴 | 1.名称:不锈钢调风嘴 2.参数:φ210mm；材质：不锈钢。 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 5 |
| 39 | 厨房设备总配电箱 | 200A漏电保护、总开关、分开关、缺相保护器 | 个 | 1 |
| 40 | 分设备配电箱 | （炒锅、蒸柜、消毒柜） | 个 | 3 |
| 41 | 总电缆 | 3+1、75平方电缆 | 米 | 100 |
| 42 | 洗菜、洗碗、排水系统、接管 | 含PVC管、弯头、直接、三通 | 处 | 12 |
| 43 | 分电缆 | 35平方 | 米 | 180 |
| 44 | 分电缆 | 25平方 | 米 | 100 |
| 45 | 75线管 | 含直接、弯头、胶水 | 米 | 100 |
| 46 | 50线管 | 含直接、弯头、胶水 | 米 | 100 |
| 47 | 分电缆 | 16平方 | 米 | 100 |

### （二）珠碧江学校

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 餐杂具 | 1.采购产品及产品参数:详见附表一 2.注:提供两年免费维修的上门服务； 3.其他:含运输、安装、税金等费用。 | 套 | 1 |
| 2 | 餐具 | 1.大五格加深快餐盘:深3cm；1.0mm厚抛光304#不锈钢； 重520g； 2.双层汤碗:φ13CM；双层304#不锈钢； 3.筷子:长22CM；304不锈钢； 4.汤勺:43\*182mm；304#不锈钢； 5.其他:含运输、洗涤消毒（含人工费及用品费）、税金等费用。 | 套 | 300 |
| 3 | 燃气管道 | 1.采购产品及产品参数:详见附件二 2.注:提供两年免费维修的上门服务； 3.其他:含运输、安装、税金等费用。 | 套 | 1 |
| 4 | 餐桌椅 | 1.规格:8人 2.桌面参数:手工玻璃钢、桌面厚18mm、边缘加厚至33mm、边缘高38mm、尺寸2000\*600\*750mm； 3.支架:50\*50mm、1.2厚镀锌钢大管、烤漆工艺着色； 4.凳面面积:直径300mm、高430mm； 5.注:提供两年免费维修的上门服务； 6.其他:含运输、安装、税金等费用。 | 套 | 45 |
| 5 | 24盘双门电热蒸饭柜 | 1.名称:双门蒸饭柜 2.规格:1150\*840\*1650mm 3.功率:380V 24KW 4.材质:激光焊接304#不锈钢一体成型炉身,IPX4标准防水设计，可清洁式主副水箱设计，CKC低水位保护系统，液体膨胀式干烧保护系统，脚踏机械式排水，内置溢流保护系统 5.保修期:提供两年免费上门维修服务  6.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 6 | 更衣柜 | 1.类型:6门更衣柜 2.柜体尺寸:≥1800\*850\*420mm 3.材料种类、规格:优质冷轧钢 环保喷塑 4.油漆品种、刷漆遍数:环保漆 5.保修期:提供两年免费上门维修服务 6.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 2 |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:T8\*36W－1.2米 3.参数:功率：36W/220v 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 套 | 2 |
| 8 | 垫仓板 | 1.尺寸:100\*100\*15cm网格川字 2.材质:塑料加厚；加钢管增加载重（加7钢）； 3.刨光要求:动载：1T；静载：4T； 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 件 | 4 |
| 9 | 风扇 | 1.名称:风扇安装 壁扇 2.材质:三片加厚塑钢牛角扇叶；1.8mm加粗钢丝； 3.参数:350W；有效风力距离测试约8米；大功率全铜电机，风力强劲；内置温控保护器 4.保修期:提供两年免 | 台 | 2 |
| 10 | 四层不锈钢架 | 1.名称:四层不锈钢架 2.规格:（1200x500x1800） 3.材质及工艺:台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板，￠38mm\*1.2mm不锈钢通 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 4 |
| 11 | 一体化食品安全检测仪 | 1.名称:一体化食品安全检测仪 2.规格、参数:详见附表三：一体化食品安全检测仪 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 套 | 1 |
| 12 | 三头洗菜池 | 1.名称:三头洗菜池 2.规格:（1800x800x950） 3.材质及工艺:台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板，￠38mm\*1.2mm不锈钢通,配1个星盆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 张 | 2 |
| 13 | 双层砧板工作台 | 1.名称:双层砧板工作台 2.规格:1800\*700\*800 3.材质及工艺:材质304#不锈钢磨砂板，台面厚度1.2㎜，下一层为1.0㎜厚度，加1.2㎜厚密度板，脚为￠38×1.2㎜，配可调性全钢子弹脚 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 2 |
| 14 | 炉位拼台 | 1.名称:双层工作台 2.台柜规格:300\*1200\*800mm 3.材料及工艺:钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm  4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 3 |
| 15 | 双头煤气炒灶 | 1.名称:煤气双头大炒炉 2.规格:2000\*1100\*800 3.材质及工艺:直径800MM炒锅，采用不锈钢拉伸工艺 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 16 | 电磁加热煮粥（汤）锅 | 1.名称:电磁加热煮粥（汤）锅 2.容量:70L 3.材料及工艺:智能定时定温；不锈钢双层3cm加厚，整体发泡；304#不锈钢内胆，智能操作面板。 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 17 | 双层工作台 | 1.名称:双层工作台 2.台柜规格:1500\*750\*800mm 3.材料及工艺:钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm ,Φ38不锈钢可调脚 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 4 |
| 18 | 留样冰箱 | 1.名称:台式留样冰箱 2.规格:1.1米高，100W额定功率，直冷，箱内LED灯管； 3.材质及工艺:节能环保省电，精铜材质，低音降噪，智能调温，压花铝胆，超厚发泡层，铝合金外箱体，双层中空玻璃门，可调节整层架； 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 19 | 双层工作台 | 1.名称:双层工作台 2.台柜规格:1500\*750\*800mm 3.材料及工艺:钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm, 层板厚1.0mm ,Φ38不锈钢可调脚 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 2 |
| 20 | 四格保温分餐台 | 1.名称:四格保温分餐台 2.规格:1500\*700\*800 3.材质及工艺:台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板，层板、柜身采用1.0mm厚SUS304不锈钢板，门采用0.8mm厚SUS304不锈钢板，配四个527\*327\*100保温盆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费 | 台 | 4 |
| 21 | 灭蝇灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.规格:40w 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 4 |
| 22 | 挂墙一层板 | 1.名称:挂墙一层板 2.规格:2100\*350\*80 3.材质:钢片材料用304#不锈钢板,台面钢板厚1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 张 | 2 |
| 23 | 双层工作台 | 1.名称:双层工作台 2.规格:1500\*700\*950 3.材质及工艺:材质304#不锈钢磨砂板，台面厚度1.2㎜，下一层为1.0㎜厚度，加1.2㎜厚密度板，脚为￠38×1.2㎜，配可调性全钢子弹脚 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 2 |
| 24 | 大单星洗碗盆 | 1.规格:1000\*700\*950  2.材质及工艺:材质201#不锈钢磨砂板，台面厚度1.2㎜，下一层为1.0㎜厚度，加1.2㎜厚密度板，脚为￠38×1.2㎜，配可调性全钢子弹脚  3.保修期:提供两年免费上门维修服务  4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 25 | 双星洗碗盆 | 1.规格:1000\*700\*950  2.材质及工艺:材质201#不锈钢磨砂板，台面厚度1.2㎜，下一层为1.0㎜厚度，加1.2㎜厚密度板，脚为￠38×1.2㎜，配可调性全钢子弹脚  3.保修期:提供两年免费上门维修服务  4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 26 | 不锈钢油网烟罩 | 1.名称:不锈钢油网烟罩 2.型号:8000\*1200\*500mm 3.质量:罩体全部采用1.2mm厚304不锈钢板制作 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 米 | 8 |
| 27 | 钢板墙板 | 1.名称:不锈钢封墙钢 2.钢材品种、规格:采用304不锈钢制作，板厚1.2mm 3.钢板厚度、复合板厚度:11700\*1170\*10mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用，0.6mm厚304不锈钢 | 米 | 8 |
| 28 | 不锈钢油网 | 1、名称：不锈钢油网 2、规格：500×600×40mm | 米 | 8 |
| 29 | 离心柜式风机 | 1.名称:离心柜式风机 2.参数:18寸；电机功率：11KW/380V。 3.风柜防震架:10厘槽钢，刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 1 |
| 30 | 电机过载保护装置 | 1.名称:电机过载保护装置 2.参数:配11KW电机 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 组 | 1 |
| 31 | 风机弹簧减震器 | 1.名称:风机弹簧减震器 2.参数:配离心柜式风机；每台风机配4个，承重80Kg。 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 4 |
| 32 | 静电油烟处理器 | 1.名称:静电油烟处理器 2.参数:20000M3/H；功率：0.74KW/220V。 3.静电油烟处理器支架:10厘槽钢，刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 33 | 帆布软接 | 1.名称:帆布软接 2.规格:现场制作 3.材质:防火布。 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 2 |
| 34 | 风管变头 | 1.名称:抽油烟风管 2.规格:风机口径现场制作 3.材质及工艺:采用镀锌板制作，板厚1.2mm | 个 | 11 |
| 35 | 抽油烟风管 | 1.名称:抽油烟风管 2.规格:500\*600mm 3.材质及工艺:采用镀锌板制作，板厚1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 米 | 15 |
| 36 | 圆筒风机 | 1.名称:圆筒风机 2.参数:电机功率：0.75KW/380V。 3.圆筒风机支架:10厘槽钢，刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 台 | 1 |
| 37 | 抽油烟风管（送风） | 1.名称:抽油烟风管 2.规格:400\*400mm 3.材质及工艺:采用镀锌板制作，板厚1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用 | 米 | 15 |
| 38 | 不锈钢调风嘴 | 1.名称:不锈钢调风嘴 2.参数:φ210mm；材质：不锈钢。 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用 | 个 | 7 |
| 39 | 厨房设备总配电箱 | 200A漏电保护、总开关、分开关、缺相保护器 | 个 | 1 |
| 40 | 分设备配电箱 | （炒锅、蒸柜、消毒柜） | 个 | 3 |
| 41 | 总电缆 | 3+1、75平方电缆 | 米 | 100 |
| 42 | 洗菜、洗碗、排水系统、接管 | 含PVC管、弯头、直接、三通 | 处 | 9 |
| 43 | 分电缆 | 35平方 | 米 | 270 |
| 44 | 分电缆 | 25平方 | 米 | 100 |
| 45 | 75线管 | 含直接、弯头、胶水 | 米 | 100 |
| 46 | 50线管 | 含直接、弯头、胶水 | 米 | 100 |
| 47 | 分电缆 | 16平方 | 米 | 100 |

### 附表一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **厨杂具购置清单** | | | | | |
| **序号** | **商品名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 防烫手套 | 加厚帆布；硅胶隔热 | 双 | 2 |  |
| 2 | 一次性口罩 |  | 盒 | 2 |  |
| 3 | 蓝边厨师帽 | 涤棉 | 个 | 6 |  |
| 4 | 60cm炒锅 | 430不锈钢双耳 | 个 | 1 |  |
| 5 | 方形砧板 | 80\*50\*1.7cm | 块 | 1 |  |
| 6 | 菜刀 | 430不锈钢 | 把 | 2 |  |
| 7 | 2#桑刀 | 400系列不锈钢；刃长206mm | 把 | 2 |  |
| 8 | 1#厨片刀 | 400系列不锈钢；刃长240mm | 把 | 2 |  |
| 9 | 三合钢1#九江刀 |  | 把 | 2 |  |
| 10 | 锅刷 |  | 把 | 10 |  |
| 11 | 无纺布厨师帽 |  | 包 | 2 |  |
| 12 | 水壳 | 20CM | 个 | 2 |  |
| 13 | 3斤水壳短 | 16CM | 个 | 2 |  |
| 14 | 钢丝球 | 细钢丝 | 个 | 10 |  |
| 15 | 磨刀石 | 200\*50\*25mm | 个 | 2 |  |
| 16 | 味盅 | 16CM | 个 | 5 |  |
| 17 | 木柄疏壳 | 26CM | 个 | 1 |  |
| 18 | 钢柄油鼓漏 | 24cm不锈钢 | 个 | 4 |  |
| 19 | 长木柄抛光大壳 |  | 把 | 2 |  |
| 20 | 80CM全柄钢壳 |  | 把 | 1 |  |
| 21 | 锻打木柄炒铲无磁1.5 |  | 把 | 5 |  |
| 22 | 1.5木柄沙光壳 | 10两 | 个 | 5 |  |
| 23 | 80公分炒铲 | 304不锈钢 | 把 | 1 |  |
| 24 | 40cm圆筛 | 不锈钢 | 个 | 5 |  |
| 25 | 汤桶厚 | 40\*40 | 个 | 1 |  |
| 26 | 双耳油格 | 30cm | 个 | 2 |  |
| 27 | 50特厚加深斗盆 | 不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 28 | 姜刨 （大号） |  | 个 | 2 |  |
| 29 | 32线平织面巾120克35\*75 |  | 条 | 10 |  |
| 30 | 32厘米斗盆 | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 31 | 80CM钢盆 |  | 个 | 2 |  |
| 32 | 36cm钢盆 |  | 个 | 5 |  |
| 33 | 10寸油盆 |  | 个 | 5 |  |
| 34 | 木砧板 |  | 块 | 3 |  |
| 35 | 家用剪 |  | 把 | 6 |  |
| 36 | 瓜刨 |  | 把 | 5 |  |
| 37 | 空心柄饭勺 |  | 把 | 3 |  |
| 38 | 12cm砂光勺 |  | 把 | 4 |  |
| 39 | 调料勺 | 15ml | 把 | 20 |  |

### 附表二

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **燃气管道安装报价** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | 无缝钢管 | 1寸 | 米 | 30 |  |
| **2** | 减压阀 |  | 个 | 2 |  |
| **3** | 球阀 | 1寸 | 个 | 1 |  |
| **4** | 低压表 | 全铜材质 | 个 | 1 |  |
| **6** | 油漆 | 中桶 | 桶 | 1 |  |
| **7** | 波纹管 |  | 条 | 3 |  |
| **8** | 五金配件 |  | 项 | 1 |  |
| **9** | 打墙洞 |  | 项 | 1 |  |
| **10** | 不锈钢防盗网（含门） | 煤气罐存放 | m² | 12 |  |
| **11** | 不锈钢板顶 | 煤气罐存放 | m² | 4 |  |