**用 户 需 求 书**

**一、商务要求**

1、交付时间与地点要求：合同签订后60天内。 地点：用户指定地点。

2、付款条件：由双方协商

3、供应商资格要求：见采购公告

4、验收要求：按谈判文件技术参数和国家行业标准进行验收。

5、售后服务要求：设备按原厂商标准提供维护。

**二、技术要求：**

**参考配置及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 富氧源臭氧发生器 | 产量：800g/h，浓度：120mg/l，含尾气破坏(包括:空气压缩机1台、储气罐2个、冷冻干燥机1台、精密过滤器2个、吸附干燥机1台、制氧机1台、臭氧机1台) | 1 | 套 |  |
| 2 | 微气泡发生器 | 流量：750L/min，气体流量250L/min，扬程16米，材质SUS304,气泡直径：50微米； | 1 | 台 |  |
| 3 | 土建施工 | 6000\*3500\*200 C25素砼 | 1 | 项 |  |
| 4 | 混合反应器 | φ3600×H4800 材质：FRP（工厂定制） | 1 | 个 |  |
| 5 | 管道阀门 | 材质SUS304 | 1 | 批 |  |
| 6 | 电气控制 |  | 1 | 批 |  |
| 7 | 安装辅材 |  | 1 | 批 |  |