**临高县公安局警用装备采购**

**项目编号：HNHS-2020-048**

**竞争性谈判文件**

**采购人：临高县公安局**

**采购代理机构：海南和顺项目管理有限公司**

**2020年12月**

目录

[第一章竞争性谈判公告 3](#_Toc469319351)

[第二章谈判须知前附表 5](#_Toc469319352)

[第三章竞争性谈判须知 7](#_Toc469319353)

[第四章合同条款 13](#_Toc469319354)

[第五章谈判响应文件内容和格式 15](#_Toc469319355)

[附件1 投标书（格式） 18](#_Toc469319356)

[附件2 开标一览表 20](#_Toc469319357)

[附件3 技术偏离表 21](#_Toc469319358)

[附件4 资格证明文件（格式） 1](#_Toc469319359)

[附件4.3 法定代表人授权书（格式） 1](#_Toc469319360)

[附件5 招标代理服务费承诺书（格式） 2](#_Toc469319361)

[附件6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中 1](#_Toc469319362)

[没有重大违法记录(格式自拟) 1](#_Toc469319363)

[附件7投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料 2](#_Toc469319364)

[第六章评审办法和程序 3](#_Toc469319365)

[第七章用户需求 8](#_Toc469319366)

第一章 竞争性谈判公告

**一、项目概况：**

海南和顺项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受临高县公安局的（以下简称“采购人”）委托，邀请国内的合格投标人就“临高县公安局警用装备采购（项目编号：HNHS-2020-048）”采用竞争性谈判方式对所需相关采购前来投标。

**二、谈判内容**：

1、项目名称：临高县公安局警用装备采购；

2、项目编号：HNHS-2020-048；

3、项目地址：海南省临高县；

4、资金来源：财政资金；

5、预算金额：2320550.00元；

6、交货期（服务期限）：30日历天；

7、 交货地点：用户指定地点；

8、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》；

**三**、**合格的投标人：**

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一营业执照复印件）。

2、提供2020年至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的良好记录及纳税证明。（附当地社保机构出具的任意一个月社会保障缴费记录复印件及纳税证明复印件加盖单位公章）。

3、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供声明承诺书加盖单位公章）；

4、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。

5、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

6、购买本项目竞争性谈判文件并缴纳投标保证金。

**四、谈判文件获取**

1、有兴趣的合格投标人可于2020年12月25日至2020年12月29日止（节假日除外)上午9：00时至下午17：30(北京时间)由项目负责人持本人身份证、在本单位缴纳近三个月社保缴纳凭证、供应商营业执照副本、法定代表人授权委托书及法人身份证及资格要求中要求的相关材料，以上资料提供复印件加盖单位公章留底，原件核查。（供应商在填写报名登记表时，必须如实认真填写项目信息及供应商信息，若因错误信息给供应商的响应事宜造成影响的由供应商自行承担责任（供应商欲变更报名登记的项目信息，请于保证金截止日前到我单位重新填写报名登记表）。在海口市蓝天路名门广场北区B（6-9）1909室购买竞争性谈判文件。本竞争性谈判文件售价为 300 元人民币，售后不退。

五、**递交标书时间及地点：**

竞争性谈判响应文件应于2020年12月30日上午8:30时 （北京时间）前递交到海口市蓝天路名门广场北区B（6-9）1909室。逾期的竞争性谈判响应文件将被拒绝。所有竞争性谈判响应文件都必须附有投标保证金。未按规定提供投标保证金的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

**六. 发布公告的媒介**

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（海南省）、中国海南政府采购网上发布。

**七、开标时间及地点：**

开标时间：同竞争性谈判响应文件递交截止时间；

开标地点：同竞争性谈判响应文件递交地点；

凡对本项目提出询问，请与海南和顺项目管理有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

**八、联系方式**

代理机构名称：海南和顺项目管理有限公司

代理机构地址：海口市蓝天路名门广场北区B（6-9）1909室

联 系 人：王工

电 话：0898-65377472 传 真：0898-65377472

第二章 谈判须知前附表

本表关于招标内容的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人须知  条款号 | 内 容 |
| 1.1 | 项 目名 称：临高县公安局警用装备采购  采购人名称：临高县公安局  地 址：海南省临高县  联 系 人： 王工  联 系电 话：0898-28278018 |
| 1.2 | 采购代理机构名称：海南和顺项目管理有限公司  采购代理机构地址：海口市蓝天路名门广场北区B（6-9）1909室  联 系 人：王工  电 话： 0898-65377472  传 真： 0898-65377472 |
| 2.1 | 投标人资格要求：详见谈判公告 |
| 2.2 | 本项目不接受联合体投标、不允许转包。 |
| 6 | 谈判文件的澄清：投标截止日前1天以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 7 | 谈判文件的修改：投标截止日前1天以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 9.2 | 投标人提供的谈判响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，投标人可对未涉及的部分予以补充:  附件1 投标书（格式）；  附件2 开标一览表（格式）；  附件3 技术偏离表（格式）；  附件4 资格证明文件  4.1 企业营业执照副本或三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；  4.2税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；  4.3 2020年至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的良好记录及纳税证明（复印件加盖公章）；  4.4 法定代表人授权书（格式）；  4.5保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；  4.6必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）；  附件5 招标代理服务费承诺书（格式）；  附件6参加政府采购活动中，连续三年在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自行拟定，须加盖本单位公章）；  附件7投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料； |
| 11.2 | 交货期（服务期限）：30日历天  交货地点：用户指定地点 |
| 11.5 | 投标人应对所投包的全部内容投标，不得拆分。 |
| 11.5 | 投标备选方案：不接受。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：10000元；  投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后三十（30）天内保持有效。  投标保证金缴纳形式：转账或电汇  投标保证金缴纳银行信息如下：  开户名称：海南和顺项目管理有限公司  开户银行：中国光大银行海口蓝天支行  帐 号：3923 0188 0002 57018  投标保证金递交时间：2020年12月30日8：00前须到达以上指定帐户。 |
| 16.1 | 投标有效期：开标后60天。 |
| 17.1 | 谈判响应文件份数：正本壹份，副本贰份。电子版文件壹份（光盘或U盘） |
| 17.2 | 从海南省政务中心综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和采购人单位一名代表组成谈判小组 |
| 18.2 | 谈判响应文件递交地点：海口市蓝天路名门广场北区B（6-9）1909室 |
| 19.1 | 递交谈判响应文件截止时间：2020年12月30 日上午8：30时 （北京时间）。 |
| 22.1 | 开标时间：同递交谈判响应文件截止时间。  开标地点：同谈判响应文件递交地点。 |
| 25 | 出现以下情况将可导致投标人的投标被拒绝：  谈判响应文件的密封、签署、盖章不符合谈判文件的要求；  投标人资格条件不符合谈判文件的要求；  投标函或投标报价不符合谈判文件的要求；  投标保证金不符合谈判文件的要求；  谈判响应文件的响应与谈判文件的实质性要求存在重大偏离；  不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。 |
| 26 | 预算金额为：2320550.00元，投标报价超过预算金额的视为无效报价。 |
| 27 | 本项目招标代理服务费向成交投标人收取 |

第三章 竞争性谈判须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：临高县公安局

1.2代理机构：海南和顺项目管理有限公司

1.3 投标人：从代理机构处购买谈判文件并向采购人提交谈判响应文件。

2．适用范围

2.1本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

3．合格的投标人

3.1有能力按照本谈判文件规定的要求交付服务和服务的投标人。

3.2应具备本谈判文件第一章“合格的投标人”规定的条件。

4．费用承担

无论谈判过程中的结果如何，投标人均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由七部分组成，包括：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞争性谈判须知前附表

第三章 竞争性谈判须知

第四章 合同条款

第五章 谈判响应文件内容和格式

第六章 评审方法和程序

第七章 用户需求书

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅谈判文件的所有条款。投标人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交谈判响应文件，将有可能导致其谈判响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．谈判文件的澄清

投标人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交谈判响应文件截至时间一个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的投标人。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在递交谈判响应文件截止时间前，代理机构可以以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使投标人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正谈判响应文件，代理机构有权决定推迟谈判截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的投标人。

三、谈判响应文件

9．谈判响应文件的组成

9.1谈判响应文件应按第六章 “谈判响应文件内容和格式”要求编制并经法人代表或其委托代理人签字。

10．报价

10.1投标人应按开标一览表的要求报价，该报价必须与谈判响应文件中的报价一致。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．谈判保证金

11.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，**谈判保证金金额详见前附表**。

11.2 谈判保证金缴纳形式：转账或电汇

11.3 谈判保证金应在投标截止时间前到达代理机构指定账户并注明汇款单位及项目名称。

11.4 若投标人不按规定提交谈判保证金，其谈判响应文件将被拒绝接受。

11.5 谈判保证金的退还

11.5.1成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.5.2 落标的投标人的谈判保证金将在代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.6 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回谈判响应文件的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报投标人恶意串通的；

（5）向采购人或评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的**60天**，有效期短于此规定的谈判响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃谈判，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其谈判响应，但须相应延长谈判保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．谈判响应文件的数量、签署及形式

13.1 投标人应按文件中规定的数量递交谈判响应文件，每一份谈判响应文件必须装订成册。

13.2 谈判响应文件须按谈判文件的要求执行，每份谈判响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。其中**正本壹份，副本贰份。**

13.4 谈判响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。谈判响应文件须经法定代表人或授权代表人签字或加盖投标人公章。

13.5 谈判响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表人或其授权人在修改处签字并加盖公章。

四、谈判响应文件的递交

14．谈判响应文件的密封及标记

14．l 投标人应将谈判响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

**“正本”、“副本”封皮上均应写明：**

致：海南和顺项目管理有限公司

项目名称：临高县公安局警用装备采购

采购编号： HNHS-2020-048

注明：“请勿在本次招标项目开标时间前启封”

投标人名称、联系人姓名和电话

14.2 谈判响应文件未按上述规定书写标记或密封者，其谈判响应文件将被采购人拒绝接收。

15．谈判响应文件递交截止时间

15.l 投标人须在谈判响应文件递交截止时间前将谈判响应文件送达谈判文件上规定的地点。

15.2 若代理机构推迟了谈判响应文件递交截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，谈判方和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在谈判响应文件递交截止时间后递交的文件，代理机构将拒绝接受。

五、谈判及评审

16．谈判

16.l 采购人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判，采购人代表、代理机构有关工作人员参加。

16.2 **投标人应委派法人代表或其委托的授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席**。投标人法人代表或其委托的授权代表不能证明其身份的，代理机构对谈判响应文件的处理不承担责任。

17．谈判小组

从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家2名和招标单位1名代表组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交侯选人。

18.谈判和评审

详见竞争性谈判文件第七章“评审办法和程序”。

**18.2关于政策性优惠**

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的文件精神，相应的政府采购政策优惠条件及要求如下

18.2.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价\*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价\*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.2.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.2.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价\*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价\*（1-2%）。

18.2.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。

18.2.3.4监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。**

六、授标及签约

19．定标原则

19.1谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评审,根据评标办法推荐出3名成交候选人，并标明排列顺序。采购人将根据谈判小组推荐的结果确定成交候选人。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.2代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20．成交通知

20.l 定标后,代理机构应将定标结果通知所有的投标人，并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则谈判保证金将不予退还，给采购人和代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的谈判响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22．招标代理服务费

招标代理服务费由代理机构直接向成交投标人收取，成交投标人在领取中标通知书的同时缴纳招标代理服务费。

23. 履约保证金：/

24. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）递交谈判响应文件截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经谈判小组评审后否决所有谈判响应文件的；

（3）成交候选人均未与采购人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

25.其它

本项目不召开答疑会。

第四章 合同条款

甲方: 临高县公安局

乙方:

甲乙双方根据年月日 项目名称 （项目编号：）竞争性谈判结果及竞争性谈判文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、货物及其数量、金额等

见成交人的“谈判响应文件”。

二、交货期：

三、 付款方式：

1）、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 ；

2）、乙方提交《 租赁合同》通过甲方同意后，进入上线试运行阶段。同时，甲方确认《租赁合同》后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 %；

3）、一年后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 %

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、向海南省当地法院起诉。

五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证：采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、谈判响应文件的相关要求相符并且未对服务进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方叁份、乙方、政府监管部门、代理机构各执壹份。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

地址： 地址：

法定（或授权）代表人： 法定（或授权）代表人：

年月日 年月日

采购人声明：本合同标的依法定程序招标。

代理机构： （盖章）

地 址：

经办人：

年月日

第五章 谈判响应文件内容和格式

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

单位（公章）:

年 月 日

附件1 目 录

附件1 投标书（格式）

附件2 开标一览表（格式）

附件3 技术偏离表（格式）

附件4 资格证明文件

附件5 招标代理服务费承诺书（格式）

附件6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(格式自拟)

附件7投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料

附件1 投标书（格式）

采 购 人：

采购代理机构：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(投标人单位全称)授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全权代表姓名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1. 我方同意在本项目谈判文件中规定的投标有效期：开标后60天内遵守本谈判响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（3） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1. 提供投标须知规定的全部招标响应文件并保证其全部真实性。
2. 按谈判文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见谈判响应文件。
3. 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
4. 承诺完全满足和响应谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，将在谈判响应文件中显著处予以明确特别说明。
5. 保证向贵方提供的投标报价一览表、报价明细表、售后服务承诺表、等谈判响应文件均按谈判文件规定的内容要求填写。
6. 保证遵守谈判文件的规定。
7. 如果在招标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将被贵方没收。
8. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10. 我方已详细审核全部谈判响应文件，包括谈判响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
11. 我方承诺：贵方若需追加采购本项目谈判文件所列服务及货物的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证提供。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法人代表姓名：

投标人法人代表联系电话：

投标人法人代表授权人姓名：

投标人法人代表授权人联系电话：

投标人E-mail:

投标人(公章)：

投标人法人代表（或授权代表）(签字)：

日　 期：

## 投标人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 |  | | |
| 组织结构 | 附后 | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | |
| 营业执照号 |  | |  | 高级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | |  | |
| 备注 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**附：投标人的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件。**

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

附件2 开标一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 货物或服务名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 单项总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写：  小写：  交货期：  交货地点： | | | | | |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

日 期 ：

注:① 投标报价应包括谈判文件所规定的招标范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费等一切相关费用。

附件3 技术偏离表

说明：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有要求，并对所有商务、技术偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据投标内容的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该谈判响应文件作废标处理。

| 序号 | 谈判文件所要求主要条款描述 | 投标人投标描述 | 偏离情况说明  （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

交货期：

交货地点：

投标单位全称（公章）：

投标人授权代表(签字):

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

附件4 资格证明文件（格式）

投标人资格要求中所需的材料

附件4.3 法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（*公司名称*）的在下面签字的（*法人代表姓名、职务*）代表本公司授权（*单位名称*）的在下面签字的（*被授权人的姓名、职务*）为本公司的合法代理人，就（*项目名称*）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

法定代表人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司名称（盖章）：

附件5 招标代理服务费承诺书（格式）

致：海南和顺项目管理有限公司：

我们在贵公司组织的 项目采购中若获中标（谈判文件编号： ），我们保证在收到付款通知书后按谈判文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的招标代理服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话： 传真：

承诺方授权代表签字： （承诺方盖章）

承诺日期：

附件6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录(格式自拟)

附件7投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料

第六章 评审办法和程序

一、评审原则

1. 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
2. 本次评审是以谈判文件，谈判响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交投标人。
3. 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

评标准备→谈判响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）→谈判响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价）→专家与通过审查的投标人分别单独进行谈判并做出二次报价→通过审查的投标人按价格由低到高顺序排列，并确定价格最低的投标人为成交投标人。

（1）评标准备

评标委员会成员阅读竞争性谈判文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

（2）谈判响应文件初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的谈判响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对谈判响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则谈判响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1. 谈判响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
2. 投标人未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；
3. 超出经营范围报价的；
4. 投标有效期不足的；
5. 谈判小组根据谈判文件检查谈判响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足谈判文件的要求，并在谈判小组规定的时间未能补充齐全的；
6. 谈判小组根据谈判文件对谈判响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查谈判响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按谈判文件的要求作出相应的承诺的；
7. 采购人认为无法保障质量而投标人不能合理说明的；
8. 主要技术规格和参数不满足技术参数的要求以及商务有重大负偏离的；
9. 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；
10. 没有按时作最终报价
11. 违反国家和地方政府采购法律法规的；
12. 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

（3）谈判

谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。各投标人做出二次报价。

（4）推荐成交投标人

谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交投标人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、谈判、评审过程的保密性。

1. 接受报价后，直至成交投标人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。
2. 从谈判响应文件递交截止时间起到确定成交投标人之日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其谈判响应文件将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有谈判响应文件的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同金额的百分之十，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

**附表1**

**评审表**

**项目名称：**

**项目编号: /**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目** | **资格审查评议内容** | **投标人** |
| 1 | 资格要求 | 是否符合招标文件第一章投标人资格要求 |  |
| 2 | 技术参数 | 投标人所投产品技术参数是否完全满足用户需求 |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否按招标文件要求递交投标保证金 |  |
| 6 | 交货期、交货地点 | 是否满足文件要求 |  |
| 7 | 其他 | 其他认定的无效投标 |  |
|  | **结 论** |  |  |

评委：

日 期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能通过初步评审。

**附表2**

（二次报价表）

供应商名称：

|  |
| --- |
| 供应商承诺（最终报价）：  人民币大写：  小写：￥ 元 |
| 供应商承诺的其他条件：  法人或授权代表签字：  身份证号：    日 期：2020年 月 日 |

第七章用户需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 装备架 | 37 | 尺寸：80X35X72(CM) 重量：15.5kg 材质：冷轧钢板 ★特点：使用方便，安全牢固，可放置20余款防暴钢叉及防暴棍、防暴头盔及其它器材等。 可以放置防暴警棍，警用钢叉，伸缩多功能警棍，橡胶棒等产品。 |
| 2 | 盾牌架 | 50 | 塑料 |
| 3 | 路锥 | 100 | 高70cm，橡胶材质 |
| 4 | 执法仪 | 50 | 支持(4G图传)执法记录仪  （1）外形尺寸：外形尺寸小于等于85.5mm\*58.5mm\*31mm(长×宽×高)。重量≤160g。 （2）夜视功能：夜视有效拍摄距离应不低于 3m，可看清不低于15米处人体轮廓，红外补光范围在 3m 处应覆盖摄录画面 70%以上面积。 （3）视音频预录功能：执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于 10s 的视音频信息。 （4）WIFI功能：内置WIFI模块，实现无线传输功能。且远程接收端的视频性能应满足视频性能要求中 1～3 级相应分辨率要求。需与原有平台实现无线传输对接。 （5）显示屏尺寸：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏尺寸应大于或等于 2in。 （6）显示屏亮度：执法记录仪应能在回放模式显示全场白测试信号。显示全场白测试信号时的最大亮度应大于或等于 470 cd/m2。 （7）显示屏对比度：执法记录仪应能在回放模式分别显示全场白和全场黑测试信号。全场白和全场黑测试信号亮度值的比应大于或等于430：1。 （8）视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应大于或等于110°。 （9）几何失真：执法记录仪记录的视频在所有分辨率条件下几何失真应小于或等于 3.5%。 （10）视频性能：视频分辨力应大于等于2560×1440P1000线。 （11）视频编码格式：支持 H.264 及 H.265 编码格式，通过菜单可以切换编码格式。 （12）照片分辨力：执法记录仪拍摄的照片8000\*4920、8000\*4500、6144\*3456、4608\*3456、4384\*3288、3264\*2488、2688\*1512分辨力均应大于或等于1000 线。 （13）电池工作时间：内置可更换电池供电2560×1440、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 13h； 2304×1296、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 14h； 1920×1080、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 17h； 1280×720、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于19h；848×480、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 19h。以公安部检测报告为准。 （14）存储介质容量：执法记录仪应能存储不低于 10h 的生产厂声明的视频性能分级下的动态视音频图像。 （15）开机时间：执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间不应大于5S。 （16）外壳防护等级：应满足IP56。此项以公安部检测报告及防爆合格证为准。 （17）防跌落：水泥地跌落高度大于等于 2000mm，任意四个面各1次，试验后功能应正常。 （18）4G传输功能：支持移动，联通，电信SIM卡，实现无线传输功能。需与原有后台无缝对接数据功能传输正常。 （19）数字放大功能：具有照片数字放大功能。 （20）扩展接口：标配USBMINIB接口，支持通过 Type-C 接口传输数据及充电。 （21）分类标记功能：执法记录仪具有摄录文件分类标记功能，可通过相应按键进行摄录文件分类标记。 （22）激光定位功能：支持激光定位灯辅助定位功能。 （23）使用环境温度：-45℃≤Ta≤+65℃。以防爆合格证为准 ★（24）防爆标志：Ex ib I Mb / Ex ib IIC T4 Gb / Ex ibD 21 T130℃。以防爆合格证为准。 （25）需与原有4G执法仪后台无缝对接正常使用 ★（26）需提供所投产品公安部产品质量监督检验测试机构出具的检验检测报告； ★（27）需提供有资质的第三方检测机构出具的有效的产品防爆合格证。 ★（28）需提供所投产品质量检验-国家标准合格产品证书扫描件加盖厂家公章。中标后提供原件备查。 |
| 5 | 手持式金属探测器 | 30 | ★外形尺寸：430mm（长）\*60mm（宽）\*95mm（高）  工作电源：标准9v层叠碱性电池 ★报警模式：声光同步报警 产品重量：350克 装箱尺寸：450mm\*225mm\*445mm |
| 6 | 遥控移动组合路障 | 8 | 单套便携式阻车系统组成如下：   1. 便携式遥控移动阻车器1组，由8节单体联合构成； 2. 便携式防冲撞阻车器1组，由8节单体联合构成； 3. 便携式警示灯1套； 4. LED高清摄像头引导屏1件。 5. 材质镁铝合金与高强度冷扎钢结合制成 6. 外观形状为L型，外观配色与警戒带颜色一致   一、便携式遥控移动阻车器   1. 单节尺寸：长1010mm±15mm、宽700mm±30mm、高830mm±5mm； 2. 刺针内径9mm±1mm，刺针有效长度35mm±1mm，刺针有效间距35mm±1mm； 3. ★8节单体联合组装后总长度＞5100mm； 4. ★单节重量：16KG±0.5KG ； 5. ★便携式防冲撞阻车器单节展开、收拢时间：展开时间≤50s，收拢时间≤50s； 6. ★遥控距离≥20M， 7. ★移动速度＞1.0m/s； 8. ★试验车：质量为2吨以上的中型车辆＞45Km/h的车速在平整干燥的水泥路面上被阻车器拦截：试验车被阻拦＜5s的速度被完全停止，有效拦截距离＜25M； 9. ★具备公安部一所的检验报告，所检项目的检验结果符合《GA/T 421-2003穿刺放气式路障》。 10. ★检测报告含有CMA、ILAC-MRC、CNAS、CAL四个认证标识。   便携式防冲撞阻车器   1. 单节尺寸：长1020mm、宽650mm、高810mm±5mm； 2. 单节破胎钉间距：30mm±1mm，刺针有效长度35mm±1mm，刺针内径：5.6mm±0.1mm； 3. 8节单体联合组装后总长度＞4.5M； 4. 试验车质量为2吨以上的轻型载货车＞45Km/h的车速在平整干燥的水泥路面上被阻车器拦截：试验车被阻拦＜8s的速度被完全停止，有效拦截距离＜30M； 5. 便携式警示灯 6. 组合尺寸：450mm\*340mm\*210mm±1mm； 7. 总重量：＜9KG； 8. 配置：空投箱、9个应急警示灯、3个充电座、3条1充3充电线、6个警示锥支架； 9. 单个灯外观尺寸：长250mm 宽40mm高70mm±1mm； 10. 单个质量：270g±10g； 11. 白光初始照度＞1900X，白光连续工作时间：满电连续照明≥200min,距光源中心照度值≥500X；   闪烁频率：红灯绿灯闪烁频率为1.0Hz±0.2 Hz。   1. LED高清摄像头引导屏 2. 配置：防氧化工业碳钢外壳，全户外LED显示屏，≥1080P的高清网络摄像机,大功率LED智能红外补光灯,高亮度红蓝爆闪灯,≥30AH大容量内置锂电池,专业级高强度支架,软件配置LED屏wifi控制软件； 3. 外壳材质碳钢重量: ＜11kg； 4. 电池容量: ≥ 30AH； 5. 防护等级: ≥IP65； 6. 运行温度:-20℃- +60℃； 7. 分辨率: ≥1920\*1080P；   整机功耗:＜25W；  **注：指标 “**★**”必须在检测报告内体现。** |
| 7 | 粘合约束带 | 100 | 上身束缚带长度：1500mm±50mm 宽度：300mm±10mm  辅助双绑绳长度：3400mm±50mm 宽度：25mm±5mm 下身绑腿束缚带长度：1000mm±50mm 宽度:100mm±10mm 辅助双绑绳长度：1600mm±50mm 宽度：25mm5±mm 重量：总重量1100g±10g，其中上身约束带重930g10±10g，腿部约束带重165g±10g。 |
| 8 | 摩托车头盔 | 100 | 规格：63\*49\*58 重量1KG 材料：ABS(烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)+PC外壳，PC（聚碳酸酯）面罩 |
| 9 | 德式头盔 | 200 | 材质：PC强化材料 颜色：黑色磨砂 重量：0.8kg |
| 10 | 防弹头盔 | 50 | 材质：芳纶 防弹等级：三级 防护面积：0.125m²  重量<1.35kg  ★使用环境：-45℃~+55℃ |
| 11 | 反光背心 | 200 | 反光背心基底材料采用透气性优良的荧光黄尼龙布，反光晶格带采用美国3M品牌产品，其各项性均符合《GA446-2003警服反光背心》标准。 |
| 12 | 警用橡胶棍 | 200 | Φ32×500（mm） 橡胶 |
| 100 | 规格：1.6米 长度：1.6米 直径：30MM 重量：1.5公斤 材质：PC,两头橡胶 |
| 13 | 防暴服 | 60 | 材质：尼龙合金无毒阻燃材料 质量<8kg 防护面积：胸、腹、裆≥0.1m²，上股≥0.1m²，下股≥0.3m²。 抗击能力≥100J |
| 14 | 警戒带 | 50 | 外壳尺寸：Φ200mm 带子尺寸：1200×50（mm） |
| 15 | 简易警戒带 | 150 | 尺寸：100×70（mm） |
| 16 | 组合防暴盾牌（1.6米） | 10 | 材质：进口聚碳酸酯PC 规格：1600mm×550m×3.5mm 温度适应性：-20℃~+55℃ 重量：5.9kg |
| 17 | 法式盾牌 | 20 | ★材质：优质透明聚碳酸脂pc材料 规格：1000mmx560mmx40mm 透光率≥85.2% 重量≤3.7kg |
| 18 | 金属防暴盾牌 | 100 | 材质：警蓝色合金铝 规格：900mm×500mm 重量≤3.2kg |
| 19 | 红蓝警闪肩灯 | 250 | ★材质：透明聚碳酸酯PMMA  固定架：不锈钢夹 规格：78×36×26（mm） 重量：55g ★功能：爆闪角度随着重力的变化而变化。 |
| 20 | 指挥棒 | 30 | 电源： 1000mah镍氢 警笛： 　 口哨警示声 光源：LED 频率 4 Hz 大小 Φ5 数量 5红+1白/5红+5蓝+1白 电池工作时间 6-8h 暴闪方式 闪光-长亮-顶部照明- 关闭 工作温度 负40度至70度 使用寿命 3年左右 制作材料: 外管=PC，手柄ABS 可视距离: 200米以上（黑暗环境） ★产品特点 ◎PC外管，抗冲击、坚固耐用。   ◎管内有超高亮反光晶格片，夜晚自动反光。   ◎挂钩挂于腰间，方便携带 |
| 21 | 电动巡逻车 | 5 | 1.1 车身：全冲压钣金车身外部覆盖件，产品精细，整体式车身骨架，完整闭环，强度高。标配全玻璃车门，车内视野广阔，且车门可拆卸，钣金前罩引擎盖式设计，方便维护。 1.2 前挡风玻璃：汽车专用钢化玻璃配雨刮器。 1.3 顶棚：注塑顶棚加模压内饰 1.4 座椅：软皮座椅。 1.5 地板：指针式铝地板。 1.6 仪表台：注塑仪表台、标配7寸中控屏幕、倒车影像、MP5、带空调出风口，面板极简大气、带储物盒。 1.7 灯光：全系列LED大灯。 1.8 电机系统：搭载全新开发的永磁同步电机，体积小、重量轻、大扭矩。 |
| 22 | 催泪喷射器 | 130 | 产品材质：塑料合成材料。 产品尺寸：产品高度为185mm±1mm 罐体外径为37mm±0.2mm  罐体高度为154mm±0.5mm。囊袋尺寸为141mm×75mm。 产品重量：产品（带包装）重量为≤215g。 催泪剂含量为1.5％~1.8％，罐液量为70ml±2ml。 |
| 23 | 防割手套 | 130 | 防割手套采用0.08mm不锈钢为芯丝<00Cr17Ni14Mo2（316L）>. 外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱<660dtex>，使用2根包覆纱做表层。 加涤纶低弹丝<82.5dtex>为里层编织而成。 ★在保证防割要求的条件下（耐切割系数不小于2.5），增强了手套的柔软度 |
| 24 | 强光手电 | 130 | 外壳材质:航空级6061-T6高档铝合金 外观:精密CNC加工，加厚阳极氧化处理，哑黑色 重量:170g(不含电池) 尺寸:151\*34\*26mm ★镜片材质:进口UCL双镀膜镜片 光束亮度:180lm(强光)/65lm(工作光) 照明时间:5.5h(强光)/16h(工作光) 开关方式:强光/工作光/关，一键爆闪 充电时间:6-8h 防护等级:IP66 |
| 25 | 手铐 | 130 | 警用新型金属手铐由扇梁，铐体、链条、钥匙组成。  产品外观：铄金色。铐体上刻有“编号”。 ★产品材质：优质航空铝。  产品重量：≤230g。 |
| 26 | 伸缩棍 | 130 | 技术参数：耐击打次数：≥4000次，  抗弯性能：5000N ， 耐腐蚀性：9级  适用温度：-40℃~±55℃ ，重量：290g  收缩长度：190mm  展开长度：413mm  材质：航空铝 |
| 27 | 多功能腰带 | 130 | 多功能腰带由外腰带，内腰带、斜挂带、手铐套、强光手电套、警用工作包、可旋转快拔式警棍套、可旋转普通型警棍套、催泪喷射器套构成。 外腰带：外腰带为轻便型，材料由尼龙编织带、尼龙搭扣组成。外腰带应由腰带钎子，带体、带箍构成。 内腰带：内腰带由尼龙编织带和尼龙搭扣组成。 斜挂带：斜挂带应带袢，长带、对讲机袢、卡扣构成。带袢、长带为尼龙织带。对讲机挂袢为牛皮和三道梁构成，三道梁为调节对讲机固定位置。 装具套：手铐套、强光手电套、警棍套、催泪喷射器套为牛津布与EVA海绵级绒布粘合包边缝纫结构，由四件子母扣扣合，其中 警棍套带有可分档旋转固定座，方便警棍取出；警用工作包为牛津布与内衬板粘合包边缝纫结构，警用工作包内有一个隔仓和一个拉链封闭的口袋，由尼龙搭扣扣合。装具套挂袢为可拆装结构，拆装结构为挂袢-搭扣扣式 |
| 28 | 特警装备包 | 55 | 面料：黑色锦纶长丝防水帆布。 结构：多功能包的结构由包盖、围墙、后片构成。包盖由包的右侧经上下边向左侧打开。 尺寸：高度620mm 宽度320mm 主体厚度272mm |
| 29 | 防毒面具 | 10 | 防毒时间:同选定罐的性能 ★呼气阻力:≤98Pa(30L/min) 视野: 总视野:≥75% 双目视野: ≥60% 下方视野: ≥40度 油雾透过率 ≤0.0005% 面具漏气系数: ≤0.0005% ★贮存寿命:面具滤毒罐在规定条件下,贮存期为5年。 |
| 30 | 防刺背心 | 100 | 材质：复合聚酯+2层5mm厚泡沫+4mm厚纤维毯 防刺材料面密度：< 2.8 公斤/平方米， 单层面密度184克/平方米。 防刺材料重量：　830 克/平方米（防护面积0.3平方米）。 防护面积与重量：(注：产品重量中包括每件0.3公斤的防刺服外罩) 防护级别：　24焦耳动能，不露刀尖。 |
| 31 | 约束带 | 10 | 1、由脚腕束缚带、手腕束缚带、肘臂束缚带、携带包等组成，可通过金属单针扣调节带体长织带制成，携带包使用牛津布制成。 2、外观：约束带必须表面平整，光滑，带体平直无起泡；金属结构件必须经过表面防锈处理；启闭必须轻松，灵活，无阻滞现象。 3、扣合抗拉强力：手腕束缚带、脚腕束缚带及肘臂束缚带的扣合抗拉强力大于1500N。 4、工作次数：不小于5000次。 5、材质：带体尼龙，携带包牛津布 |
| 32 | 手持喊话器 | 10 | 材质：ABS工程塑料 功率:50W 传声距离：1000米 功能:扩音、录音、放音、警报、可充电。 |
| 33 | 小型灭火器 | 10 | 颜色警用蓝重量450G左右喷射时间10S气溶胶 |
| 34 | 警用帐篷 | 20 | 班用帐篷优质面料600D加厚PVc胶涂层牛津布防雨防风4X5米 |
| 35 | 应急照明灯 | 5 | 进口LED光源光效高可伸缩方便户携带120瓦照明时间可达12小时 |
| 36 | 醒酒椅 | 16 | 不锈钢材质可调节角度 |
| 37 | 快拆防弹衣 | 30 | 1、执行标准：GA 141-2010《警用防弹衣》。 2、防护面积：防弹内胆≥0.25㎡； 3、质量：防弹内胆≤1.65kg，外套≤2.25kg； ★5、防弹性能： 3级防弹内胆可有效阻断1979年式7.62mm轻型冲锋枪发射的1951年式7.62mm手枪弹(铅芯)，若加装5级防弹插板可有效阻断1956年式7.62mm半自动步枪或1981年式7.62mm自动步枪发射的1956年式7.62mm普通弹(钢芯)，加装6级防弹插板可有效阻断1985年式7.62mm狙击步枪发射的1953年式7.62mm普通弹(钢芯)或1995式5.8mm自动步枪发射的1987年式5.8mm普通弹（钢心），且背衬最大凹陷深度应小于等于25mm； 6、穿着灵活性：应穿着灵活，易于穿脱。穿着后不能使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到限制； 7、耐浸水性能：常温下，产品在水中浸泡30min后，符合防弹性能的要求； ★8、环境适应性：在环境温度-20℃～＋55℃条件下，符合防弹性能的要求；在温度70℃、相对湿度80%条件下，经240小时实验后，符合防弹性能的要求。 |
| 38 | 便携式催泪喷射器 | 1 | 成品重量：2.5kg±0.2kg 催泪剂剂量：1.8L±0.2L（混装6.8L） ★催泪剂应为（纯天然OC）辣椒素 其含量应为 1.6%~2% 连续有效喷射时间≥40S 喷射距离：9m~12m 适用温度：-30℃~+50℃ 工作气压范围：0.5~10Mpa ★远距离可选择柱形喷射，近距离可选择扇形喷射。 |
| 39 | 背负式催泪喷射器 | 1 | ★成品重量：11kg±0.2kg 催泪剂剂量：4.8L±0.2L（混装6.8L）  催泪剂应为（纯天然OC）辣椒素 其含量应为 1.6%~2% 连续有效喷射时间≥60S 喷射距离：12m~18m 适用温度：-30℃~+50℃ 工作气压范围0.5~10Mpa,远距离可选择柱形喷射，近距离可选择扇形喷射。 （保质期3年，返厂重新检测。重要提醒：本产品只能充装氮气《灭火器充灌点都可以充足（5 Mpa）》 |
| 40 | 破门锥 | 2 | 质量：14000g±50g 长：780mm±10mm 直径：110mm±5mm |
| 合 计： | | |  |