### 分项报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **主要设备品牌型号规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **备注** |
| **一、四合一室（入区登记、人身安全检查、随身物品暂存、信息采集）** |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C52MP-Q-V2采用1/2.8英寸CMOS传感器；最低照度彩色: 0.002Lux@F1.2；黑白: 0.001Lux@F1.2，0Lux with IR；使用 2.8～12mm电动变倍镜头；视场角103.3°～37.5°；支持内同步、黑白、彩色、定时、外同步；支持强光抑制，宽动态（120dB）；4颗阵列白光+14颗阵列红外灯，红外距离30M；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）；帧率PAL：PAL制：1080p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fpsNTSC制： 1080p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps；支持三码流；支持智能分析：人脸抓拍模式：人脸抓拍智能监控模式：9种行为分析（绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图）、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、车牌识别、车位看守接口：音频1入1出，报警2入1出，内置MIC，TF卡，1路RS485，硬复位；防护等级：IP66，4级防雷、防浪涌；使用温度-35℃～65℃（不开红外），-35℃～40℃（开红外）电源 DC12V±20% 、POE供电，最大功率7.7W。 | 台 | 1 | 1590 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 2 | 790 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0DC12V2A | 个 | 1 | 42 |  |
| 4 | 智能核验终端 | 天地伟业 TC-P820ZD-Q-ZZ基于Android平台，支持身份证读取和拍摄人脸照片，具备智能语音提示功能指导验证过程，保证人证一致比对的准确性；配置高清摄像头，智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，有利于人脸识别，通过程序自动化采集人脸照片；内置公安部最新推出居民身份证阅读器，可自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸及指纹特征信息。 | 台 | 1 | 10680 |  |
| 5 | 电脑音箱 | 国产定制 |  只  | 2 | 298 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 霍尼韦尔 PB-2支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 64 |  |
| 7 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103额定工作电压(V/DC) 12V工作电压范围(V) 9-15V工作电流范围(mA) ≤300工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃声压(dB) ≥105dB/m连续工作时间 ≥45min DC12V闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 50 |  |
| 8 | 伤疤抓拍摄像机 | 天地伟业 TC-NH9804S6-Q-M21/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式。 | 台 | 1 | 5360 |  |
| 9 | 安检门 | 电源:220V测量方式:其它测量距离:70cm工作环境:其它最大显示:9999产品尺寸(mm):2220mm高+830mm宽+522mm厚产品净重(kg):70 | 套 | 1 | 16680 |  |
| 10 | 手持金属探测器 | 电源:9V方块电池测量方式:其它测量距离:2-10cm工作环境:其它产品尺寸(mm):410\*85\*45产品净重(kg):0.4 | 个 | 2 | 210 |  |
| 11 | 高拍仪 | 最大拍摄A4幅面高清500万定焦镜头光学分辨率2592×1944可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等拍摄速度≤1秒接口类型USB2.0标配触控LED辅助灯图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K基于TWAIN协议接口，提供完善的DEMO/SDK/API | 台 | 1 | 1580 |  |
| 12 | 随身物品柜 | 天地伟业 TC-P808SM-Q-S1随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成；箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理；主柜包含12个箱门，分大中小三种尺寸；主柜包含12个箱门，分大中小三种尺寸，整体尺寸：宽\*深\*高=760\*450\*1880mm；有二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时；外接工业级液晶显示屏（尺寸2.5寸，分辨率128\*64），屏幕上可实时显示存包柜箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等；支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据；管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等；支持多副机柜级联；支持通过平台远程控制开箱；待机功率7W，额定频率50Hz，额定电压220V | 台 | 1 | 16950 |  |
|  | **小计1** |  |  |  |  |  |
| **二、候问室（一间）** |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲单目全景摄像机 | 天地伟业 TC-C85MS-Q-N31/2.8英寸500万像素CMOS传感器；2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换；支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节；支持红外、白光补光，15m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592\*1944@30fps；最高帧 率1920\*1080@60 fps；支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转；支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流；支持智能分析，包括以下15种：区域入侵；拌线；人员聚集；进入区域；离开区域；奔跑；物品丢失；物品遗留；徘徊；监控区域出现人脸；人数统计；单/双人值岗检测；热度图；人脸检测；警戒；字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持ANR功能；支持结构化语义；支持走廊模式、透雾、场景模式设置；支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码；支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP；IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V；支持POE、DC12V供电；支持TF卡、U盘，可选本地存储；支持2路报警输入、1路继电器报警输出；一路音频线性输入，内置双MIC；一路音频线性输出，内置扬声器；一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。 | 台 | 1 | 2100 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 1 | 790 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0DC12V2A | 个 | 1 | 42 |  |
|  | **小计2** |  |  |  |  |  |
| **三、值班室** |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C52MP-Q-V2采用1/2.8英寸CMOS传感器；最低照度彩色: 0.002Lux@F1.2；黑白: 0.001Lux@F1.2，0Lux with IR；使用 2.8～12mm电动变倍镜头；视场角103.3°～37.5°；支持内同步、黑白、彩色、定时、外同步；支持强光抑制，宽动态（120dB）；4颗阵列白光+14颗阵列红外灯，红外距离30M；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）；帧率PAL：PAL制：1080p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fpsNTSC制： 1080p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps；支持三码流；支持智能分析：人脸抓拍模式：人脸抓拍智能监控模式：9种行为分析（绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图）、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、车牌识别、车位看守接口：音频1入1出，报警2入1出，内置MIC，TF卡，1路RS485，硬复位；防护等级：IP66，4级防雷、防浪涌；使用温度-35℃～65℃（不开红外），-35℃～40℃（开红外）电源 DC12V±20% 、POE供电，最大功率7.7W。 | 台 | 1 | 1590 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0DC12V2A | 个 | 1 | 42 |  |
| 3 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 1 | 790 |  |
| 4 | 解码器 | 天地伟业 TC-ND921S5-Q-F3支持语音对讲;画面分割1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36;交互式可视化软件操作终端，支持PAD控制;支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置;支持报警联动切换;支持单画面添加64路通道轮巡切换解码;支持录像文件解码输出上墙;支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端;支持透明通道传输;支持H.264/265/MPEG4等编码格式;支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别;支持ONVIF标准协议接入设备;支持RTP/RTSP协议进行设备浏览;支持平台以SDK方式集成设备;支持GB28181协议接入设备;支持WEB方式或平台访问、配置和管理;支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数;支持远程获取系统运行状态、系统日志;支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 台 | 1 | 6520 |  |
| 5 | 液晶电视机 | 65英寸\LED | 台 | 1 | 5599 |  |
| 6 | 客户端电脑 | I7-8700K 16G QuadroP6002G独显；1T机械硬盘，120G固态，含显示器、鼠标、键盘 | 台 | 1 | 10999 |  |
| 7 | 手动报警按钮 | 霍尼韦尔 PB-2支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 64 |  |
| 8 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103额定工作电压(V/DC) 12V工作电压范围(V) 9-15V工作电流范围(mA) ≤300工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃声压(dB) ≥105dB/m连续工作时间 ≥45min DC12V闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 50 |  |
|  | **小计3** |  |  |  |  |  |
| **四、讯问室（三间）** |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C52MP-Q-V2采用1/2.8英寸CMOS传感器；最低照度彩色: 0.002Lux@F1.2；黑白: 0.001Lux@F1.2，0Lux with IR；使用 2.8～12mm电动变倍镜头；视场角103.3°～37.5°；支持内同步、黑白、彩色、定时、外同步；支持强光抑制，宽动态（120dB）；4颗阵列白光+14颗阵列红外灯，红外距离30M；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）；帧率PAL：PAL制：1080p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fpsNTSC制： 1080p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps；支持三码流；支持智能分析：人脸抓拍模式：人脸抓拍智能监控模式：9种行为分析（绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图）、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、车牌识别、车位看守接口：音频1入1出，报警2入1出，内置MIC，TF卡，1路RS485，硬复位；防护等级：IP66，4级防雷、防浪涌；使用温度-35℃～65℃（不开红外），-35℃～40℃（开红外）电源 DC12V±20% 、POE供电，最大功率7.7W。 | 台 | 3 | 1590 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 3 | 790 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0DC12V2A | 个 | 3 | 42 |  |
| 4 | ▲智能审讯一体桌（左屏） | 天地伟业 TC-P819SZ-2Q1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置2、审讯台无尖锐棱角3、审讯终端：i5，8G内存，1T硬盘4、升降屏（左侧）：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920\*1080，尺寸22寸5、示证单元：支持分辨率1920\*1080，尺寸43寸6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 | 台 | 2 | 81460 |  |
| 5 | ▲智能审讯一体桌（右屏） | 天地伟业 TC-P819SZ-2Q1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置2、审讯台无尖锐棱角3、审讯终端：i5，8G内存，1T硬盘4、升降屏（右侧）：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920\*1080，尺寸22寸5、示证单元：支持分辨率1920\*1080，尺寸43寸6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 | 台 | 1 | 81460 |  |
| 6 | 示证展台 | 800万高清自动对焦镜头支持脱机/联机操作支持三维翻转拍摄底座集成按键功能支持SD卡拍摄镜头旋转角度可达到270°红外线遥控器内置专业展台软件支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)可微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB RMB字样接口：USB、HDMI、VGA12V电压供电 | 台 | 3 | 2580 |  |
| 7 | 电脑耳麦 | 国产定制 | 部 | 3 | 258 |  |
| 8 | 电子门牌 | 天地伟业 TC-P817L支持网口；显示办案状态 | 套 | 3 | 2784 |  |
| 9 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103额定工作电压(V/DC) 12V工作电压范围(V) 9-15V工作电流范围(mA) ≤300工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃声压(dB) ≥105dB/m连续工作时间 ≥45min DC12V闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 3 | 50 |  |
|  | **小计4** |  |  |  |  |  |
| **五、询问室（三间）** |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C52MP-Q-V2采用1/2.8英寸CMOS传感器；最低照度彩色: 0.002Lux@F1.2；黑白: 0.001Lux@F1.2，0Lux with IR；使用 2.8～12mm电动变倍镜头；视场角103.3°～37.5°；支持内同步、黑白、彩色、定时、外同步；支持强光抑制，宽动态（120dB）；4颗阵列白光+14颗阵列红外灯，红外距离30M；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）；帧率PAL：PAL制：1080p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fpsNTSC制： 1080p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps；支持三码流；支持智能分析：人脸抓拍模式：人脸抓拍智能监控模式：9种行为分析（绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图）、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、车牌识别、车位看守接口：音频1入1出，报警2入1出，内置MIC，TF卡，1路RS485，硬复位；防护等级：IP66，4级防雷、防浪涌；使用温度-35℃～65℃（不开红外），-35℃～40℃（开红外）电源 DC12V±20% 、POE供电，最大功率7.7W。 | 台 | 3 | 1590 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 3 | 790 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0DC12V2A | 个 | 3 | 42 |  |
| 4 | 示证屏 | 示证液晶显示 | 台 | 3 | 1238 |  |
| 5 | 示证展台 | 800万高清自动对焦镜头支持脱机/联机操作支持三维翻转拍摄底座集成按键功能支持SD卡拍摄镜头旋转角度可达到270°红外线遥控器内置专业展台软件支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)可微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB RMB字样接口：USB、HDMI、VGA12V电压供电 | 台 | 3 | 2580 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 霍尼韦尔 PB-2支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 3 | 64 |  |
| 7 | 电脑耳麦 | 国产定制 | 部 | 3 | 258 |  |
| 8 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103额定工作电压(V/DC) 12V工作电压范围(V) 9-15V工作电流范围(mA) ≤300工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃声压(dB) ≥105dB/m连续工作时间 ≥45min DC12V闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 3 | 50 |  |
|  | **小计5** |  |  |  |  |  |
| **六、尿检室** |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲单目全景摄像机 | 天地伟业 TC-C85MS-Q-N31/2.8英寸500万像素CMOS传感器；2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换；支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节；支持红外、白光补光，15m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592\*1944@30fps；最高帧 率1920\*1080@60 fps；支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转；支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流；支持智能分析，包括以下15种：区域入侵；拌线；人员聚集；进入区域；离开区域；奔跑；物品丢失；物品遗留；徘徊；监控区域出现人脸；人数统计；单/双人值岗检测；热度图；人脸检测；警戒；字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持ANR功能；支持结构化语义；支持走廊模式、透雾、场景模式设置；支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码；支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP；IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V；支持POE、DC12V供电；支持TF卡、U盘，可选本地存储；支持2路报警输入、1路继电器报警输出；一路音频线性输入，内置双MIC；一路音频线性输出，内置扬声器；一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。 | 台 | 1 | 2100 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 1 | 790 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0DC12V2A | 个 | 1 | 42 |  |
| 4 | 证据抓拍摄像机 | 天地伟业 TC-NH9804S6-Q-M21/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.05～150°/s；具备USB接口和TF卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式。 | 台 | 1 | 5360 |  |
| 5 | 冷藏柜 | 500L以上 | 台 | 1 | 3889 |  |
| 6 | 电脑 |  I5  |  台  | 1 | 5999 |  |
| 7 | 手动报警按钮 | 霍尼韦尔 PB-2支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 64 |  |
| 8 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103额定工作电压(V/DC) 12V工作电压范围(V) 9-15V工作电流范围(mA) ≤300工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃声压(dB) ≥105dB/m连续工作时间 ≥45min DC12V闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 50 |  |
| 9 | 操作台 | 定制 | 套 | 1 | 2000 |  |
|  | **小计6** |  |  |  |  |  |
| **七、卫生间（一间）** |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲单目全景摄像机 | 天地伟业 TC-C85MS-Q-N31/2.8英寸500万像素CMOS传感器；2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换；支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节；支持红外、白光补光，15m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592\*1944@30fps；最高帧 率1920\*1080@60 fps；支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转；支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流；支持智能分析，包括以下15种：区域入侵；拌线；人员聚集；进入区域；离开区域；奔跑；物品丢失；物品遗留；徘徊；监控区域出现人脸；人数统计；单/双人值岗检测；热度图；人脸检测；警戒；字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持ANR功能；支持结构化语义；支持走廊模式、透雾、场景模式设置；支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码；支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP；IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V；支持POE、DC12V供电；支持TF卡、U盘，可选本地存储；支持2路报警输入、1路继电器报警输出；一路音频线性输入，内置双MIC；一路音频线性输出，内置扬声器；一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。 | 台 | 1 | 2100 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 1 | 790 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0DC12V2A | 个 | 1 | 42 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 霍尼韦尔 PB-2支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 64 |  |
| 5 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103额定工作电压(V/DC) 12V工作电压范围(V) 9-15V工作电流范围(mA) ≤300工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃声压(dB) ≥105dB/m连续工作时间 ≥45min DC12V闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 50 |  |
|  | **小计7** |  |  |  |  |  |
| **八、辨认室** |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C52MP-Q-V2采用1/2.8英寸CMOS传感器；最低照度彩色: 0.002Lux@F1.2；黑白: 0.001Lux@F1.2，0Lux with IR；使用 2.8～12mm电动变倍镜头；视场角103.3°～37.5°；支持内同步、黑白、彩色、定时、外同步；支持强光抑制，宽动态（120dB）；4颗阵列白光+14颗阵列红外灯，红外距离30M；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）；帧率PAL：PAL制：1080p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fpsNTSC制： 1080p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps；支持三码流；支持智能分析：人脸抓拍模式：人脸抓拍智能监控模式：9种行为分析（绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图）、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、车牌识别、车位看守接口：音频1入1出，报警2入1出，内置MIC，TF卡，1路RS485，硬复位；防护等级：IP66，4级防雷、防浪涌；使用温度-35℃～65℃（不开红外），-35℃～40℃（开红外）电源 DC12V±20% 、POE供电，最大功率7.7W。 | 台 | 2 | 1590 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业TC-P800TG采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 2 | 790 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0DC12V2A | 个 | 2 | 42 |  |
| 4 | 窗口对讲机 | 世邦 DWT-8805采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，真正实现数字高清全双工扩音对讲；采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯；能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音；提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节；内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底，更好解决移动时造成接线松动，桌面整洁，更加坚固和美观；专业的腔体结构设计，采用硬质金属腔体，完全杜绝了机身共振，使音效达到纯美自然、通透明亮；个人化定制服务用语，手动播报“您好，欢迎光临”、“欢迎下次光临”；提供模拟输出口，实现第三方同步录音（例如硬盘录像机）。 | 台 | 1 | 3836 |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 霍尼韦尔 PB-2支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 1 | 64 |  |
| 6 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103额定工作电压(V/DC) 12V工作电压范围(V) 9-15V工作电流范围(mA) ≤300工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃声压(dB) ≥105dB/m连续工作时间 ≥45min DC12V闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 1 | 50 |  |
|  | **小计8** |  |  |  |  |  |
| **九、走廊及公共区域** |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C52MP-Q-V2采用1/2.8英寸CMOS传感器；最低照度彩色: 0.002Lux@F1.2；黑白: 0.001Lux@F1.2，0Lux with IR；使用 2.8～12mm电动变倍镜头；视场角103.3°～37.5°；支持内同步、黑白、彩色、定时、外同步；支持强光抑制，宽动态（120dB）；4颗阵列白光+14颗阵列红外灯，红外距离30M；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）；帧率PAL：PAL制：1080p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fpsNTSC制： 1080p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps；支持三码流；支持智能分析：人脸抓拍模式：人脸抓拍智能监控模式：9种行为分析（绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图）、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、车牌识别、车位看守接口：音频1入1出，报警2入1出，内置MIC，TF卡，1路RS485，硬复位；防护等级：IP66，4级防雷、防浪涌；使用温度-35℃～65℃（不开红外），-35℃～40℃（开红外）电源 DC12V±20% 、POE供电，最大功率7.7W。 | 台 | 14 | 1590 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业TC-P800TG采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 14 | 790 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0DC12V2A | 个 | 14 | 42 |  |
|  | **小计9** |  |  |  |  |  |
| **十、中心机房** |  |  |  |  |
| 1 | ▲单目全景摄像机 | 天地伟业 TC-C85MS-Q-N31/2.8英寸500万像素CMOS传感器；2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换；支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节；支持红外、白光补光，15m有效红外距离；支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592\*1944@30fps；最高帧 率1920\*1080@60 fps；支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转；支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流；支持智能分析，包括以下15种：区域入侵；拌线；人员聚集；进入区域；离开区域；奔跑；物品丢失；物品遗留；徘徊；监控区域出现人脸；人数统计；单/双人值岗检测；热度图；人脸检测；警戒；字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持ANR功能；支持结构化语义；支持走廊模式、透雾、场景模式设置；支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码；支持图片叠加、MTU设置、多播、黑白名单、SNMP；IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V；支持POE、DC12V供电；支持TF卡、U盘，可选本地存储；支持2路报警输入、1路继电器报警输出；一路音频线性输入，内置双MIC；一路音频线性输出，内置扬声器；一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。 | 台 | 1 | 2100 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业TC-P800TG采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 1 | 790 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 天地伟业TC-P55A0DC12V2A | 个 | 1 | 42 |  |
| 4 | ▲办案区管理模块 | 天地伟业 TC-H800R-GA-Q-L1、公安办案区综合管理软件；2、定位腕带的发放功能，通过定位腕带和嫌疑人进行绑定，对嫌疑人进行唯一标识；3、嫌疑人入区台账功能，包括文字信息、照片、条形码、嫌疑人入区专属编号自动生成；4、支持预约信息关联及基本案情录入功能；5、智能报警功能，进入办案区不进行人身安全检查，系统发出声光报警，提示办案民警；6、抓拍嫌疑人外伤照片，录入系统中后期可打印；7、进行随身物品暂存时扫描嫌疑人腕带自动读取信息，无需手工录入；8、嫌疑人随身物品暂存台账管理；9、嫌疑人随身物品条码管理；10、嫌疑人看押时自动分配候问室，分配规则满足男11、女分离、同案分离、特殊人群分离；12、可视化显示各个询讯问室的使用情况（空闲中、已预约、使用中）；13、询、讯问室LED联动；14、开始办案后自动开始同步录音录像；15、自动关联并更新嫌疑人信息到笔录表头，无须手动录入告知书副屏展示并自动全文朗读；16、证据照片副屏推送；17、询讯问室状态管理，超时办案提醒协同办案，同案件的多个审讯室可互相查看对方的笔录和视频信息；18、嫌疑人出办案区登记信息管理；19、办案区全程定位轨迹，同步录像；20、集中刻录，自动打印盘面信息；21、多级联网，上下级管理；无人看管、超时审讯报警，人为督导，下发通知。 | 套 | 1 | 108000 |  |
| 5 | 应用服务器 | 天地伟业 TC-S5144-N3企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式；标配16GB ECC DDR4内存，最大可以支持256GB内存，满足用户各种应用要求；标配4个千兆网口，最大支持2个PCI-E扩展槽，支持半高半长扩展卡；标配2\*USB3.0（后置）、2\*USB2.0（前置）接口；标配1\*1000GB SATA，支持4个3.5寸SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔 | 台 | 1 | 23380 |  |
| 6 | 36盘位网络存储服务器 | 天地伟业 TC-U5236RQ3-C14U/36盘位集中存储；支持流式存储和文件存储两种存储方式;流式存储方式：接入带宽1200Mbps，同时800Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽800Mbps同时转发800Mbps（直存）;出厂自带Linux操作系统；4核4线程处理器，标配内存8GB；最大支持36块3.5寸硬盘；支持通过onvif、海康私有协议、大华私有协议接入前端设备；使用软RAID系统，支持RAID0、1、5、6、10、50、60；4个RJ45千兆网口；采用800W，1+1白金效率冗余电源； | 台 | 1 | 43580 |  |
| 7 | 6T企业级硬盘 | 希捷 ST6000NM021A支持温度传感器；256MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：226MB/秒；平均闲置功率6.2瓦；平均运行功率11.67瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C  | 块 | 30 | 1599 |  |
| 8 | 网络交换机 | H3C S1224RV224口千兆 | 台 | 4 | 3850 |  |
| 9 | 机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 1 | 3378 |  |
|  | **小计10** |  |  |  |  |  |
| **十一、办案区门禁系统（IC卡刷卡方式）** |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器  | 天地伟业 TC-S3134-V5.0支持脱机和联网两种应用模式；通信线路光电隔离技术，大容量输出继电器满足各种锁具；支持设置32个时间段/天（最小时间段5分钟）、32种时间段，满足各种特定时间下的权限要求；支持10万条脱机记录和2万张卡+姓名的存储，1024个权限组以及44种报警和事件的上传；支持卡、卡＋密码、密码（8位）、反胁迫报警密码、卡号输入、卡号+密码输入等多种开门方式，支持APB控制；开关门锁可按时间表，也可远程控制或保持常开/关；可联网设置门锁开时间、开门超时时间、倒计时开门时间、门磁报警、门开超时报警；支持一键锁死控制器的功能，锁死后任何动作不能打开门；支持报警输入输出功能；支持首卡开门、多卡开门、倒计时卡开门等多种特殊的开门方式； | 台 | 3 | 1690 |  |
| 2 | IC卡发卡器 | 天地伟业 TC-P811DK读卡距离：≥5cm感应时间：≤0.2s工作电压：6-12V工作电流：≤100mA工作温度：-10°到+70°工作湿度：10%-90%防水等级：IP65 | 台 | 1 | 430 |  |
| 3 | IC卡读卡器 | 天地伟业 TC-P811DK读卡距离：≥5cm感应时间：≤0.2s工作电压：6-12V工作电流：≤100mA工作温度：-10°到+70°工作湿度：10%-90%防水等级：IP65 | 个 | 22 | 430 |  |
| 4 | 电磁锁 | 天地伟业 TC-P811MS280kg单门两线拉丝磁力锁；锁状态LED灯指示；通电上锁，无残磁、无机械磨损；适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门；对于无框门，需要选配支架。 | 个 | 11 | 404 |  |
| 5 | L型支架 | 天地伟业 TC-P811ZJ配合电磁锁使用,尺寸：长\*宽\*高=25cm\*3cm\*5cm  | 个 | 11 | 90 |  |
| 6 | 闭门器 | 博克 603B最大门宽：1100mm；门重：65-85KGS；关门力度等级：固定4号力；最大开门角度：180度。 | 个 | 11 | 390 |  |
| 7 | 门禁电源(带蓄电池） | 博克 UPS133A钢制机箱，专为门禁工程设计；采用优质元件，更稳定；内置保险管过载及短路保护，更安全；多功能输出接点，适用不同要求；不间断电源，当市电供电时，负载由交流提供电压，停电时由蓄电池供电。 | 套 | 3 | 1060 |  |
| 8 | 门禁综合管理软件 | 天地伟业 TC-S1000-V4.0支持纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、互锁功能、读取门禁状态、时间同步；支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出；支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式；支持门禁进出报表，记录门禁控制器不同事件，实现按照不同查询条件检索；支持对串口485门禁、网络门禁、网络门禁下挂接485串口门禁的管理；具备实时监控功能，图标状态实时显示、远程控制开关门、首卡开门、多卡开门、人员定位、门内人员查询、历史记录提取；支持考勤功能，正常班考勤、倒班考勤。节假日设置、请假出差设置、签到设置；考勤统计表功能，按照时间统计、按照人员统计一段时间内的考勤情况，进行导出、打印；支持电子地图分屏显示、门禁图标添加、状态显示、远程控制；人员巡检设置和权限设置；支持音视频预览、前端球控制、前端设备对讲、键盘控制。 | 套 | 1 | 1300 |  |
| 9 | IC卡 | 国产定制 | 张 | 20 | 10 |  |
|  | **小计11** |  |  |  |  |  |
| **十二、辨认室与设备间改造、辅材配件及集成费** |  |  |  |  |
| 1 | 辨认室与设备间改造 | 辨认室与设备间改造（含新门体和单向透光钢化玻璃） | 项 | 1 | 33850 |  |
| 2 | 设备间新增墙体 | 新增一面墙，并把现有辨认室的门移位至设备间 | 项 | 1 | 31860 |  |
| 3 | 静电地板 | 防静电地板 | 平方 | 7.2 | 1350 |  |
| 4 | 接地端子箱 | 含接地排，与机柜BVR连接线 | 套 | 1 | 8500 |  |
| 5 | 支电源线 | 支电源线 RVV2\*1.5 | 米 | 300 | 7 |  |
| 6 | 网线 | 超五类无氧铜，符合国标 | 米 | 2000 | 6 |  |
| 7 | PVC穿线管 | 规格：φ20、φ25、φ32，三种 | 批 | 1 | 6890 |  |
| 8 | 防雷设施 | 第二级三相电源防雷器、第三级三相电源防雷器 | 套 | 1 | 8958 |  |
| 9 | 插座、信息面板、水晶头、扎带、胶带、防水箱、室内电箱 | 插座、信息面板、水晶头、扎带、胶带、防水箱、室内电箱 | 项 | 1 | 6400 |  |
| 10 | 垃圾清理及现场环境恢复 | 垃圾清理及现场环境恢复 | 项 | 1 | 6500 |  |
|  | **小计12** |  |  |  |  |  |