政府采购项目详细需求表

表 2

预算单位∶万宁市公安局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 是否进 口产品 | 备注 |
| 一 | 项目建设费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子数据存储介质 通用写保护工具 | 一款存储介质写保护设备。该设备可从硬件层阻止 写入通道，有效保护存储介质中的数据在获取和分 析过程中的数据安全，从而保证取证工作的司法有 效性与数据完整性。  套件包括: SATA电子证据只读设备、SAS电子证据只 读设备、USB3.0电子证据只读设备、FLASH电子证据 只读设备、设备使用方便，即插即用，无需单独安  装驱动程序。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 2 | 电子数据存储介质 通用复制工具 | 支持磁盘、闪存等介质的复制源存储介质至目标存 储介质、复制源存储介质至目标存储介质镜像文件 、复制源存储介质指定文件至目标存储介质。集成 在设备中 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 3 | 三合一硬盘转换器 | 主要解决ZIF1.8 英寸、2.5英寸及IDE1.8 英寸、2.5 英寸、3.5英寸接口硬盘之间的转换问题 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 4 | 转换卡 | Micro-SATA硬盘转换为标准SATA接口 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 5 | 串口硬盘转换器 | SATA转IDE硬盘/IDE硬盘转SATA硬盘。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 6 | 读卡器 | PCMCIA 读卡器，支持PCMCIA 支持USB2.0连接PC。 | I | 套 | 否 | 含税单价 |
| 7 | 多功能读卡  器 | 支持多种存储芯片（MS/XD/SD/CF/MMC等），支持 USB3.0 。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 三合一SIM卡读卡 器 | 标准SIM 卡、Micro SIM卡、Nano SIM卡、USIM 卡、 CUIM 卡、RUTM 卡、UIM 卡的接口转换。 | 2 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 9 | 接口转换器 | 支持mSATA 硬盘;支持NGFF/M.2 硬盘，支持22mm× 42mm 、22mm×60mm 、22mm×80mm 硬盘尺寸;支持苹 果1.8寸LIF SSD;支持苹果2010/2011 SSD硬盘，如 2010/2011 款MacBook Air SSD等;支持苹果2012 SSD 硬盘， 如2012款MacBook Air SSD和2012款 MacBook Retina PRO SSD等;支持22mm×42mm 、 22mm×60mm 、22mm×80mm 硬盘尺寸; | 2 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 10 | 免拆机硬盘复制工 具 | 一款用于临机密取的设备，该系统最大限度的利用 目标计算机的各种读取通道，让不拆机获取速度达 到一个新的高度。用于现场便携快速获取，应用于 临机快速获取大容量计算机的数据，可以针对性的 获取整块硬盘或指定分区，并且可以设置获取顺 序，尽可能获取更多关键数据，提供断点续传功 能，提高获取效率。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 11 | 校验计算工具 | 支持存储介质物理、逻辑以及各种文件的MD5、 SHA128和SHA256散列值的快速计算，并具有自动比 对功能。集成在设备中 | 1 |  | 否 | 含税单价 |
| 12 | 摄像机 | 产品类型:摄像机;静态有效像数:  约829 万像素（16:9 ）/约662 万像素（4:3 ）;动态 有效像素:约829 万像素（16:9 ）\*1;影像传感器类 型:背照式Exmor R CMOS;传感器尺寸:1/2.5 英 寸;光 学 变 焦:20x; 对 焦:自 动;防 抖 功 能:光 圈: F2.0-3.8;自动快门速度:1/6-1/10000; 支 持;存储介质: SD卡:尺寸:约73mmx 80.5mm x 173mm （含电池）;液晶屏:3.0 英寸;触摸屏:支 持;滤镜直径:55mm; | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 数码相机 | 产品类型:数码单反相机;图像感应器:约22.3× 14.9 毫米;有效像素:约2410 万像素;内置闪光 灯:可收回、手动抬起式闪光灯;，闪光指数:约 12（ISO 100，以米为单位），闪光覆盖范围: 约 17mm 镜头视角，回电时间: 约5秒;自动对焦点:十 字型自动对焦点:最多45点 ※可利用的自动对焦点 、十字型对焦点以及双十字对焦点数量根据所用镜 头不同而异。※中央对焦点兼容F2.8的双十字自动 对焦（使用A组镜头时）;重量:约515 克（含电池  、存储卡）/约471 克（仅机身）;尺寸:约131× 102.6×76.2 毫米; | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 14 | 屏幕录像软件 | 屏幕录像在每秒25帧以上，能够流畅记录所有在屏 幕上显示的操作信息。集成在设备中 | 1 |  | 否 | 含税单价 |
| 15 | 镜像文件挂载工具 | 支持将EnCase 、DD、Smart 、ISO 、GHOST 、VMware 等 各种存储介质镜像文件或虚拟机文件加载成为可访 问 分 区 。  支持Ghost 文件查看;集成在设备中。 | 1 |  | 否 | 含税单价 |
| 16 | RAID阵列重组设备 | 支持SCSI 、SAS、SATA 、IDE 接口的RAIDO 至RAID6 、 RAID10、RAID50等磁盘阵列重组。集成在设备中 | 1 |  | 否 | 含税单价 |
| 17 | 光盘数据提取工具 | 1.专门用来读取因为人为损坏的光碟片资料，凡是 表面有刮伤、污渍、缺口、划伤等的光碟片，往往 无法读取坏掉区域之后的资料，甚至造成当机，利 用此工具应该能拯救大部份的资料 2.资料救援工具，特别的是在于它主要拯救的资料 是光碟片上的资料，包括 CD、DVD、HD DVD 甚至最 新的蓝光光碟片（Blu-Ray）也都在他支援的范围内。 | 1 |  | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据恢复工具 | 能够智能化恢复被删除的文档、音频、视频、图像 等 文 件 。  一款全能的数据恢复专业设备。高度整合了视频、 数据库、计算机、手机的恢复技术和音视频、图片 、办公文档、压缩文件等类型文件的数据修复技 术，有效的解决各类数据丢失难题。 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 数据库数据恢复软 件 | 支持0racle 、SQL Server、Mysql 、Sybase 等常用数 据库被删除数据的恢复。  一款全能的数据恢复专业设备。高度整合了视频、 数据库、计算机、手机的恢复技术和音视频、图片  、办公文档、压缩文件等类型文件的数据修复技 术，有效的解决各类数据丢失难题。 |
| 19 | 数据库数据提取软 件 | 一个可多重连接的数据库管理工具，让你以单一程  序同砖连接到 MySQL、MariaDB 、SQL Server、 SQLite 、Oracle 和 PostgreSQL 数据库，令管理不 同类型的数据库更加方便。  结合了其他的功能，支持大份 MySQL、MariaDB 、  SQL Server、SQLite 、Oracle 和 PostgreSQL 的功 能，包括存储过程、事件、触发器、函数、视图等 | 1 | 套 |  | 含税单价 |
| 20 | 内存数据提取工具 | 支持所有Windows 、UNIX 、Mac OS操作系统内存、网 络连接状态、文件访问状态等各种系统关闭后易丢 失数据的提取和解析。集成在设备中 | 1 |  | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 现场在线数据提取 工具 | 一款专为计算机快速筛查及数据提取设计的便携设 备，集电子数据采集、删除数据恢复、应用程序解 析、取证云平台等领先技术，结合计算机快速筛查 需求，可以在短时间内自动完成用户使用痕迹的提 取及重现工作，有效提高取证调查人员的工作效率  支持Windows 、UNIX、Mac OS操作系统中操作系统信 息、网络信息、进程信息、用户记录、密码信息、 浏览器记录、物理内存镜像、介质和分区数据镜像 、取证过程日志及指定文件的提取，并能够对提取 的现场在线数据文件进行多种哈希计算。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 22 | 便携式计算机取证 设备 | 一款集只读分析、高速硬盘复制、批量取证、快速 取证分析、动态仿真、并行处理技术于一体，具备 全面勘查取证能力的便携式装备，标配万兆网卡， 可与实验室平台进行高速对接，支持多种只读和复 制接口（IDE 、SATA 、SAS 、USB 、RJ45 ），可以快速 完成现场计算机、手机、视频的快速勘查，还可外 接大屏或投影仪应用于实验室的固定、分析、仿真 等取证分析工作。产品引入智能取证模式，可在接 入存储介质后一键完成日常取证工作，大大提高现 场勘查取证人员的效率，是国内最受欢迎且用户数 最多的一款取证一体化设备，有电子数据取证界的 “瑞士军刀”之称。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 23 | 本地终端网络数据 获取工具 | 支持Windows 、UNTX 、Mac  OS、Android 、iOS 、 OS等操作系统终端通讯  Windows Mobile、Symbian  数据包的获取。 | 0 |  | 否 | 含税单价 |
| 24 | 网页数据取证工具 | 一款基于Windows 平台的网站远程提取和固定工具， 可以通过简单的操作步骤，在符合规范的情况下自 动对远程的网站进行固定，满足了对网站取证的需 求。软件实现了屏幕截图（附带URL）、网站镜像、屏 幕录像、实时哈希计算、自动生成在线提取笔录/远 程勘验笔录等功能，并支持自动提取页面中的结构 化数据、脚本扩展，以及自动导入其他浏览器的 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 服务器取证 | 一款用于远程主机及云主机勘验的便携式装备，可 快速完成对远程服务器文件的固定工作并提取服务 器系统、网站、数据库等信息，同时还可对提取到 的数据库及网站数据进行重构，有效提高取证人员 的远程勘验效率。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 26 | 手机取证塔-手机 卡提取设备 | 手机取证塔是一款多路手机高速并行取证工作站， 实现了人工智能、人体工程学、取证技术三位一 体，适用于实验室取证（以下简称手机塔V4）。手 机塔V4主要由取证主机、手机复制机和取证配件组 成，集结手机密码破解、数据提取/解析/恢复/展示 /分析、生成报告等功能于一体，支持多案件多检材 并行取证，为公检法机关提供高效的手机调查取证 解决方案。此外，还可自由选配手机芯片取证勘查 箱、手机画像系统、分析大师、恢复大师、手机云 勘大师等。  1.手机卡提取设备支持SIM、UIM 卡内数据的提取。 2.SIM 卡数据恢复软件能够恢复SIM卡中的短信、通 话记录等数据。 3.刷机设备在不损坏用户数据情况下，通过刷机获 取root 权限。 |  | 套 | 否 | 含税单价 |
| 手机取证塔-SIM卡 数据恢复软件 |
| 手机取证塔-刷机 设备 |
| 27 | 手机云勘大师系统 应用模块 | 手机云勘大师系统应用模块.是一款手机云数据取证 系统，支持各类手机应用云端数据的下载固定，支 持加载手机取证案例或提取手机数据后，再提取对 应的手机云端数据，提取完成后手机数据与云端数 据可以进行综合分析，它支持iPhone全系列和 Android 各个品牌全系列手机， 目前已支持主流应用 云端数据的提取，如云备份数据（iCloud 、华为云 等）、交易记录与红包记录（微信、支付宝、淘 宝）、邮件类、微博类、网盘类、出行记录类等各 种应用，并且随着新版本的发布，将逐步提高各类 APP 的支持。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 智能终端取证设备 | 能够实现对智能终端的数据获取、数据恢复、权限 破解与密码绕过，支持智能机、山寨机等多种机 型，其中至少具有两套便携式设备。  产品内置【手机解锁及权限获取】、【数据提取及 分析】两大模块，综合了解锁、镜像、提取、分析 、取证报告、案件管理、数据上传等功能。可全面 对取证工作中的各种难点、痛点。提取各类手机的 已删除、未删除的数据，操作简单，提示清晰。1、 支持镜像提取、智能系统、资料储备、解各种锁、 文件分析、镜像吻戏自动备份、自动检测、等功能 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 29 | 电磁信号屏蔽设备 | 一款专门为信号压制和信号屏蔽而设计的设备，信 号压制和信号屏蔽可保证手机或PAD等通信设备数据 不变，符合GAB11采集设备标准。 （本身带干扰器， 可以完全屏蔽手机信号，可以独立使用）。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 30 | 常用网络应用服务  器及客户端数据的  解码软件 | 能够对各种邮件、即时通信（包括语音、视频聊 天）、P2P、FTP、WEB等服务器及客户端软件存储的 数据进行解码。集成在设备中 | 1 |  | 否 | 含税单价 |
| 31 | 隐写文件的识别和 解码工具 | 一款以国情出发，帮助用户搜索隐写文件，并对隐 藏的文件进行提取与分类的隐写扫描破解软件。通 过独特安全算法对被隐写术“加工”后的文件进行 解析，辨别抓取其中隐藏的其他信息，做到一键操 作，快速检译。支持扫描、分析、破译一步到位， 支持图片、文档、压缩包、音视频及其他主流文件 格式的隐藏信息破解软件。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 32 | 恶意程序识别工具 | 能够扫描发现Windows 、UNIX 、Mac OS、Android 、 iOS系统上运行的病毒、木马、自启动程序等恶意程 序。根据系统不同配备不同的杀毒软件。 | 1 |  | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 操作系统仿真运行 工具 | 能够仿真运行原始存储介质中的Windows 、UNIX、 Mac OS、adroid、iOS操作系统而不影响原始存储介 质中存储的数据，能够绕过或者破解开机密码，支 持DD、EO1等常见镜像文件格式，支持32位和64位操 作系统。集成在设备中 | 1 |  | 否 | 含税单价 |
| 34 | 日志分析软件 | 能够对常用应用软件日志、系统日志、网络设备日 志等进行统计、关联和分析。集成在设备中 | 0 |  | 否 | 含税单价 |
| 关键字搜索 | 具备对多类编码的关键字进行快速检索.集成在设备 中 |
| 存储介质特定应用 数据分析工具 | 支持即时通信内容、邮件内容、上网记录、自启动 程序列表等特定应用数据的分析。集成在设备中 |
| 35 | 实验室取证综合管 理系统 | 有效管理实验室人员、设备、检材、档案，并用于 日常工作的记录。实验室取证综合管理系统搭配服 务器的硬件版本，实验室取证综合管理系统，是一 款以打造标准化、物联化、智能化为目的，依托当 前电子数据取证实验室建设要求而打造的实验室案 件信息和业务流程综合管理平台。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 36 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜 600mm\*1000mm\*2000mm | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 37 | 交换机 | 16\*10/100/1000 Base-T 以 太 网 端 口 ，4\*1000 Base-X SFP光口，交换容量256Gbps ，包转发率: | 4 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 38 | 取证数据分析系统 | 省厅建设，下发端口，各地区只需建设中转服务器 和光闸. | 0 |  | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 数据中心服务器 | UniServer R4900/R2900 G3 4208（2.1GHz/8 核 /11MB/85W ）CPU模块（FIO）32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R 内存模块（FIO）12LFF 硬盘扩展模块（FIO）8TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD通用硬盘模块 （FIO）4LFF 硬盘笼模块（CTO&BTO ）PMC G3超级电容模 块（应用在2U板载）（FIO）12Gb 2端口SAS RAID卡（带 2GB缓存，支持8个SAS口，Mezzanine ）（FIO）4端口GE电 接口MLOM（X722）网卡-360T L3（FIO）800W 交流&240V 高压直流电源模块（FP-R1-白金）（CMCTO）SAS HD转接 电缆-0.49m-（SAS HD 72pin直）-（SAS Cable）-（SAS HD 72pin弯）2U标准风扇模块（FI0）2U标准滑轨 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 40 | 中转采集服务器 | UniServer R4900/R2900 G3 4110（2.1GHz/8 核 /11MB/85W ）CPU 模块（FIO）6电源模块\*2，32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R 内 存 模 块（FIO）8SFF 硬盘 笼 模 块 BAY2(FIO)600GB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD 通用硬盘模块（FI0）移动USB2.0接口可读写光驱模块 （FIO）12Gb 2端口SAS HBA卡（支持8个SAS口）（FIO）4 端口GE电接口MLOM（X722 ）网卡-36OT L3（FIO）800W 交 流 &240V 高 压 直 流 电 源 模 块（FP-R1- 白 金）（CMCTO）SAS HD转接电缆-0.71m-（SAS HD 72pin 直）-（SAS Cable）-（2\*（SAS HD 36pin弯））2U标准风 扇模块（FIO）2U标准滑轨 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 41 | 光闸单向传输系统 | 一款通过分光方式实现数据外网到内网的无反馈单 向传输，并保证内外网物理隔离的网络安全产品。 采用先进的模块化设计，设备经过全方位压力测 试，达到工业级高速高可靠性。集成百兆的传输模 块，实现对各种数据的单向导入。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 计算机取证分析系 统 | 用于对送检物品进行检验，包括服务器、台式机或 笔记本电脑。计算机取证塔，包含计算机取证和计 算机仿真功能。 1、计算机取证分析系统:集快速提取、恢复、挖掘 、分析、搜索、过滤、校验和报告功能于一体。紧 跟国内取证需求设计开发和专门优化，符合司法规 范，为执法部门和取证从业人员提供全面、彻底的 取证分析功能。包含3年软件升级服务; 2、计算机仿真系统:用来生成虚拟机配置文件的仿 真系统。将对象计算机硬盘镜像文件或对象计算机 系统硬盘模拟为虚拟机，在虚拟机环境下启动，电 子数据调查人员便能以用户的角度直观的检查和操 作目标系统，收集相关证据。包含MIP、VMWare软件 和3年升级服务;  3、取证塔配置:CPU运算能力不低于Intel10 代19处 理器，内存≥64GB，硬盘≥1TB NVMe SSD+8TB HDD X 3，显卡:不低于6GB 显存高性能独立显卡;内置 SAS/SATA/USB/PCI-E/IDE/ 多功能存储卡只读接口， SAS/SATA/USB 读写接口，其中只读接口不少于9路， 读写接口不少于12路，且支持同时挂载多路检材和 目标盘;配备34英寸曲面显示器; | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 43 | 自助查询一体机 | 一款可进行自助快速查询的设备，产品适用于电子 取证实验室，可无缝对接电子数据取证实验室智能 管理系统，自动接收授权的指令及进度，可查看结 果及报告。操作简单，全程记录，保证过程的规范  性 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 44 | 物联取证大师 | 一款便携式物联网智能终端取证设备。产品支持智 能设备的配置信息、用户信息、连接信息、访问记 录等的动态、静态提取，通过可视化组件进行重点 展示，快速还原设备操作过程及物联空间人、物活 动轨迹，让物联现勘过程更高效便捷、取证结果更 直观速用! | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 电子数据取证勘查 箱 | 一款用于现场勘查工作的综合性产品，内置多种取 证装备及相关配件，可独立完成所有计算机现场勘 查工作。套件包括:勘查箱体及配件、取证魔方、 计算机快取系统、多通道高速获取系统、SATA电子 证据只读设备、SAS电子证据只读设备、USB3.0电子 证据只读设备、FLASH电子证据只读设备、设备使用 方便，即插即用，无需单独安装驱动程序、取证大 师专业版（软件）、法眼视频分析系统（软件）。 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 46 | 笔记本电脑 | I7-11800H ，内存:32G，硬盘: 1T固态硬盘，显 卡: RTX3070 8GB ，显示屏:FHD.165Hz ，PERKEY 单键RGB 。 | 2 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 47 | 台式机电脑 | i7/8G/lT 7200 RPM 3.5英寸SATA硬盘/DVDRW/独显/ 含键鼠/22英寸 显示器/三年保 | 5 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 48 | 彩色激光多功能- 体机 | 产品类型:彩色激光多功能一体机（打印/复印/扫 描）最大处理幅面:A3;耗材类型:鼓粉分离;黑 白打印速度:A4:23ppm ，A3:12ppm; 彩色打印速 度: A4: 23ppm，A3: 12ppm;打印分辨率:1200× 1200dpi; 双面功能: 自动;复印分辨率:600× 600dpi; 扫描类型:平板+馈纸式;扫描速度: 46ppm;光学分辨率:600×600dpi; 显示屏: 8英 寸;内存 标配:2GB ，最大:3.75GB; 接口类型 USB2.0 x2，千兆以太网接口 xl;产品尺寸 566× 725×870mm; 产品重量 82.9kg;质保时间:1年。 | 2 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 49 | 装订机 | 产品名称:财务自动装订机;打孔厚度:50mm 装订 厚度（70g ）;预热时间:2-4 分钟;装订材质:纸 质材料;打孔直径:6.0mm ，打孔钻刀:3839; 装订  耗材:3853 铆管;产品尺寸:405 X354 X 450mm;  净重:16.5kg ，定位模式:激光定位;智能触控， 语音提示。质保期: 一年 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 50 | 条形码扫描器 | 二维影像无线扫描枪，自动感应，高速解码;能够 对设备、送检物品、技术记录、质量记录进行识别 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 条码打印机 | 产品类型:桌面式标签打印机;分辨率:203dpi （8 点/毫米）;打印方式:热敏和热转印;打印速度: 152mm/s; 内存: 内存128MB ，闪存256MB; 通信接  口: 串口，DB-9 ，USB V2.0，Centronics 并行， 以太网口;打印速度:152mm/s; 最大打印宽度: 104mm; 碳带容量:≤300m; 产品尺寸:267×197× 191mm;产品重量:1.1kg 。用于对设备、送检物品 、技术记录、质量记录进行标识。 主机质保1年 ，打印头三个月 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 52 | 碎纸机 | 碎纸方式:粒状;碎纸效果:1x5mm （7级保密等 级 ）  碎纸能力: 8张/次 ，A4碎纸宽度: A4  碎纸速度:2.5 米/分钟 ，碎纸箱容积:30L 用于销 毁涉密文件。 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 53 | 存储介质数据擦除 设备或软件 | 支持各类硬盘、存储卡等存储介质的数据清除。集 成在设备中 | 1 |  | 否 | 含税单价 |
| 54 | 检材存储柜 | 防磁、防潮、防静电文件柜 长度（mm） 480 宽度 (mm) 525 高度（mm） 1500 重量（kg） 80KG 。 用于存储送检物品、存储证据数据的存储介质等， 应具备防火、防磁、防静电功能。 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 55 | 物证封存袋、封存 条 | 手机信号屏蔽袋.用于封存送检物品，具备防静电功 能 。 | 10 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 56 | UPS不间断电源 | 800W，配12V38AH电池16只，电池箱一个，电池箱尺 寸: 长780\*宽470\*高615mm 提供不间断供电保护。 | 1 | 套 | 否 | 含税单价 |
| 57 | 监控摄像 | 1、摄像头（400 万POE 网络摄像头）4个; 【2、8路1080P 硬盘录像机1个;  3、800G;5400RPM; 256M;SATA硬盘。对实验室的 出入门口、取证工作场地、检材保管场地等进行录 像监控，录像数据保存六个月或以上。 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 预检拆卸台 | 工作台面采用防静电材质，防刮耐磨，具备静电疏 导能力，完全符合电子数据取证实验室工作环境要 求，工作台具备升降功能，升级高度可自定义，有 独立的拆卸工具挂架，独立照明控制。 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 59 | 受理台 | 工作台面采用石材，工作台具备四脚可调功能，抽 屉具备阻尼缓冲功能防冲击，独立可控制灯光效 果，可根据需求开启和关闭，可根据需求，加装强 弱电接口。 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 60 | 定制矮柜 | 矮柜台面采用防静电材质，具备静电疏导能力，完 全符合电子数据取证实验室工作环境要求，抽屉具 备阻尼缓冲功能防冲击，独立可控制灯光效果，可 根据需求开启和关闭，可根据需求，加装强弱电接 口 。 | 9 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 61 | 文件柜 | 具备机械钥匙，层板可根据需要调节高度，上层可 视，表面耐磨防刮 | 2 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 62 | 取证专用工作台 | 工作台尺寸: 长1800mm ，宽800mm ，高800mm;工作 台采用钢铝材质，具备静电疏导能力，完全符合电 子数据取证实验室工作环境要求，工作台具备四脚 可调功能，集成5孔强电接口，USB 充电接口， USB3.0数据传输接口，工作台表面采用喷砂工艺耐 脏防指纹，具备独立的电脑主机存放位，抽屉具备 阻尼缓冲功能防冲击，独立可控制灯光效果，可根 据需求开启和关闭。默认单显示支架，支架可万向 调节，满足长期工作可视角度需求。 | 4 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 63 | 档案柜 | 具备机械钥匙，层板可根据需要调节高度，上下层 可视，表面耐磨防刮。 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 64 | 实验室配套座椅 | 人体工程学座椅，扶手高度可调，靠背可调，有独 立腰靠，采用网格材质，通风透气，适合长期久坐 | 6 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 65 | 工具柜 | 具备机械钥匙，有观察窗，层板可根据需要调节高 度，冷轧钢板，静电喷粉工艺，耐酸碱腐蚀。 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 检材柜 | 具备电子密码锁，具备机械钥匙，冷轧钢板，静电 喷粉工艺，耐酸碱腐蚀。 | 3 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 67 | 设备柜 | 具备机械钥匙，层板可根据需要调节高度，表面耐 磨 防 刮 。 | 2 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 68 | 检材存放架 | 钢架结构，配备4层层板，层板可承受300kg重量， 层板深度60cm，可方便存放各类型检材。 | 4 | 台 | 否 | 含税单价 |
| 69 | 实验室用3人位沙 发 | 金属不锈钢支架，黑色真皮材质，防水易干，防刮 耐磨，双排线工艺，精致美观不易开裂。 | 1 | 台 | 否 | 含税单价 |