#  采购需求

**一、项目概况**

1、项目名称：警务通采购项目

2、交货期：自合同签订日起1个月

3、付款方式：具体已合同签订为准

4、数量：418台

5、质保期（含软硬件）：1年

6、预算金额：3954300.00元

7、安全加密卡：418张，内置终端

8、终端安全管控平台：免费使用2年平台

9、流量卡：418张，内含30G国内流量，超出按照3元/G； 语音含500分钟国内通话，超出0.15元/分，以及2000分钟集团网内通话；含来电显示。

10、警务通1年软件版本升级。

**二、技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号和配置参数** | **备注** |
| 1 | 警务通终端 | ★1．符合中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网要求，移动警务设备必须是符合国家规范的移动终端设备。（提供电信设备入网证明或提供电信设备进网试用批文证明） | 颜色:不限 |
| ★2．符合公安部GA/T 1466.1-2018《智能手机型移动警务终端第1部分：技术要求》、GA/T 1466.2-2018《智能手机型移动警务终端第2部分：安全监控组件技术规范》等规范要求。（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告复印件） |
| ★3．符合中国国家强制性产品认证 （提供中国国家强制性产品认证证书） |
| ★4.符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准（提供无线电发射设备型号核准证）  |
| ★5.操作系统基于安卓9.0以上版本（含9.0）开发的安全双安卓系统,按要求定制开机画面及LOGO。系统采用单kernel、双安卓系统方式实现，预置两个系统，一个系统称个人系统，另一个称工作系统。任何一个系统不能删除、创建或控制另外一个系统，配置各自独立，互不影响，系统间切换达到秒级。 |
| 6.支持公共APN和专属APN同时切换、同时在线，实现网络隔离；支持IPSec VPN，确保数据安全。 |
| 7.不低于后置摄像头：5600万像素和前置摄像头：2800万像素，分辨率：2560×1120以上 |
| 8.硬件按需求配置，应保证操作系统和移动警务应用的正常运行，CPU八核或以上，内存容量不少于8GB，存储容量不少于256GB。 |
| ★9．通信网络支持全网通，4G网络不同场景工作状态切换。 |
| ★10．导航支持GPS导航，GLONASS导航，北斗导航，伽利略等 |
| 11．电池容量满足3800 mAh（最小值）的要求。 |
| 12．要求终端具备基本的电磁防护能力，以保证在一定电磁干扰的情况下能够正常使用，主要是对射频电磁场辐射抗扰度和静电放电抗扰度的要求。应具备重力感应器、环境光传感器、接近光传感器、指纹传感器、霍尔传感器、Camera激光对焦传感器、气压计、红外传感器、指南针、陀螺仪、NFC、色温传感器、姿态感应器等感应器件。 |
| 2 | 加密卡 | 智能贴膜卡，配合移动终端完成数据加解密、数字签名和签名签证、消息摘要和消息完整性检验等（提供检验报告） | 　 |
| 3 | 终端安全管控平台 | ★对移动终端进行管理，接收来自管理平台的查询、指令等各种信息,包括移动设备管理、用户及设备管理、配置管理、安全管理等，可查看设备状态，下发策略，应用推送部署，对设备进行远程控制等，实现对移动设备的全面管理两年，警务通终端必须与省公安厅新的管控平台相接入，针对本项目并提供管控厂家授权函，不提供按无效处理。 | 使用期限2年 |
| 4 | 流量卡 | 流量卡：418张，内含30G国内流量，超出按照3元/G； 语音含500分钟国内通话，超出0.15元/分，以及2000分钟集团网内通话；含来电显示。  | 使用期限2年　 |