1. **采购需求**
2. **需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 名称：陵水县未成年人救助保护中心项目 | | | | |  |
| 序号 | 费用名称 | 总费用(元） | | | 是否进口产品 |
| 预算费用 | 合计 | 备注 |
| **一** | **合计** |  |  |  |  |
| 1 | 广告美工 |  |  |  | 否 |
| 2 | 展陈装饰 |  |  |  | 否 |
| 3 | 家具设备 |  |  |  | 否 |
| 4 | 多媒体设备 |  |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **陵水县未成年人救助保护中心（美工）** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注/技术参数** | 是否进口产品 |
| **一楼** | | | | | | | |  |
| **一、中心服务大厅** | | | | | | | |  |
| 1 | 制度展板 | 1.0m\*0.7m | 块 | 5 |  |  | 2cm厚PVC，UV+亚克力饰面 | 否 |
| 2 | 文化展板 | 4.2m\*1.9m+3.35m\*2.5m | ㎡ | 16.355 |  |  | 油画布打底+2cm厚PVC板UV+亚克力雕刻造型 | 否 |
| 3 | 顶部软膜灯箱 | 4.00m\*2.2m | ㎡ | 8.8 |  |  | 铝合金边框+软膜+LED灯片 | 否 |
| 4 | 背景墙发光立体字及LOGO | 60cm+22cm\*13个 | cm | 346 |  |  | 雕刻立体精工字背光 | 否 |
| **二、儿童食堂** | | | | | | | |  |
| 1 | 食堂文化标语 | 1.4m\*4.2m | ㎡ | 5.88 |  |  | 2cm厚亚克力雕刻烤漆立体字 | 否 |
| 2 | 食堂文化展板 | 1.0m\*0.7m | 块 | 4 |  |  | 2cm厚亚克力雕刻烤漆立体字 | 否 |
| **三、儿童房** | | | | | | | |  |
| 1 | 文化展板 | 0.6m\*0.9m | 块 | 4 |  |  | 2cm厚PVC，UV+亚克力饰面 | 否 |
| **四、儿童活动中心** | | | | | | | |  |
| 1 | 活动风采展板 | 1.2\*1.0m\*2块 | 块 | 2.00 |  |  | 软木板+相片 | 否 |
| 2 | 文化标语 | 0.4\*2.8m\*2块 | 块 | 2.00 |  |  | 软木板+相片 | 否 |
| 3 | 白云 | 80cm\*45cm\*2块+70cm+40cm\*2块+50cm\*30cm\*3块 | cm | 450.00 |  |  | 2cm厚PVC板雕刻烤漆 | 否 |
| **五、儿童阅览中心** | | | | | | | |  |
| 1 | 文化展板 | 1.1m\*1.6m+1.1m\*2.6m+1.2m\*3.3m | ㎡ | 8.58 |  |  | 2cm厚PVC，UV+亚克力饰面 | 否 |
| **六、未成年人教育展厅** | | | | | | | |  |
| 1 | 软膜灯箱 | 1.2m\*0.8m+1.2m\*2.0m+0.9m\*0.6m\*3+1.2m\*0.9m\*2+1.2m\*1.6m+1.5\*0.9m\*2+3.5m\*1m | ㎡ | 15.26 |  |  | 铝合金边框+软膜+LED灯片 | 否 |
| 2 | 标题刻字 | 13cm\*39个+10cm\*20个 | cm | 707 |  |  | 水晶字，1.5cm厚亚克力透明板雕刻+3mm亚克力面板 | 否 |
| 3 | 顶部发光立LOGO | 12m\*1.2m | 项 | 1 |  |  | 平板发光雕刻立体LOGO | 否 |
| 4 | 内容小字 | 0.22m\*1.7m\*2块 | 项 | 1 |  |  | 10亚克力板UV | 否 |
| 5 | 宣誓刻字 | 4cm\*10个+3.2cm\*43个 | cm | 177.6 |  |  | 3mm亚克力雕刻 | 否 |
| **七、警务室（微型消防站、健康驿站）** | | | | | | | |  |
| 1 | 文化展板 | 0.6m\*0.9m | 块 | 6 |  |  | 2cm厚PVC，UV+亚克力饰面 | 否 |
| **一楼小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二楼** | | | | | | | |  |
| **一、多功能会议室** | | | | | | | |  |
| 1 | 制度 | 8.8m\*2.7m+2.1m\*2.7m | 项 | 1 |  |  | 2cm厚PVC，UV+亚克力饰面 | 否 |
| 2 | 主题标语 |  | 项 | 1 |  |  | 3mm亚克力雕刻 | 否 |
| **二、心灵驿站（个案咨询室）** | | | | | | | |  |
| 1 | 文化展板 | 0.6m\*0.9m | 块 | 2 |  |  | 2cm厚PVC，UV+亚克力饰面 | 否 |
| 2 | 心理文化艺术作品 | 0.6m\*0.9m | 块 | 4 |  |  | 纹理布艺术作品 | 否 |
| 3 | 文化标语 | 30cm\*4 | cm | 120 |  |  | 2cm厚PVC板雕刻烤漆立体字 | 否 |
| **三、工作人员休息室** | | | | | | | |  |
| 1 | 挂画 | 0.6m\*0.6m | 张 | 4.00 |  |  | 实木装裱艺术作品 | 否 |
| **四、青少年寝室（7个房间）** | | | | | | | |  |
| 1 | 挂画 | 0.6m\*0.6m | 张 | 28.00 |  |  | 纹理布装裱艺术作品 | 否 |
| **二楼小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **户外** | | | | | | | |  |
| **一、大门** | | | | | | | |  |
| 1 | 立体发光字 | 字高中文：0.35m 英文：0.12m | 项 | 1 |  |  | 不锈钢发光字 | 否 |
| 2 | 大LOGO | 1m\*1m | 个 | 1 |  |  | 不锈钢发光字 | 否 |
| 3 | 小LOGO+立体字 | LOGO：0.6m 字高：0.15m | 项 | 1 |  |  | 不锈钢发光字 | 否 |
| 4 | 围墙立体字 | 字高：0.65m\*8个字 | cm | 520 |  |  | 不锈钢立体字 | 否 |
| 5 | 造型牌 | 2.4m\*2.8m | 组 | 4 |  |  | 混泥土基础、镀锌管结构、镀锌板烤漆 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二、儿童乐园** | | | | | | | |  |
| 1 | 墙绘 | 9.9m\*3.4m\*2+7.6m\*3.4m+6m\*3.4m+7m\*3.4m | ㎡ | 137.36 |  |  | 原创艺术墙绘 | 否 |
| 2 | 围墙彩绘 | 23m\*2m+13m\*2m\*21+6m\*2m\*2+23m\*2m | ㎡ | 208 |  |  | 原创艺术墙绘 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **三、楼梯及走廊** | | | | | | | |  |
| 1 | 楼梯文化 | 1.8\*3.6\*4面 | ㎡ | 25.92 |  |  | 2cm厚PVC，UV+亚克力饰面 | 否 |
| 2 | 走廊文化 | 31m\*2.7m\*2面+8m\*2.7m\*2面 | ㎡ | 210.6 |  |  | 墙绘+PVC展板+亚克力饰面 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **四、导视系统** | | | | | | | |  |
| 1 | 精神堡垒 | 高5m\*宽1m | 项 | 1 |  |  | 混泥土基础、镀锌管结构、镀锌板烤漆，不锈钢发光立体字（双面） | 否 |
| 2 | 宣传栏 | 6.0m\*2.8m | 组 | 2 |  |  | 混泥土基础、镀锌管结构、不锈钢烤漆（双面） | 否 |
| 3 | 导览图 | 1.4m\*1.2m | 组 | 1 |  |  | 镀锌管结构、不锈钢烤漆 | 否 |
| 4 | 门牌 | 0.15m\*0.3m | 个 | 22 |  |  | pvc+亚克力UV | 否 |
| 5 | 楼层索引 | 0.6m\*0.8m | 个 | 4 |  |  | pvc+亚克力UV | 否 |
| 6 | 提示牌 | 0.15m\*0.3m | 个 | 18 |  |  | pvc+亚克力UV | 否 |
| 7 | 标识牌 | 0.2m\*0.2m | 个 | 15 |  |  | pvc+亚克力UV | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **其他项** | | | | | | | |  |
| 1 | 脚手架 |  | 项 | 1.00 |  |  |  | 否 |
| 2 | 人工搬运 |  | 项 | 1.00 |  |  |  | 否 |
| 3 | 运输费 |  | 项 | 1.00 |  |  |  | 否 |
| 4 | 垃圾清运、保洁 |  | 项 | 1.00 |  |  | 两遍卫生 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **合计** | | | | | | **0.00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **陵水县未成年人救助保护中心（展陈装饰）** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** | 是否进口产品 |
| **一楼** | | | | | | | |  |
| **一、中心服务大厅** | | | | | | | |  |
| 1 | 拆除玻璃墙体 | 3.44m\*2.92m | ㎡ | 10.00 |  |  | 拆除 | 否 |
| 2 | 拆除砖墙体（制作门洞） | 0.9m\*2m | ㎡ | 1.80 |  |  | 拆除 | 否 |
| 3 | 拆除原木门 | 1.5m\*2m | ㎡ | 3.00 |  |  | 拆除 | 否 |
| 4 | 新装大厅全屋天花吊顶 | 7.6\*8.8m | ㎡ | 66.88 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料+内光灯槽 | 否 |
| 5 | 新装办公区天花吊顶 | 6.74\*2.0m | ㎡ | 13.48 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料 | 否 |
| 6 | 主形象墙 | 7.6m\*2.7m | ㎡ | 20.52 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料+木饰面 | 否 |
| 7 | 左侧LED整体造型墙 | 8.8m\*2.7m | ㎡ | 23.76 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料+内光灯槽 | 否 |
| 8 | 右侧书架整体造型墙 | 8.8m\*2.7m | ㎡ | 23.76 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料+木饰面 | 否 |
| 9 | 地面自流平铺装地胶 | 7.6\*8.8m | ㎡ | 66.88 |  |  | 仿瓷砖地胶 | 否 |
| 10 | 强弱电布线 | 电线、线管、人工 | ㎡ | 80.36 |  |  | 电线、线管、人工安装 | 否 |
| 11 | 开关 |  | 个 | 3.00 |  |  |  | 否 |
| 12 | 插座 |  | 个 | 12.00 |  |  |  | 否 |
| 13 | 地面保护 | 7.6\*8.8m | ㎡ | 66.88 |  |  | 保护膜 | 否 |
| 14 | 踢脚线 | 7.6m\*2+8.8m\*2+6.74m\*2+2m\*2 | m | 50.30 |  |  | 不锈钢地脚线 | 否 |
| 15 | 消防改造 | 7.6\*8.8m | ㎡ | 66.88 |  |  | 喷头，烟雾报警器、圆管 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二、儿童食堂** | | | | | | | |  |
| 1 | 拆除砖墙体 | 1.68m\*2.92m | ㎡ | 4.90 |  |  | 拆除 | 否 |
| 2 | 拆除原木门（4樘） | 1.5m\*2m+0.9m\*2m\*3 | ㎡ | 8.40 |  |  | 拆除 | 否 |
| 3 | 新建砖墙 | 2.5m\*2.92m+2.4\*2.92m+1.5m\*2m+0.9\*2m\*2 | ㎡ | 20.90 |  |  | 砖砌墙体+水泥批荡+涂料 | 否 |
| 4 | 新建砖墙面贴瓷砖 | 1.8m\*1.6m+2.4\*1.6m+1.5m\*1.6m+0.9\*1.6m\*2 | ㎡ | 12.00 |  |  | 墙体面饰瓷砖 | 否 |
| 5 | 原墙面涂料翻新 | （3.14m+1.2m+8.8m+7.8m+5.54m+2.7m）\*1.32 | ㎡ | 38.52 |  |  | 涂料翻新 | 否 |
| 6 | 强弱电布线 | 电线、线管、人工 | ㎡ | 60.90 |  |  | 电线、线管、人工安装 | 否 |
| 7 | 开关 |  | 个 | 2.00 |  |  |  | 否 |
| 8 | 插座 |  | 个 | 8.00 |  |  |  | 否 |
| 9 | 地面保护 | 5.54\*8.8m+2.7m\*4.5m | ㎡ | 60.90 |  |  | 保护膜 | 否 |
| 10 | 踢脚线 | 11.5m\*2+5.54m\*2 | m | 34.08 |  |  | 不锈钢地脚线 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **三、儿童房** | | | | | | | |  |
| 1 | 拆除砖墙体 | 2.2m\*2.92m | ㎡ | 6.42 |  |  | 拆除 | 否 |
| 2 | 新建砖墙 | 1.24m\*2.92m | ㎡ | 3.62 |  |  | 砖砌墙体+水泥批荡+涂料 | 否 |
| 3 | 原墙面涂料翻新 | 7.28m\*2.7m\*2+3.7m\*2.7m\*2 | ㎡ | 59.30 |  |  | 涂料翻新 | 否 |
| 4 | 强弱电布线 | 7.28m\*3.7m | ㎡ | 26.94 |  |  | 电线、线管、人工 | 否 |
| 5 | 开关 |  | 个 | 1.00 |  |  |  | 否 |
| 6 | 插座 |  | 个 | 4.00 |  |  |  | 否 |
| 7 | 地面保护 | 7.28m\*3.7m | ㎡ | 26.94 |  |  | 保护膜 | 否 |
| 8 | 踢脚线 | 7.28m\*2+3.7m\*2 | m | 22.00 |  |  | 不锈钢地脚线 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **四、儿童活动中心** | | | | | | | |  |
| 1 | 拆除砖墙体 | 8.8m\*2.92m\*2+11.5m\*2.92m+2.16m\*2.92m\*3+2.66m\*2.92m\*3 | ㎡ | 127.20 |  |  | 拆除 | 否 |
| 2 | 拆除原木门 | 0.9m\*2m\*4个 | ㎡ | 7.20 |  |  | 拆除 | 否 |
| 3 | 新装全屋天花吊顶 | 8.8m\*11.5m | ㎡ | 101.20 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料+内光灯槽 | 否 |
| 4 | 地面自流平铺装地胶 | 8.8m\*11.5m | ㎡ | 101.20 |  |  | 地胶 | 否 |
| 5 | 新建砖墙 | 11.5m\*2.92m+0.9m\*2m | ㎡ | 35.38 |  |  | 砖砌墙体+水泥批荡+涂料 | 否 |
| 6 | 新建窗户 | 2.4m\*1.8m\*3 | ㎡ | 12.96 |  |  | 铝合金玻璃窗 | 否 |
| 7 | 电视墙体 | 8.8m\*2.7m | ㎡ | 23.76 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料+木饰面+内光灯槽 | 否 |
| 8 | 包柱装饰 | 1.7m\*2.7m\*2个 | ㎡ | 9.18 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料+木饰面+内光灯槽 | 否 |
| 9 | 原墙面涂料翻新 | 11.5m\*2.7m+8.8m\*2.7m | ㎡ | 54.81 |  |  | 涂料翻新 | 否 |
| 10 | 强弱电布线 | 电线、线管、人工 | ㎡ | 101.20 |  |  | 电线、线管、人工安装 | 否 |
| 11 | 开关 |  | 个 | 2.00 |  |  |  | 否 |
| 12 | 插座 |  | 个 | 7.00 |  |  |  | 否 |
| 13 | 地面保护 | 8.8m\*11.5m | ㎡ | 101.20 |  |  | 保护膜 | 否 |
| 14 | 踢脚线 | 11.5m\*2+8.8m\*2 | m | 40.60 |  |  | 不锈钢地脚线 | 否 |
| 15 | 消防改造 | 8.8m\*11.5m | ㎡ | 101.20 |  |  | 喷头，烟雾报警器、圆管 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **五、儿童阅览中心** | | | | | | | |  |
| 1 | 拆除砖墙体 | 8.8m\*2.92m+7.6m\*2.92m+2.16m\*2.92m\*2+2.66m\*2.92m\*2 | ㎡ | 76.00 |  |  | 拆除 | 否 |
| 2 | 拆除原木门 | 0.9m\*2m\*3个 | ㎡ | 5.40 |  |  | 拆除 | 否 |
| 3 | 新装全屋天花吊顶 | 8.8m\*7.6m | ㎡ | 66.88 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料 | 否 |
| 4 | 地面自流平铺装地胶 | 8.8m\*7.6m | ㎡ | 66.88 |  |  | 地胶 | 否 |
| 5 | 新建砖墙 | 7.6m\*2.92m+0.9m\*2m | ㎡ | 24.00 |  |  | 砖砌墙体+水泥批荡+涂料 | 否 |
| 6 | 新建窗户 | 2.4m\*1.8m\*2 | ㎡ | 8.64 |  |  | 铝合金玻璃窗 | 否 |
| 7 | 原墙面涂料翻新 | 7.6m\*2.7m+8.8m\*2.7m | ㎡ | 68.04 |  |  | 涂料翻新 | 否 |
| 8 | 台阶地台 | 7.0m\*2m\*0.3m | ㎡ | 14.00 |  |  | 镀锌钢管结构+夹板+软包 | 否 |
| 9 | 强弱电布线 | 电线、线管、人工 | ㎡ | 66.88 |  |  | 电线、线管、人工安装 | 否 |
| 10 | 开关 |  | 个 | 2.00 |  |  |  | 否 |
| 11 | 插座 |  | 个 | 6.00 |  |  |  | 否 |
| 12 | 地面保护 | 8.8m\*7.6m | ㎡ | 66.88 |  |  | 保护膜 | 否 |
| 13 | 踢脚线 | 7.6m\*2+8.8m\*2 | m | 32.80 |  |  | 不锈钢地脚线 | 否 |
| 14 | 消防改造 | 8.8m\*7.6m | ㎡ | 66.88 |  |  | 喷头，烟雾报警器、圆管 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **六、未成年人教育展厅** | | | | | | | |  |
| 1 | 拆除砖墙体 | 8.8m\*2.92m+7.6m\*2.92m+2.16m\*2.92m\*2+2.66m\*2.92m\*2 | ㎡ | 76.00 |  |  | 拆除 | 否 |
| 2 | 拆除原木门 | 0.9m\*2m\*4个 | ㎡ | 7.20 |  |  | 拆除 | 否 |
| 3 | 新装全屋天花吊顶 | 8.8m\*7.6m | ㎡ | 66.88 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料+内光灯槽+铝方通 | 否 |
| 4 | 地面自流平铺装地胶 | 8.8m\*7.6m | ㎡ | 66.88 |  |  | 地胶 | 否 |
| 5 | 新建砖墙 | 7.6m\*2.92m+0.9m\*2m | ㎡ | 24.00 |  |  | 砖砌墙体+水泥批荡+涂料 | 否 |
| 6 | 新建造型墙 | 7.6m\*2.7m\*2+8.8m\*2.7m\*2 | ㎡ | 88.56 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料+内光灯槽+木饰面 | 否 |
| 7 | LED屏弧形造型墙 | 3.9m\*2.7m | ㎡ | 10.53 |  |  | 轻钢龙骨结构+夹板+水泥板+涂料 | 否 |
| 8 | 灯具-长条灯管 | 长1.2m | 个 | 4.00 |  |  | 白色，长1.2m,功力30W，铝合金材质 | 否 |
| 9 | 强弱电布线 | 电线、线管、人工 | ㎡ | 66.88 |  |  | 电线、线管、人工安装 | 否 |
| 10 | 开关 |  | 个 | 2.00 |  |  |  | 否 |
| 11 | 插座 |  | 个 | 13.00 |  |  |  | 否 |
| 12 | 地面保护 | 8.8m\*7.6m | ㎡ | 66.88 |  |  | 保护膜 | 否 |
| 13 | 踢脚线 | 7.6m\*2+8.8m\*2+8m | m | 40.80 |  |  | 不锈钢地脚线 | 否 |
| 14 | 消防改造 | 8.8m\*7.6m | ㎡ | 66.88 |  |  | 喷头，烟雾报警器、圆管 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **七、警务室（微型消防站、健康驿站）** | | | | | | | |  |
| 1 | 拆除砖墙体 | 2.16m\*2.92m+2.66m\*2.92m | ㎡ | 14.07 |  |  | 拆除 | 否 |
| 2 | 拆除原木门 | 0.9m\*2m\*1个 | ㎡ | 1.80 |  |  | 拆除 | 否 |
| 3 | 原墙面涂料翻新 | 7.3m\*2.7m\*2+4.0m\*2.7m\*2 | ㎡ | 61.02 |  |  | 涂料翻新 | 否 |
| 4 | 强弱电布线 | 电线、线管、人工 | ㎡ | 29.20 |  |  | 电线、线管、人工安装 | 否 |
| 5 | 开关 |  | 个 | 1.00 |  |  |  | 否 |
| 6 | 插座 |  | 个 | 4.00 |  |  |  | 否 |
| 7 | 地面保护 | 7.3m\*4.0m | ㎡ | 29.20 |  |  | 保护膜 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  | 否 |
| **一楼合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二楼** | | | | | | | |  |
| **一、多功能会议室** | | | | | | | |  |
| 1 | 全屋天花吊顶 | 7.6m\*8.8m | ㎡ | 66.88 |  |  | 轻钢龙骨+9厘夹板+5厘水泥板+双面 | 否 |
| 2 | 边吊 | 7.6m\*0.6m\*2+8.8m\*0.6m\*2 | m | 32.8 |  |  | 轻钢龙骨+9厘夹板+5厘水泥板+双面 | 否 |
| 3 | 涂料 | 7.6m\*8.8m+8.8m\*2.6m\*2+7.6m\*2.6m\*2-1.8m\*1.8m\*4+1.5m\*2.2m | ㎡ | 142.5 |  |  | 腻子粉二遍 | 否 |
| 4 | 强弱电布线 | 7.6m\*8.8m | ㎡ | 66.88 |  |  | 电线、线管、人工安装 | 否 |
| 5 | 开关 |  | 个 | 4 |  |  |  | 否 |
| 6 | 插座 |  | 个 | 10 |  |  |  | 否 |
| 7 | 消防改造 | 7.6m\*8.8m | ㎡ | 66.88 |  |  | 喷头、烟雾报警器、圆管 | 否 |
| 8 | 地面保护 | 7.6m\*8.8m | ㎡ | 66.88 |  |  | 保护膜 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二、心灵驿站（个案咨询室）** | | | | | | | |  |
| 1 | 涂料 | 9.7m\*2.6m\*2+3.8m\*2.6\*2-2.4m\*2.2m-0.9\*2m-1m\*2m-1.2m\*2.6m | ㎡ | 58 |  |  | 腻子粉二遍 | 否 |
| 2 | 强弱电布线 | 9.7m\*3.8m-2.2m\*2.3m | ㎡ | 31.8 |  |  | 电线、线管、人工安装 | 否 |
| 3 | 开关 |  | 个 | 2 |  |  |  | 否 |
| 4 | 插座 |  | 个 | 10 |  |  |  | 否 |
| 5 | 地面保护 | 9.7m\*3.8m-2.2m\*2.3m | ㎡ | 31.8 |  |  | 保护膜 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **三、工作人员休息室** | | | | | | | |  |
| 1 | 涂料 | 7.3m\*2.6m\*2+3.8m\*2.6\*2-2.4m\*2.2m-0.9\*2m-1m\*2m-1.2m\*2.6m | ㎡ | 45.52 |  |  | 腻子粉二遍 | 否 |
| 2 | 强弱电布线 | 7.3m\*3.8m-2.2m\*2.3m | ㎡ | 22.68 |  |  | 电线、线管、人工安装 | 否 |
| 3 | 开关 |  | 个 | 2 |  |  |  | 否 |
| 4 | 插座 |  | 个 | 5 |  |  |  | 否 |
| 5 | 地面保护 | 7.3m\*3.8m-2.2m\*2.3m | ㎡ | 22.68 |  |  | 保护膜 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **四、青少年寝室（7个房间）** | | | | | | | |  |
| 1 | 涂料 | (7.3m\*2.6m\*2+3.8m\*2.6\*2-2.4m\*2.2m-0.9\*2m-1m\*2m-1.2m\*2.6m)\*7个房间 | ㎡ | 318.64 |  |  | 腻子粉二遍 | 否 |
| 2 | 强弱电布线 | （7.3m\*3.8m-2.2m\*2.3m）\*7个房间 | ㎡ | 158.76 |  |  | 电线、线管、人工安装 | 否 |
| 3 | 开关 | 7个房间 | 个 | 14 |  |  |  | 否 |
| 4 | 插座 | 7个房间 | 个 | 35 |  |  |  | 否 |
| 5 | 地面保护 | (7.3m\*3.8m-2.2m\*2.3m)\*7个房间 | ㎡ | 158.76 |  |  | 保护膜 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二楼合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **户外** | | | | | | | |  |
| **一、大门** | | | | | | | |  |
| 1 | 大门造型 | 3.2m\*7m\*2 | ㎡ | 44.8 |  |  | 砌砖、水泥砂浆 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二、儿童乐园** | | | | | | | |  |
| 1 | 水泥地板做平 | 21.6m\*12.7m+22m\*9.7m | ㎡ | 487.72 |  |  | 水泥砂浆 | 否 |
| 2 | 地板胶 | 21.6m\*12.7m+22m\*9.7m | ㎡ | 487.72 |  |  | 地板胶 | 否 |
| 3 | 树池 | 直径2.5m\*高0.45m | 个 | 4 |  |  | 水泥砂浆、砌砖、批荡、文化石 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **三、二楼走廊护栏** | | | | | | | |  |
| 1 | 拆除二楼走廊护栏 | （2.4m+26.9m+18.7m+11.7m+7.7m）\*高0.3m | m | 20.22 |  |  | 不锈钢、玻璃 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **户外合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **其他项** | | | | | | | |  |
| 1 | 脚手架 |  | 项 | 1.00 |  |  |  | 否 |
| 2 | 人工搬运 |  | 项 | 1.00 |  |  |  | 否 |
| 3 | 运输费 |  | 项 | 1.00 |  |  |  | 否 |
| 4 | 垃圾清运、保洁 |  | 项 | 1.00 |  |  | 两遍卫生 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **合计** | | | | | | **0.00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **陵水县未成年人救助保护中心（家具采购）** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注/技术参数** | 是否进口产品 |
| **一楼** | | | | | | | |  |
| **一、中心服务大厅** | | | | | | | |  |
| 1 | 服务台定制 | 长4.8m\*宽0.6m\*高0.75m | m | 4.8 |  |  | 木质烤漆+大理石成品定制 | 否 |
| 2 | 吧椅 | 0.4m\*0.4m | 套 | 4 |  |  | 升降吧椅 | 否 |
| 3 | 沙发 | 长2m\*0.9m | 套 | 1 |  |  | 皮具沙发3人座 | 否 |
| 4 | 组合沙发凳 | 1张1.2m、2张0.5m | 套 | 2 |  |  | 3件一套皮具沙发凳 | 否 |
| 5 | 茶几 | 直径0.6m | 个 | 2 |  |  | 木质茶几 | 否 |
| 6 | 定制矮柜 | 长4.2m\*0.4m\*高0.7m | m | 4.2 |  |  | 实木成品定制 | 否 |
| 7 | 定制填单台 | 长1.2m\*0.6m\*高0.75m | m | 1.2 |  |  | 实木+玻璃卡槽成品定制 | 否 |
| 8 | 办公椅子（大厅和办公区） |  | 张 | 7 |  |  | 钢质脚网面带轮成品定制 | 否 |
| 9 | 办公桌 | 长1.2m\*0.6m\*高0.75m | 张 | 4 |  |  | 带抽屉成品定制 | 否 |
| 10 | 资料柜（办公区） | 长0.8m\*宽0.35m\*高1.8m | 个 | 2 |  |  | 带柜门成品定制 | 否 |
| 11 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |  |  | 否 |
| 12 | 饮水机 |  | 台 | 1 |  |  | 成品定制 | 否 |
| 13 | 天井空调 | 3匹 | 台 | 2 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 14 | 挂式空调（办公区） | 1.5匹 | 台 | 1 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 15 | 玻璃门（大门入口） | 1.5m\*2.0m | 项 | 1.00 |  |  | 平开电动感应玻璃门 | 否 |
| 16 | 玻璃门（办公区入口） | 0.9m\*2.0m | ㎡ | 1.80 |  |  | 平开玻璃门 | 否 |
| 17 | 灯具-筒灯成品定制 | 26个 | 个 | 26.00 |  |  | 三雄极光，白色，直径12.4cm,功力12W，光源6500K，铝合金材质 | 否 |
| 18 | 灯具-灯槽灯带成品定制 | 4m+2.6m\*2条+4.8m+8.8m\*2条+0.8m\*10条 | m | 39.60 |  |  | LED发光灯带 | 否 |
| 19 | 拉帘成品定制 | 0.9m\*1.8m\*4个+1.2m\*1.8m\*1个 | ㎡ | 8.64 |  |  | 2个窗户4个拉帘+1个窗1个拉帘 | 否 |
| 20 | 成品防盗网定制 | 1.8m\*1.8m\*2个+1.2m\*1.8m\*1个 | ㎡ | 8.64 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二、儿童食堂** | | | | | | | |  |
| 1 | 厨房橱柜 | 2.8m+1.5m | m | 4.30 |  |  | 大理石橱柜成品定制 | 否 |
| 2 | 灶台 |  | 个 | 1.00 |  |  | 左右两用，家用灶，旋钮调节，防爆钢化玻璃 | 否 |
| 3 | 抽油烟机 |  | 个 | 1.00 |  |  | 黑色，电源200V~50hz，油脂分离度≥92%，常态气味降低度≥98% | 否 |
| 4 | 消毒柜 | 高1.6m | 个 | 1.00 |  |  | 黑色，电源200V~50hz，食具保洁 | 否 |
| 5 | 冰柜 | 高1.6m | 个 | 1.00 |  |  | 卧式大冷冻冰柜，白色，容积300L，一级能效，有脚轮 | 否 |
| 6 | 洗手盆 |  | 个 | 1.00 |  |  | 不锈钢 | 否 |
| 7 | 水龙头 |  | 个 | 2.00 |  |  | 不锈钢 | 否 |
| 8 | 分餐台 | 长1.5m\*0.6m | 张 | 1 |  |  | 木质 | 否 |
| 9 | 餐桌 | 长2m\*0.6m\*高0.75m | 张 | 5 |  |  | 不锈钢+木质 | 否 |
| 10 | 椅子 |  | 张 | 30 |  |  | 适老化带滑轮实木椅定制 | 否 |
| 11 | 饮水机 |  | 台 | 1 |  |  | 成品定制 | 否 |
| 12 | 挂式空调 | 1.5匹 | 台 | 2 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 13 | 门成品定制 | 0.9m\*2.0m | 樘 | 1.00 |  |  | 平开钢塑门 | 否 |
| 14 | 灯具-吊灯成品定制 | 10个 | 个 | 10.00 |  |  | 白色，直径25cm,功力30W，铝合金材质 | 否 |
| 15 | 灯具-灯管（厨房） | 长1.2m | 个 | 2.00 |  |  | 白色，长1.2m,功力30W，铝合金材质 | 否 |
| 16 | 拉帘成品定制 | 0.9m\*1.8m\*10个 | ㎡ | 16.2 |  |  | 5个窗户10个拉帘 | 否 |
| 17 | 成品防盗网定制 | 1.8m\*1.8m\*5个 | ㎡ | 16.2 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **三、儿童房** | | | | | | | |  |
| 1 | 定制衣柜 | 1.2m\*2.7m | ㎡ | 3.24 |  |  | 定制12厘免漆板柜子 | 否 |
| 2 | 书柜 | 3.2m\*2m | ㎡ | 6.40 |  |  | 定制12厘免漆板柜子 | 否 |
| 3 | 婴儿床 | 1.0m\*0.6m | 张 | 1 |  |  | 木质 | 否 |
| 4 | 婴儿摇篮 | 1.0m\*0.6m | 个 | 1 |  |  | 木质 | 否 |
| 5 | 小椅子 | 0.4m\*0.4m | 张 | 4 |  |  | 木质 | 否 |
| 6 | 儿童床 | 1.2m\*2.0m | 张 | 2 |  |  | 木质 | 否 |
| 7 | 挂式空调 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 8 | 灯具-方灯 | 0.6m\*0.6m | 个 | 8 |  |  | 白色，,功力50W，铝合金材质 | 否 |
| 9 | 饮水机 |  | 台 | 1 |  |  | 成品定制 | 否 |
| 10 | 门成品定制 | 0.9m\*2.0m | 樘 | 1.00 |  |  | 平开钢塑门 | 否 |
| 11 | 窗帘成品定制 | 2.4m\*2.8m\*2 | ㎡ | 13.44 |  |  | 布艺窗帘、杆 | 否 |
| 12 | 成品防盗网定制 | 3.7m\*2.95m | ㎡ | 10.92 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **四、儿童活动中心** | | | | | | | |  |
| 1 | 木质桌椅 | 一桌4椅 | 套 | 4 |  |  | 环保木质桌椅 | 否 |
| 2 | 地面坐凳 |  | 个 | 8 |  |  | 软垫 | 否 |
| 3 | 定制柱子圆形软包坐凳 | 2个直径1.4m | ㎡ | 3.92 |  |  | 木质+软包 | 否 |
| 4 | 定制墙柜 | 1.2m\*2.7 | ㎡ | 3.24 |  |  | 18厘免漆板 | 否 |
| 5 | 定制矮书架 | 3m\*0.6\*2个 | m | 6 |  |  | 18厘免漆板 | 否 |
| 6 | 定制软包座位书架 | 2m\*0.45 | m | 2 |  |  | 18厘免漆板+软包 | 否 |
| 7 | 穿孔板 | 1.4m\*1.4m+1.4m\*2.3m | ㎡ | 5.18 |  |  | 夹板+穿孔板 | 否 |
| 8 | 攀岩墙 | 3.0m\*2.4m | ㎡ | 7.2 |  |  | 18厘免漆板+塑料攀岩石 | 否 |
| 9 | 防摔地垫 | 3.0m\*1.0m | ㎡ | 3 |  |  | 塑胶软垫 | 否 |
| 10 | 定制门型装饰板 | 2.2\*2.5m | ㎡ | 5.5 |  |  | 12厘免漆板雕刻 | 否 |
| 11 | 定制护墙装饰板 | 6.0\*1.5m | ㎡ | 9 |  |  | 12厘免漆板雕刻 | 否 |
| 12 | 海洋球围栏 | 5.0\*0.5m | m | 5 |  |  | 环保HDPE | 否 |
| 13 | 海洋球 |  | 项 | 1 |  |  | 成品定制 | 否 |
| 14 | 玩具 |  | 项 | 1 |  |  | 小型滑梯、木马、智力玩具等 | 否 |
| 15 | 饮水机 |  | 台 | 1 |  |  | 成品定制 | 否 |
| 16 | 天井空调 | 3匹 | 台 | 2 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 17 | 灯具-球形吊灯 | 12个 | 个 | 12.00 |  |  | 白色球灯，直径25cm,功力30W，铝合金材质 | 否 |
| 18 | 灯具-灯泡吊灯 | 12个 | 个 | 12.00 |  |  | 白色球灯，直径25cm,功力30W，铝合金材质 | 否 |
| 19 | 小拉帘定制 | 1.2m\*1.2m\*3个 | ㎡ | 4.32 |  |  | 3个小窗3个拉帘 | 否 |
| 20 | 大拉帘定制 | 1.2m\*1.8m\*6个 | ㎡ | 12.96 |  |  | 3个大窗6个拉帘 | 否 |
| 21 | 成品防盗网定制 | 1.2m\*1m\*3个+2.4\*1.8m\*3个 | ㎡ | 16.56 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **五、儿童阅览中心** | | | | | | | |  |
| 1 | 学习桌 | 长2.0m\*1.2m\*2张 | 张 | 2 |  |  | 环保木质桌 | 否 |
| 2 | 木质椅子 |  | 张 | 16 |  |  | 环保木质桌 | 否 |
| 3 | 软坐凳 |  | 张 | 6 |  |  | 软垫凳 | 否 |
| 4 | 木质坐凳 | 直径0.4m\*0.45m | 张 | 2 |  |  | 木质 | 否 |
| 5 | 电脑桌 | 长2.4m\*0.6m | 张 | 1 |  |  | 环保木质桌 | 否 |
| 6 | 定制墙柜 | 7.6m\*2.4 | ㎡ | 18.24 |  |  | 18厘免漆板 | 否 |
| 7 | 定制矮书架 | 5.6m\*1.0m+6.5m\*1.0m | m | 12.1 |  |  | 18厘免漆板 | 否 |
| 8 | 饮水机 |  | 台 | 1 |  |  | 成品定制 | 否 |
| 9 | 天井空调 | 3匹 | 台 | 2 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 10 | 成品灯具-长条灯管定制 | 长1.2m | 个 | 8.00 |  |  | 白色，长1.2m,功力30W，铝合金材质 | 否 |
| 11 | 小拉帘定制 | 1.2m\*1.2m\*2个 | ㎡ | 2.88 |  |  | 2个小窗2个拉帘 | 否 |
| 12 | 大拉帘定制 | 1.2m\*1.8m\*4个 | ㎡ | 8.64 |  |  | 2个大窗4个拉帘 | 否 |
| 13 | 成品防盗网定制 | 1.2m\*1m\*2个+2.4\*1.8m\*2个 | ㎡ | 11.04 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **六、未成年人教育展厅** | | | | | | | |  |
| 1 | 定制矮柜 | 0.8m\*0.75m\*0.5m | m | 0.8 |  |  | 18mm厚免漆板 | 否 |
| 2 | 宣誓牌 | 0.6m\*0.75m\*0.45m | 项 | 1 |  |  | 定制不锈钢烤漆台 | 否 |
| 3 | 天井空调 | 3匹 | 台 | 2 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 4 | 玻璃门 | 0.9m\*2.0m | 项 | 1.00 |  |  | 平开电动感应玻璃门 | 否 |
| 5 | 定制灯具-灯槽灯带 | 23m+8.6m+7.5m+6m+7.4m+14.1m | m | 66.60 |  |  | LED发光灯带 | 否 |
| 6 | 定制灯具-筒灯 | 20个 | 个 | 20.00 |  |  | 三雄极光，白色，直径12.4cm,功力12W，光源6500K，铝合金材质 | 否 |
| 7 | 成品防盗网定制 | 1.2m\*1m\*2个 | ㎡ | 2.4 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **七、警务室（微型消防站、健康驿站）** | | | | | | | |  |
| 1 | 微型消防站 | 柜1.6m\*1.8m\*0.4m | 套 | 1 |  |  | 消防柜、灭火器、消防帽、消防衣服等消防装备 | 否 |
| 2 | 办公椅子 |  | 张 | 2 |  |  | 钢质脚网面带轮成品定制 | 否 |
| 3 | 办公桌 | 长1.2m\*0.6m\*高0.75m | 张 | 2 |  |  | 实木定制带抽屉 | 否 |
| 4 | 资料柜（办公区） | 长0.8m\*宽0.35m\*高1.8m | 个 | 4 |  |  | 实木定制带柜门 | 否 |
| 5 | 医务床 | 长1.8m\*0.6m\*高0.65m | 张 | 1 |  |  | 加固方管、优质皮革 | 否 |
| 6 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |  |  | 否 |
| 7 | 饮水机 |  | 台 | 1 |  |  | 成品定制 | 否 |
| 8 | 挂式空调 | 1.5匹 | 台 | 1 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 9 | 灯具-方灯 | 60\*60cm\*3个 | 个 | 3.00 |  |  | 白色，,功力50W，铝合金材质 | 否 |
| 10 | 拉帘定制 | 1.2m\*1.2m\*1个 | ㎡ | 1.44 |  |  | 布艺拉帘 | 否 |
| 11 | 窗帘成品定制 | 2.4m\*2.8m\*2 | ㎡ | 13.44 |  |  | 布艺窗帘、杆 | 否 |
| 12 | 成品防盗网定制 | 1.2m\*1m\*+4m\*2.95m | ㎡ | 13 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **一楼合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二楼** | | | | | | | |  |
| **一、多功能会议室** | | | | | | | |  |
| 1 | 讲台 | 0.8m\*0.6m\*高1.1m | 个 | 1 |  |  | 实木定制 | 否 |
| 2 | 写字板椅子 | 0.6m\*0.6m | 张 | 40 |  |  | 成品定制 | 否 |
| 3 | 天井空调 | 3p | 项 | 2 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 4 | 定制灯具-灯带 | 7.6m\*0.6m\*2+8.8m\*0.6m\*2 | m | 32.8 |  |  | LED发光灯带 | 否 |
| 5 | 定制灯具-筒灯 |  | 个 | 16 |  |  | 三雄极光，白色，直径12.4cm,功力12W，光源6500K，铝合金材质 | 否 |
| 6 | 定制灯具-射灯 |  | 个 | 20 |  |  | 三雄极光，白色，直径12.4cm,功力12W，光源6500K，铝合金材质 | 否 |
| 7 | 窗帘成品定制 | 1.8m\*2.4m\*4\*2 |  | 34.56 |  |  | 布艺窗帘、杆 | 否 |
| 8 | 成品防盗网定制 | 1.8m\*1.8m\*4 | ㎡ | 12.96 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二、心灵驿站（个案咨询室）** | | | | | | | |  |
| 1 | 办公桌 | 长1.2m\*0.6m\*高0.75m | 张 | 1 |  |  | 带抽屉 | 否 |
| 2 | 沙发 | 长2m\*0.9m | 套 | 1 |  |  | 皮具沙发3人座 | 否 |
| 3 | 沙发椅 |  | 套 | 1 |  |  | 皮具沙发椅 | 否 |
| 4 | 椅子 |  | 张 | 2 |  |  | 钢质脚网面带轮成品定制 | 否 |
| 5 | 户外休闲桌椅 | 一桌两椅 | 套 | 1 |  |  | 圆桌直径0.6m\*高0.75 | 否 |
| 6 | 定制墙柜 | 1.2m\*2.6m | ㎡ | 3.12 |  |  | 18厘免漆板定制 | 否 |
| 7 | 定制隔断书架 | 0.8\*1.8m\*2个 | 个 | 2 |  |  | 18厘免漆板定制 | 否 |
| 8 | 减压沙盘 |  | 套 | 1 |  |  | 含沙盘、减压道具等 | 否 |
| 9 | 饮水机 |  | 台 | 1 |  |  | 成品定制 | 否 |
| 10 | 挂式空调 | 1.5匹 | 台 | 1 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 11 | 灯具-方灯 | 60\*60cm\*3个 | 个 | 8.00 |  |  | 白色，,功力50W，铝合金材质 | 否 |
| 12 | 窗帘成品定制 | 2.4m\*2.8m\*2 | ㎡ | 13.44 |  |  | 布艺窗帘、杆 | 否 |
| 13 | 成品防盗网定制 | 3.7m\*2.92m | ㎡ | 10.8 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **三、工作人员休息室** | | | | | | | |  |
| 1 | 定制衣柜 | 1.2m\*2.6m | ㎡ | 3.12 |  |  | 定制12厘免漆板柜子 | 否 |
| 2 | 书柜 | 1.6m\*2m | ㎡ | 3.20 |  |  | 定制12厘免漆板柜子 | 否 |
| 3 | 工作桌台 | 1.2m\*0.6m | 张 | 2 |  |  | 木质 | 否 |
| 4 | 椅子 | 0.6m\*0.6m | 张 | 2 |  |  | 木质 | 否 |
| 5 | 床 | 1.2m\*2.2m | 张 | 2 |  |  | 木质 | 否 |
| 6 | 挂式空调 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 外机、内机、线材、管材、接头、辅料 | 否 |
| 7 | 灯具-方灯 | 0.6m\*0.6m | 个 | 7 |  |  | 白色，,功力50W，铝合金材质 | 否 |
| 8 | 窗帘成品定制 | 2.4m\*2.8m\*2 | ㎡ | 13.44 |  |  | 布艺窗帘、杆 | 否 |
| 9 | 成品防盗网定制 | 3.7m\*2.92m+1.2m\*1m | ㎡ | 12.00 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **四、青少年寝室（7个房间）** | | | | | | | |  |
| 1 | 定制衣柜 | 1.2m\*2.6m\*7 | ㎡ | 21.84 |  |  | 定制12厘免漆板柜子 | 否 |
| 2 | 书柜 | 3.2m\*2m\*7套 | ㎡ | 44.80 |  |  | 定制12厘免漆板柜子 | 否 |
| 3 | 桌子 | 1.5m\*0.6m\*0.75m | 张 | 7 |  |  | 木质 | 否 |
| 4 | 椅子 |  | 张 | 28 |  |  | 木质 | 否 |
| 5 | 床 | 2m\*1.2m | 张 | 14 |  |  | 上下铺 | 否 |
| 6 | 挂式空调 | 1.5p | 台 | 7 |  |  |  | 否 |
| 7 | 灯具-方灯 | 0.6m\*0.6m\*7个房间 | 个 | 49 |  |  | 白色，,功力50W，铝合金材质 | 否 |
| 8 | 窗帘成品定制 | 2.4m\*2.8m\*2\*7 | ㎡ | 94.08 |  |  | 布艺窗帘、杆 | 否 |
| 9 | 成品防盗网定制 | 3.7m\*2.92m\*7个+1.2m\*1m\*7个 | ㎡ | 84.02 |  |  | 不锈钢防盗网 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二楼合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **户外** | | | | | | | |  |
| **一、大门** | | | | | | | |  |
| 1 | 铁门 | 2.2m\*4m | ㎡ | 8.8 |  |  |  | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二、儿童乐园** | | | | | | | |  |
| 1 | 户外儿童游乐设施 |  | 套 | 1 |  |  | 滑滑梯、摇摇椅等 | 否 |
| 2 | 户外健身器材 |  | 套 | 1 |  |  | 一套7件 | 否 |
| 3 | 兵乓球桌 | 2.74m\*1.525m | 张 | 1 |  |  |  | 否 |
| 4 | 座椅 | 长1.8m\*0.5m | 张 | 10 |  |  | 户外儿童座椅 | 否 |
| 5 | 石凳圆桌 | 直径1m | 套 | 2 |  |  | 一桌四椅、石凳石圆桌 | 否 |
| 6 | 安全绳索软梯 | 20m | m | 20 |  |  | 绳索 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **三、二楼走廊护栏及楼梯防滑垫** | | | | | | | |  |
| 1 | 定制成品安全护栏 | （2.4m+26.9m+18.7m+11.7m+7.7m）\*高1m | m | 67.4 |  |  | 铝合金 | 否 |
| 2 | 定制成品楼梯防滑垫 | （0.15m+0.3m）\*22\*1.3\*2个+1.4m\*2.8m\*2个 | m | 33.58 |  |  | 塑胶防滑垫 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **户外合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **其他项** | | | | | | | |  |
| 1 | 人工搬运安装 |  | 项 | 1.00 |  |  |  | 否 |
| 2 | 运输费 |  | 项 | 1.00 |  |  |  | 否 |
| 3 | 垃圾清运、保洁 |  | 项 | 1.00 |  |  | 两遍卫生 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **合计** | | | | | | **0.00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **陵水县未成年人救助保护中心（多媒体设备）** | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注/技术参数** | 是否进口产品 |
| **一、服务大厅LED P1.53电子屏（3.52米\*1.76米）** | | | | | | | |  |
| 1 | 室内P1.53 LED显示屏屏体 |  | m² | 6.2 |  |  | 像素间距 1.53mm，模组分辨率208\*104，模组尺寸320（W）×160（H），水平/垂直视角160°，亮度550，对比度4000:1,换帧频率60HZ，刷新率≥3840HZ， 分辨率：2288\*1144 | 否 |
| 2 | 系统接收卡 |  | 张 | 22 |  |  | 集成 8 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。采用千兆网口，可以连接 PC 端。支持逐点亮色度校正。支持接收卡预存画面设置。支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。支持 5Pin 液晶模块 | 否 |
| 3 | 中控控制软件 |  | 套 | 1 |  |  | 全彩屏控制软件 | 否 |
| 4 | LED专用电源 |  | 台 | 31 |  |  | 高度30mm 带均流功能 -20~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） 短路/过载/过压保护功能◇ 100%满载老化◇ 效率高、高可靠性 | 否 |
| 5 | 控制电脑 | 定制 | 台 | 1 |  |  | 带独立显卡。显卡带有HDMI DVl和VGA插口。N卡（1G以上显存）。预装win7 10系统 | 否 |
| 6 | LED视频处理器 |  | 套 | 1 |  |  | 集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体； 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放 ；支持6路网口输出，390万像素点带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；支持10个预设场景 | 否 |
| 7 | 配电箱 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 智能型 最大负载20KW， | 否 |
| 8 | 钢结构 | 定制 | ㎡ | 6.2 |  |  | 方管焊接黑钛金包边,边框5cm,厚10cm 宽3.52米\*1.76米 | 否 |
| 9 | 功放 |  | 台 | 1 |  |  | 4通道功放（4\*150W）  \*3路话筒输入,每一路话筒音量独立可调,话筒信号具备高低音调调节  \*4路线路输入，每一路音量独立可调  \*特设总音量控制,方便在话筒与线路信号电平比例调好后,控制音量  \*4声道功率输出,每声道额定输出功率150W(8Ω负载),推荐扬声器阻抗4-16Ω  \*强制风冷散热，过流、过压、过热、短路保护  \*电气性能指标符合国家音频功率放大器相关标准 | 否 |
| 10 | 吸顶音响 |  | 个 | 4 |  |  | 频率范围（-10 dB） 74 Hz - 20 kHz 频率响应（±3 dB） 100 Hz - 15 kHz 额定噪声功率 25W（25W水龙头） 阻抗 8Ω 额定噪声电压 70V / 100V（70V / 100V分接头设置） 标称灵敏度 87 dB：8欧姆抽头 额定最大声压级 102 dB @ 1 m（3.3 ft）平均值，108 dB峰值 外形尺寸  从挡板背面到压盖螺母背面直径196毫米x 217毫米 重量  2.2千克（4.8磅，一个扬声器） | 否 |
| 11 | 台式麦克风 |  | 套 | 1 |  |  | 1拖4鹅劲式台式麦克风阵列 产品采用杂音干扰较少的UHF频段PLL相位锁定技术，双重锁频线路设计，完美的抗杂讯干扰特性，任何类似系统都无法比拟。 全金属材质标准机箱，金属面板配置八通道接收机，装配LCD显示屏幕，分别显示，工作通道，工作频率。充分，快捷地了解接收机的全部动作讯息。 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出，全面适应各种连接需求。接收机参数(receiver parameter) 振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized) 频率范围(Carrier Ferquency Range)：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 调制方式(Modulation Mode)：FM 信噪比(S/N Ratio)：>105dB 失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz  灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应(Power Supply)：DC 12V～17V 音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400mV 混合(Mixed style )0～300mV  发射器参数(Shoot machine parameter) 电源供应(Power Supply)：DC 6V （1.5V AA\*2） 话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：80mA 载波频率(Carry a frequency)：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 信噪比(S/N Ratio)：>105dB 邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 动态范围(Dynamic range)：≥100dB 类型(Type)：电容式（capacitance) 极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz | 否 |
| 12 | 屏内辅材 | 网线电源线排线 | 项 | 1 |  |  |  | 否 |
| 13 | 屏体安装 |  | ㎡ | 6.2 |  |  | 安装/接线 | 否 |
| 14 | 合价 |  |  |  |  | 0 |  | 否 |
| 15 | 5年质保（总价30%） |  |  |  |  | 0 |  | 否 |
| **小计（总价+5年质保）** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **二、服务大厅自助一体机** | | | | | | | |  |
| 1 | 立式49寸触摸一体机 |  | 台 | 1.00 |  |  | 触摸：多点红外触摸，，内含壁挂架，电源线等，规格：49，液晶屏：9:16 LED背光源，显示面积：1075.5\*607，分辨率1920\*1080，全视角178°/178°，亮度500cd/m²，,响应时间5ms,背光寿命60000h，通电开机。 | 否 |
| 2 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |  |  | 网线；控制线；高清线；高清传输器等 | 否 |
| 3 | 触摸屏UI设计 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 触摸界面设计，制作； | 否 |
| 4 | 控制软件 |  | 套 | 1 |  |  | 一网融合专业会展播控软件 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **三、服务大厅办公电脑** | | | | | | | |  |
| 1 | 办公台式电脑 | 定制 | 台 | 7.00 |  |  | 27寸显示屏1台、主机1台，处理器 i5，内存容量16GB，硬盘1T，预装win10系统 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **四、儿童活动中心49寸自助一体机** | | | | | | | |  |
| 1 | 立式49寸触摸一体机 |  | 台 | 2 |  |  | 触摸：多点红外触摸，，内含壁挂架，电源线等，规格：49，液晶屏：9:16 LED背光源，显示面积：1075.5\*607，分辨率1920\*1080，全视角178°/178°，亮度500cd/m²，,响应时间5ms,背光寿命60000h，通电开机。 | 否 |
| 2 | 辅材 | 定制 | 批 | 2 |  |  | 网线；控制线；高清线；高清传输器等 | 否 |
| 3 | 触摸屏UI设计 | 定制 | 套 | 2 |  |  | 触摸界面设计，制作； | 否 |
| 4 | 控制软件 |  | 套 | 2 |  |  | 一网融合专业会展播控软件 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **五、儿童活动中心60寸触摸一体机** | | | | | | | |  |
| 1 | 壁挂60寸触摸一体机 |  | 台 | 1.00 |  |  | 触摸：红外十点触摸，I3 4+120G，内含壁挂架，电源线等，规格：60，液晶屏：LG，分辨率1920\*1080，全视角178°/178°，亮度450cd/m²，色彩16.7m,响应时间8ms,背光寿命60000h,可网络唤醒，通电开机。 | 否 |
| 2 | 前维护伸缩支架 |  | 套 | 1.00 |  |  | 定制 | 否 |
| 3 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |  |  | 网线；控制线；高清线；高清传输器等 | 否 |
| 4 | 触摸屏UI设计 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 触摸界面设计，制作； | 否 |
| 5 | 控制软件 |  | 套 | 1 |  |  | 一网融合专业会展播控软件 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **六、儿童阅览中心2台、心灵驿站1台、警务室2台办公电脑** | | | | | | | |  |
| 1 | 办公台式电脑 |  | 台 | 5.00 |  |  | 27寸显示屏1台、主机1台，处理器 i5，内存容量16GB，硬盘1T，独立显卡，预装win10系统 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **七、未成年人教育展厅5台55寸触摸一体机** | | | | | | | |  |
| 1 | 壁挂55寸触摸一体机 |  | 台 | 5.00 |  |  | 触摸：红外十点触摸，I3 4+120G，内含壁挂架，电源线等，规格：55，液晶屏：LG，显示面积：1096.8\*617.4，分辨率1920\*1080，全视角178°/178°，亮度450cd/m²，色彩16.7m,响应时间8ms,背光寿命60000h,可网络唤醒，通电开机。 | 否 |
| 2 | 前维护伸缩支架 |  | 套 | 5.00 |  |  | 定制 | 否 |
| 3 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |  |  | 网线；控制线；高清线；高清传输器等 | 否 |
| 4 | 触摸屏UI设计 | 定制 | 套 | 5 |  |  | 触摸界面设计，制作； | 否 |
| 5 | 控制软件 |  | 套 | 5 |  |  | 一网融合专业会展播控软件 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **八、未成年人教育展厅LED P1.53电子屏（3.52米\*2.08米）** | | | | | | | |  |
| 1 | 室内P1.53 LED显示屏屏体 |  | m² | 7.3 |  |  | 像素间距 1.53mm，模组分辨率208\*104，模组尺寸320（W）×160（H），水平/垂直视角160°，亮度550，对比度4000:1,换帧频率60HZ，刷新率≥3840HZ， 分辨率：2288\*1144 | 否 |
| 2 | 系统接收卡 |  | 张 | 26 |  |  | 集成 8 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。采用千兆网口，可以连接 PC 端。支持逐点亮色度校正。支持接收卡预存画面设置。支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。支持 5Pin 液晶模块 | 否 |
| 3 | 中控控制软件 |  | 套 | 1 |  |  | 全彩屏控制软件 | 否 |
| 4 | LED专用电源 |  | 台 | 36 |  |  | 高度30mm 带均流功能 -20~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） 短路/过载/过压保护功能◇ 100%满载老化◇ 效率高、高可靠性 | 否 |
| 5 | 控制电脑 | 定制 | 台 | 1 |  |  | 带独立显卡。显卡带有HDMI DVl和VGA插口。N卡（1G以上显存）。预装win7 10系统 | 否 |
| 6 | LED视频处理器 |  | 套 | 1 |  |  | 集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体； 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放 ；支持6路网口输出，390万像素点带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；支持10个预设场景 | 否 |
| 7 | 配电箱 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 智能型 最大负载20KW， | 否 |
| 8 | 钢结构 | 定制 | ㎡ | 7.3 |  |  | 方管焊接黑钛金包边,边框5cm,厚10cm 宽3.52米\*1.76米 | 否 |
| 9 | 功放 |  | 台 | 1 |  |  | 4通道功放（4\*150W）  \*3路话筒输入,每一路话筒音量独立可调,话筒信号具备高低音调调节  \*4路线路输入，每一路音量独立可调  \*特设总音量控制,方便在话筒与线路信号电平比例调好后,控制音量  \*4声道功率输出,每声道额定输出功率150W(8Ω负载),推荐扬声器阻抗4-16Ω  \*强制风冷散热，过流、过压、过热、短路保护  \*电气性能指标符合国家音频功率放大器相关标准 | 否 |
| 10 | 吸顶音响 |  | 个 | 4 |  |  | 频率范围（-10 dB） 74 Hz - 20 kHz 频率响应（±3 dB） 100 Hz - 15 kHz 额定噪声功率 25W（25W水龙头） 阻抗 8Ω 额定噪声电压 70V / 100V（70V / 100V分接头设置） 标称灵敏度 87 dB：8欧姆抽头 额定最大声压级 102 dB @ 1 m（3.3 ft）平均值，108 dB峰值 外形尺寸  从挡板背面到压盖螺母背面直径196毫米x 217毫米 重量  2.2千克（4.8磅，一个扬声器） | 否 |
| 11 | 台式麦克风 |  | 套 | 1 |  |  | 1拖4鹅劲式台式麦克风阵列 产品采用杂音干扰较少的UHF频段PLL相位锁定技术，双重锁频线路设计，完美的抗杂讯干扰特性，任何类似系统都无法比拟。 全金属材质标准机箱，金属面板配置八通道接收机，装配LCD显示屏幕，分别显示，工作通道，工作频率。充分，快捷地了解接收机的全部动作讯息。 主机分别提供平衡音频输出插座，与混合不平衡输出，全面适应各种连接需求。接收机参数(receiver parameter) 振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized) 频率范围(Carrier Ferquency Range)：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 调制方式(Modulation Mode)：FM 信噪比(S/N Ratio)：>105dB 失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz  灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应(Power Supply)：DC 12V～17V 音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400mV 混合(Mixed style )0～300mV  发射器参数(Shoot machine parameter) 电源供应(Power Supply)：DC 6V （1.5V AA\*2） 话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：80mA 载波频率(Carry a frequency)：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 信噪比(S/N Ratio)：>105dB 邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 动态范围(Dynamic range)：≥100dB 类型(Type)：电容式（capacitance) 极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@1KHz | 否 |
| 12 | 屏内辅材 | 网线电源线排线 | 项 | 1 |  |  |  | 否 |
| 13 | 屏体安装 |  | ㎡ | 7.3 |  |  | 安装/接线 | 否 |
| 14 | 宣誓录像同步系统 |  | 套 | 1 |  |  | 含UI设计、摄像头、同步操作系统 | 否 |
| 15 | 合价 |  |  |  |  | 0 |  | 否 |
| 16 | 5年质保（总价30%） |  |  |  |  | 0 |  | 否 |
| **小计（总价+5年质保）** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **九、未成年人教育展厅智慧体验** | | | | | | | |  |
| 1 | 旋转的银蛋体验台 | 0.7m\*0.7m\*0.75m | 台 | 1 |  |  | 钢制台、科学教学体验设备 | 否 |
| 2 | 反应测试体验台 | 0.7m\*0.7m\*0.75m | 台 | 1 |  |  | 钢制台、科学教学体验设备 | 否 |
| 3 | 窥视无穷体验台 | 0.7m\*0.7m\*0.75m | 台 | 1 |  |  | 钢制台、科学教学体验设备 | 否 |
| 4 | 最速降线体验台 | 0.7m\*0.7m\*0.75m | 台 | 1 |  |  | 钢制台、科学教学体验设备 | 否 |
| 5 | 锥体上滚体验台 | 0.7m\*0.7m\*0.75m | 台 | 1 |  |  | 钢制台、科学教学体验设备 | 否 |
| 6 | 磁悬浮灯泡体验台 | 0.7m\*0.7m\*0.75m | 台 | 1 |  |  | 钢制台、科学教学体验设备 | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **十、未成年人教育展厅知识问答一体机** | | | | | | | |  |
| 1 | 立式49寸触摸一体机 |  | 台 | 1.00 |  |  | 触摸：多点红外触摸，，内含壁挂架，电源线等，规格：49，液晶屏：9:16 LED背光源，显示面积：1075.5\*607，分辨率1920\*1080，全视角178°/178°，亮度500cd/m²，,响应时间5ms,背光寿命60000h，通电开机。 | 否 |
| 2 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |  |  | 网线；控制线；高清线；高清传输器等 | 否 |
| 3 | 触摸屏UI设计 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 触摸界面设计，制作； | 否 |
| 4 | 消防知识自评系统 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 科技主题画面，题库随机选题，输出分数，打印出证书(配套打印纸200张） | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **十一、未成年人教育展厅留言屏** | | | | | | | |  |
| 1 | 32英寸触摸一体机 |  | 台 | 1 |  |  | 32寸触摸一体机 含标配K型底座，电容触摸，白色，规格：32，液晶屏：LG，显示面积：698.7\*393.3，分辨率1920\*1080，全视角178°/178°，亮度350cd/m²，色彩16.7m,背光寿命60000h，通电开机。 | 否 |
| 2 | 摄像头（感应器） | 定制 | 个 | 1 |  |  | 支持人脸识别、骨骼绑定、动作识别 | 否 |
| 3 | 后台软件及加密狗 | 定制 | 个 | 1 |  |  | 支持视频后台更换、调试 | 否 |
| 4 | 自助打印机 | 定制 | 台 | 1 |  |  | 额定功率/ 阻抗 3.8/7.5/15/30W/8Ω  线电压 100V  灵敏度(1m,1W) 89±3dB(1m,1W)  频率响应 100Hz～ 20kHz  尺寸 230 x 150mm  孔安装 200mm  材料 ABS 树脂  材料(封面) ABS 树脂  重量 2.1  扬声单位 6" | 否 |
| 5 | 线材、辅件、配件 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **十二、大会议室音响投影系统** | | | | | | | |  |
| 1 | 专业音响 |  | 套 | 4 |  |  | 低音单元：1X10寸 140磁51芯 高音单元：号角 80磁25芯 分频器：2路2分频 阻抗：8Ω 中低音分频点：1.6KHz 灵敏度：90dB 额定功率：250W 频率响应：50Hz-20KHz 板材：中纤板 表面材料：喷漆 黑色 白色 面罩：黑色亚光铁网+黑网棉 接线柱：红黑两极接线柱 深宽高：320\*300\*505mm 声音：低音弹性好，力度足，人声频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好 适用场合：量版式KTV、家庭KTV、会议室、多功能厅、 | 否 |
| 2 | 专业音响 |  |  | 1 |  |  | "输出功率： 8Ω，1KHz,RMS 2×450W attsOutput Power 4Ω，1KHz,RMS 2×800Watts 输入灵敏度：Input Sensitivity 0.775V 输入抗阻：Input Impedance 10KΩ 谐波失真：Distortion THD 20Hz-20KHz <0.05% 信噪比SignaltoNoiseRatio(Aweighted)>115dB 频响：Frquency Response(±1dB) 20HZ-50HKz 电源：Powe Voltage AC220V/50Hz " | 否 |
| 3 | 调音台 | 12路 |  | 1 |  |  | """12通道调音台 ●12个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) ● 4编组母线 + 1立体声母线 ● 4 AUX (包括FX) ●“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路 ● 单旋钮压缩器 ● 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 ● 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 ● 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 ● 含Cubase AI DAW下载版软件 ● 单声道输入通道上的PAD开关 ● +48V幻象供电 ● XLR平衡输出 ● 世界通用的内部全局供电 ● 包含机柜安装套件 ● 金属机身 ● 外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5"""" x 5.1"""" x 19.7"""") ● 净重： 6.8 kg (15.0 lbs.)"" " | 否 |
| 4 | 一拖四会议麦克风 |  |  | 2 |  |  | "u 工作频率：740-789.75MHz u 调制方式：宽带FM u 信道数目：200 u 信道间隔：250KHz u 频率稳定度：±0.005% u 动态范围：100dB u 最大偏移：±45KHz u 音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） u 综合信噪比：＞105dB u 综合失真：≤0.5% u 工作距离：60m（在理想环境的情况下） u 工作环境温度：-10℃~+51℃" | 否 |
| 5 | 数字反馈抑制器 |  |  | 1 |  |  | "会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2寸TFT彩屏，中英文可选； 反馈加移频设计方案，移频4档可选； 每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷；" | 否 |
| 6 | 电源时序器 | 328V |  | 1 |  |  | "u 输入电压：AC220V/50Hz u 额定功率：3000W,总容量10A u 输出功率：每路插座最大输出电流10A u 交流电压指示表 u 多媒体电源插座 u 重量：3.42KG  规格（长\*宽\*高）mm ：1U 机箱425\*265\*48 u 输入方式：3\*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 u 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座 u 功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒  u 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示 u 出厂配置：成品、说明书、合格证、保修卡" | 否 |
| 7 | 高清投影机 |  |  | 1 |  |  | """3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸； ▲标准亮度≥5200流明； ▲对比度≥23000:1； 标准分辨率1024\*768（XGA），兼容16:10，16:9； 1.2倍光学变焦；可投影屏幕尺寸30英寸-300英寸（4：3画面）； 灯泡功率≥218W，整机功耗≤290W，节能模式下待机功耗≤0.5W； 灯泡寿命≥4000小时（标准模式），节能模式下灯泡寿命≥10000小时； 机器重量≥3.4KG；内置扬声器≥10W； 输入接口：▲HDMI输入\*2，电脑输入(15针微型D-sub)\*2，视频输入（RCA）\*1，色差信号\*1（和电脑1共享），音频输入(3.5mm立体声微型插口)\*1，音频输入（RCA）\*1，USB-A\*1； 输出接口：电脑输出\*1（和电脑输入2共享），音频输出(3.5mm立体声微型插口)\*1； 控制接口：USB-B\*1，LAN(RJ-45）\*1，RS-232C接口(9针D-sub)\*1；  "" | 否 |
| 8 | 投影幕布 | 150寸 |  | 1 |  |  | 电动幕布150寸 | 否 |
| 9 | 投影摇控器 |  |  | 1 |  |  |  | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  | 否 |
| **十三、设备调试、资料编辑美化录入** | | | | | | | |  |
| 1 | 设备运输安装调试 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 2 | 所有设备图文资料编辑美化及录入 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 3 | 技术汇总及操作培训 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| **小计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **设备总计=（一+二+三+四）** | | | | | | **0.00** |  |  |

**二、售后服务要求**

（一）自产品验收合格之日起，未在清单中明确质保期限的部分提供至少**贰年**的产品质保期。质保期内中标人免费维修（人为或不可抗力因素除外）；质保期外只收取适当材料及人工费用。

（二）中标人应有专职的售后维修人员保证售后维修的及时、快捷。保证在接到故障电话后，2小时内响应，遇重大故障，必须在4小时内到达现场，并在12小时内检测并排除故障。

（三）免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。

（四）中标人须为采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）

（五）提供技术指导，人员培训，安装调试以及设备正常运行所必须的相关服务。

**三、供货(含安装、调试）时间、地点**

合同履行期限：签订合同后70日内安装调试完毕

交货地点：采购人指定地点

**四、验收方式**

采购人组织验收，中标人负责提交验收所需文件。

（一）采购人应按照国家有关标准及招、投标文件的技术要求等进行验收，中标人必须提供完整、合格、有效的产品出厂文件及有关货物资证文件。

（二）中标人提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到采购人要求的使用性能，采购人可拒收货物。采购人拒收货物，标的物毁损、丢失及产生一切费用的风险由中标人承担。

（三）有可能产生的验收费用由中标人承担。

五、付款时间

根据双方签订的合同约定执行。

1. 其他

（一）投标人应提交零套正本、零套副本的投标文件，壹份密封的《开标一览表》及电子版投标文件（U盘和光盘）。

（二）本项目预算金额为4996500.00元，最高限价为4996500.00元；超出采购预算（最高限价）的投标，按无效投标处理。

（三）投标人须提交投标保证金：无。

（四）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构在海南省政府采购网及全国公共资源交易平台（海南省）网上公告为准。