**用户需求书**

一、项目概况

1、采购人：琼中黎族苗族自治县教育局

2、项目名称：琼中县2022年中小学校学生睡床设备设施采购项目

3、项目预算：926500.00元

4、最高限价（控制价）：926500.00元

5、交付时间：自签订采购合同生效之日起一个月内送货并安装完成

6、交付地点：用户指定地点。

二、设施设备参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参考参数 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 铁床 | 1、双层钢架床外观尺寸：2000×900×1800mm。  2、颜色：灰白垂纹色。  3、钢架床，采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的连接不采用任何螺栓螺丝。  4、焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去绣、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到300个小时。  5、传立柱：采用冷扎钢型材68×68+1mm厚壁1.2+0.1mm。（内角双边缘压边）内外两面均有环氧环氧塑脂喷涂。  6、采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为空中异形（解决了传统方管床管内不能喷涂的弊端），横梁正面有两条流线压型，下部圆弧面，立面成型后尺寸为84mm×30mm，材料厚度为1.2+0.1mm，内外两面均有环氧树塑脂喷涂。  7、床板横撑：床体横撑≥5根，采用20mm×30mm×0.9mm优质钢管制作，两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。  8、床头护栏：护栏采用Φ19mm×1.0mm，优质圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度≥255mm。  9、床爬梯：采用20×30mm+1mm优质矩管制作，厚度1.0mm。  10、床爬梯踏板：246×55mm厚度≥1.2mm双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。  11、胶套及封盖：ABS工程塑料（一次性注塑成型）壁厚3mm，所有塑料配件采用优质环保工程塑料。  12、架子床不含床板和包装重量为≥40.5公斤。  13、质保期：3年 | 张 | 1090 |
| 2 | 床板 | 1、实木多层板，厚度≥15mm  2、床板规格：830×1930×15mm  3、质保期：3年 | 张 | 2180 |

**三、售后服务响应**

1、供应商应提供相应产品售后服务（培训）方案。

2、产品售后服务（培训）方案中应包含：如产品在质保期内出现质量问题，供应商在接到采购人通知后24小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并由供应商承担因修理、调换所产生的费用，包含但不限于人工往返交通费、产品运输费等；如产品经供应商2次维修仍不能达到质量标准的，采购人有权退换货。

3、供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

**四、质量保证**

1、供应商应提供相应的产品供货配送方案。

2、产品供货配送方案中应包含：供应商须提供全新、未经使用的货物（含零部件、配件等），产品表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权；方案中还应包含产品成品效果图。

3、供应商对所提供的产品（设备）须按国家规定提供相应的质保期，质保期内不是采购人的人为原因而出现质量问题，供应商负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供应商不能修理或不能调换，按不能交货处理。在质保期满后，供应商应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，供应商应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

**四、其他要求**

为避免出现供应商为达到成交目的而刻意削价竞争，可能影响产品质量或者不能诚信履约，为此当评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价的, 则该供应商应当在评标现场的合理时间内提供相关低价竞标的佐证依据，该佐证文件将作为响应文件的组成部分并获得评审小组审核通过，若供应商不按时提供或提供的佐证文件未能通过询价小组评审，均作为无效报价处理。

**五、付款及验收**

1、付款条件、付款时间、付款方式：对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后十个工作日内通过转账方式支付到合同约定的供应商账户。

2、验收要求：按国家相关法律法规及采购文件、响应文件、采购合同等进行验收。