附件一

采购需求

本项目为货物类项目，对应的中小微企业划分标准所属行业为：工业。

项目概况

（一）采购内容：家具一批。

（二）★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（三）需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

二、采购清单及要求

序号	项目名称	单位	工程量	特征描述

（产品按照设计图纸要素加工生产，尺码误差符合国家或行业标准）	按设计图
一	柜类家具
1	实木电视层板	件	34	规格：长1400mm*宽300mm*厚60mm（±3mm）

施工位置：单元房A、C）	★按图号1设计图纸
2	衣柜一	个	34	规格：长1800mm*高2200mm*深600mm（±3mm）

施工位置：单元房A、C）	★按图号2设计图纸
3	衣柜二	个	120	规格：长1800mm*高2200mm*深600mm（±3mm）

施工位置：单元房B	★按图号3设计图纸
4	衣柜三	个	60	规格：长2860mm*高2200mm*深600mm（±3mm）

施工位置：单元房B	★按图号4设计图纸
5	床头柜一	个	270	规格：长500mm*宽410mm*450mm（±3mm）

施工位置：单元房A、B	★按图号5设计图纸
6	床头柜二	个	8	规格：长635mm*宽450mm*高450mm（±3mm）

施工位置：单元房C	★按图号6设计图纸
7	边柜（台）	个	34	规格：长900mm*宽450mm*900mm（±3mm）

施工位置：单元房A、C	★按图号7设计图纸
8	地柜（阳台）	个	4	规格：长1900mm*宽400mm*高900mm（±3mm）

施工位置：单元房C	★按图号8设计图纸
二	休闲桌椅类
9	写字桌一	个	34	规格：长1700mm*宽600mm*高760mm（±3mm）

施工位置：单元房A、C	★按图号9设计图纸
10	写字桌二	个	180	规格：长3400mm*宽600mm*高760mm（±3mm）

施工位置：单元房B	★按图号10设计图纸
11	单人椅	张	394	规格：540mm*500深*760高（±3mm）

施工位置：单元房A、B、C	★按图号11设计图纸
三	床及床垫
12	床，含床屏+床箱（一）	张	60	规格：长2060mm*宽1500mm*高1100mm

施工位置：单元房A、B	★按图号12设计图纸
13	床屏	个	150	规格：长3000mm*高1100mm*厚度50mm（±3mm）

施工位置：单元房B	★按图号13设计图纸
14	床箱	张	300	规格：长2010mm*宽1200mm*高320mm（±3mm）

施工位置：单元房B	★按图号13设计图纸
15	床，含床屏+床箱（二）	张	4	长2050mm*高1800mm*1100mm

(C户型4件）	★按图号14设计图纸
16	床垫（1.5米）	张	60	规格：长2000mm*宽1500mm*厚（常规）	★按图号16设计图纸
17	床垫（1.2米）	张	300	长2000mm*宽1200mm*厚230

(B户型300件）	★按图号15设计图纸
18	床垫（1.8米）	张	4	长2000mm*宽1800mm*厚230

(C户型4件）	★按图号17设计图纸
床垫技术要求	一、床垫。

▲床垫应符合：QB/T1952.2-2011，GB/T 35607-2017标准；铺面、边面缝纫、缝边达到要求无浮线、断线、跳针；面料耐干摩擦色牢度≥3级、椰丝垫强度≥16N/cm、化纤(棉)强度≥20；弹簧无锈迹、无腐蚀、无弹簧摩擦声，床垫甲醛释放量≤0.030mg/m2.h符合标准；产品寿命：床垫铺面耐久性大于5万次试验到达合格无损。家用软体家具阻燃性能应符合GB17927.1-2011的要求，试样表面或内部无续燃、无阴燃现象
原材料及配品配件参数指标要求	一、基材名称：优质白蜡木原木和优质松木原木。

▲1、基材参数指标要求：木材无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷、无异味、无3个以上斑节，纹理协调一致，无色差。木材鉴别名称、甲醛释放量、含水率、抗弯强度、木制件外观要求符合GB/T 29894-2013 、GB/T16734-1997 、GB18584-2001、GB/T 3324-2017 标准；甲醛释放量均≤0.1mg/L、抗弯强度均＞80MPa、木材含水率应为8%—16.3%、木制件外观（贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，其他轻微材质缺陷。）符合标准。

二、油漆：采用优质环保水性漆

▲2、油漆参数指标要求：色泽均匀、光滑耐用；有害物质限量：挥发性有机化合物（VOC）含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg、可溶性重金属含量 总铅（Pb）含量≤1mg/kg、可溶性镉(Cd)≤1mg/kg、可溶性铬(Cr)≤1mg/kg、可溶性汞(Hg)≤1mg/kg，多环芳烃总和含量≤1mg/kg、乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg、苯系物总和含量≤20mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤20mg/kg，抗菌性能及耐霉菌性均达到1级（0级最好、4级最差），漆膜硬度≥4H。符合GB 18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T 23999-2009、JC/T-1074-2021、HJ2537-2014标准。表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀；无毒害，漆膜硬度≥4H。

三、粘合剂 ：优质环保胶水

▲3、粘合剂 ：优质环保胶水，游离甲醛含量≤0.02g/kg、苯含量≤0.02g/kg、甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg、总挥发性有机物≤0.1g/L;符合GB 18583-2008、HJ 2541-2016标准。

座椅面料：白蜡木直拼板

▲4、厚度≥25MM。

五、五金配件：

▲（5）阻尼滑轨垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开符合标准，当操作力（当M＜40kg时，推力或拉力≤50N）、下沉量、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合标准。满足要求，耐久性≥120000次，乙酸盐雾试验（ASS）、连续喷雾试验≥600小时，阻力轨道过载满足要求，耐久性，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾试验时间，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。符合符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999等标准。

▲（6）液压缓冲铰链过载（垂直静载荷30kg、水平静载荷70N）满足要求，耐久性≥120000次，下沉量在使用调整系统、安装B型测试门时下沉量≤3.0mm，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥600小时，铰链过载满足要求耐久性、下沉量，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾试验时间，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。符合符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999等标准。

▲（7）支撑架：采用一级冷轧钢板L型支撑架上墙，金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H、附着力应不低于2级、冲击强度、耐腐蚀均符合标准要求；金属件喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。乙酸盐雾试验（ASS）、连续喷雾试验≥600小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。符合符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999等标准。

▲（8）螺丝采用符合喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷要求，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm，其中直径>1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合GB/T3325-2017标准；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
三、商务基本要求

1、交货期及地点

①交货时间：签定合同后，接到采购人书面通知之日起60个日历天内完成安装调试并交付使用。

②交货地点：三沙市永兴岛5号楼（具体地点由采购人指定）。

2、产品检测要求

原材料、配品配件等备齐后、家具正式生产前和货物（床垫）备齐后发货前，中标人应通知采购人，采购人将视情况抽检所有类别（批次）原材料样本或货物样品送到检验检测机构进行检测（检测费用由采购人承担），如检测结果的标准、性能指标低于投标文件响应的检测标准、性能指标，视为产品不合格，中标人须无条件进行调换或科学有效治理。如第二次检测结果仍不合格，采购人即启动见索即赔程序，同时，中标人必须再次无条件进行调换或对不合格原材料或货物进行科学有效治理。如第三次检测结果仍不合格，则视为根本性违约，采购人可以据此解除合同，由此造成的损失由中标人自行承担。

中标人对采购人出具的检测结果报告有异议的，可以与采购人一起抽检相应类别（批次）原材料样本或货物样品送到检验检测机构重新进行检测，重新检测的费用由中标人承担，如检测结果与原采购人抽样检测结果不一致的，双方可以委托第三方专业人员或机构进行裁决，裁决所产生的费用由不合格方承担。

3、产品深度设计和生产要求

取得中标通知书后，中标人须委派项目负责人到项目实施地点进行实地勘察，对招标文件家具设计图纸的外观、尺寸等进行深度设计，包括但不限于完善家具强弱电的点位设计和施工配合，如为强弱电施工单位在家具上放线、定位、开槽、开孔进行现场配合工作等）。深度设计的图纸须取得采购人书面同意，否则出现产品实物实景与原招标家具设计图纸不一致情形的，中标人自行承担验收不合格的风险。

中标人在产品生产前需向采购人出示本项目主要原材料、配品配件进货的有关说明文件，如进货清单、供货协议、合同等。进货有关说明文件和检测结果检查合格后，采购人须书面确认中标人方可启动产品生产，否则由此造成的损失由中标人自行承担。

在制作本批次家具产品期间，采购人视情况可随时到投标产品的生产厂商现场进行督查（采购人将严格遵守中标人（生产厂商）安全生产规定和保守商业秘密规定），中标人不得拒绝采购人督查，否则以违约论处，采购人除保留启动“见索即赔”程序维护自身权益外还保留解除合同的权利，由此造成的损失由中标人自行承担。

4、运输、安装等施工要求

运输：项目实施地点在永兴岛。货物可以抵达海南岛后租赁海南海口、清澜、临高、三亚等港口的船舶出发前往永兴岛，也可以从海南省外其他港口租赁船舶到达永兴岛，其中选用运输船舶的适航范围应符合海事、交通部门要求的，然后再卸货运送至指定地点。投标人在投标响应过程中，须充分了解、综合评估运输费用和风险，并制定相应的实施方案。

装卸、搬运、安装、调试：货物抵达永兴码头后，中标人须自行安排装卸机械、工人进行货物装卸、搬运、安装和调试工作。投标人在投标响应过程中，须充分了解、综合评估装卸、搬运、安装、调试费用和风险，并制定相应的实施方案。

5、验收要求

①货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件须齐全。

②中标人应将关键主要家具设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人。

③采购人组成验收小组按相关规定、规范进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

④交付验收标准依次序对照适用标准为：1不得低于中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；2.符合合同约定； 3.实物与合同约定不一致时，以优者为准。

⑤在全部货物经最终验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以更换、补齐或退货，由此产生的一切费用均由中标人负担。

⑥采购人在进行任何一次验收时发现货物不符合相关要求的，可拒绝收货或要求中标人承担更换或退货责任，中标人应将不合格产品在3日内自行拆除及运回，采购人不承担因验收造成的产品损耗且不对产品承担保管责任，因此产生的一切费用及风险由中标人承担。中标人逾期未将退、换货物拆除及运回的，采购人有权自行或委托第三方对前述退、换货物进行拆除及处置，由此产生的一切费用及损失由中标人承担，且采购人有权从应付未付货款、直接抵扣前述费用。

⑦货物须为原厂商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

6、质保期

①本项目实施环境处于高盐、高温、高湿室内环境，质保期为不少于60个月，质保期从验收合格之日起计算。质保期内，中标人对所供货物须负责免费维护及更换零配件，采购人不再支付任何费用。

②质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

7、售后服务要求

质保期内，对采购人的服务通知，中标人在接报12小时（工作时间，下同）内响应，72小时内到达现场，到达后72小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，中标人须提供同档次的家具给采购人临时使用，费用由中标人承担。如不然，则采购人有权找其它供应商进行维修或购买类似家具使用，实际发生费用由中标人承担或从质保金中扣除。质保金不足时，采购人保留向中标人追付的权利。

四、结算与付款方式

签订合同后十个工作日内，中标人提供合同价的30%“见索即付”银行保函，同时采购人支付合同价的30%预付款，“开工令”下达后十个工作日内支付合同货款至60%，验收合格后十个工作日内支付合同货款至97%同时退还“见索即付”银行保函。合同货款3%余款作为质保金直至质保期满后退还，具体事宜双方合同约定。

五、投标报价要求：

本项目实行中标包干价格。除了采购人自行承担的采购人委托的检验检测费用外，投标报价须包含但不限于家具深度设计、制造、供货、安装材料及零配件、专用工具、人工、保险、中标人委托的检测、运输（含海运）、仓储费、装卸费、搬运、安装调试费、税费、利润和售后服务费（含质保期）等所有可预见和不可预见的费用总和。

六、其他投标要求和重要提示

投标人在投标文件中提供的有关证明、说明文件，包括但不限于产品加工制造能力（如与生产能力、工艺相匹配的生产设备等）、质量保障方案等，如实施主体是生产厂商的，须加盖厂商公章并附生产厂商的营业执照，不提供或提供不符合要求的，投标人自行承担评审不利的风险。

多家资格审查合格的投标人提供同一厂商制造的产品参与投标的，只能以一家有效投标人计算，以综合得分最高者为有效投标人，其他投标人视为无效投标人，不能计入有效投标人数量和不能进入中标候选人范围。

投标人提供主要原材料、配件配品（1、基材（白蜡木、松木）2、油漆、3、粘合剂 4、座椅面料5、五金配件（阻尼滑轨、液压缓冲铰链、支撑架、螺丝））的检测报告（复印件加盖投标人公章），装订在投标文件中作为投标文件重要响应的内容之一。

每一种原材料、配件配品的检验检测报告必须显示相应原材料、配件配品的名称和所有技术参数指标，否则投标人自行承担评审不利的风险。

检测报告的送检单位须是投标单位或产品生产厂商，如不然，投标人须说明其与投标产品（原材料、配件配品）与送检单位的关联关系，评审小组成员认可的则有效，否则无效。

本项目招标文件所涉及的第三方检验检测机构，均指符合《检验检测机构资质认定管理办法》要求的服务机构，即检测报告须有CMA标识。

投标人须结合自身和/或生产厂商优势，提供合同履约实施方案，实施方案需包括但不限于原材料（配件配品）订货、检验检测、加工生产、运输方式（含海运等）、仓储管理、文明安装措施等主要六个实施环节，重点对各个环节的实施时间、质量保障和文明施工等方面的内容进行阐述。

投标人须结合自身和/或生产厂商优势对产品质量（含环保指标）制定保障方案，方案包括但不限于作出原材料指标、质量控制技术、环保指标等方面的内容。

6、委派上岛安装调试人员的基本要求及费用

本项目实施地点在永兴岛，对项目实施安全性、保密性、规范性要求严格，中标人须为委派上岛人员的合格性进行担保，采购人负责办理上岛人员的上岛手续。

上岛安装调试人员须是熟练工程师（工人），经上岗培训、安全生产和文明施工等培训教育合格后方可委派上岛施工服务。

食宿：采购人提供基本住宿，其他费用自理。

七、项目其他要求

本项目提出的原材料、配品配件环保指标是基本要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人作为业内专业人士，需对投标产品进行专业评估及兜底，所提供的产品（包括生产、检测和运输）都应符合或优于投标截止时间前已颁布的现行国家（行业）标准和环保标准。否则，视为产品质量不合格论处，中标人须承担违约责任，具体事宜合同约定。

设计图纸：见附件二

详细评审因素

评审因素	评审标准
分值构成	技术商务部分70.0分

报价得分30.0分
技术部分	产品检测报告 (10.0分)	根据供应商（或产品生产厂商）提供的2021年至今的成品检验合格报告（报告封面须有CMA标识）进行评审：床、床头柜、衣柜、桌、椅，以下报告全部满足得10分，缺项或不满足每个扣2分，扣完为止，不提供不得分。

包含：

1、床（床屏、床箱）：符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016标准；甲醛释放量≤0.05mg/m³；TVOC≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯未检出；家具涂层可迁移元素（≥8项）检测合格；床结构耐久性试验：按照A、B、C、D次序轮流在该4点上通过50mm加载垫垂直床边水平向内施加300N力作为一个循环，每次循环的时间为（10±1）s共进行20000次循环，检测结果符合要求。

2、床头柜：符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016标准；甲醛释放量≤0.05mg/m³；TVOC≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯未检出；家具涂层可迁移元素（≥8项）检测合格；桌面水平耐久性试验：加力150N，循环次数≥60000次检测结果判定合格。

3、衣柜：符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016标准；甲醛释放量≤0.05mg/m³；TVOC≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯未检出；家具涂层可迁移元素（≥8项）检测合格；拉门耐久性试验：循环次数80000次，检测结果判定合格。

4、写字桌：符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016标准；甲醛释放量≤0.05mg/m³；TVOC≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯未检出；家具涂层可迁移元素（≥8项）检测合格；桌面水平耐久性试验：加力150N，循环次数≥60000次检测结果符合标准；木制件外观、人造板件外观、木工要求、力学性能检测结果判定合格。

5、单人椅：符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016标准；甲醛释放量≤0.05mg/m³；TVOC≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯未检出； 家具涂层可迁移元素（≥8项）检测合格；座面、椅背耐久性联合试验：座面平衡载荷950N，椅背载荷330N，循环次数≥120000次检测结果判定合格。

（注：①检测的产品名称符合需一致；②投标文件中需提供上述合格的检测报告复印件加盖投标人公章并提供国家认监委及检验机构官网上传检测报告的查询结果截图，否则不得分；③原件备查。）
产品的重点技术参数响应性(18.0分)	本项目“▲”号指标共设置9项 ，根据供应商（或产品生产厂商）提供的2021年至今的检验合格报告（报告封面须有CMA标识）进行评审：全部满足或优于带“▲”重点技术参数的，得18分，不满足或者不响应的每一个扣2分，扣完为止，本项最低得0分。
产品生产厂商的生产设备（5.0分）（注：设备名称不完全相同，但属同类设备的视同符合对应评分指标，但投标人应在投标文件中提供该同类设备的主要功能阐述以便于评标委员会判断，否则自行承担评审不利的风险。）	拟提供投入本项目家具生产设备：

1.横截木工圆锯机、2.优选横截锯、3。气动截料锯、4.高速自动断料锯、5.数控燕尾榫机、6.全自动六轴重型四面刨、7.立式重型双轴木工铣床、8.多功能制榫机、全自动下锯修边机、9.仿形木工车床、10.综合性实木自动化加工中心、11.大跨度钻床、12.倾斜立铣、13.重型补土机、14.全自动打磨抛光设备、15.全自动底（面）漆喷涂生产线、16.全自动涂胶设备、17.工业废气处理环保设备、18.全自动数控门锁铰链开孔设备、19.板材甲醛萃取检测仪、20.油漆检测仪、21.全自动智能仓储中心，上述设备全部提供得5分，提供14-20种得3分，提供6-13种得1分，其他不得分。

本项目响应内容须加盖厂商公章，否则视为不响应评审要求，不予认可得分为零。
质量保障措施 (5.0分)	投标人须结合自身和/或生产厂商优势对产品质量（含环保指标）制定保障方案，方案包括但不限于原材料（配件配品）指标控制、加工生产工艺、环保指标控制等方面的内容。①质量目标非常明确、项目质量的控制非常详细、检验手段非常科学，得5分；②质量目标比较明确、项目质量的控制较为详细、检验手段比较科学，得3分；③质量目标基本明确、项目质量的控制一般、检验手段一般，得2分；④质量目标不够明确、项目质量的控制不够可行、检验手段一般，得1分；⑤未提供对应方案不得分。
售后服务能力 (4.0分)（有关证明、说明文件的原件或复印件均须加盖投标人公章，否则不予认可）	1、投标人提供有效期内售后服务完善程度认证证书，认证范围须包含实木家具、软体家具，十星级得2分，九星级及以下得1分。

证明材料：请提供相应的认证证书清晰扫描件或复印件并加盖单位公章，同时须提供“中国国家认证认可监督管理委员会”（网址http://www.cnca.gov.cn/#）确认有效的网页截图。

投标人针对本项目售后服务人员，每提供一名具有高级售后服务管理师认证证书的人员得0.5分，最高得2分, 没有提供的不得分。

证明材料：须提供服务人员与投标单位有关劳动合同证明文件（如合同、社保交纳等）和认证证书。
项目实施方案 (8.0分)	根据投标人针对本项目所提供的项目实施方案包括不限于交货进度安排（含原材料（配件配品）订货、检验检测、加工生产、运输管理）、安装进度计划、项目验收方案、文明安装措施）进行评审：①交货及安装进度安排非常合理，项目验收方案非常详细，文明安装措施非常完善、系统全面，可行性非常强的得8分；②交货及安装进度安排较为合理，项目验收方案详细，文明安装措施较为完善、系统全面，可行性较强的得6分；③交货及安装进度安排基本合理，具有项目验收方案，文明安装措施基本完善，具有一定可行性的得4分；④交货及安装进度安排不太合理，项目验收方案简单，文明安装措施有所欠缺，可行性较弱的得1分；⑤未提供对应方案不得分。
认证体系

（6.0分）	1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证，得2分。

2、投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证，得2分。

3、投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证，得2分。

注：以上证书认证范围须包含床类、柜类、床垫类、桌类、椅类；提供有效证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台网站对证书的信息查询截图，提供不全或无效的不得分。
产品品质及环保认证 (14.0分)（名称表述不同，功能和特性指向为同一物品的均可。）	1、投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书(十环)，认证范围包含：1）实木类家具：床、柜、桌、椅；2）软体家具：床垫的, 得5分，每少一类家具或每一类家具包含项不完整的扣1分。

2、投标人具有有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围包含： 1）实木家具：床、柜、桌、椅；2）软体家具：床垫的，得3分，每少一类家具或每一类家具包含项不完整的扣0.6分。

3、投标人具有有效期内的中国环保产品认证证书，认证范围包含： 1）木制公寓家具；2）软体家具的得2分，每少一类家具或每一类家具包含项不完整的扣1分。

4、投标人具有有效期内的人类工效学产品认证证书，认证范围包含： 床垫的得1分。

5、投标人具有有效期内的绿色供应链评价认证证书（五星）、家具定制服务认证证书、低VOCS家具产品认证证书、服务质量评价体系认证证书、测量管理体系认证证书、供应商综合实力评价体系认证证书的得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。

证明材料：请提供上述认证证书或相关证明材料清晰扫描件或复印件并加盖单位公章，同时提供在全国认证认可信息公共服务平台网站对证书的信息查询截图，不提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。