1. **采购需求**

（一）项目概况

第一小学校园文化建设项目

1. 采购项目预（概）算

总 预 算： 3706710.94 元

资金来源：财政资金

1. 采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 标的名称 | 制作工艺/要求 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
|  | 一、校园文化宣传系统 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LOGO:180CM中文字：82cm\*7个 | (1)不锈钢制作焊接打麿(2)汽车烤漆工艺；(3)安装高度8m。 | A10040821 | cm | 754.00  | 否 |
| 打卡点形象牌 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除原不锈钢宣传护栏17m\*2.4m | （1）拆除原有不锈钢宣传栏（2）拆除原有花池，垃圾清运并修补原有瓷砖。 | B0303 | 项 | 1.00  | 否 |
| 3 | 背景造型5.00m\*2.20m\*2块4.20m\*1.7m\*1块 | （1）结构用4cm\*4cm方管焊接。表层钢板焊接包裹（2）打麿烤平整，防锈漆处理，表层烤漆;（3）混凝土基础建设。 | A10040821 | m² | 29.14  | 否 |
| 4 | 中文：50cm\*4个中文：26cm\*10个 | 钢板烤漆接制作，表层烤漆。 | A10040821 | cm | 460.00  | 否 |
| 5 | 学校名称（LOGO）15cm\*8个 | 5mm亚克力雕刻并UV工艺。 | A10040821 | cm | 120.00  | 否 |
| 6 | 底部造型（含凳子）5m\*2边 高0.7m | （1）结构方管焊接。表层钢板焊接包裹（2）打麿烤平整，防锈漆处理，表层烤漆;（3）混凝土基础建设。 | A10040821 | m | 10.00  | 否 |
| 7 | 宣传画面1.7m\*1.0m\*2张 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | A10030809 | m² | 3.40  | 否 |
| 8 | 吉祥物1.49m\*2.0m | （1）结构彩用4cm\*4cm方管焊接。表层钢板焊接包裹（2）打麿烤平整，防锈漆处理，表层烤漆;（3）混凝土基础建设。 | A10040821 | m² | 2.98  | 否 |
| 9 | 5mm亚克力雕刻并UV工艺。 | C1304 | m² | 2.98  | 否 |
| 造型围栏 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 造型围栏规格1.70m\*1.28m5.59m\*0.68m2.20m\*0.68m7.4m\*0.68m | 钢板压模，表层异形烤漆。 | A100705  | m² | 12.51 | 否 |
| 立式宣传栏 |  |  | 　 |  |  |  |
| 11 | 拆除及外运 | 拆除原有不锈钢宣传栏，清理干净，垃圾外运。 | 　B0303 | 项 | 1.00  | 否 |
| 12★ | 异型背景板15m\*2.48m | （1）结构彩用4cm\*4cm方管焊接。表层钢板焊接包裹（2）打麿烤平整，防锈漆处理，表层烤漆;（3）混凝土基础建设。（4）底座：15m\*0.45m(台面宽0.35m) | A10040821 | m² | 37.20  | 否 |
| 13 | 底座边条图案15m | 15mmPVC雕刻制作，画面UV工艺。 | 　A10030809 | m | 15.00  | 否 |
| 14 | 烤漆字26cm\*9个 | 钢板烤漆字，打磨，防锈处理。 | 　C1304 | cm | 234.00  | 否 |
| 15 | 透明亚克力板0.14m\*0.7m\*4张 | 8m透明亚克力板 | 　C1304 | m² | 0.39  | 否 |
| 16 | 亚克力字LOGO:12.1cm\*2套中文字：6cm\*7个\*2套英文字：2.6cm\*21个\*2套 | 8mm亚克力雕刻，UV工艺制作。 | C1304 | cm | 217.40  | 否 |
| 17 | 亚克力字中文字：12.1cm\*5个\*2套 | C1304 | cm | 121.00  | 否 |
| 18 | 宣传展板1.9m\*1.1m\*4张 | 一、制作及工艺要求（1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | A10030809 | m² | 8.36  | 否 |
| 器械区宣传栏 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 宣传画面3.82m\*0.59m\*2张2.95m\*0.39m\*1张3.31m\*1.51m\*2张 | （1）方管焊接框架，喷防锈漆;（2）底板18mmPVC覆3mm亚克力UV画面工艺;（3）不锈钢定制压边5cm包裹。 | 　A10040821 | m² | 15.65  | 否 |
| 校门宣传栏 |  |  | 　 |  |  |  |
| 20 | 拆除原有宣传栏13.27m\*3.27m | 拆除原有宣传栏，清理干净，垃圾外运。 | 　B0303 | m | 13.27  | 否 |
| 21 | 底板13.27m\*3.27m\*1面  | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | 　A10030809 | m² | 43.39  | 否 |
| 22 | LOGO:1.7m\*1.7m\*1个面板：2.2m\*2.9m面板：0.58m\*2.22m\*4条造型：1.64m\*1.68m\*1个 | 　A10030809 | m² | 17.18  | 否 |
| 23 | 造型边条(13.27m+3.27m)\*2 | 15mmPVC雕刻制作，画面UV工艺。 | 　A10030809 | m  | 33.08  | 否 |
| 墙面宣传栏 |  |  | 　 |  |  |  |
| 24 | 亚克力画面2.3m\*1.3m\*4张 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | 　A10030809 | m² | 11.96  | 否 |
| 校务公告栏 |  |  | 　 |  |  |  |
| 25 | 底板2.9m\*2.9m\*1张 | 方管焊接框架，镀锌板封底，定制拉丝不锈钢压边，折边4cm. | 　A10040821 | m² | 8.41  | 否 |
| 26 | 亚克力画面2.4m\*2.4m\*1张 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | 　A10030809 | m² | 5.76  | 否 |
| 少年宫宣传栏 |  |  | 　 |  |  |  |
| 27 | 亚克力画面3.5m\*1.15m\*2张 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | 　A10030809 | m² | 8.05  | 否 |
| 28 | 造型边条：7.3m | 15mmPVC雕刻制作，画面UV工艺。 | 　A10030809 | m | 7.30  | 否 |
| 党建文化墙 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 底板3.35m\*1.6m\*3张 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | 　A10030809 | m² | 16.08  | 否 |
| 30 | 亚克力画面3.25m\*1.5m\*3张 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | 　 A10030809 | m² | 14.63  | 否 |
| 二、班级宣传系统 |  |  | 　 |  |  |  |
| 班级公告栏 |  |  | 　 |  |  |  |
| 1 | 亚克力画面0.93m\*1.2m\*60张 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。" | A10030809 | m² | 66.96  | 否 |
| 学习园地 |  |  | 　 |  |  |  |
| 2 | 拆除原有黑板拆除，拆除部分腻子粉修补，打磨喷漆。 | （1）拆除原有学习园地黑板和柜子，墙面宣传画及花纹清理干净;（2）腻子粉修复部分墙面，环保漆滚涂两遍。（3）垃圾外运。 | B0303 | 间 | 60.00  | 否 |
| 3★ | 黑板无缝定制3.98\*1.19cm\*60张 | (1)第一层树脂烤漆涂层板 (2)第二层高密度聚乙烯英芯板(3)第三层镀锌钢板封底(4)铝合金包边定制烤漆边框。 | A1002  | m² | 284.17  | 否 |
| 4 | 木柜1.6m\*1.2m\*60个 | 1.8cm免漆板制作，修口封边45度斜角制作。 | 　A060501 | m² | 115.20  | 否 |
| 5 | 文字底板0.35m\*0.35m\*8块\*60间 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | 　A10030809 | m² | 58.80  | 否 |
| 6 | 文字30cm\*8个\*60套 | （1）8mm亚克力雕刻，UV工艺制作。 | C1304 | cm | 14400.00  | 否 |
| 班级宣传语 |  |  | 　 |  |  |  |
| 7 | 文字底板0.35m\*0.35m\*8块\*60间 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | A10030809 | m² | 58.80  | 否 |
| 8 | 文字30cm\*8个\*60套 | （1）8mm亚克力雕刻，UV工艺制作。 | C1304 | cm | 14400.00  | 否 |
| 9 | 国旗造型0.6m\*0.4m\*35块 | （1）红色15mm免漆板（2）五角星采用3mm金色板雕刻张贴 | C1304 | 块 | 35.00  | 否 |
| 班级制度栏 |  |  | 　 |  |  |  |
| 10 | （0.67m\*0.9m\*60张）\*2套 | 一、制作及工艺要求（1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | A10030809 | m² | 72.36  | 否 |
| 班级信息栏 |  |  | 　 |  |  |  |
| 11 | 底板0.6m\*0.8m\*60张 | 一、制作及工艺要求（1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | A10030809 | m² | 28.80  | 否 |
| 学生作品展示栏 |  |  | 　 |  |  |  |
| 12 | 底板0.75m\*2.5m\*2张\*60套 | 一、制作及工艺要求（1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | 　A10030809 | m² | 225.00  | 否 |
|  学生手举引领牌 |  |  | 　 |  |  |  |
| 13 | 60个 | （1）15mmPVC板雕刻；（2）双面UV夹膜。（3）手柄采用不锈钢手柄 | 　A10030809 | 个 | 60.00  | 否 |
| 三、楼体文化理念导入 |  |  | 　 |  |  |  |
| 综合楼外墙外墙修补粉刷 |  |  | 　 |  |  |  |
| 1★ | 粉刷范围：走廊外立面走廊柱子外立面1楼入口天花楼梯间外立面 | （1）拆除原有墙上宣传标语并清理干净，垃圾外运；（2）安装高度23m，高空作业；（3）外墙涂料两遍；（4）外墙脱皮处及拆除原宣传标语处腻子粉修补打磨; | 　B0303 | m² | 960.00  | 否 |
| 综合楼外墙文化导入 |  |  | 　 |  |  |  |
| 2 | LOGO:120cm\*80cm\*2个中文字：62.5cm\*18个 | （1）不锈钢制作焊接打麿（2）汽车烤漆工艺；（3）安装高度20m； | 　A170120 | cm | 1365.00  | 否 |
| 3 | 亚克力边条及图案 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | A10030809 | m² | 21.91  | 否 |
| 4 | 中文字：90cm\*3个（少年宫） | （1）不锈钢制作焊接打麿（2）汽车烤漆工艺；（3）安装高度10m； | 　A170120 | cm | 270.00  | 否 |
| 5 | 宣传画面3.70m\*1m\*1个3.30m\*1m\*2个 | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | A10030809 | m² | 10.30  | 否 |
| 6 | 边条10.3m | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | A10030809 | m | 10.30  | 否 |
| 2号楼外墙修补粉刷 |  |  |  |  |  |  |
| 7★ | 粉刷范围：走廊外立面走廊柱子外立面1楼入口天花楼梯间外立面 | （1）拆除原有墙上宣传标语并清理干净，垃圾外运；（2）安装高度23m，高空作业；（3）外墙涂料两遍；（4）外墙脱皮处及拆除原宣传标语处腻子粉修补打磨; | 　B0303 | m² | 1790.00  | 否 |
| 2号楼外墙文化导入 |  |  | 　 |  |  |  |
| 8 | 中文字：75cm\*8个 | （1）不锈钢制作焊接打麿（2）汽车烤漆工艺；（3）安装高度20m； | 　C1304 | cm | 600.00  | 否 |
| 9 | 造型图案：边条：1.5m\*1m,1.5m\*1.65m,造型：0.6m\*\*0.8m, 0.6m\*0.45m, 0.4m\*0.5m | （1）15mmPVC覆3mm瓷白亚克力。（2）雕刻制作，画面UV工艺。 | 　C1304 | m² | 4.85  | 否 |
| 2号楼门头文化导入 |  |  | 　 |  |  |  |
| 10 | 主体展开面积为173.84m²正面、背面、底部、顶部及左右两侧 | （1）拆除楼体原有宣传标语，并垃圾清运。（2）水泥板双层封底+欧松板边条造型，（3）耐水防水腻子三遍，打磨一遍。（4）安装高度7.2m； | 　B0303 | m² | 173.84  | 否 |
| 11 | （1）配色油漆，一遍底漆二遍面漆。（2）安装高度7.2m； | A02100502 | m² | 173.84  | 否 |
| 12 | （1）60mm\*60mm方钢焊接包裹式框架制作主框架;（2）40mm\*40mm方钢制作副框架；（3）20mm\*40mm用封板底管，钢板+胀鼓胀螺丝墙体固定，打磨、涂喷防锈漆；（4）安装高度7.2m； | A10040821 | m² | 173.84  | 否 |
| 13 | 造型图案：65cm\*2个50cm\*1个 | 18mmPVC覆3mm亚克力UV | A10030809 | cm | 180.00  | 否 |
| 14 | 书吧不锈钢名称80cm\*5个 | （1）不锈钢制作焊接打麿（2）汽车烤漆工艺；（3）安装高度5m； | 　A170120 | cm | 400.00  | 否 |
| 15 | 不锈钢LOGO:230CM | （1）不锈钢制作焊接打麿（2）汽车烤漆工艺；（3）安装高度5m； | 　A170120 | cm | 230.00  | 否 |
| 建筑标识名称 |  |  | 　 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢标识背板尺寸：2.8m\*0.87m | 底板不锈钢板制作，折边2cm. | 　A170120 | m² | 7.31  | 否 |
| 17 | 不锈钢标识单字尺寸65cm\*9个 | 不锈钢烤漆字 | 　A170120 | cm | 585.00  | 否 |
| 四、体育场文化导入 |  |  | 　 |  |  |  |
| 操场体育文化墙 |  |  | 　 |  |  |  |
| 1 | 拆除体育场围墙原有标语（约100m） | 拆除原有标语，清理干净，垃圾外运。 | 　B0303 | 项 | 1.00  | 否 |
| 2 | 运动样式板2.3m\*2.9m\*2\*7套 | 一、制作及工艺要求（1）结构彩用4cm\*4cm方管焊接。表层钢板焊接包裹（2）打麿烤平整，防锈漆处理;（3）人物造型镂空，表层烤漆处理。 | 　A10040821 | m² | 93.38  | 否 |
| 3 | 亚克力字（横条）30cm\*14条（文字）10cm\*23个 | 一、制作及工艺要求(1)8mm亚克力雕刻，画面UV工艺. | A10030809 | cm  | 650.00  | 否 |
| 五、阅览室文化导入 |  |  | 　 |  |  |  |
| 墙体拆除 |  |  | 　 |  |  |  |
| 1 | 拆除面积16.9m\*3m7.2m\*3.4m2.9m\*1.6m | 厚24墙体人工拆除，垃圾清运。 | 　B0303 | m² | 79.82  | 否 |
| 瓷砖铲除 |  |  | 　 |  |  |  |
| 2 | 瓷砖铲除 | 外墙及内墙墙面及外墙柱子，瓷砖铲除垃圾清运。 | B0303 | 项 | 1.00  | 否 |
| 地面自流平 |  |  | 　 |  |  |  |
| 3 | 自流平12.2m\*7.2m | 自流平 | 　A100301 | m² | 87.84  | 否 |
| 地板胶垫 |  |  | 　 |  |  |  |
| 4 | 胶垫12.2m\*7.2m | 1.6pvc塑胶地板,人造麂皮绒+天然橡胶+含自然捐耗及安装辅材 | A10020301 | m² | 87.84  | 否 |
| 地板垫层复合地板） |  |  | 　 |  |  |  |
| 5 | 框架7.2m\*4.2m | 4cm\*4cm方管焊接垫底，喷防锈漆，多层木板覆盖 | A10040821 | m² | 30.24  | 否 |
| 6 | 地板7.2m\*4.2m | 1.0复合地板 | A10030809 | m² | 30.24  | 否 |
| 拆除部分用红砖彻墙，水泥砂浆批复 |  |  | 　 |  |  |  |
| 7 | 面积（含门窗）16.5m\*7.2m16.5m\*3.4m\*3面7.2m\*3.4m\*2面 | 门窗拆除后，红砖砌墙到窗台，包含室内外瓷砖铲除后，水泥砂浆修补。顶面绘画图案铲除等。 | 　B0303 | m² | 360.54  | 否 |
| 墙面腻子粉、油漆 |  |  | 　 |  |  |  |
| 8 | 面积（含门窗）16.5m\*7.2m16.5m\*3.3m\*3面7.2m\*3.3m\*4面 | 两遍腻子粉，一遍打磨，两遍油漆。 | 　A100602 | m² | 377.19  | 否 |
| 铝合金窗 |  |  | 　 |  |  |  |
| 9 | 1.68m\*3.36m\*2个2.9m\*1.6m\*4个 | 铝合金窗，透明钢化玻璃。 | 　A100702 | m² | 29.85  | 否 |
| 不锈钢网 |  |  | 　 |  |  |  |
| 10 | 2.9m\*1.6m\*4个 | 不锈钢定制 | 　A10040604  | m² | 18.56  | 否 |
| 铝合金推拉门 |  |  | 　 |  |  |  |
| 11 | 2.5m\*3.4m\*2个 | 定制铝合推拉门，透明钢化玻璃。 | 　A100701 | m² | 17.00  | 否 |
| 护墙板 |  |  | 　 |  |  |  |
| 12 | 4.5m\*2+0.83+16.5m | 免漆板。 | 　A100203  | m | 26.33  | 否 |
| 护墙板收口边条 |  |  | 　 |  |  |  |
| 13 | 4.5m\*2+0.83+16.5m | 木工板边条 | A10020401 | m | 26.33  | 否 |
| 窗框装饰边条 |  |  | 　 |  |  |  |
| 14 | (2.98m+1.68m)\*2\*4个(1.68m+3.3m)\*2\*2个 | 高密度板+烤漆+亮面漆 | 　A100702 | m | 57.20  | 否 |
| 隔墙造型（含镂空部分） |  |  | 　 |   |  |  |
| 15 | 隔墙造型7.2m\*3.3减去镂空面积14.39m²实际面积9.37m² | 40mm\*40mmm方管焊接造型制作，防火阻燃板打基底+石膏板+边条造型，两遍腻子粉，一遍打磨，两遍油漆，包边调色漆收口。 | A10030503 | m² | 9.37  | 否 |
| 亚克力字 |  |  | 　 |  |  |  |
| 16 | 亚克力字35cm\*6个 | 亚克力字 | C1304 | cm | 420.00  | 否 |
| 书 柜 |  |  | 　 |  |  |  |
| 17 | 柜子7.2m\*2.3m（厚0.3m）3.9m\*2.3m（厚0.3m）6.27m\*2.5m（厚0.3m） | 1.8cm免漆板制作，书柜内造形烤漆，修口封边+五金。 | A060501 | m² | 41.21  | 否 |
| 地台柜子 |  |  | 　 |  |  |  |
| 18 | 11.9m+3.9m （高0.4m） | 1.8cm免漆板木工制作，台面软包。 | 　A060501  | m² | 6.32  | 否 |
| 刊物柜子 |  |  | 　 |  |  |  |
| 19 | 1.0m(高0.85m)\*3 | 1.8cm免漆板木工制作,内隔板1.5cm。 | 　A060501  | 个 | 3.00  | 否 |
| 铝 方 通 |  |  | 　 |  |  |  |
| 20 | 7.2m\*4.2m | 优质铝材 | A10050501 | m² | 30.24  | 否 |
| 吊顶实木框架 |  |  | 　 |  |  |  |
| 21 | 3.2m\*6.5m | 实木定制，喷透明漆。 | A100799 | m² | 20.80  | 否 |
| 实木书桌 |  |  | 　 |  |  |  |
| 22 | 3.3m\*（高0.75m） | 支架方管烤漆，台面免漆板木工制作。 | 　A060205 | m | 3.30  | 否 |
| 实木软包椅子 |  |  | 　 |  |  |  |
| 23 | 0.76m高 | 坐面采用优质油蜡皮料贴服,内部采用高密度海绵填充高弹性不易变形实木定制  | 　A0603 | 张 | 26.00  | 否 |
| 阅读桌 |  |  | 　 |  |  |  |
| 24 | 1m\*0.5m(高0.75m)\*8张 | 实木定制，会议桌进口新西兰松木，桌子支架铁艺烤漆，防锈处理。 | 　A060205 | 张 | 8.00  | 否 |
| 软包圆凳子 |  |  | 　 |  |  |  |
| 25 | 坐宽35cm 高度36cm | E1级实木框架材质+高密度海绵+优质环保布艺面料,凳子面料:环保布艺、耐温PU皮质、高档丝绒布. | 　A0603 | 个 | 8.00  | 否 |
| 实木圆桌子 |  |  | 　 |  |  |  |
| 26 | 桌面直径60cm\*高55cm | 松木全实木材质，环保烤漆工艺 | A060205 | 张 | 4.00  | 否 |
| 半圆书柜沙发组合 |  |  | 　 |  |  |  |
| 27 | 展开面积（双面）3.2m\*0.9m\*2面 | 两层书架免漆生态板定制， 沙发为实木框架+高密度海绵+优质哑光皮 ，高40总高70. 坐宽40总宽55 书柜是25宽度  | 　A060503 | 套 | 2.00  | 否 |
| 方型软包凳子 |  |  | 　 |  |  |  |
| 28 | 40cm\*40cm\*40cm | 防水耐磨皮革、高密度海绵填充。 | 　A0603 | 个 | 7.00  | 否 |
| 方型软包沙发 |  |  | 　 |  |  |  |
| 29 | 　 | 防水耐磨皮革、高密度海绵填充。 | 　A0604 | 套 | 1.00  | 否 |
| LED圆灯具 |  |  | 　 |  |  |  |
| 30 |  |  | 　A02061908 | 个 | 12.00  | 否 |
| 方型灯具 |  |  | 　 |  |  |  |
| 31 | 120cm\*12cm | LED灯具 | A02061908 | 个 | 4.00  | 否 |
| 空调 |  |  | 　 |  |  |  |
| 32 | 3匹壁挂式空调挂机 | 3匹 新三级能效 变频冷暖 壁挂式空调挂机 防直吹自清洁 | A02052305 | 台 | 3.00  | 否 |
| 国标电线 |  |  | 　 |  |  |  |
| 33 | 　 | 1.5 国际阻线 | 　A020621　 | m | 400.00  | 否 |
| 34 | 　 | 2.5 国际阻线 | 　A020621　 | m | 230.00  | 否 |
| 35 | 　 | 4.0 国际阻线 | A020621 | m | 75.00  | 否 |
| 二位开关 |  |  | 　 |  |  |  |
| 36 |  |  | 　A02061703 | 个 | 12.00  | 否 |
| 三位开关 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 　A02061703 | 个 | 12.00  | 否 |
| 插座 |  |  | 　 |  |  |  |
| 38 | 　 | 　 | 　A02061725 | 个 | 8.00  | 否 |
| 穿线管 |  |  | 　 |  |  |  |
| 39 | 　 | 2.5cm | 　A180201 | m | 200.00  | 否 |
| 六、创客教室文化导入 |  |  | 　 |  |  |  |
| 拆除瓷砖及修复 |  |  | 　 |  |  |  |
| 1 | 拆除、外运及墙面修复 | （1）人工拆除墙面瓷砖（2）墙面水泥砂浆修复 | 　B0303 | 项 | 1.00 | 否 |
| 用红砖彻墙 |  |  | 　 |  |  |  |
| 2 | 拆除、外运及砌墙 | （1）门窗拆除后，红砖砌墙（2）室内外瓷砖铲除后，水泥砂浆修补（3）顶面绘画图案铲除等。 | 　B0303 | 项 | 1.00 | 否 |
| 平吊顶 |  |  | 　 |  |  |  |
| 3 | 8.8m\*7.2m |  轻钢龙骨+防火阻燃板+石膏板+腻子粉两遍打磨+五金 | 　A100799  | m² | 63.36 | 否 |
| 平吊星空顶喷涂图案 |  |  | 　 |  |  |  |
| 4 | 8.8m\*7.2m | 平吊面制作星光顶面图案 | 　A100799  | m² | 63.36 | 否 |
| 凹槽吊顶边带 |  |  | 　 |  |  |  |
| 5 | （7.0m+6.6m)\*2条 |  防火阻燃板+石膏板+腻子粉+配件 | 　A100799  | m  | 27.20  | 否 |
| 半吊顶 |  |  | 　 |  |  |  |
| 6 | （8.8m+7.2m）\*2面 | 轻钢龙骨+防火阻燃板+石膏板+腻子粉两遍打+两遍油漆磨+美纹纸边条分色+五金 | 　A100799  | m  | 32.00  | 否 |
| （半吊顶）线性灯 |  |  | 　 |  |  |  |
| 7 | (0.65+1.5+1.58+0.42)\*4项+(3\*2条)+2.63\*2条 | LED灯源+亚克力+铝合金材质+转角厂家定制 | 　A02061908 | m  | 27.86  | 否 |
| 三环椭圆型异型吊顶双向灯槽 |  |  | 　 |  |  |  |
| 8 | 长直径5.0m 短直径3.36m | 轻钢龙骨+防火阻燃板+石膏板+腻子粉两遍打磨+两遍油漆+每环双向LED+凹槽边带+五金 | 　A02061908 | m² | 13.19  | 否 |
| 亚克力字 |  |  | 　 |  |  |  |
| 9 | 25cm\*8个 | 5+3亚克力水晶字 | 　C1304 | cm | 200.00  | 否 |
| 展示柜子 |  |  | 　 |  |  |  |
| 10 | 7.2m\*2.9m | 防火阻燃板+石膏板+美纹纸分色+凹槽边带+腻子粉两遍打+两遍油漆磨+五金 | 　A060599 | m² | 20.88  | 否 |
| 背景墙 |  |  | 　 |  |  |  |
| 11 | 7.2m\*2.9m | 防火阻燃板+石膏板基底，美纹纸分色+凹槽边带+腻子粉两遍打+两遍油漆+五金 | 　A030604 | m² | 20.88  | 否 |
| 12 | 4.0m\*1.2m | 15mmPVP覆3mm白亚克力板 | 　C1304 | m² | 4.80  | 否 |
| 两面背景墙LED灯带 |  |  | 　 |  |  |  |
| 13 | (7.2m\*2m+\*2.9m\*2m)\*2面 | 开槽，内置LED灯带+亚克力 | 　A02061908 | m  | 40.40  | 否 |
| 墙面柜子 |  |  | 　 |  |  |  |
| 14 | （4.16+5.56）\*2.45m\*1/2 | 防火阻燃板+石膏板基底，柜子免漆板+柜门+腻子粉两遍打+两遍油漆+五金 | 　A060599 | m² | 11.91  | 否 |
| 墙面棱形异型柜子 |  |  | 　 |  |  |  |
| 15 | 5.5m长 | 高密度板+烤漆+底部文字亚克力UV材质+柜子收口 | 　A060599 | m  | 5.50  | 否 |
| 室内墙面油漆 |  |  | 　 |  |  |  |
| 16 | 7.2m\*2.9m\*2面（含门窗面积） | 腻子粉两遍打麿，两遍油漆。 | 　A02100502 | m² | 41.76  | 否 |
|  | 主讲台 |  |  | 　 |  |  |  |
| 17 | 　 | 免漆版 | 　A0602 | 个 | 1.00  | 否 |
|  | 窗边装饰边条 |  |  | 　 |  |  |  |
| 18 | (1.6m+1.7m)\*2条\*2个 | 高密度板烤漆+亮面漆 | 　A07030305 | m | 13.20  | 否 |
| 拉帘 |  |  | 　 |  |  |  |
| 19 | 1.6m\*1.7m\*\*2个 | 塑料材质 | 　A07030305 | 个 | 2.00  | 否 |
| 自流平 |  |  | 　 |  |  |  |
| 20 | 　 | 　 | 　A100301 | m² | 63.36  | 否 |
| 地板胶垫 |  |  | 　 |  |  |  |
| 21 | 8.8m\*7.2m | 1.6pvc塑胶地板,人造麂皮绒+天然橡胶+含自然捐耗及安装辅材 | 　A100203 | m² | 63.36  | 否 |
| 八大行星星球灯 |  |  | 　 |  |  |  |
| 22 | 30cm-40cm | 灯罩主材质采用PMMA高透光率灯罩 | 　A02061908 | 个 | 8.00  | 否 |
| 国标电线 |  |  | 　 |  |  |  |
| 23 | 　 | 1.5 国际阻线 | A020621 | m | 100.00  | 否 |
| 24 | 　 | 2.5 国际阻线 | A020621 | m | 80.00  | 否 |
| 25 | 　 | 4.0 国际阻线 | A020621 | m | 50.00  | 否 |
| 课桌 | 　 |   |  |  |  |  |
| 26 | 桌面1.2m\*0.6m 高0.75m | 　 | A060205 | 张 | 16.00  | 否 |
| 软包圆凳子 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 坐宽35cm 高度36cm | E1级实木框架材质+高密度海绵+优质环保布艺面料,凳子面料:环保布艺、耐温PU皮质、高档丝绒布. | 　A060302 | 个 | 32.00  | 否 |
| 穿线管 |  |  | 　 |  |  |  |
| 28 | 　 | 2.5cm | 　A180201 | 米 | 50.00  | 否 |
| 二位开关　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 29 |  |  | 　A02061703 | 个 | 3.00  | 否 |
| 三位开关 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | A02061703 | 个 | 2.00  | 否 |
| 插座 |  |  | 　 |  |  |  |
| 31 | 　 | 　 | A02061725 | 个 | 8.00  | 否 |

以上序号后标注★的为重点评审项目

备注：以上费用包含运输费、搬运费、采保费、安装费及税费

（四）技术商务要求

1.包1

2.详见技术参数要求清单

3.商务要求

3获取招标文件时间：以《全国公共资源交易平台（海南省）》发出的公告为准；获取招标文件地点：全国公共资源交易平台（海南省）；供货期：90天内供货并安装调试完成；质量要求：合格；地址：三亚市；包装和运输：由中标人负责。履约保函：中标合同价的5%。

（1）质保期：2年

（2）履约验收方案：

1）履约验收主体

采购人：三亚市教育局

2）履约验收时间 供货并安装调试完成90日内完成

3）履约验收方式：提供所有货物采购证明及技术资料结合磋商文件、响应文件要求和合同规定验收。提供出厂检测报告或原产地证明。配件系列：根据品牌配件的出厂合格证书及质量证书、使用情况进行验收。

4）履约验收程序

 ①设备到货后，采购单位根据合同要求对设备进行外观验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。②设备安装调试完毕后，供方进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知采购单位。③采购单位确认供方的自检内容后，通知有关方面进行验收，验收合格作为设备的最终认可。④验收合格后，填写政府采购项目设备验收单，并向采购单位提交技术资料，以便采购单位日后管理和维护。

5）履约验收内容

 包含全部合同要求的内容。

6）履约验收验收标准

 按照相关法律法规及合同要求

（3）付款方式：

1）合同生效后，乙方向甲方提交请款申请、履约保函和增值税专用发票后，甲方向乙方支付合同总金额的30％；

2）乙方将设备发货至项目现场，并提交合格证书，经甲方确认交货后，甲方向乙方支付至实际完成安装的货款70%作为进度款；

3）项目验收合格，货物和资料移交至甲方且结算审核完成，乙方向甲方提交请款申请和增值税专用发票后，甲方向乙方支付至结算总价款的100%，质保期2年。

4）质保期2年内，若设施设备出现质量问题，甲方通知乙方维修，乙方必须无条件及时响应，15个工作日内维修完毕，保持设施设备正常运行。

5）项目质保期：自验收合格之日起2年。

6）付款时间：甲方收到乙方每笔付款申请后15个工作日内向市财政局请款，由市财政局完成支付。

（4）其他商务要求：

（5）售后服务要求包含售后服务保证、服务方案、质保期、售后服务团队规模、售后服务机构人员配置、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等八项内容合理、完整、符合项目需求。

（6）组织方案要求包含技术人员水平、生产方案、质量保证措施、包装方案、运输方案、安装调试详细措施、安装验收方案、应急方案、除甲醛的措施、产品质量、环保保证承诺书等十一项内容横向对比，内容合理、完整、符合项目需求

（7）培训方案要求包含故障排查、维护保养、使用和维护人员的规范技术培训方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，考虑问题周全，实施过程务实。