**海口市市政管理局关于海口市21条城市道路改造提升工程PPP项目成交结果公告**

**一、项目概况**

项目名称：海口市21条城市道路改造提升工程PPP项目

项目编号：ZSFH2016-HK-J001

采购方式：竞争性磋商

采购需求：主要包括海口市龙华区、琼山区、美兰区、秀英区等四个行政区范围内21条道路的改造提升工程。其中龙华区道路6条：金垦路、玉河路、广场路、东湖路、龙华路、解放西路；琼山区6条：新大洲大道、琼州大道、海府路、红城湖路、中山南路、大园路；美兰区5条：青年路、蓝天路、和平路、五指山路、文明路；秀英区4条：丘海一横路、秀英大道、金鼎路北段、双拥路。含道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等基础设施建设。

项目实施地点：海口市

**二、项目实施机构**

项目实施机构名称：海口市市政管理局

项目实施机构地址：海口市秀英区长滨路海口市人民政府

联系人：李先生

联系电话：0898-68723921

**三、采购代理机构**

采购代理机构：北京中设泛华工程咨询有限公司

办公地址：北京市海淀区红联南村46号院

联系人：沈先生

联系电话：010-51283688

**四、采购时间安排**

项目磋商时间：2016年5月31日

采购结果确认谈判时间：2016年6月2日

**五、成交供应商**

供应商名称：中城建第十二工程局有限公司&安徽省交通建设有限责任公司联合体、牵头人为中城建第十二工程局有限公司

供应商地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路28号4幢

供应商法人代表：刘倩

成交标的金额相关内容：资本金回报率 5.8%；

工程造价下浮率 6.2%；

年运维绩效服务费人民币 15500000元。

主要成交条件：

1、主要建设内容：见下表

**海口市21条城市道路改造提升一览表**

| **序号** | **项目**  **名称** | **所在**  **城区** | **投资规模（万元）** | **建设内容** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秀英大道 | 秀英区 | 2285.80 | 1、道路工程：改造车行道面积65033㎡，非机动车道面积14163㎡ ，人行道面积23764㎡；更换C30路缘石1700m，更换C25预制侧石3091m，更换C25预制侧平石3761m,刨除沥青路面16517㎡，修复沥青路面16517㎡，底板脱空处理 8211㎡；2、排水工程：雨水管段清淤3800m,增设雨水口17座，连接支管D300mm长143m，雨水检查井提升131座，雨水口提升150座，污水管段清淤3500m，污水检查井提升136座，其他专业井提升60座；对海秀快速路造成秀英大道与海秀西路路口排水设施进行修复；3、交通工程：交通标志52个（大型17个，小型35个），标线5056㎡，高清视频监控5套，护栏2496m,反光隔离柱173根。 |
| 2 | 丘海一横路 | 秀英区 | 2886.78 | 1、道路工程：加铺沥青面积21121㎡，15cm水泥稳定级配碎石27648㎡，级配碎石3625㎡，新建人行道面积11661㎡ ，新建路缘石长度2835m,新建现浇侧平石长度2835m,新建侧石2562m,破除混凝土车行道面积16482㎡ ，破除人行道面积10351㎡；2、排水工程：雨水检查井提升42座，雨水口提升2座,新建雨水口63座，连接支管D300mm长280m。污水检查井提升56座，其他专业井提升40座 ；3、交通工程：交通标志33个（大型7个，小型26个），标线2056㎡，人行横道交通信号灯1套，高清视频监控8套；4、绿化工程：种植树木373棵；5、照明工程:新建路灯92杆，箱式变电站1座。 |
| 3 | 金鼎路  北段 | 秀英区 | 18385.67 | 道路总长:1200米，路宽：40米。1、道路工程：新建机动车道、非机动车道、人行道；2、交通工程：新建标志标线、信号灯等；3、排水工程：新建雨污管道（分流制）；4、照明工程：新建路灯；5、绿化工程：新建行道树、机非分隔带中的植被等。 |
| 4 | 双拥路 | 秀英区 | 1681.86 | 1、道路工程：加铺沥青面积8396㎡，30cm水泥稳定级配碎石8396㎡，级配碎石9306㎡，新建人行道面积8267㎡ ，新建路缘石长度1790m,新建现浇侧平石长度1790m,新建侧石2307m,破除混凝土车行道面积8396㎡ ，破除人行道面积6387㎡；2、排水工程：新建D300mm管段366m，新建D600mm管段116m，D1000管长500m，1400X1000mm管339m，雨水管道至琼州海峡，新建雨水口50座，新建雨水检查井42座；新建D300mm污水管道100米，新建D400mm污水管道484米，新建5300mm污水管道338米，新建污水检查井36座；3、交通工程：交通标志15个（大型5个，小型17个），标线2076㎡，高清视频监控3套；4、照明工程:新建路灯36杆； |
| 5 | 金垦路 | 龙华区 | 10272.96（未含建设期利息） | 道路总长:2850米，路宽：13.5～28米。涉及征地拆迁土地面积20465㎡，建筑物面积122996㎡，拆除花台919㎡。1、道路工程：机动车道加铺沥青面层、人行道和非机动车道拆除后重建，新建部分侧分带、新建部分非机动车道、新建部分人行道；2、排水工程：修复以及提升检查井，在原有道路每隔24米进行切割设置雨水口，采用连接管连接现有雨水管道，增加雨水口； 3、照明工程对电缆及路灯全线改造；4、交通工程：重新施划交通标线,增设港湾式公交停靠站； 5、绿化工程：完善绿化设施。 |
| 6 | 解放西路 | 龙华区 | 2120.4（未含建设期利息） | 道路总长:581米，路宽：25米。1、道路工程：拆除重建车行道和人行道、重新施划交通标线（划分非机动车道和机动车道）、完善无障碍设施、增设雨污水管、安砌树池和路缘石；2、排水工程：重新埋置雨污分流管道；3、交通工程：施划交通标线。 |
| 7 | 广场路 | 龙华区 | 1029.97（未含建设期利息） | 道路总长:518米，路宽：25米。1、道路工程：拆除重建车行道和人行道、完善无障碍设施、安砌树池和路缘石；2、交通工程：两侧施划专用非机车道，重新施划交通标线、路口渠化，完善交通工程设施；3、照明工程：更换路灯及电缆；4、排水工程：完善雨水系统。 |
| 8 | 东湖路 | 龙华区 | 536.01（未含建设期利息） | 道路总长:357米，路宽：11～18米。1、道路工程：机动车道、人行道全线拆除重建，完善无障碍设施，两侧施划专用非机车道，安砌树池石、安砌路边石，完善无障碍设施；2、排水工程：雨水接连管260m,污水排水管DN300长度500m；增设雨水口，采用连接排入东湖；3、交通工程：重新施画交通标线；4、照明工程：更换路灯照明干线电缆及路灯接线电缆、更换路灯灯杆、更换路灯光源。 |
| 9 | 玉河路 | 龙华区 | 1519.18（未含建设期利息） | 道路总长:985米，路宽：11～22.2米。1、道路工程：全线机动车道、人行道拆除重建，两侧施划专用非机车道，安砌路缘石、安砌树池石、安砌路边石，完善无障碍设施；2、排水工程：增加雨水口，增加雨水连接支管DN300，采用连接管排入现有河道；3、照明工程：增设10盏路灯，更换电缆；4、交通工程：重新施划交通标线，完善交通工程设施；增设港湾公交车站。 |
| 10 | 龙华路 | 龙华区 | 6529.36（未含建设期利息） | 道路总长:3229米，路宽：26～42米。1、道路工程：机动车道刨除旧沥青并进行版块处理后加铺新沥青面层，非机动车道进行版块处理后加铺沥青面层，拆除重建人行道，调整公交站位置，拆除及新建部分侧分带，完善无障碍设施，安砌树池和路缘石；2、排水工程：新建雨水管道及雨水连接管，长堤路口雨水贯通。3、照明工程：增设路灯；4、重新施划交通标线，完善交通工程设施；5、绿化工程：完善绿化设施。 |
| 11 | 新大州大道 | 琼山区 | 21940.66（未含建设期利息） | 道路总长:5432米，路宽：42米。1、道路工程：机动车道路面病害处理及加铺沥青罩面沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）面层，重建非机动车道，修补人行道（含附属设施及盲道），完善沿线交叉口与其他道路非机动车道顺接问题，封闭多余路口；2、排水工程：挖除原排水管，在非机动车道重建雨污水管；3、交通工程：重新施划交通标线；4、绿化工程：补植行道树；5.电气工程：更换路灯电缆。 |
| 12 | 琼州大道 | 琼山区 | 1585.62（未含建设期利息） | 道路总长:2489米，路宽：44米。1、道路工程：机动车道及非机动车道沥青面层局部修补，改建人行道，人行道与人行道开口连接段进行修补加铺沥青，完善无障碍设施；2、交通工程：施划交通标线；3、排水工程：琼烟楼处原浆砌片石过街方涵拆除重建；4、照明工程：更换箱式变压器，路灯照明干线电缆及路灯接线电缆、灯杆喷塑翻新或刷漆、更换路灯光源。 |
| 13 | 红城湖路东段 | 琼山区 | 2492.23（未含建设期利息） | 道路总长: 907.895米，路宽：59.3～65.6米。1、道路工程：拆除重建非机动车道、人行道以及两侧侧分隔带道砖（K0+000~K0+420），完善无障碍设施，在两侧非机动车道增设污水管道，安砌树池和路缘石，更换路灯电缆，K0+480~K0+907.895沿湖侧护栏拆除重建。2、排水工程：积水处清理疏通雨水口，重建污水管道，埋设于非机动车下；3、交通工程：完善交通工程设施。 |
| 14 | 中山南路 | 琼山区 | 2281.02（未含建设期利息） | 道路总长1105.337米，红线宽度38～39米。1、道路工程：对全线机动车道进行板块处理后加铺新沥青面层、并以中山桥为界，对（K0+007.305～K0+700）双侧非机动车道加铺沥青面层，拆除重建（K0+700～K1+075.643）段双侧非机动车道和全线人行道、完善无障碍设施、安砌树池和路缘石；2、排水工程：新建雨水管DN800~DN1000排水管道、污水管DN400排水管；3、交通工程：重施划交通标线，完善交通工程设施；4、绿化工程：完善绿化设施；5、照明工程：更换路灯电缆。 |
| 15 | 大园路 | 琼山区 | 2881.4（未含建设期利息） | 道路总长:941米，路宽：37.5～44.2米。1、道路工程：机动车道先进行版块处理后加铺新沥青面层、拆除重建非机动车道和人行道、完善无障碍设施、拆除重建侧分隔带、安砌树池和路缘石；2、排水工程：新建雨水管DN600~DN1000排水管道、污水管DN400；3、交通工程：重新施划交通标线，完善交通工程设施；4、照明工程：更换电缆设施 ；5、绿化工程：完善绿化设施。 |
| 16 | 海府路 | 琼山区 | 7271.81（未含建设期利息） | 道路总长:4192米，路宽：50米。1、道路工程：修补局部破损机动车道，非机动车道进行板块处理后加铺新沥青面层，拆除重建人行道，新建绿地。完善无障碍设施，安砌树池和路缘石，增设无障碍通道阻车石等；2、交通工程：重新施划交通标线，完善交通工程设施；3、绿化工程：补充绿化景观；4、排水工程：增设雨、污水预留井及预留支管。 |
| 17 | 青年路 | 美兰区 | 4367.11 | 道路工程：（1）桩号K0+000~K1+440段，此段道路局部水泥路面修复后沥青罩面；K1+440~K1+939.838段，此段道路新建沥青结构；（2）桩号K0+000~K1+440段，此段人行道破除新建；桩号K1+440~K1+939.838段，此段根据双创要求完善道路功能，按照规划新建人行道。2、排水工程：（1）新建雨水管道D1000mm236米、D800mm386米、D600mm86米、雨水连接管D300mm584米；新建污水管道937m；新建雨水检查井共24座、污水检查井36座、新建雨水口92座；（2）清淤现状排水管道（方沟）；（3）修复和提升：检查井120座，雨水口116座；（4）增设污水截流管、截流井分别为290米、29个；（5）增设与商铺、沿线小区之间的截水沟396米；（6）对现状管线进行保护。3、照明工程：①青年路现状照明灯杆刷漆；②与美苑路、海府一横路两处交叉口增设灯具，以满足照明要求。4、交通工程：（1）重新施划交通标线、路口渠化、施划非机动车道、增设公交站、道路标识；（2）青年路与美苑路交叉口设置交通信号灯。5、绿化工程：局部树木的迁移与补种。 |
| 18 | 蓝天路 | 美兰区 | 6156.11 | 道路总长:2524.664米，路宽：34~30米。1、道路工程：蓝天路与南宝路交叉路口段（桩号K0+580至K0+700），开挖原路面后重新连通雨水管线，新建路面；海秀东路至南宝路路口段（桩号K0+000至K0+580）与南宝路至海府路路口段（桩号K0+700至K2+524.664，对破损路面进行局部维修改造。全线人行道破除新建。完善无障碍设施，安砌树池和路缘石，增设无障碍通道阻车石等；2、交通工程：重新施划交通标线，完善交通工程设施；3、排水工程：蓝天路与南宝路交叉路口段（桩号K0+580至K0+700）积水点改造，连通大英山西四路雨水管道；道路全线已进行雨污分流。4、照明工程：更换全线路灯，降低原电力沟盖板。5、绿化工程：补充绿化景观。 |
| 19 | 和平路 | 美兰区 | 2908.79 | 道路工程：1、铣刨现状沥青混凝土路面，修复病害基层，重新罩面。2、修复现状破损人行道及人行道相关设施，重建铺装不统一的人行道。交通工程：1、完善标志标牌，更换反光膜，更换分隔护栏，重新施划交通标线。排水工程：1、新建雨水进水井及连接支管。2文明天桥至六合大厦段积水点改造，在道路下方新建雨水管。 |
| 20 | 五指山路 | 美兰区 | 4920.55 | 道路总长:1480米，路宽：21-30米，道路工程：1、海秀东路至和平南路段车行道挖除现状路面并重建路面14963㎡；2、和平南路至蓝天路段车行道铣刨现状路面后修复病害再罩面10863㎡2、重建人行道11800㎡（含附属设施及盲道）。排水工程：破除道路西侧机动车道下老旧方沟及其上雨水口，新建d800雨水管道650m，接入两条过街方涵中，破除重建道路东侧WXH=3.2mX1.6m雨水方沟，新建雨水口50座布置于道路边沿，新建雨水口连接管500m。照明工程：更换箱变1台，路灯98杆。交通工程：重新施划交通标线、增加交通标牌、路口渠化、施划非机动车道等。 |
| 21 | 文明路 | 美兰区 | 9202.77 | 道路工程：1、K0+000至330段破除现状道路并按现状断面重建路面。2、K0+330至终点段，车行道铣刨现状沥青面层，修复基层或现状混凝土面板后加铺沥青面层，人行道全部破除新建，并增设人行道护栏。交通工程：1、完善标志标牌，更换反光膜，更换分隔护栏，重新施划交通标线。2、优化交叉口进出口渠化展宽设计，公交站台采用港湾式。排水工程：1、K0+000至330段破除现状道路按现状恢复合流沟。2、雨污分流，新增文明天桥至终点段污水管，并相应设置雨水井及支管。3、对现状合流沟清淤、修复。照明工程：1、全线路灯拆除新建。绿化工程：1、行道树及机非分隔带中的乔木迁移或补种。2、机非分隔带灌木补种。 |

备注：项目建设内容以最终政府审定结果为准。

2、合作期限：11年，包含建设期1年（暂定）+运营期10年

3、回报机制：政府付费

**六、评审小组成员**

吴宗群、蔡运来、谢利宝、张玲、吕云安、李杉、周磊

**七、采购结果确认谈判工作组成员**

龙舒华、徐瑞光、杜定绩、李哲、吉海、杨敏杰

**八、项目联系人及联系方式**

联系人：李先生 联系方式：0898-68723921

沈先生 010-51283688

2016年6月13日