项目名称-包号：2018年消防车辆器材装备采购项目(消防车辆）（二次）-C包 招标编号：ZTSJ—HN2019001-1(1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **装备名称** | | **品牌型号·规格配置** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** | |
| 1 | 底盘 | | 奔驰ACTROS 4148  发动机净功率：350kw@1800rpm  最高车速：90km/h  排放：欧Ⅴ  变速箱：全同步变速箱，16个前进挡，2个倒档  一桥+二桥额定载荷：18000kg  双后桥额定载荷：26000kg | 1 | 台 | 1250000.00 | 1250000.00 | |
| 2 | 消防泵 | | 希尔8FGR  消防泵额定流量：10000升/分钟  整车额定工作流量：80L/s@1.6MPa | 1 | 台 | 450000.00 | 450000.00 | |
| 3 | 消防炮 | | Akron3480+5178  消防炮额定流量：5700升/分钟  消防炮最大射程：75m（水）/60m（泡沫） | 1 | 台 | 380000.00 | 380000.00 | |
| 4 | 臂架 | | 三一牌六节折叠臂  最大工作高度：47.5m  最大工作幅度：42.5m  臂架展开时间：180s  臂架末端允许吊重：180kg（可进行远距离物资输送） | 1 | 套 | 1170000.00 | 1170000.00 | |
| 5 | 支腿 | | 三一牌X型支腿  最大展开跨距（前宽×后宽-纵向）：9.1m×9.84m-9.72m  最小展开跨距：3.3m  支腿全展及调平时间：40s | 1 | 套 | 1050000.00 | 1050000.00 | |
| 6 | 其他 | | / | 1 | 套 | 1190000.00 | 1190000.00 | |
| 投标报价总计 | | | （小写）：￥5490000.00元  （大写）：人民币伍佰肆拾玖万元整 | | | | | |
| 交货期 | | | 自签订合同之日起300天内 | | | | | |