**总 说 明**

**一、工程概况**

1、工程名称: 2025年红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目

2、建设单位: 海南省红岭灌区管理中心  
3、建设地点：海南省东北部

4、工程内容：维修养护渠道9条、总长297.829km;对总干渠、东干渠、西干渠等6条干渠上的182座闸门进行养护，对伸缩缝、金属结构防腐等实体工程必须符合水利工程质量控制的要求，灌区范围涉及海口、文昌、琼海、定安和屯昌等五个市县，设计灌溉面积145.48万亩。

**二、编制依据**

1、建设单位提供的实施方案预算书及该项目实施方案的批复等相关资料；

2、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；

3、《琼水建管[2013]404号》；

4、本工程量清单根据《水利工程里清单计价规范(2007)》编制；

5、政府有关部门下发的相关文件；

6、国家相关图集。

**三、建安工程单价组成及计算标准**

1 、基本直接费，由人工费、材料费、机械费组成；

2 、其他直接费；

3 、间接费；

4 、计划利润；

5 、税金；

**四、 临时工程**

1 、安全生产措施费；

2 、其他施工临时工程费；

**五、其他说明事项**

1、本工程量清单分部分项工程量清单与计价表各章节及其细目根据本项目施工图纸和按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《琼水建管[2013]404号》相应规定；

2、清单描述以方案为准，后续施工不得以清单不符合方案描述而进行变更；

3、工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定等做进一步调整。