# 采购需求

**一、项目概述**

本项目共分为九个标段。采购内容主要是：

标段1：负责对G98海南环岛高速、G9812海琼高速、G9813万洋高速桥梁共计42座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥梁具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 路线编号 | 路线名称 | 桥梁全长 （米） | 养护单位 | 备注 |
| 1 | 通道(上行) | 343.56 | G98 | 海南环岛高速 | 8 | 乐东管理站 | 1类 |
| 2 | 通道(下行) | 343.56 | G98 | 海南环岛高速 | 8 | 乐东管理站 | 1类 |
| 3 | 通道3-105(下行) | 356.24 | G98 | 海南环岛高速 | 15.5 | 乐东管理站 | 3类 |
| 4 | 通道3-148（上行） | 384.432 | G98 | 海南环岛高速 | 17.1 | 东方管理站 | 3类 |
| 5 | 通道3-166（下行） | 395.276 | G98 | 海南环岛高速 | 11.7 | 东方管理站 | 3类 |
| 6 | 通道3-188（下行） | 408.774 | G98 | 海南环岛高速 | 17.1 | 东方管理站 | 3类 |
| 7 | 通道3-193（上行） | 414.76 | G98 | 海南环岛高速 | 14.5 | 东方管理站 | 3类 |
| 8 | 通道3-196（上行） | 417.11 | G98 | 海南环岛高速 | 22.1 | 东方管理站 | 3类 |
| 9 | 通道3-196（下行） | 417.11 | G98 | 海南环岛高速 | 22.1 | 东方管理站 | 3类 |
| 10 | 通道2（下行） | 428.858 | G98 | 海南环岛高速 | 11.3 | 昌江管理站 | 3类 |
| 11 | 通道2（上行） | 428.858 | G98 | 海南环岛高速 | 11.3 | 昌江管理站 | 3类 |
| 12 | 通道14（上行） | 437.306 | G98 | 海南环岛高速 | 15 | 昌江管理站 | 3类 |
| 13 | 通道15（下行） | 438.66 | G98 | 海南环岛高速 | 16.8 | 昌江管理站 | 3类 |
| 14 | 通道17（下行） | 440.688 | G98 | 海南环岛高速 | 17.1 | 昌江管理站 | 3类 |
| 15 | 通道22（上行） | 443.3 | G98 | 海南环岛高速 | 13.7 | 昌江管理站 | 3类 |
| 16 | 通道24（下行） | 445.012 | G98 | 海南环岛高速 | 15 | 昌江管理站 | 3类 |
| 17 | 通道29（下行） | 450.782 | G98 | 海南环岛高速 | 16 | 昌江管理站 | 3类 |
| 18 | 通道43（下行） | 459.09 | G98 | 海南环岛高速 | 16.3 | 昌江管理站 | 3类 |
| 19 | 通道9（下行） | 472.251 | G98 | 海南环岛高速 | 18 | 儋州管理站 | 3类 |
| 20 | 大江河大桥（上行） | 477.312 | G98 | 海南环岛高速 | 125 | 儋州管理站 | 3类 |
| 21 | 通道16（下行） | 481.069 | G98 | 海南环岛高速 | 16 | 儋州管理站 | 3类 |
| 22 | 通道16（上行） | 481.069 | G98 | 海南环岛高速 | 16 | 儋州管理站 | 3类 |
| 23 | 跨线天桥17 | 488.29 | G98 | 海南环岛高速 | 51.4 | 儋州管理站 | 3类 |
| 24 | 通道31（上行） | 503.305 | G98 | 海南环岛高速 | 11 | 儋州管理站 | 3类 |
| 25 | 小桥（下行） | 506.946 | G98 | 海南环岛高速 | 15.4 | 儋州管理站 | 3类 |
| 26 | 小桥（上行） | 506.946 | G98 | 海南环岛高速 | 15.4 | 儋州管理站 | 3类 |
| 27 | 老城河大桥2.4（上行） | 589.536 | G98 | 海南环岛高速 | 356 | 海口绕城管理站 | 3类 |
| 28 | 老城河大桥2.4（下行） | 589.536 | G98 | 海南环岛高速 | 356 | 海口绕城管理站 | 3类 |
| 29 | 机耕通道（上行） | 39.41 | G9812 | 海琼高速 | 13.5 | 海文管理站 | 3类 |
| 30 | 机耕通道（下行） | 39.41 | G9812 | 海琼高速 | 13.5 | 海文管理站 | 3类 |
| 31 | 机耕通道（上行） | 44.14 | G9812 | 海琼高速 | 13.5 | 海文管理站 | 3类 |
| 32 | 机耕通道（下行） | 44.14 | G9812 | 海琼高速 | 13.5 | 海文管理站 | 3类 |
| 33 | 文城特大桥（上行） | 53.605 | G9812 | 海琼高速 | 1293.53 | 文琼管理站 | 2类 |
| 34 | 文城特大桥（下行） | 53.605 | G9812 | 海琼高速 | 1293.53 | 文琼管理站 | 2类 |
| 35 | 社学村中桥（下行） | 91.677 | G9812 | 海琼高速 | 62.06 | 文琼管理站 | 2类 |
| 36 | 塔洋大桥（上行） | 101.327 | G9812 | 海琼高速 | 126.06 | 文琼管理站 | 2类 |
| 37 | 东太二十九队特大桥（上行） | 39.215 | G9813 | 万洋高速 | 1086.4 | 万洋琼海管理站 | 2类 |
| 38 | 东太二十九队特大桥（下行） | 39.233 | G9813 | 万洋高速 | 1086.4 | 万洋琼海管理站 | 2类 |
| 39 | 南利河大桥（下行） | 90.31 | G9813 | 万洋高速 | 230.6 | 万洋琼中管理站 | 2类 |
| 40 | 南利河大桥（上行） | 90.34 | G9813 | 万洋高速 | 230.6 | 万洋琼中管理站 | 2类 |
| 41 | 阳江河大桥（下行） | 92.658 | G9813 | 万洋高速 | 355.6 | 万洋琼中管理站 | 2类 |
| 42 | 阳江河大桥（上行） | 92.674 | G9813 | 万洋高速 | 355.6 | 万洋琼中管理站 | 2类 |

标段2：负责对S11海白高速共计45座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥梁具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 路线编号 | 路线名称 | 桥梁全长（米） | 养护单位 | 备注 |
| 1 | 儋州互通B匝道跨西干渠中桥 | 0.25 | S11 | 海白高速 | 106.4 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 2 | 儋州互通C匝道跨西干渠中桥 | 0.357 | S11 | 海白高速 | 106.4 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 3 | 福新大桥（上行） | 2.87 | S11 | 海白高速 | 305.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 4 | 福新大桥（下行） | 2.884 | S11 | 海白高速 | 280.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 5 | 那京河大桥（上行） | 4.701 | S11 | 海白高速 | 180.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 6 | 那京河大桥（下行） | 4.721 | S11 | 海白高速 | 180.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 7 | 下荣中桥（上行） | 9.3 | S11 | 海白高速 | 25.6 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 8 | 下荣中桥（下行） | 9.305 | S11 | 海白高速 | 25.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 9 | 培建中桥（上行） | 10.882 | S11 | 海白高速 | 65.6 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 10 | 培建中桥（下行） | 10.886 | S11 | 海白高速 | 65.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 11 | 主线跨S315中桥（上行） | 11.691 | S11 | 海白高速 | 66 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 12 | 主线跨S315中桥（下行） | 11.697 | S11 | 海白高速 | 66 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 13 | 新盛水库大桥（上行） | 12.955 | S11 | 海白高速 | 430.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 14 | 新盛水库大桥（下行） | 12.962 | S11 | 海白高速 | 430.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 15 | 新盛大桥（下行） | 14.388 | S11 | 海白高速 | 130.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 16 | 新盛大桥（上行） | 14.398 | S11 | 海白高速 | 130.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 17 | 培联十三队天桥 | 15.844 | S11 | 海白高速 | 53.08 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 18 | 道拉1号大桥（下行） | 17.159 | S11 | 海白高速 | 330.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 19 | 道拉1号大桥（上行） | 17.176 | S11 | 海白高速 | 380.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 20 | 道拉2号大桥（下行） | 17.66 | S11 | 海白高速 | 426.4 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 21 | 道拉2号大桥（上行） | 17.669 | S11 | 海白高速 | 426.4 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 22 | 保家大桥（下行） | 19.974 | S11 | 海白高速 | 705.6 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 23 | 保家大桥（上行） | 19.976 | S11 | 海白高速 | 705.6 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 24 | X545分离立交主线上跨桥（下行） | 23.818 | S11 | 海白高速 | 305.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 25 | X545分离立交主线上跨桥（上行） | 23.835 | S11 | 海白高速 | 280.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 26 | 阜龙大桥（下行） | 24.272 | S11 | 海白高速 | 255.5 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 27 | 阜龙大桥（上行） | 24.275 | S11 | 海白高速 | 305.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 28 | 阜龙互通主线跨C匝道中桥（上行） | 24.932 | S11 | 海白高速 | 96.4 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 29 | 阜龙互通主线跨C匝道中桥（下行） | 24.933 | S11 | 海白高速 | 96.4 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 30 | 打堆大桥（上行） | 26.164 | S11 | 海白高速 | 105.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 31 | 打堆大桥（下行） | 26.175 | S11 | 海白高速 | 105.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 32 | 新安1号大桥（下行） | 28.026 | S11 | 海白高速 | 813.7 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 33 | 新安1号大桥（上行） | 28.027 | S11 | 海白高速 | 843.7 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 34 | 新安2号大桥（下行） | 30.297 | S11 | 海白高速 | 528 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 35 | 新安2号大桥（上行） | 30.304 | S11 | 海白高速 | 528 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 36 | 牙炳1号大桥（下行） | 31.538 | S11 | 海白高速 | 390.6 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 37 | 牙炳1号大桥（上行） | 31.58 | S11 | 海白高速 | 288 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 38 | 牙炳2号大桥（下行） | 32.042 | S11 | 海白高速 | 528 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 39 | 牙炳2号大桥（上行） | 32.083 | S11 | 海白高速 | 528 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 40 | 牙炳3号大桥（下行） | 33.327 | S11 | 海白高速 | 230.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 41 | 牙炳3号大桥（上行） | 33.353 | S11 | 海白高速 | 205.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 42 | 牙炳4号大桥（下行） | 34.041 | S11 | 海白高速 | 205.6 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 43 | 牙炳4号大桥（上行） | 34.055 | S11 | 海白高速 | 205.6 | 万洋那大管理站 | 2类 |
| 44 | 主线跨G361右线桥（上行） | 35.752 | S11 | 海白高速 | 316.4 | 万洋那大管理站 | 1类 |
| 45 | 主线跨G361左线桥（下行） | 35.753 | S11 | 海白高速 | 316.4 | 万洋那大管理站 | 1类 |

标段3：负责对S82海口机场联络线共计31座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥梁具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 路线编号 | 路线名称 | 桥梁全长（米） | 养护单位 | 备注 |
| 1 | 南渡江大桥（下行） | 6.107 | S82 | 海口机场联络线 | 1177.5 | 海口绕城管理站 |  |
| 2 | 南渡江大桥（上行） | 6.107 | S82 | 海口机场联络线 | 1177.5 | 海口绕城管理站 |  |
| 3 | 主线ZK1号桥 | 7.585 | S82 | 海口机场联络线 | 96.56 | 海文管理站 | 1类 |
| 4 | 主线K1跨线桥 | 7.924 | S82 | 海口机场联络线 | 143 | 海文管理站 | 1类 |
| 5 | 主线ZK2号桥 | 8.001 | S82 | 海口机场联络线 | 187 | 海文管理站 | 1类 |
| 6 | K8+190通道桥（上行） | 8.191 | S82 | 海口机场联络线 | 105 | 海文管理站 | 1类 |
| 7 | K8+190通道桥（下行） | 8.278 | S82 | 海口机场联络线 | 105 | 海文管理站 | 1类 |
| 8 | 咏莲高架桥（上行） | 9.983 | S82 | 海口机场联络线 | 1867 | 海文管理站 | 1类 |
| 9 | 咏莲高架桥（下行） | 10.056 | S82 | 海口机场联络线 | 1867 | 海文管理站 | 2类 |
| 10 | 云龙分离立交跨线桥（上行） | 11.357 | S82 | 海口机场联络线 | 96.4 | 海文管理站 | 1类 |
| 11 | 云龙分离立交跨线桥（下行） | 11.415 | S82 | 海口机场联络线 | 96.4 | 海文管理站 | 1类 |
| 12 | 云龙互通跨线桥 | 12.209 | S82 | 海口机场联络线 | 88.83 | 海文管理站 | 1类 |
| 13 | K13+216通道桥（上行） | 13.23 | S82 | 海口机场联络线 | 24.04 | 海文管理站 | 2类 |
| 14 | K13+216通道桥（下行） | 13.291 | S82 | 海口机场联络线 | 24.04 | 海文管理站 | 2类 |
| 15 | K13+891通道桥（上行） | 13.913 | S82 | 海口机场联络线 | 27.04 | 海文管理站 | 2类 |
| 16 | K13+891通道桥（下行） | 13.961 | S82 | 海口机场联络线 | 27.04 | 海文管理站 | 2类 |
| 17 | K14+787.1通道桥（上行） | 14.797 | S82 | 海口机场联络线 | 44 | 海文管理站 | 2类 |
| 18 | K14+787.1通道桥（下行） | 14.862 | S82 | 海口机场联络线 | 44 | 海文管理站 | 1类 |
| 19 | 后逢中桥（上行） | 15.226 | S82 | 海口机场联络线 | 85 | 海文管理站 | 1类 |
| 20 | 后逢中桥（下行） | 15.286 | S82 | 海口机场联络线 | 85 | 海文管理站 | 1类 |
| 21 | K15+467人行天桥 | 15.482 | S82 | 海口机场联络线 | 58.44 | 海文管理站 | 1类 |
| 22 | 美丹大桥（上行） | 16.632 | S82 | 海口机场联络线 | 530.6 | 海文管理站 | 1类 |
| 23 | 美丹大桥（下行） | 16.689 | S82 | 海口机场联络线 | 530.6 | 海文管理站 | 1类 |
| 24 | 谭黎大桥（上行） | 17.338 | S82 | 海口机场联络线 | 145 | 海文管理站 | 1类 |
| 25 | 谭黎大桥（下行） | 17.392 | S82 | 海口机场联络线 | 145 | 海文管理站 | 1类 |
| 26 | K17+797.17天桥 | 17.814 | S82 | 海口机场联络线 | 95.16 | 海文管理站 | 1类 |
| 27 | K18+597天桥 | 18.613 | S82 | 海口机场联络线 | 95.16 | 海文管理站 | 1类 |
| 28 | K18+965天桥 | 18.982 | S82 | 海口机场联络线 | 62.16 | 海文管理站 | 1类 |
| 29 | 坡头中桥（上行） | 19.307 | S82 | 海口机场联络线 | 85 | 海文管理站 | 1类 |
| 30 | 坡头中桥（下行） | 19.361 | S82 | 海口机场联络线 | 85 | 海文管理站 | 1类 |
| 31 | 灵文嘉跨线桥 | 19.919 | S82 | 海口机场联络线 | 95.66 | 海文管理站 | 1类 |

标段4：负责对S86海琼高速延长线桥梁初始检查、G98海南环岛高速、G9812海琼高速、G9813万洋高速桥梁共计71座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥梁具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 路线编号 | 路线名称 | 桥梁全长（米） | 养护 单位 | 备注 |
| 1 | I匝道1号桥 | 0.37 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 451.3 | 文琼管理站 |  |
| 2 | S匝道2号桥 | 0.443 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 808.5 | 文琼管理站 |  |
| 3 | G匝道桥 | 0.508 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 336 | 文琼管理站 |  |
| 4 | 博鳌机场互通主线桥（下行） | 0.53 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 1056 | 文琼管理站 |  |
| 5 | 博鳌机场互通主线桥（上行） | 0.53 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 1056 | 文琼管理站 |  |
| 6 | R匝道桥 | 0.621 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 81 | 文琼管理站 |  |
| 7 | P匝道桥 | 0.816 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 35.06 | 文琼管理站 |  |
| 8 | I匝道2号桥 | 0.821 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 39 | 文琼管理站 |  |
| 9 | S匝道1号桥 | 0.968 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 85 | 文琼管理站 |  |
| 10 | I匝道3号桥 | 0.974 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 140 | 文琼管理站 |  |
| 11 | K3+411.0 分离式立交桥 | 2.293 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 107 | 文琼管理站 |  |
| 12 | 黄竹大桥（下行） | 3.039 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 156 | 文琼管理站 |  |
| 13 | 黄竹大桥（上行） | 3.039 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 156 | 文琼管理站 |  |
| 14 | K4+800.0天桥 | 3.692 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 83 | 文琼管理站 |  |
| 15 | 白石岭农场大桥（上行） | 4.644 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 106 | 文琼管理站 |  |
| 16 | 白石岭农场大桥（下行） | 4.644 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 106 | 文琼管理站 |  |
| 17 | K6+366.7天桥 | 5.251 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 83 | 文琼管理站 |  |
| 18 | 白石岭水库中桥（下行） | 5.916 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 86 | 文琼管理站 |  |
| 19 | 白石岭水库中桥（上行） | 5.916 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 86 | 文琼管理站 |  |
| 20 | K7+907.0分离式立交桥 | 6.805 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 107 | 文琼管理站 |  |
| 21 | 官塘水库中桥（上行） | 7.124 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 81 | 文琼管理站 |  |
| 22 | 官塘水库中桥（下行） | 7.124 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 81 | 文琼管理站 |  |
| 23 | 官塘水库大桥（下行） | 7.529 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 306 | 文琼管理站 |  |
| 24 | 官塘水库大桥（上行） | 7.529 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 306 | 文琼管理站 |  |
| 25 | K9+786.4天桥 | 8.652 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 83 | 文琼管理站 |  |
| 26 | 白石岭互通跨线桥 | 9.582 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 106 | 文琼管理站 |  |
| 27 | K11+900.0天桥 | 10.88 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 83 | 万洋琼海管理站 |  |
| 28 | 下口村中桥（下行） | 12.615 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 86 | 万洋琼海管理站 |  |
| 29 | 下口村中桥（上行） | 12.615 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 86 | 万洋琼海管理站 |  |
| 30 | K14+407.0天桥 | 13.302 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 107 | 万洋琼海管理站 |  |
| 31 | 阳江北互通服务区人行天桥 | 14.481 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 70.8 | 万洋琼海管理站 |  |
| 32 | 阳江北互通跨线桥 | 14.881 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 94 | 万洋琼海管理站 |  |
| 33 | K16+470天桥 | 15.422 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 83 | 万洋琼海管理站 |  |
| 34 | 封岭1号大桥（上行） | 16.032 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 206 | 万洋琼海管理站 |  |
| 35 | 封岭1号大桥（下行） | 16.032 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 206 | 万洋琼海管理站 |  |
| 36 | 封岭2号大桥（上行） | 16.638 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 186 | 万洋琼海管理站 |  |
| 37 | 封岭2号大桥（下行） | 16.638 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 186 | 万洋琼海管理站 |  |
| 38 | K20+557.7天桥 | 19.486 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 83 | 万洋琼海管理站 |  |
| 39 | 苏区水库中桥（上行） | 20.294 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 86 | 万洋琼海管理站 |  |
| 40 | 苏区水库中桥（下行） | 20.294 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 86 | 万洋琼海管理站 |  |
| 41 | 苏区水库大桥（上行） | 20.569 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 146 | 万洋琼海管理站 |  |
| 42 | 苏区水库大桥（下行） | 20.626 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 186 | 万洋琼海管理站 |  |
| 43 | C匝道桥 | 22.815 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 97 | 万洋琼海管理站 |  |
| 44 | B匝道桥 | 22.815 | S86 | G9812延长线（中原至会山高速公路） | 309 | 万洋琼海管理站 |  |
| 45 | 五小桥（左幅拼宽） | 438.921 | G98 | 海南环岛高速 | 38.04 | 昌江管理站 |  |
| 46 | A匝道桥 | 439.156 | G98 | 海南环岛高速 | 176.48 | 昌江管理站 |  |
| 47 | 五小桥（右幅拼宽） | 439.263 | G98 | 海南环岛高速 | 46.04 | 昌江管理站 |  |
| 48 | 大坡互通立交桥（跨线桥） | 439.809 | G98 | 海南环岛高速 | 300.4 | 昌江管理站 |  |
| 49 | G匝道桥 | 439.834 | G98 | 海南环岛高速 | 63.5 | 昌江管理站 |  |
| 50 | 1#车行天桥 | 5.316 | G9812 | 海琼高速 | 64.7 | 海文管理站 |  |
| 51 | 2#车行天桥 | 7.574 | G9812 | 海琼高速 | 66.4 | 海文管理站 |  |
| 52 | 天桥13 | 11.82 | G9812 | 海琼高速 | 95.16 | 海文管理站 |  |
| 53 | E匝道2号桥 | 115.095 | G9812 | 海琼高速 | 186 | 文琼管理站 |  |
| 54 | F匝道通道桥 | 115.095 | G9812 | 海琼高速 | 30.06 | 文琼管理站 |  |
| 55 | E匝道1号桥 | 115.095 | G9812 | 海琼高速 | 97 | 文琼管理站 |  |
| 56 | E匝道3号桥 | 115.095 | G9812 | 海琼高速 | 96 | 文琼管理站 |  |
| 57 | 国道G223跨线桥 | 115.502 | G9812 | 海琼高速 | 236 | 文琼管理站 |  |
| 58 | H匝道2号桥 | 115.528 | G9812 | 海琼高速 | 216 | 文琼管理站 |  |
| 59 | H匝道3号桥 | 115.528 | G9812 | 海琼高速 | 92 | 文琼管理站 |  |
| 60 | H匝道1号桥 | 115.528 | G9812 | 海琼高速 | 96 | 文琼管理站 |  |
| 61 | J匝道桥 | 115.545 | G9812 | 海琼高速 | 96 | 文琼管理站 |  |
| 62 | 九龙村小桥 | 1.676 | G9813 | 万洋高速 | 22.63 | 万洋那大管理站 |  |
| 63 | G9813天桥 | 28.135 | G9813 | 万洋高速 | 128.5 | 万洋琼海管理站 |  |
| 64 | 那王大桥（右幅拼宽桥） | 122.698 | G9813 | 万洋高速 | 203.54 | 万洋那大管理站 |  |
| 65 | E匝道桥 | 122.73 | G9813 | 万洋高速 | 31.54 | 万洋那大管理站 |  |
| 66 | 松涛总干渠大桥拼宽桥(左幅) | 123.055 | G9813 | 万洋高速 | 183.54 | 万洋那大管理站 |  |
| 67 | 松涛总干渠大桥拼宽桥(右幅) | 123.147 | G9813 | 万洋高速 | 323.54 | 万洋那大管理站 |  |
| 68 | B匝道桥 | 123.197 | G9813 | 万洋高速 | 155.54 | 万洋那大管理站 |  |
| 69 | C匝道桥 | 123.337 | G9813 | 万洋高速 | 293.08 | 万洋那大管理站 |  |
| 70 | C匝道桥 | 156.206 | G9813 | 万洋高速 | 80.68 | 万洋那大管理站 |  |
| 71 | A匝道桥 | 156.245 | G9813 | 万洋高速 | 80.68 | 万洋那大管理站 |  |

标段5：负责对G9812海琼高速、G9813万洋高速、S11海白高速18座隧道开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。检测隧道具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隧道名称 | 隧道中心桩号 | 路线编号 | 路线名称 | 隧道全长（米） | 养护单位 | 备注 |
| 1 | 文城隧道（上行） | 57.226 | G9812 | 海琼高速 | 130 | 文琼管理站 |  |
| 2 | 文城隧道（下行） | 57.362 | G9812 | 海琼高速 | 130 | 文琼管理站 |  |
| 3 | 东岭隧道（上行） | 16.134 | G9813 | 万洋高速 | 215 | 万洋琼海管理站 |  |
| 4 | 东岭隧道（下行） | 16.354 | G9813 | 万洋高速 | 215 | 万洋琼海管理站 |  |
| 5 | 东太隧道（上行） | 34.929 | G9813 | 万洋高速 | 300 | 万洋琼海管理站 |  |
| 6 | 东太隧道（下行） | 35.258 | G9813 | 万洋高速 | 300 | 万洋琼海管理站 |  |
| 7 | 鸡尾岭隧道（上行） | 40.055 | G9813 | 万洋高速 | 605 | 万洋琼海管理站 |  |
| 8 | 鸡尾岭隧道（下行） | 40.713 | G9813 | 万洋高速 | 598 | 万洋琼海管理站 |  |
| 9 | 岭门互通隧道B | 62.716 | G9813 | 万洋高速 | 243 | 万洋琼中管理站 |  |
| 10 | 岭门互通隧道A | 63.032 | G9813 | 万洋高速 | 218 | 万洋琼中管理站 |  |
| 11 | 白石山隧道（上行） | 20.55 | S11 | 海白高速 | 1945 | 万洋那大管理站 |  |
| 12 | 白石山隧道（下行） | 22.495 | S11 | 海白高速 | 1945 | 万洋那大管理站 |  |
| 13 | 新安隧道（上行） | 26.945 | S11 | 海白高速 | 695 | 万洋那大管理站 |  |
| 14 | 新安隧道（下行） | 27.66 | S11 | 海白高速 | 695 | 万洋那大管理站 |  |
| 15 | 牙炳隧道（上行） | 30.7 | S11 | 海白高速 | 581 | 万洋那大管理站 |  |
| 16 | 牙炳隧道（下行） | 31.28 | S11 | 海白高速 | 581 | 万洋那大管理站 |  |
| 17 | 牙叉隧道（上行） | 34.52 | S11 | 海白高速 | 299 | 万洋那大管理站 |  |
| 18 | 牙叉隧道（下行） | 34.8 | S11 | 海白高速 | 299 | 万洋那大管理站 |  |

标段6：负责对普通国省干线10座桥梁（陵水、保亭、五指山）开展特殊性检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。检测桥梁具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **片区** | **管养单位** | **桥梁名称** | **路线编号** | **路线名称** | **桥梁中心桩号** | **桥梁技术状况** | **桥梁全长** | **检查方式** | **备注** |
| 1 | 南片区 | 陵水公路分局 | 帮岭桥 | S215 | 长英线 | 57.425 | 二类 | 22 | 特殊检查 |  |
| 2 | 南片区 | 陵水公路分局 | 岭圮桥 | S215 | 长英线 | 57.482 | 二类 | 12 | 特殊检查 |  |
| 3 | 南片区 | 陵水公路分局 | 岭圮二桥 | S215 | 长英线 | 57.626 | 二类 | 31 | 特殊检查 |  |
| 4 | 南片区 | 陵水公路分局 | 柴庭桥 | S215 | 长英线 | 58.986 | 二类 | 18 | 特殊检查 |  |
| 5 | 南片区 | 陵水公路分局 | 红卫桥 | S215 | 长英线 | 61.058 | 二类 | 20 | 特殊检查 |  |
| 6 | 南片区 | 陵水公路分局 | 隆广桥 | S215 | 长英线 | 78.807 | 二类 | 14 | 特殊检查 |  |
| 7 | 南片区 | 陵水公路分局 | 南喜桥 | T215 | 长英线 | 56.33 | 二类 | 62.5 | 特殊检查 |  |
| 8 | 南片区 | 保亭公路分局 | 田圮桥 | S376 | 曲政线 | 22.75 | 三类 | 27.04 | 特殊检查 |  |
| 9 | 南片区 | 五指山公路分局 | 什稿桥 | G224 | 海榆中线 |  |  | 97.77 | 特殊检查 |  |
| 10 | 南片区 | 五指山公路分局 | 通什大桥 | G224 | 海榆中线 |  |  | 130.65 | 特殊检查 |  |

标段7：负责对海文大桥土建及机电设施技术状况检测、评定，以及桥梁特殊性检测及水下桩基、评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。检测桥梁具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管养**  **单位** | **桥梁**  **名称** | **路线编号** | **路线**  **名称** | **桥梁中心桩号** | **桥梁全长** | **检查方式** | **备注** |
| 1 | 文昌公路分局 | 海文大桥(下行) | S206 | 铺龙线 | 3.707 | 3959 | 定期检查  (土建+机电） |  |
| 2 | 文昌公路分局 | 海文大桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 3.71 | 3959 | 定期检查  (土建+机电） |  |
| 3 | 文昌公路分局 | 海文大桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 3.71 | 3959 | 特殊检查/水下桩基 |  |
| 4 | 文昌公路分局 | 海文大桥(下行） | S206 | 铺龙线 | 3.707 | 3959 | 特殊检查/水下桩基 |  |

标段8：负责对负责对北片区普通国省干线229座桥梁（北片区：海口、文昌、澄迈、临高、屯昌、万宁、定安）开展技术状况检测及水下桩基检测、评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥梁具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **片区** | **管养单位** | **桥梁名称** | **路线编号** | **路线名称** | **桥梁中心桩号** | **桥梁全长** | **检查方式** |
| 1 | 北片区 | 海口公路局 | 云龙水利2桥 | S202 | 演阳线 | 24.694 | 22 | 定期检查 |
| 2 | 北片区 | 海口公路局 | 凤眼桥 | S202 | 演阳线 | 30.366 | 457 | 定期检查 |
| 3 | 北片区 | 海口公路局 | 麻钗桥 | S202 | 演阳线 | 32.767 | 25.04 | 定期检查 |
| 4 | 北片区 | 海口公路局 | 美豪桥 | S202 | 演阳线 | 33.447 | 15.04 | 定期检查 |
| 5 | 北片区 | 海口公路局 | 熏德桥 | S202 | 演阳线 | 38.013 | 25.04 | 定期检查 |
| 6 | 北片区 | 海口公路局 | 旧州桥 | S202 | 演阳线 | 39.731 | 105.04 | 定期检查 |
| 7 | 北片区 | 海口公路局 | 巡崖桥 | S202 | 演阳线 | 46.309 | 145.1 | 定期检查/水下桩基 |
| 8 | 北片区 | 海口公路局 | 演丰东河中桥 | S212 | 隆永线 | 38.17 | 85.08 | 初始检查 |
| 9 | 北片区 | 海口公路局 | 龙塘南渡江大桥（左幅） | S212 | 隆永线 | 49.543 | 699 | 初始检查 |
| 10 | 北片区 | 海口公路局 | 龙塘南渡江大桥（右幅） | S212 | 隆永线 | 49.543 | 699 | 初始检查 |
| 11 | 北片区 | 海口公路局 | 美味村中桥 | S212 | 隆永线 | 52.553 | 40.08 | 初始检查 |
| 12 | 北片区 | 海口公路局 | 跨X151匝道桥 | S212 | 隆永线 | 57.86 | 23.04 | 初始检查 |
| 13 | 北片区 | 海口公路局 | 跨G98主线桥（左幅） | S212 | 隆永线 | 57.89 | 126.4 | 初始检查 |
| 14 | 北片区 | 海口公路局 | 跨G98主线桥（右幅） | S212 | 隆永线 | 57.89 | 126.4 | 初始检查 |
| 15 | 北片区 | 海口公路局 | 福崀桥 | S320 | 湖大线 | 40.99 | 32.04 | 定期检查 |
| 16 | 北片区 | 海口公路局 | 人民桥 | S212 | 隆永线 | 85.08 | 85.08 | 水下桩基 |
| 17 | 北片区 | 文昌公路分局 | 竹仔大桥 | S201 | 灵文嘉线 | 34.834 | 125.08 | 定期检查 |
| 18 | 北片区 | 文昌公路分局 | 竹崀大桥 | S201 | 灵文嘉线 | 46.027 | 105.08 | 定期检查 |
| 19 | 北片区 | 文昌公路分局 | 北架中桥 | S201 | 灵文嘉线 | 46.979 | 65.04 | 定期检查 |
| 20 | 北片区 | 文昌公路分局 | 文城桥 | S201 | 灵文嘉线 | 50.495 | 28 | 定期检查/水下桩基 |
| 21 | 北片区 | 文昌公路分局 | 太平桥 | S201 | 灵文嘉线 | 51.328 | 32 | 定期检查/水下桩基 |
| 22 | 北片区 | 文昌公路分局 | 迈号桥 | S201 | 灵文嘉线 | 63.198 | 23.15 | 定期检查 |
| 23 | 北片区 | 文昌公路分局 | 烟堆一桥 | S201 | 灵文嘉线 | 76.69 | 44.04 | 定期检查 |
| 24 | 北片区 | 文昌公路分局 | 烟堆二桥 | S201 | 灵文嘉线 | 77.12 | 66.04 | 定期检查/水下桩基 |
| 25 | 北片区 | 文昌公路分局 | 烟堆三桥 | S201 | 灵文嘉线 | 77.563 | 8.5 | 定期检查 |
| 26 | 北片区 | 文昌公路分局 | 三更一桥 | S201 | 灵文嘉线 | 80.631 | 37.04 | 定期检查 |
| 27 | 北片区 | 文昌公路分局 | 三更二桥 | S201 | 灵文嘉线 | 81.189 | 25.04 | 定期检查 |
| 28 | 北片区 | 文昌公路分局 | 珠溪桥 | S203 | 铺文线 | 14.309 | 19.04 | 定期检查 |
| 29 | 北片区 | 文昌公路分局 | 珠溪水利桥 | S203 | 铺文线 | 14.637 | 99.52 | 定期检查 |
| 30 | 北片区 | 文昌公路分局 | 公坡二桥 | S203 | 铺文线 | 55.7 | 130.68 | 定期检查 |
| 31 | 北片区 | 文昌公路分局 | 文教大桥 | S203 | 铺文线 | 81.39 | 205.16 | 定期检查/水下桩基 |
| 32 | 北片区 | 文昌公路分局 | 文清桥 | S204 | 文清线 | 1.06 | 32.4 | 定期检查 |
| 33 | 北片区 | 文昌公路分局 | 海文大桥北港岛互通Ａ匝道桥 | S206 | 铺龙线 | 0.293 | 451.63 | 定期检查 |
| 34 | 北片区 | 文昌公路分局 | 海文大桥北港岛互通Ｂ匝道桥 | S206 | 铺龙线 | 0.341 | 379.73 | 定期检查 |
| 35 | 北片区 | 文昌公路分局 | 昌九村大桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 38.185 | 146 | 定期检查 |
| 36 | 北片区 | 文昌公路分局 | 昌九村大桥(下行) | S206 | 铺龙线 | 38.185 | 146 | 定期检查 |
| 37 | 北片区 | 文昌公路分局 | 水高村中桥(下行) | S206 | 铺龙线 | 45.234 | 86 | 定期检查 |
| 38 | 北片区 | 文昌公路分局 | 水高村中桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 45.239 | 86 | 定期检查 |
| 39 | 北片区 | 文昌公路分局 | 桃李村中桥(下行) | S206 | 铺龙线 | 45.69 | 66 | 定期检查 |
| 40 | 北片区 | 文昌公路分局 | 桃李村中桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 45.697 | 66 | 定期检查 |
| 41 | 北片区 | 文昌公路分局 | 下良村中桥(下行) | S206 | 铺龙线 | 47.585 | 66 | 定期检查 |
| 42 | 北片区 | 文昌公路分局 | 下良村中桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 47.587 | 66 | 定期检查 |
| 43 | 北片区 | 文昌公路分局 | 合景中桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 72.509 | 74 | 定期检查 |
| 44 | 北片区 | 文昌公路分局 | 合景中桥(下行) | S206 | 铺龙线 | 72.52 | 74 | 定期检查 |
| 45 | 北片区 | 文昌公路分局 | 白土村中桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 74.971 | 27.5 | 定期检查 |
| 46 | 北片区 | 文昌公路分局 | 白土村中桥(下行) | S206 | 铺龙线 | 74.98 | 27.5 | 定期检查 |
| 47 | 北片区 | 文昌公路分局 | 全美中桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 81.697 | 66 | 定期检查 |
| 48 | 北片区 | 文昌公路分局 | 全美中桥(下行) | S206 | 铺龙线 | 81.697 | 66 | 定期检查 |
| 49 | 北片区 | 文昌公路分局 | 睦敦中桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 84.025 | 34 | 定期检查 |
| 50 | 北片区 | 文昌公路分局 | 睦敦中桥(下行) | S206 | 铺龙线 | 84.054 | 34 | 定期检查 |
| 51 | 北片区 | 文昌公路分局 | 龙潭村中桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 86.694 | 27.5 | 定期检查 |
| 52 | 北片区 | 文昌公路分局 | 龙潭村中桥(下行) | S206 | 铺龙线 | 86.702 | 27.5 | 定期检查 |
| 53 | 北片区 | 文昌公路分局 | 潭榄桥 | S212 | 隆永线 | 1.558 | 16.02 | 定期检查 |
| 54 | 北片区 | 文昌公路分局 | 沟尾桥 | S212 | 隆永线 | 16.454 | 30.4 | 定期检查/水下桩基 |
| 55 | 北片区 | 文昌公路分局 | 理吉桥 | S309 | 文南线 | 12.206 | 26.04 | 定期检查 |
| 56 | 北片区 | 文昌公路分局 | 山海桥 | S316 | 铜宝线 | 1.9 | 17 | 定期检查 |
| 57 | 北片区 | 文昌公路分局 | 明堆桥 | S320 | 湖大线 | 25.747 | 22.04 | 定期检查 |
| 58 | 北片区 | 文昌公路分局 | 大石角桥 | S320 | 湖大线 | 44.562 | 10 | 定期检查 |
| 59 | 北片区 | 文昌公路分局 | 公坡大桥 | T203 | 铺文线分离段（文昌） | 55.451 | 116.04 | 定期检查 |
| 60 | 北片区 | 文昌公路分局 | 龙脉大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 55.58 | 155.68 | 定期检查 |
| 61 | 北片区 | 文昌公路分局 | 龙脉大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 55.58 | 155.68 | 定期检查 |
| 62 | 北片区 | 文昌公路分局 | 福土大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 56.445 | 205.68 | 定期检查 |
| 63 | 北片区 | 文昌公路分局 | 福土大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 56.445 | 205.68 | 定期检查 |
| 64 | 北片区 | 文昌公路分局 | 南有大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 59.17 | 405.68 | 定期检查 |
| 65 | 北片区 | 文昌公路分局 | 南有大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 59.17 | 405.68 | 定期检查 |
| 66 | 北片区 | 文昌公路分局 | 史官大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 62.575 | 380.68 | 定期检查 |
| 67 | 北片区 | 文昌公路分局 | 史官大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 62.575 | 380.68 | 定期检查 |
| 68 | 北片区 | 文昌公路分局 | 源塘山大桥(上行） | S206 | 铺龙线 | 64.075 | 130.68 | 定期检查 |
| 69 | 北片区 | 文昌公路分局 | 源塘山大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 64.075 | 130.68 | 定期检查 |
| 70 | 北片区 | 文昌公路分局 | 西坡山大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 65.638 | 130.68 | 定期检查 |
| 71 | 北片区 | 文昌公路分局 | 西坡山大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 65.638 | 130.68 | 定期检查 |
| 72 | 北片区 | 文昌公路分局 | 鲁宅大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 66.5 | 330.68 | 定期检查 |
| 73 | 北片区 | 文昌公路分局 | 鲁宅大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 66.5 | 330.68 | 定期检查 |
| 74 | 北片区 | 文昌公路分局 | 宝德大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 67.395 | 205.68 | 定期检查 |
| 75 | 北片区 | 文昌公路分局 | 宝德大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 67.395 | 205.68 | 定期检查 |
| 76 | 北片区 | 文昌公路分局 | 山僚大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 69.25 | 130.68 | 定期检查 |
| 77 | 北片区 | 文昌公路分局 | 山僚大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 69.25 | 130.68 | 定期检查 |
| 78 | 北片区 | 文昌公路分局 | 林海大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 70.25 | 255.68 | 定期检查 |
| 79 | 北片区 | 文昌公路分局 | 林海大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 70.25 | 255.68 | 定期检查 |
| 80 | 北片区 | 文昌公路分局 | 携沟大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 71.44 | 205.68 | 定期检查 |
| 81 | 北片区 | 文昌公路分局 | 携沟大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 71.44 | 205.68 | 定期检查 |
| 82 | 北片区 | 文昌公路分局 | 新室大桥（上行） | S206 | 铺龙线 | 72.335 | 105.68 | 定期检查 |
| 83 | 北片区 | 文昌公路分局 | 新室大桥（下行） | S206 | 铺龙线 | 72.335 | 105.68 | 定期检查 |
| 84 | 北片区 | 文昌公路分局 | 博文小桥 | S206 | 铺龙线 |  | 35.04 | 定期检查 |
| 85 | 北片区 | 文昌公路分局 | 地绿桥 | S203 | 铺文线 | 91.602 | 42.04 | 水下桩基 |
| 86 | 北片区 | 文昌公路分局 | 后港桥 | S203 | 铺文线 | 93.263 | 37.04 | 水下桩基 |
| 87 | 北片区 | 文昌公路分局 | 港头桥 | S203 | 铺文线 | 94.872 | 37.04 | 水下桩基 |
| 88 | 北片区 | 文昌公路分局 | 横山渡大桥 | S203 | 铺文线 | 98.226 | 124.52 | 水下桩基 |
| 89 | 北片区 | 万宁公路分局 | 龙滚大桥 | G223 | 海榆东线 | 142.543 | 104.84 | 定期检查/水下桩基 |
| 90 | 北片区 | 万宁公路分局 | 龙滚(分洪)大桥 | G223 | 海榆东线 | 142.85 | 146.12 | 定期检查 |
| 91 | 北片区 | 万宁公路分局 | 良种场桥 | G223 | 海榆东线 | 151.139 | 15.2 | 定期检查 |
| 92 | 北片区 | 万宁公路分局 | 和乐公路跨线桥 | G223 | 海榆东线 | 155.156 | 106 | 定期检查 |
| 93 | 北片区 | 万宁公路分局 | 罗万公路跨线桥 | G223 | 海榆东线 | 162.025 | 81 | 定期检查 |
| 94 | 北片区 | 万宁公路分局 | 龙尾湾桥 | G223 | 海榆东线 | 173.268 | 106.08 | 定期检查/水下桩基 |
| 95 | 北片区 | 万宁公路分局 | 吴青桥 | G223 | 海榆东线 | 192.428 | 20 | 定期检查 |
| 96 | 北片区 | 万宁公路分局 | 牛枥园桥 | G223 | 海榆东线 | 204.118 | 40.54 | 定期检查/水下桩基 |
| 97 | 北片区 | 万宁公路分局 | 合口大桥 | G223 | 海榆东线 | 208.367 | 166.08 | 定期检查/水下桩基 |
| 98 | 北片区 | 万宁公路分局 | 打铁桩桥 | G223 | 海榆东线 | 214.856 | 17.2 | 定期检查 |
| 99 | 北片区 | 万宁公路分局 | 桥新桥 | G223 | 海榆东线 | 216.774 | 20 | 定期检查 |
| 100 | 北片区 | 万宁公路分局 | 头村二桥 | S304 | 牛营线 | 9.086 | 9 | 定期检查 |
| 101 | 北片区 | 万宁公路分局 | 新中小桥 | S304 | 牛营线 | 10.504 | 10 | 定期检查 |
| 102 | 北片区 | 万宁公路分局 | 东星水利桥 | S365 | 东岭线 | 0.995 | 8.8 | 定期检查 |
| 103 | 北片区 | 万宁公路分局 | 北坡大桥 | S365 | 东岭线 | 6.997 | 100 | 定期检查 |
| 104 | 北片区 | 万宁公路分局 | 北坡二桥 | S365 | 东岭线 | 7.322 | 20.32 | 定期检查 |
| 105 | 北片区 | 万宁公路分局 | 龙头湾桥 | G223 | 海榆东线 |  | 72 | 水下桩基 |
| 106 | 北片区 | 万宁公路分局 | 仁里桥 | G223 | 海榆东线 |  | 47 | 水下桩基 |
| 107 | 北片区 | 万宁公路分局 | 岭东桥 | S365 | 东岭线 |  | 84.04 | 水下桩基 |
| 108 | 北片区 | 万宁公路分局 | 溪狗桥 | G223 | 海榆东线 |  | 22 | 水下桩基 |
| 109 | 北片区 | 万宁公路分局 | 后城沟桥 | S231 | 和石线 |  | 30 | 水下桩基 |
| 110 | 北片区 | 万宁公路分局 | 裕发溪桥 | S231 | 和石线 |  | 30 | 水下桩基 |
| 111 | 北片区 | 万宁公路分局 | 厚福水桥 | S231 | 和石线 |  | 30 | 水下桩基 |
| 112 | 北片区 | 万宁公路分局 | 石梅溪桥 | S231 | 和石线 |  | 30 | 水下桩基 |
| 113 | 北片区 | 定安公路分局 | 龙塘田桥 | G223 | 海榆东线 | 78.406 | 19.04 | 定期检查 |
| 114 | 北片区 | 定安公路分局 | 山翠桥 | G223 | 海榆东线 | 80.476 | 70.01 | 定期检查 |
| 115 | 北片区 | 定安公路分局 | 卜南桥 | G224 | 海榆中线 | 55.054 | 66.04 | 定期检查 |
| 116 | 北片区 | 定安公路分局 | 白塘桥 | S302 | 黄屯线 | 1.999 | 8 | 定期检查 |
| 117 | 北片区 | 定安公路分局 | 黄雷水桥 | S302 | 黄屯线 | 19.342 | 44.84 | 定期检查 |
| 118 | 北片区 | 定安公路分局 | 下村桥 | S309 | 文南线 | 51.509 | 50 | 定期检查 |
| 119 | 北片区 | 定安公路分局 | 文头岭一桥 | S309 | 文南线 | 56.039 | 15.04 | 定期检查 |
| 120 | 北片区 | 定安公路分局 | 文头岭二桥 | S309 | 文南线 | 56.229 | 18.04 | 定期检查 |
| 121 | 北片区 | 定安公路分局 | 仙坡桥 | S309 | 文南线 | 57.835 | 17 | 定期检查 |
| 122 | 北片区 | 定安公路分局 | 六坡同仁沟中桥 | S309 | 文南线 | 64.251 | 86.08 | 定期检查 |
| 123 | 北片区 | 定安公路分局 | 大底桥 | S220 | 大仁线 | 45.887 | 52 | 定期检查 |
| 124 | 北片区 | 定安公路分局 | 团结桥 | S220 | 大仁线 | 53.852 | 20 | 定期检查 |
| 125 | 北片区 | 定安公路分局 | 跃进桥 | S220 | 大仁线 | 57.29 | 21.84 | 定期检查 |
| 126 | 北片区 | 定安公路分局 | 大云桥 | S220 | 大仁线 | 58.079 | 17.04 | 定期检查 |
| 127 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 新兴桥 | G224 | 海榆中线 | 67.209 | 34.04 | 定期检查 |
| 128 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 大陆坡一桥 | G224 | 海榆中线 | 72.615 | 23.04 | 定期检查 |
| 129 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 大陆坡二桥 | G224 | 海榆中线 | 73.854 | 27.04 | 定期检查 |
| 130 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 大同桥 | G224 | 海榆中线 | 79.257 | 27.04 | 定期检查 |
| 131 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 三发桥 | G224 | 海榆中线 | 80.701 | 27.04 | 定期检查 |
| 132 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 吉安桥 | G224 | 海榆中线 | 88.699 | 96.5 | 定期检查 |
| 133 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 坡心桥 | G224 | 海榆中线 | 92.655 | 89.04 | 定期检查 |
| 134 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 无名桥 | G224 | 海榆中线 | 93.955 | 23.04 | 定期检查 |
| 135 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 三宿桥 | G224 | 海榆中线 | 96.589 | 19.1 | 定期检查 |
| 136 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 岭尾桥 | G224 | 海榆中线 | 102.497 | 54 | 定期检查 |
| 137 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 艮台桥 | G224 | 海榆中线 | 104.894 | 27.04 | 定期检查 |
| 138 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 大葵桥 | G224 | 海榆中线 | 108.898 | 65 | 定期检查 |
| 139 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 大颜桥 | S336 | 吉营线 | 3.106 | 127.12 | 定期检查 |
| 140 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 龙湾桥 | S336 | 吉营线 | 11.334 | 64.84 | 定期检查 |
| 141 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 红岛桥 | S336 | 吉营线 | 6.407 | 32.24 | 定期检查 |
| 142 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 马水桥 | S336 | 吉营线 | 27.171 | 25.24 | 定期检查 |
| 143 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 青梯河中桥 | S336 | 吉营线 | 23.559 | 85.68 | 定期检查 |
| 144 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 青梯河支流中桥 | S336 | 吉营线 | 25.916 | 53.68 | 定期检查 |
| 145 | 北片区 | 屯昌公路分局 | 罗村桥 | S303 | 屯大线 | 0.947 | 23.60 | 定期检查 |
| 146 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 水利桥 | G224 | 海榆中线 | 33.665 | 23.04 | 定期检查 |
| 147 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 永发大桥（左幅） | G224 | 海榆中线 | 35.77 | 397 | 定期检查 |
| 148 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 永发大桥（右幅） | G224 | 海榆中线 | 35.77 | 397 | 定期检查 |
| 149 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 老城桥 | G225 | 海榆西线 | 27.23 | 32.04 | 定期检查 |
| 150 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 白莲桥（下行） | G225 | 海榆西线 | 29.487 | 46.04 | 定期检查 |
| 151 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 白莲桥（上行） | G225 | 海榆西线 | 29.487 | 46.04 | 定期检查 |
| 152 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 白莲小桥 | G225 | 海榆西线 | 33.898 | 21.04 | 定期检查 |
| 153 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 白莲立交桥 | G225 | 海榆西线 | 35.035 | 49.44 | 定期检查 |
| 154 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 大拉立交桥 | G225 | 海榆西线 | 56.825 | 57.36 | 定期检查 |
| 155 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 红山桥 | G225 | 海榆西线 | 63.977 | 35.04 | 定期检查 |
| 156 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 老城桥（上行） | S100 | 快速干道 | 22.439 | 36.04 | 定期检查 |
| 157 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 老城桥（下行） | S100 | 快速干道 | 22.439 | 36.04 | 定期检查 |
| 158 | 北片区 | 澄迈公路分局 | J260一桥 | S220 | 大仁线 | 21.828 | 20 | 定期检查 |
| 159 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 儒扬桥（上行） | S220 | 大仁线 | 2.912 | 66 | 定期检查 |
| 160 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 儒扬桥（下行） | S220 | 大仁线 | 2.912 | 66 | 定期检查 |
| 161 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 小澄园桥（下行） | S220 | 大仁线 | 4.935 | 66 | 定期检查 |
| 162 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 小澄园桥（上行） | S220 | 大仁线 | 4.935 | 66 | 定期检查 |
| 163 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 德运桥（上行） | S220 | 大仁线 | 5.467 | 45 | 定期检查 |
| 164 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 德运桥（下行） | S220 | 大仁线 | 5.467 | 45 | 定期检查 |
| 165 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 美桃桥（下行） | S220 | 大仁线 | 6.813 | 45 | 定期检查 |
| 166 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 美桃桥（上行） | S220 | 大仁线 | 6.813 | 45 | 定期检查 |
| 167 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 凤门岭桥（下行） | S220 | 大仁线 | 7.742 | 26 | 定期检查 |
| 168 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 凤门岭桥（上行） | S220 | 大仁线 | 7.742 | 26 | 定期检查 |
| 169 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 昌广桥（下行） | S220 | 大仁线 | 8.952 | 36.04 | 定期检查 |
| 170 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 昌广桥（上行） | S220 | 大仁线 | 8.952 | 36.04 | 定期检查 |
| 171 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 永丰桥（下行） | S220 | 大仁线 | 17.975 | 26.04 | 定期检查 |
| 172 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 永丰桥（上行） | S220 | 大仁线 | 17.975 | 26.04 | 定期检查 |
| 173 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 儒陈桥（上行） | S220 | 大仁线 | 19.458 | 66.04 | 定期检查 |
| 174 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 儒陈桥（下行） | S220 | 大仁线 | 19.458 | 66.04 | 定期检查 |
| 175 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 东兴桥（下行） | S220 | 大仁线 | 20.456 | 45.04 | 定期检查 |
| 176 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 东兴桥（上行） | S220 | 大仁线 | 20.456 | 45.04 | 定期检查 |
| 177 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 加旦桥 | S220 | 大仁线 | 82.039 | 25.04 | 定期检查 |
| 178 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 红峰桥 | S220 | 大仁线 | 96.763 | 247 | 定期检查/水下桩基 |
| 179 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 马村小桥 | S229 | 马松线 | 0.091 | 21.44 | 定期检查 |
| 180 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 金马五桥（上行） | S229 | 马松线 | 7.211 | 44.84 | 定期检查 |
| 181 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 金马五桥（下行） | S229 | 马松线 | 7.211 | 44.84 | 定期检查 |
| 182 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 金马四桥 | S229 | 马松线 | 14.279 | 24.04 | 定期检查 |
| 183 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 金马三桥 | S229 | 马松线 | 16.77 | 26.24 | 定期检查 |
| 184 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 金马二桥（下行） | S229 | 马松线 | 18.626 | 42.38 | 定期检查 |
| 185 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 金马二桥（上行） | S229 | 马松线 | 18.626 | 42.38 | 定期检查 |
| 186 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 金马一桥 | S229 | 马松线 | 19.138 | 30.76 | 定期检查 |
| 187 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 村头桥 | S229 | 马松线 | 26.269 | 8.8 | 定期检查 |
| 188 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 大塘桥 | S229 | 马松线 | 28.856 | 127 | 定期检查/水下桩基 |
| 189 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 中兴桥 | S229 | 马松线 | 52.961 | 17.44 | 定期检查 |
| 190 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 大园桥 | S229 | 马松线 | 53.794 | 26.04 | 定期检查 |
| 191 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 砍岩桥 | S229 | 马松线 | 56.607 | 35 | 定期检查 |
| 192 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 昆仑桥 | S229 | 马松线 | 63.509 | 25.02 | 定期检查 |
| 193 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 红岗桥 | S301 | 加文线 | 67.316 | 21.04 | 定期检查 |
| 194 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 金江防洪大桥 | S303 | 屯大线 | 51.271 | 440.8 | 定期检查/水下桩基 |
| 195 | 北片区 | 澄迈公路分局 | J264一桥 | S320 | 湖大线 | 108.566 | 68 | 定期检查 |
| 196 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 美玉桥 | S321 | 福博线 | 1.021 | 26 | 定期检查 |
| 197 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 老马一号桥（上行） | S322 | 老马线 | 0.5 | 55.04 | 定期检查 |
| 198 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 老马一号桥（下行） | S322 | 老马线 | 0.5 | 55.04 | 定期检查 |
| 199 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 老马二号桥 | S322 | 老马线 | 5.129 | 8 | 定期检查 |
| 200 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 金江大桥 | T303 | 屯大线 | 51.148 | 454.93 | 定期检查/水下桩基 |
| 201 | 北片区 | 临高公路分局 | 洋通水利桥 | G225 | 海榆西线 | 112.543 | 27.04 | 定期检查 |
| 202 | 北片区 | 临高公路分局 | 和舍桥 | G225 | 海榆西线 | 116.889 | 56.04 | 定期检查 |
| 203 | 北片区 | 临高公路分局 | 临高大桥 | G360 | 文临线 | 150.808 | 122.2 | 定期检查/水下桩基 |
| 204 | 北片区 | 临高公路分局 | 头泗桥 | G360 | 文临线 | 161.375 | 18 | 定期检查 |
| 205 | 北片区 | 临高公路分局 | 波莲桥 | S211 | 波华线 | 0.065 | 10.8 | 定期检查/水下桩基 |
| 206 | 北片区 | 临高公路分局 | 南马桥 | S211 | 波华线 | 27.382 | 18.24 | 定期检查 |
| 207 | 北片区 | 临高公路分局 | 南马二桥 | S211 | 波华线 | 27.611 | 18.24 | 定期检查 |
| 208 | 北片区 | 临高公路分局 | 大宝桥 | S306 | 和调线 | 34.855 | 13 | 定期检查 |
| 209 | 北片区 | 临高公路分局 | 博浪桥（1） | S330 | 里洋线 | 23.29 | 26.04 | 定期检查 |
| 210 | 北片区 | 临高公路分局 | 博浪桥（2） | S330 | 里洋线 | 23.38 | 26.04 | 定期检查 |
| 211 | 北片区 | 临高公路分局 | 宝来大桥 | S330 | 里洋线 | 23.29 | 157 | 定期检查/水下桩基 |
| 212 | 北片区 | 临高公路分局 | 美吉桥 | S306 | 和调线 | 6.429 | 34.84 | 水下桩基 |
| 213 | 北片区 | 临高公路分局 | 加来桥 | S330 | 里洋线 | 28.425 | 44.04 | 水下桩基 |
| 214 | 北片区 | 文昌公路分局 | 宝陵河大桥 (下行) | S206 | 铺龙线 | 89.779 | 186 | 定期检查 |
| 215 | 北片区 | 文昌公路分局 | 宝陵河大桥(上行) | S206 | 铺龙线 | 89.770 | 186 | 定期检查 |
| 216 | 北片区 | 文昌公路分局 | 珠溪二桥 | S212 | 隆永线 | 2.122 | 115.64 | 定期检查 |
| 217 | 北片区 | 定安公路分局 | 新竹桥 | S220 | 大仁线 | 57.451 | 163 | 定期检查 |
| 218 | 北片区 | 定安公路分局 | 定海大桥（下行） | S220 | 大仁线 | 44.294 | 1099 | 定期检查 |
| 219 | 北片区 | 定安公路分局 | 定海大桥（上行） | S220 | 大仁线 | 44.294 | 1106 | 定期检查 |
| 220 | 北片区 | 定安公路分局 | I匝道（人行桥） | S220 | 大仁线 | 44.034 | 144 | 定期检查 |
| 221 | 北片区 | 定安公路分局 | J匝道（人行桥） | S220 | 大仁线 | 44.284 | 144 | 定期检查 |
| 222 | 北片区 | 定安公路分局 | A匝道桥 | S220 | 大仁线 | 44.111 | 182 | 定期检查 |
| 223 | 北片区 | 定安公路分局 | B匝道桥 | S220 | 大仁线 | 44.633 | 187 | 定期检查 |
| 224 | 北片区 | 万宁公路分局 | 太阳河大桥 | S231 | 和石线 | 27.22 | 267 | 定期检查/水下桩基 |
| 225 | 北片区 | 临高公路分局 | 马袅大桥 | S321 | 福博线 | 14.440 | 727 | 定期检查/水下桩基 |
| 226 | 北片区 | 定安公路分局 | 潭榄桥 | S320 | 湖大线 | 89.715 | 106.08 | 定期检查 |
| 227 | 北片区 | 万宁公路分局 | 深田桥 | G223 | 海榆东线 | 194.578 | 146.08 | 定期检查 |
| 228 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 永发大桥（左幅） | G224 | 海榆中线 | 35.770 | 397 | 定期检查 |
| 229 | 北片区 | 澄迈公路分局 | 永发大桥（右幅） | G224 | 海榆中线 | 35.770 | 397 | 定期检查 |

标段9：负责对负责对南片区普通国省干线217座桥梁及2座隧道（南片区：儋州、昌江、白沙、东方、乐东、三亚、陵水、琼中、保亭、五指山）开展技术状况检测及水下桩基检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标及进行统计年报、对国道隧道36项数据指标进行统计年报，国检桥隧数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥隧具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **片区** | **管养单位** | **桥梁名称** | **路线编号** | **路线名称** | **桥梁中心桩号** | **桥隧全长** | **检查方式** |
| 1 | 南片区 | 三亚公路局 | 海棠湾出口桥（下行） | G223 | 海榆东线 | 283.127 | 85.54 | 定期检查 |
| 2 | 南片区 | 三亚公路局 | 青田一桥 | G223 | 海榆东线 | 296.790 | 19.02 | 定期检查 |
| 3 | 南片区 | 三亚公路局 | 三浓一桥 | G224 | 海榆中线 | 271.538 | 18 | 定期检查 |
| 4 | 南片区 | 三亚公路局 | 三浓二桥 | G224 | 海榆中线 | 272.196 | 6.8 | 定期检查 |
| 5 | 南片区 | 三亚公路局 | 老林田桥（左幅） | G224 | 海榆中线 | 278.888 | 28 | 定期检查 |
| 6 | 南片区 | 三亚公路局 | 老林田桥（右幅） | G224 | 海榆中线 | 278.888 | 23.6 | 定期检查 |
| 7 | 南片区 | 三亚公路局 | 红塘桥 | G225 | 海榆西线 | 393.430 | 44.04 | 定期检查 |
| 8 | 南片区 | 三亚公路局 | 中和桥 | G225 | 海榆西线 | 395.229 | 23.4 | 定期检查 |
| 9 | 南片区 | 三亚公路局 | 海角桥 | G225 | 海榆西线 | 401.505 | 13.4 | 定期检查 |
| 10 | 南片区 | 三亚公路局 | 波浪桥（右幅） | G225 | 海榆西线 | 372.147 | 70 | 定期检查 |
| 11 | 南片区 | 三亚公路局 | 六盘小桥 | S216 | 六亚线 | 0.415 | 22 | 定期检查 |
| 12 | 南片区 | 三亚公路局 | 安置村桥 | S216 | 六亚线 | 2.124 | 22 | 定期检查 |
| 13 | 南片区 | 三亚公路局 | 糖丰桥 | S216 | 六亚线 | 3.161 | 22 | 定期检查 |
| 14 | 南片区 | 三亚公路局 | 雅亮大桥 | S314 | 天四线 | 28.445 | 460.1 | 定期检查 |
| 15 | 南片区 | 儋州公路局 | 海岸桥 | G225 | 海榆西线 | 118.695 | 85.2 | 定期检查 |
| 16 | 南片区 | 儋州公路局 | 美灵桥 | G225 | 海榆西线 | 120.741 | 26.04 | 定期检查 |
| 17 | 南片区 | 儋州公路局 | 武教桥 | G225 | 海榆西线 | 124.812 | 23.04 | 定期检查 |
| 18 | 南片区 | 儋州公路局 | 和庆桥 | G225 | 海榆西线 | 128.139 | 53.04 | 定期检查 |
| 19 | 南片区 | 儋州公路局 | 牙拉河桥 | G225 | 海榆西线 | 141.005 | 84.8 | 定期检查 |
| 20 | 南片区 | 儋州公路局 | 牙拉河二桥 | G225 | 海榆西线 | 140.974 | 64.9 | 定期检查 |
| 21 | 南片区 | 儋州公路局 | 水利桥 | G225 | 海榆西线 | 153.829 | 20.04 | 定期检查 |
| 22 | 南片区 | 儋州公路局 | 帮沙桥 | G225 | 海榆西线 | 157.152 | 40.04 | 定期检查 |
| 23 | 南片区 | 儋州公路局 | 榕头江桥 | G225 | 海榆西线 | 157.801 | 29.04 | 定期检查 |
| 24 | 南片区 | 儋州公路局 | 禾雷桥 | S291 | 白新线 | 1.187 | 24.84 | 定期检查 |
| 25 | 南片区 | 儋州公路局 | 松鸣坡桥 | S291 | 白新线 | 12.16 | 8.4 | 定期检查 |
| 26 | 南片区 | 儋州公路局 | 南华二桥 | S291 | 白新线 | 16.397 | 17.04 | 定期检查 |
| 27 | 南片区 | 儋州公路局 | 下居贞桥 | S307 | 乌那线 | 49.681 | 27 | 定期检查 |
| 28 | 南片区 | 儋州公路局 | 横岭桥 | S307 | 乌那线 | 57.115 | 36.5 | 定期检查 |
| 29 | 南片区 | 儋州公路局 | 合罗桥 | S307 | 乌那线 | 58.916 | 36.5 | 定期检查 |
| 30 | 南片区 | 儋州公路局 | 恒泰桥 | S307 | 乌那线 | 60.627 | 24.84 | 定期检查 |
| 31 | 南片区 | 儋州公路局 | 水利二桥（那大分干渠中桥） | S308 | 美洋线 | 6.588 | 31.64 | 定期检查 |
| 32 | 南片区 | 儋州公路局 | 平地一桥（平地水利渠小桥） | S308 | 美洋线 | 27.627 | 15.3 | 定期检查 |
| 33 | 南片区 | 儋州公路局 | 平地桥（太平河中桥） | S308 | 美洋线 | 28.008 | 54 | 定期检查 |
| 34 | 南片区 | 儋州公路局 | 平地三桥 | S308 | 美洋线 | 28.534 | 19.4 | 定期检查 |
| 35 | 南片区 | 儋州公路局 | 新开村桥 | S315 | 白洋线 | 39.782 | 58.2 | 定期检查 |
| 36 | 南片区 | 儋州公路局 | 马井桥 | S315 | 白洋线 | 85.622 | 45 | 定期检查 |
| 37 | 南片区 | 儋州公路局 | 春马大桥 | S315 | 白洋线 | 93.781 | 947.52 | 定期检查 |
| 38 | 南片区 | 儋州公路局 | 春马一号桥 | S315 | 白洋线 | 96.929 | 30.04 | 定期检查 |
| 39 | 南片区 | 儋州公路局 | 春马二号桥 | S315 | 白洋线 | 98.267 | 20 | 定期检查 |
| 40 | 南片区 | 儋州公路局 | 春马四号桥 | S315 | 白洋线 | 99.328 | 30.04 | 定期检查 |
| 41 | 南片区 | 儋州公路局 | 春马五号桥 | S315 | 白洋线 | 99.788 | 17.04 | 定期检查 |
| 42 | 南片区 | 儋州公路局 | 春马六号桥 | S315 | 白洋线 | 100.058 | 35 | 定期检查 |
| 43 | 南片区 | 儋州公路局 | 春马九号桥 | S315 | 白洋线 | 100.966 | 38.9 | 定期检查 |
| 44 | 南片区 | 儋州公路局 | 富克桥 | S352 | 七海线 | 44.456 | 14 | 定期检查 |
| 45 | 南片区 | 儋州公路局 | 海头大桥 | S352 | 七海线 | 65.911 | 121.2 | 定期检查 |
| 46 | 南片区 | 陵水公路分局 | 响水桥 | G223 | 海榆东线 | 246.595 | 25 | 定期检查 |
| 47 | 南片区 | 陵水公路分局 | 老田桥 | G223 | 海榆东线 | 249.592 | 16 | 定期检查 |
| 48 | 南片区 | 陵水公路分局 | 浅水桥 | G223 | 海榆东线 | 252.275 | 25.02 | 定期检查 |
| 49 | 南片区 | 陵水公路分局 | 新坡桥 | G223 | 海榆东线 | 264.61 | 14 | 定期检查 |
| 50 | 南片区 | 陵水公路分局 | 军田桥 | G223 | 海榆东线 | 265.094 | 20 | 定期检查 |
| 51 | 南片区 | 陵水公路分局 | 军普桥 | G361 | 陵昌线 | 12.036 | 29.64 | 定期检查 |
| 52 | 南片区 | 陵水公路分局 | 大坡水利二桥 | G361 | 陵昌线 | 19.75 | 12 | 定期检查 |
| 53 | 南片区 | 陵水公路分局 | 祖关桥 | G361 | 陵昌线 | 22.35 | 17.08 | 定期检查 |
| 54 | 南片区 | 陵水公路分局 | 沟仔桥 | G361 | 陵昌线 | 25.48 | 23.08 | 定期检查 |
| 55 | 南片区 | 陵水公路分局 | 向新305省道公路跨线桥 | G361 | 陵昌线 | 0.55 | 81 | 定期检查 |
| 56 | 南片区 | 陵水公路分局 | 崖献岭桥 | S215 | 长英线 | 40.63 | 16.2 | 定期检查 |
| 57 | 南片区 | 陵水公路分局 | 大里桥 | S215 | 长英线 | 44.257 | 36.84 | 定期检查 |
| 58 | 南片区 | 陵水公路分局 | 瀑布二桥 | S215 | 长英线 | 47.204 | 32.4 | 定期检查 |
| 59 | 南片区 | 陵水公路分局 | 水库桥 | S215 | 长英线 | 52.007 | 43.84 | 定期检查 |
| 60 | 南片区 | 陵水公路分局 | 帮岭桥 | S215 | 长英线 | 57.425 | 22 | 定期检查 |
| 61 | 南片区 | 陵水公路分局 | 岭圮桥 | S215 | 长英线 | 57.482 | 12 | 定期检查 |
| 62 | 南片区 | 陵水公路分局 | 岭圮二桥 | S215 | 长英线 | 57.626 | 31 | 定期检查 |
| 63 | 南片区 | 陵水公路分局 | 柴庭桥 | S215 | 长英线 | 58.986 | 18 | 定期检查 |
| 64 | 南片区 | 陵水公路分局 | 红卫桥 | S215 | 长英线 | 61.058 | 20 | 定期检查 |
| 65 | 南片区 | 陵水公路分局 | 南喜桥 | T215 | 长英线 | 56.33 | 62.5 | 定期检查 |
| 66 | 南片区 | 陵水公路分局 | 丹录桥 | S376 | 曲政线 | 18.706 | 24.04 | 定期检查 |
| 67 | 南片区 | 乐东公路分局 | 溪仔桥 | G540 | 毛九线 | 50.004 | 102.5 | 初始检查 |
| 68 | 南片区 | 乐东公路分局 | 扫水桥 | G540 | 毛九线 | 51.379 | 17.6 | 初始检查 |
| 69 | 南片区 | 乐东公路分局 | 多建村桥 | G540 | 毛九线 | 52.617 | 23.6 | 初始检查 |
| 70 | 南片区 | 乐东公路分局 | 平浩定桥 | G540 | 毛九线 | 68.141 | 24 | 初始检查 |
| 71 | 南片区 | 乐东公路分局 | 千家小桥 | G540 | 毛九线 | 68.896 | 23.04 | 定期检查 |
| 72 | 南片区 | 乐东公路分局 | 千家桥 | G540 | 毛九线 | 70.882 | 97.6 | 初始检查 |
| 73 | 南片区 | 乐东公路分局 | 榕沟涧桥 | G540 | 毛九线 | 83.098 | 34.04 | 定期检查 |
| 74 | 南片区 | 乐东公路分局 | 龙浩桥 | G540 | 毛九线 | 85.61 | 96.4 | 初始检查 |
| 75 | 南片区 | 乐东公路分局 | 鸭母沟桥 | G540 | 毛九线 | 90.556 | 17.6 | 初始检查 |
| 76 | 南片区 | 乐东公路分局 | 胶厂中桥 | S314 | 天四线 | 39.991 | 37 | 定期检查 |
| 77 | 南片区 | 乐东公路分局 | 山荣大桥 | S314 | 天四线 | 80.278 | 210 | 定期检查 |
| 78 | 南片区 | 乐东公路分局 | 山荣中桥 | S314 | 天四线 | 85.53 | 36.04 | 定期检查 |
| 79 | 南片区 | 乐东公路分局 | 南文桥 | T314 | 天四线分离段 | 38.283 | 85 | 定期检查 |
| 80 | 南片区 | 乐东公路分局 | 番豆桥 | T314 | 天四线分离段 | 68.675 | 57.3 | 定期检查 |
| 81 | 南片区 | 乐东公路分局 | 番豆水库中桥（下行） | T314 | 天四线分离段 | 72.12 | 85 | 定期检查 |
| 82 | 南片区 | 乐东公路分局 | 番豆水库中桥（上行） | T314 | 天四线分离段 | 72.12 | 85 | 定期检查 |
| 83 | 南片区 | 东方公路分局 | 跨线桥 | G225 | 海榆西线 | 225.281 | 26.2 | 定期检查 |
| 84 | 南片区 | 东方公路分局 | 水利桥 | G225 | 海榆西线 | 225.636 | 12.2 | 定期检查 |
| 85 | 南片区 | 东方公路分局 | 公跨铁桥 | G225 | 海榆西线 | 226.031 | 11.5 | 定期检查 |
| 86 | 南片区 | 东方公路分局 | 都芭桥 | G225 | 海榆西线 | 226.981 | 23.04 | 定期检查 |
| 87 | 南片区 | 东方公路分局 | 抱板二桥 | G225 | 海榆西线 | 233.63 | 21.02 | 定期检查 |
| 88 | 南片区 | 东方公路分局 | 抱板三桥 | G225 | 海榆西线 | 234.722 | 23.64 | 定期检查 |
| 89 | 南片区 | 东方公路分局 | 典浪桥 | G225 | 海榆西线 | 261.717 | 60.6 | 定期检查 |
| 90 | 南片区 | 东方公路分局 | 溪圯小桥 | G225 | 海榆西线 | 271.14 | 16.02 | 定期检查 |
| 91 | 南片区 | 东方公路分局 | 扶上小桥 | G225 | 海榆西线 | 284.382 | 26.04 | 定期检查 |
| 92 | 南片区 | 东方公路分局 | 感城小桥 | G225 | 海榆西线 | 285.832 | 26.02 | 定期检查 |
| 93 | 南片区 | 东方公路分局 | 板桥桥 | G225 | 海榆西线 | 292.206 | 33.04 | 定期检查 |
| 94 | 南片区 | 东方公路分局 | 板桥小桥 | G225 | 海榆西线 | 292.81 | 7 | 定期检查 |
| 95 | 南片区 | 东方公路分局 | 中方河桥 | S287 | 叉新线 | 51.494 | 24 | 定期检查 |
| 96 | 南片区 | 东方公路分局 | 天安农场桥 | S287 | 叉新线 | 59.09 | 66.08 | 定期检查 |
| 97 | 南片区 | 东方公路分局 | 良任桥 | S287 | 叉新线 | 60.984 | 18.2 | 定期检查 |
| 98 | 南片区 | 东方公路分局 | 公爱桥 | S287 | 叉新线 | 63.62 | 34.04 | 定期检查 |
| 99 | 南片区 | 东方公路分局 | 酸梅桥 | S291 | 白新线 | 84.215 | 38 | 定期检查 |
| 100 | 南片区 | 东方公路分局 | 马岭桥 | S291 | 白新线 | 92.029 | 53.04 | 定期检查 |
| 101 | 南片区 | 东方公路分局 | 北黎大桥 | S292 | 英八线 | 13.927 | 300.32 | 定期检查/水下桩基 |
| 102 | 南片区 | 东方公路分局 | 竹根沟桥 | S292 | 英八线 | 16.279 | 27.5 | 定期检查/水下桩基 |
| 103 | 南片区 | 东方公路分局 | 老村中桥 | S314 | 天四线 | 89.436 | 65.04 | 定期检查/水下桩基 |
| 104 | 南片区 | 东方公路分局 | 老村一桥 | S314 | 天四线 | 89.688 | 127 | 定期检查/水下桩基 |
| 105 | 南片区 | 东方公路分局 | 万山桥 | S314 | 天四线 | 97.438 | 97 | 定期检查/水下桩基 |
| 106 | 南片区 | 东方公路分局 | 江边二桥 | S314 | 天四线 | 103.256 | 25.04 | 定期检查 |
| 107 | 南片区 | 东方公路分局 | 大白桥 | S314 | 天四线 | 129.605 | 30.04 | 定期检查 |
| 108 | 南片区 | 东方公路分局 | 长岭小桥 | S314 | 天四线 | 134.914 | 20.04 | 定期检查 |
| 109 | 南片区 | 东方公路分局 | 居便一桥 | G225 | 海榆西线 | 237.556 | 147.12 | 水下桩基 |
| 110 | 南片区 | 东方公路分局 | 罗带大桥 | G225 | 海榆西线 | 260.185 | 104.04 | 水下桩基 |
| 111 | 南片区 | 东方公路分局 | 溪圯大桥 | G225 | 海榆西线 | 270.450 | 125.12 | 水下桩基 |
| 112 | 南片区 | 东方公路分局 | 帮沟桥 | G225 | 海榆西线 | 278.871 | 55.04 | 水下桩基 |
| 113 | 南片区 | 东方公路分局 | 感城大桥 | G225 | 海榆西线 | 285.365 | 303.03 | 水下桩基 |
| 114 | 南片区 | 东方公路分局 | 南港一桥 | G225 | 海榆西线 | 297.294 | 182.1 | 水下桩基 |
| 115 | 南片区 | 东方公路分局 | 南港二桥 | G225 | 海榆西线 | 299.963 | 41.6 | 水下桩基 |
| 116 | 南片区 | 东方公路分局 | 田荘桥 | S292 | 英八线 | 9.175 | 53.04 | 水下桩基 |
| 117 | 南片区 | 东方公路分局 | 土眉大桥 | S314 | 天四线 | 99.556 | 307.4 | 水下桩基 |
| 118 | 南片区 | 东方公路分局 | 江边桥 | S314 | 天四线 | 102.153 | 34.44 | 水下桩基 |
| 119 | 南片区 | 昌江公路分局 | 山竹沟桥 | G361 | 陵昌线 | 232.007 | 25.04 | 定期检查 |
| 120 | 南片区 | 昌江公路分局 | 保梅水利桥 | S275 | 孔红线 | 2.928 | 28.4 | 定期检查 |
| 121 | 南片区 | 昌江公路分局 | 保梅中桥 | S275 | 孔红线 | 3.107 | 38 | 定期检查 |
| 122 | 南片区 | 昌江公路分局 | 民贸小桥 | S275 | 孔红线 | 5.9 | 24 | 定期检查 |
| 123 | 南片区 | 昌江公路分局 | 乌烈林场一桥（左幅） | S287 | 叉新线 | 17.134 | 21 | 定期检查 |
| 124 | 南片区 | 昌江公路分局 | 乌烈林场一桥（右幅） | S287 | 叉新线 | 17.134 | 21 | 定期检查 |
| 125 | 南片区 | 昌江公路分局 | 乌烈林场二桥（左幅） | S287 | 叉新线 | 17.576 | 19.8 | 定期检查 |
| 126 | 南片区 | 昌江公路分局 | 乌烈林场二桥（右幅） | S287 | 叉新线 | 17.576 | 19.8 | 定期检查 |
| 127 | 南片区 | 昌江公路分局 | 乌烈林场三桥 | S287 | 叉新线 | 18.156 | 35.54 | 定期检查 |
| 128 | 南片区 | 昌江公路分局 | 南罗桥 | S291 | 白新线 | 44.358 | 16.04 | 初始检查 |
| 129 | 南片区 | 昌江公路分局 | 邦核一桥 | S310 | 邦海线 | 13.037 | 64.24 | 定期检查 |
| 130 | 南片区 | 昌江公路分局 | 邦核二桥 | S310 | 邦海线 | 15.325 | 21.04 | 定期检查 |
| 131 | 南片区 | 昌江公路分局 | 邦核三桥 | S310 | 邦海线 | 18.343 | 74.24 | 定期检查 |
| 132 | 南片区 | 昌江公路分局 | 邦核四桥 | S310 | 邦海线 | 24.935 | 54.38 | 定期检查 |
| 133 | 南片区 | 昌江公路分局 | 炸弹桥 | S311 | 十昌线 | 35.447 | 16 | 初始检查 |
| 134 | 南片区 | 昌江公路分局 | 叉河大桥 | G225 | 海榆西线 | 224.692 | 516 | 定期检查（永久性观测点复测） |
| 135 | 南片区 | 昌江公路分局 | 石碌大桥 | S275 | 孔红线 | 6.7 | 180 | 定期检查（永久性观测点复测） |
| 136 | 南片区 | 白沙公路分局 | 可兴桥 | G225 | 海榆西线 | 184.312 | 8.92 | 定期检查 |
| 137 | 南片区 | 白沙公路分局 | 都乙桥 | G225 | 海榆西线 | 192.341 | 52.1 | 定期检查 |
| 138 | 南片区 | 白沙公路分局 | 什奋桥 | G361 | 陵昌线 | 164.037 | 18.04 | 定期检查 |
| 139 | 南片区 | 白沙公路分局 | 牙叉互通N匝道 跨南叉河支流2号大桥（上行） | G361 | 陵昌线 | 169.624 | 130.6 | 定期检查 |
| 140 | 南片区 | 白沙公路分局 | 牙叉互通N匝道 跨南叉河支流2号大桥（下行） | G361 | 陵昌线 | 169.629 | 130.6 | 定期检查 |
| 141 | 南片区 | 白沙公路分局 | 牙叉互通N匝道 跨南叉河支流1号中桥（上行） | G361 | 陵昌线 | 170.579 | 80.6 | 定期检查 |
| 142 | 南片区 | 白沙公路分局 | 牙叉互通N匝道 跨南叉河支流1号中桥（下行） | G361 | 陵昌线 | 170.588 | 80.6 | 定期检查 |
| 143 | 南片区 | 白沙公路分局 | 九架桥 | G361 | 陵昌线 | 172.234 | 26.04 | 定期检查 |
| 144 | 南片区 | 白沙公路分局 | 打安二桥 | G361 | 陵昌线 | 179.118 | 38.04 | 定期检查 |
| 145 | 南片区 | 白沙公路分局 | 打安一桥 | G361 | 陵昌线 | 179.924 | 25.04 | 定期检查 |
| 146 | 南片区 | 白沙公路分局 | 光雅桥 | G361 | 陵昌线 | 189.109 | 23.04 | 定期检查 |
| 147 | 南片区 | 白沙公路分局 | 什翁二桥 | G361 | 陵昌线 | 192.049 | 25.04 | 定期检查 |
| 148 | 南片区 | 白沙公路分局 | 高地桥 | G361 | 陵昌线 | 196.154 | 44.04 | 定期检查 |
| 149 | 南片区 | 白沙公路分局 | 查苗桥 | G361 | 陵昌线 | 198.484 | 31.04 | 定期检查 |
| 150 | 南片区 | 白沙公路分局 | 牙炳二桥 | S315 | 白洋线 | 5.45 | 32.04 | 初始检查 |
| 151 | 南片区 | 白沙公路分局 | 牙炳三桥 | S315 | 白洋线 | 7.211 | 24.5 | 定期检查 |
| 152 | 南片区 | 白沙公路分局 | 探扭一桥 | S315 | 白洋线 | 7.809 | 24 | 定期检查 |
| 153 | 南片区 | 白沙公路分局 | 可任桥 | S315 | 白洋线 | 17.959 | 28.04 | 初始检查 |
| 154 | 南片区 | 白沙公路分局 | 天堂桥 | S315 | 白洋线 | 23.392 | 28.04 | 初始检查 |
| 155 | 南片区 | 白沙公路分局 | 热作桥 | S315 | 白洋线 | 24.342 | 24.04 | 初始检查 |
| 156 | 南片区 | 白沙公路分局 | 大溪桥 | G225 | 海榆西线 | 189.532 | 187.1 | 水下桩基 |
| 157 | 南片区 | 白沙公路分局 | 南班一桥 | G225 | 海榆西线 | 199.300 | 54.06 | 水下桩基 |
| 158 | 南片区 | 白沙公路分局 | 元门大桥 | G361 | 陵昌线 | 156.845 | 188 | 水下桩基 |
| 159 | 南片区 | 白沙公路分局 | 南叉河大桥 | G361 | 陵昌线 | 167.385 | 145.44 | 水下桩基 |
| 160 | 南片区 | 白沙公路分局 | 合水桥 | G361 | 陵昌线 | 182.953 | 72.04 | 水下桩基 |
| 161 | 南片区 | 白沙公路分局 | 木棉桥 | G361 | 陵昌线 | 205.962 | 55.04 | 水下桩基 |
| 162 | 南片区 | 白沙公路分局 | 华联中桥 | S310 | 邦海线 | 4.143 | 71.74 | 水下桩基 |
| 163 | 南片区 | 白沙公路分局 | 八队中桥 | S310 | 邦海线 | 5.704 | 64.87 | 水下桩基 |
| 164 | 南片区 | 琼中公路分局 | 水央新村中桥 | G224 | 海榆中线分离段（琼中） | 1.482 | 66.04 | 定期检查 |
| 165 | 南片区 | 琼中公路分局 | 什那难桥 | G224 | 海榆中线 | 145.478 | 20.9 | 初始检查 |
| 166 | 南片区 | 琼中公路分局 | 什运桥 | G361 | 陵昌线 | 126.073 | 106 | 定期检查 |
| 167 | 南片区 | 琼中公路分局 | 瀑布桥 | G361 | 陵昌线 | 132.499 | 96.08 | 定期检查 |
| 168 | 南片区 | 琼中公路分局 | 冲山桥 | G361 | 陵昌线 | 133.419 | 24 | 定期检查 |
| 169 | 南片区 | 琼中公路分局 | 观上一桥 | G361 | 陵昌线 | 134.538 | 55 | 定期检查 |
| 170 | 南片区 | 琼中公路分局 | 观上二桥 | G361 | 陵昌线 | 135.088 | 55 | 定期检查 |
| 171 | 南片区 | 琼中公路分局 | 莺歌二桥 | G361 | 陵昌线 | 137.423 | 85.04 | 定期检查 |
| 172 | 南片区 | 琼中公路分局 | 莺歌一桥 | G361 | 陵昌线 | 137.848 | 19.04 | 定期检查 |
| 173 | 南片区 | 琼中公路分局 | 太平河一桥 | S215 | 长英线 | 33.485 | 75 | 定期检查 |
| 174 | 南片区 | 琼中公路分局 | 太平（二）班二桥 | S215 | 长英线 | 28.909 | 20.4 | 定期检查 |
| 175 | 南片区 | 琼中公路分局 | 吊罗二桥 | S215 | 长英线 | 36.084 | 20.4 | 定期检查 |
| 176 | 南片区 | 琼中公路分局 | 挑水桥 | S336 | 吉营线 | 40.966 | 13 | 定期检查 |
| 177 | 南片区 | 琼中公路分局 | 二十一队桥 | S336 | 吉营线 | 44.906 | 23.04 | 定期检查 |
| 178 | 南片区 | 琼中公路分局 | 红岭大桥 | S336 | 吉营线 | 50.9 | 278 | 定期检查 |
| 179 | 南片区 | 琼中公路分局 | 致富桥 | S336 | 吉营线 | 51.714 | 61.04 | 定期检查 |
| 180 | 南片区 | 琼中公路分局 | 红岭桥 | S336 | 吉营线 | 54.872 | 77.41 | 定期检查 |
| 181 | 南片区 | 琼中公路分局 | 岭头世纪大桥 | S336 | 吉营线 | 60.269 | 88.04 | 定期检查 |
| 182 | 南片区 | 琼中公路分局 | 红卫二桥 | S336 | 吉营线 | 64.348 | 29.04 | 定期检查 |
| 183 | 南片区 | 琼中公路分局 | 红卫一桥 | S336 | 吉营线 | 64.959 | 29.04 | 定期检查 |
| 184 | 南片区 | 琼中公路分局 | 红光桥 | S336 | 吉营线 | 65.616 | 23 | 定期检查 |
| 185 | 南片区 | 琼中公路分局 | 红口溪桥 | S336 | 吉营线 | 68.343 | 74.04 | 定期检查 |
| 186 | 南片区 | 琼中公路分局 | 新进桥 | S345 | 坡新线 | 35.527 | 22.7 | 定期检查 |
| 187 | 南片区 | 琼中公路分局 | 跃进桥 | S345 | 坡新线 | 36.234 | 11.2 | 定期检查 |
| 188 | 南片区 | 保亭公路分局 | 桁木桥 | G224 | 海榆中线 | 223.484 | 19.04 | 初始检查 |
| 189 | 南片区 | 保亭公路分局 | 陡水河桥（左幅） | G224 | 海榆中线 | 227.432 | 39.65 | 定期检查 |
| 190 | 南片区 | 保亭公路分局 | 陡水河桥（右幅） | G224 | 海榆中线 | 227.432 | 39.65 | 定期检查 |
| 191 | 南片区 | 保亭公路分局 | 响水桥（左幅） | G224 | 海榆中线 | 241.593 | 83.55 | 定期检查 |
| 192 | 南片区 | 保亭公路分局 | 响水桥（右幅） | G224 | 海榆中线 | 241.593 | 83.55 | 定期检查 |
| 193 | 南片区 | 保亭公路分局 | 前进河桥 | G224 | 海榆中线 | 254.036 | 31 | 定期检查 |
| 194 | 南片区 | 保亭公路分局 | 合口桥 | G224 | 海榆中线 | 260.945 | 126.1 | 定期检查/水下桩基 |
| 195 | 南片区 | 保亭公路分局 | 三道连接线中桥 | H224 | 海榆中线分离段（保亭） | 260.16 | 85 | 定期检查 |
| 196 | 南片区 | 保亭公路分局 | 六桥 | G361 | 陵昌线 | 39.16 | 26.4 | 初始检查 |
| 197 | 南片区 | 保亭公路分局 | 友具下桥 | S376 | 曲政线 | 36.209 | 31.04 | 定期检查 |
| 198 | 南片区 | 保亭公路分局 | 友具下小桥 | S376 | 曲政线 | 36.547 | 26.04 | 定期检查 |
| 199 | 南片区 | 保亭公路分局 | 抄茂桥（左幅） | G361 | 陵昌线 | 44.8 | 104.04 | 定期检查 |
| 200 | 南片区 | 保亭公路分局 | 抄茂桥（右幅） | G361 | 陵昌线 | 44.8 | 104.04 | 定期检查 |
| 201 | 南片区 | 保亭公路分局 | 加茂连接线 南茂大桥 | T376 | 曲政线分离段（保亭） | 38.218 | 276.4 | 定期检查 |
| 202 | 南片区 | 五指山公路分局 | 毛阳桥 | G224 | 海榆中线 |  | 41 | 初始检查 |
| 203 | 南片区 | 五指山公路分局 | 通什小桥 | G224 | 海榆中线 |  | 33.6 | 初始检查 |
| 204 | 南片区 | 琼中公路分局 | 长安马场桥 | S215 | 长英线 | 12.689 | 146.2 | 定期检查 |
| 205 | 南片区 | 昌江公路分局 | 石碌大桥 | S275 | 孔红线 | 6.573 | 180 | 定期检查 |
| 206 | 南片区 | 东方公路分局 | 东方河桥 | S287 | 叉新线 | 48.242 | 105.12 | 定期检查/水下桩基 |
| 207 | 南片区 | 儋州公路局 | 排浦大桥 | S291 | 白新线 | 9.115 | 164.04 | 定期检查 |
| 208 | 南片区 | 儋州公路局 | 红坎大桥 | S291 | 白新线 | 37.436 | 106.04 | 定期检查 |
| 209 | 南片区 | 琼中公路分局 | 乘坡大桥 | S304 | 牛营线 | 35.451 | 156.5 | 定期检查 |
| 210 | 南片区 | 琼中公路分局 | 腰子桥 | S307 | 乌那线 | 21.579 | 131 | 定期检查 |
| 211 | 南片区 | 琼中公路分局 | 松涛桥 | S307 | 乌那线 | 41.027 | 187.48 | 定期检查 |
| 212 | 南片区 | 东方公路分局 | 老村二桥 | S314 | 天四线 | 87.478 | 138 | 定期检查/水下桩基 |
| 213 | 南片区 | 东方公路分局 | 马眉一桥 | S314 | 天四线 | 92.651 | 157 | 定期检查/水下桩基 |
| 214 | 南片区 | 儋州公路局 | 南王大桥 | S315 | 白洋线 | 74.691 | 133 | 定期检查 |
| 215 | 南片区 | 儋州公路局 | 春马三号桥 | S315 | 白洋线 | 98.408 | 121.04 | 定期检查 |
| 216 | 南片区 | 陵水公路分局 | 陵水大桥 | G223 | 海榆东线 | 243.495 | 294.04 | 定期检查 |
| 217 | 南片区 | 昌江公路分局 | 叉河大桥 | G225 | 海榆西线 | 224.692 | 516 | 定期检查 |
| 218 | 南片区 | 三亚公路局 | 竹落岭隧道 | G223 | 海榆东线 | 299.459 | 524 | 定期检查 |
| 219 | 南片区 | 三亚公路局 | 竹落岭隧道 | G223 | 海榆东线 | 300.446 | 525 | 定期检查 |

**二、项目组织工作要求**

1.制定检测计划：投标人要制定路况检测评价实施组织计划，开始检测前采购人根据检测需要向投标人提供公路线路、起止桩号、里程、管养单位联系人、道路养护专项维修计划、桥隧桩号及结构等满足检测工作需要的资料，投标人根据采购人提供的详细信息对计划进行细化完善。

2.检测期间的交通组织：路面检测期间不得封闭交通，必须保持公路的通行，并对检测工作采取必要的安全保护措施。路基损坏、沿线设施现场调查、重点桥梁和隧道监测时，对于特殊结构等需要封闭交通的，需要提前向当地交通运输主管部门和公路管理机构报备，同时报送采购人。投标人在检测过程中的交通布控等安全措施应按照《公路养护安全作业规程》实施。

3.重点桥梁和隧道检测前应编制检测工作组织实施计划，完成设备检、校工作。

4.检测过程管理：投标人应以月报的形式定期向采购人通报工作进度、质量安全、问题及措施等情况，接受采购人的检查和调度。

5.时间管理：合同签订之日起45日历天内完成外业检测及检测报告初稿编制工作。

6.工程量确认：各管养单位所辖路段检测及养护管理内业资料完成后，投标人需按后附表格要求如实填写相应情况，并由采购人代表及时确认，作为计量支付的依据（格式附后）。

7.项目验收：项目验收工作由采购人负责组织对检测数据及报告、电子数据及养护管理内业资料进行验收。投标人需按本招标文件中技术要求及合同要求按期完成各项工作内容、提交完整资料、做好项目验收各项准备工作。对不符合要求的数据、分析结果及相关资料，应根据采购人要求进行补测、重测、重新分析和整理。

8.遇有特殊路况、严重病害或损伤，有可能危及行车安全时投标人应及时报告采购人，并配合采购人采取进一步措施。

9.投标人应严格执行国家有关保密规定。在实施过程中，不得向任何第三方提供、出版、发布采购人提供的详细信息和检测成果。

**三、项目实施技术要求**

1.桥隧检查应严格按照最新版《公路桥梁技术状况评定标准》、《公路桥涵养护规范》和《公路隧道养护技术规范》对定期检查内容深度、广度的要求进行检测。对于外观检查难以确定的指标应采用仪器或实验进行辅助检测。主要检查部件见下表。

**桥梁主要检查部件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 桥梁组成部分 | 桥梁结构形式 | 检查部件 |
| 上部结构 | 梁式桥 | 上部承重构件、上部一般构件、支座 |
| 板拱桥、肋拱桥、箱型拱桥、双曲拱桥 | 主拱圈、拱上结构、桥面板 |
| 刚架拱桥、桁架拱桥 | 刚架拱片或桁架拱片、横向联接系、桥面板 |
| 钢-混凝土组合拱桥 | 拱肋、横向联结系、立柱、吊杆、系杆（含锚具）、桥面板（梁）、支座 |
| 下部结构 |  | 翼墙、耳墙、锥坡、护坡、桥墩、桥台、墩台基础、河床、调治构造物 |
| 桥面系 |  | 桥面铺装、伸缩缝装置、人行道、栏杆、排水系统、照明、标志 |

**隧道土建主要检查部件及检查内容**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 检查内容 |
| 洞口 | 山体滑坡、岩石崩塌的征兆及其发展趋势；边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等及其发展趋势 |
| 护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉位置、范围及其程度，有无表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度 |
| 洞门 | 墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度 |
| 结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势 |
| 洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势 |
| 混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外露、受到锈蚀 |
| 墙背填料流失范围和程度 |
| 衬砌 | 衬砌裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量 |
| 衬砌表层起层、剥落的范围和深度 |
| 衬砌渗漏水的位置、水量、浑浊、冻结状况 |
| 路面 | 路面拱起、沉陷、错台、开裂以及溜滑、磨耗的范围和程度；路面积水、结冰等范围和程度 |
| 检修道 | 检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况；栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况 |
| 排水系统 | 结构缺损程度，中央窖井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况；排水沟（管）、积水井等淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等状况 |
| 吊顶及各种预埋件 | 吊顶板变形、缺损的位置和程度；吊杆等预埋件是否完好、有无锈蚀、脱落等危及安全的现象及其程度；漏水（挂冰）范围及程度 |
| 内装饰 | 表面脏污、缺损的范围和程度；装饰板变形、缺损的范围和程度等 |
| 标志、标线、轮廓标 | 外观缺损、表面脏污状况，连接件牢固状况、光度是否满足要求等 |

**隧道机电主要检查部件及检查内容**

|  |  |
| --- | --- |
| 分项 | 设备名称 |
| 供配电设施 | 高压断路器柜、高压互感器与避雷器柜、高压计量柜、高压隔离开关和负荷开关柜、电力变压器、箱式变电站、电力电容器柜、低压开关柜、配电箱、插座箱、控制箱、综合微机保护装置、直流电源、UPS电源、EPS 电源、自备发电设备 |
| 防雷装置、接地装置、变电所铁构件 |
| 电力线缆、电缆桥架 |
| 照明设施 | 隧道灯具、洞外路灯 |
| 照明线路 |
| 通风设施 | 轴流风机及离心风机、射流风机 |
| 消防设施 | 双/三波长火焰探测器、视频型火灾报警装置、火灾报警控制器、电动机、气体灭火设施、消防车、消防摩托车 |
| 点型感烟感温探测器、光纤光栅感温火灾探测系统、液位检测器、消火栓及灭火器、阀门、手动报警按钮、水泵接合器、水泵、消防水池、电光标志 |
| 线型感温光纤火灾探测系统、水喷雾灭火设施、给水管 |
| 监控与通信设施 | 亮度检测器、能见度检测器、CO检测器、风速风向检测器、车辆检测器、摄像机、编解码器、视频矩阵、监视器、硬盘录像机、视频交通事件检测器、本地控制器、横通道控制箱、光端机、路由器、交换机 |
| 大屏幕投影系统、地图板、有线广播、紧急电话、横通道门、可变信息标志、可变限速标志、车道指示器、交通信号灯、监控室设备 |
| 光缆、电缆 |

**隧道其他设施主要检查部件及检查内容**

|  |  |
| --- | --- |
| 分项 | 设施名称 |
| 设施 | 电缆沟、设备洞室；洞外联络通道；洞口限高门架；消音设施；减光设施；污水处理设施；洞口雕塑、隧道铭牌；房屋设施 |

2.单孔跨径60m及以上的桥梁未设置永久观测点的由供应商按相关要求设置；对跨越铁路、高速公路、普通国省干线、航道、饮用水源保护地、江、河、湖、海等的桥梁要增加对桥上安全设施的检查。

3.以桥梁定期检查的内容为主，并根据所检测桥梁桥型结构特点，对桥梁技术状况评定等级进行确认，根据不同的桥梁结构形式，分析受力特点，确定病害成因，对结构存在的病害提出相应处治建议。

4.对检查确定的3、4、5类桥隧，以及认为需要进一步实施特殊检查的桥隧，应使用专用仪器完整采集并记录主要病害结构的变形、强度、裂缝（位置、宽度、深度）和钢筋锈蚀等数据初步估算病害数量，画出主要结构病害分布图，并附相应照片。

5.国道桥梁39项数据指标包含：路线编号、路线技术等级、行车方向、中心桩号、跨径分类、建成时间、设计荷载等级、通行载重、是否宽路窄桥、是否在长大桥梁目录、是否有健康监测系统、是否独柱墩、跨越地物类型、跨越地物名称、桥梁全长、跨径组合、单孔最大跨径、跨径总长、桥面总宽、桥面净宽、车行道宽、通航等级、边护栏等级、主桥上部类型、主桥上部材料、基础形式、基础材料、桥台类型、桥台材料、桥墩类型、桥墩材料、桥面铺装、伸缩缝、支座、是否互通立交、墩台防撞设施类型、经度、纬度、技术状况等级等。

6.国道隧道36项数据指标包含：所在政区、管养单位、路线编号、路线技术等级、隧道所在位置、隧道入口桩号、按隧道长度分类、建成通车时间、是否水下隧道、隧道养护等级、是否跨省隧道、是否在长大隧道目录、施工工法、进洞门类型、出洞门类型、隧道长度、隧道净宽、隧道净高、单车道宽度、车道总宽度、围岩等级、衬砌材料、衬砌类型、断面形式、机电设施类别、进洞口防护和过渡、出洞口防护和过渡、光源类别(照明设施)、车道数、检修道宽度、最大纵坡、经度、纬度、总体技术状况等级、土建结构技术状况等级、机电设施技术状况等级。

7.投标人需依据《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）规定，选取1家运管单位，协助招标人进行重点监测桥、隧规范化管理能力指标、执行力指标、成效指标内业资料检查，并协助招标人提升运管单位桥梁养护管理水平；

8. 运管单位桥梁内业资料范本，具体包括：部颁文件汇总、桥梁预防养护手册、桥梁综合应急预案桥梁专项应急预案、桥梁现场处置方案、通用桥梁养护手册、典型桥梁养护手册、桥梁风险管理和隐患排查工作机制、桥梁风险辨识手册。

9.养护单位隧道内业资料范本，具体包括：隧道综合应急预案、隧道专项应急预案，隧道现场处置方案、安全风险管理和隐患排查工作制度、隧道风险辨识手册、隧道风险动态监控机制。

**四、技术标准与规范**

1. 在项目实施过程中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450—2019）

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1—2001）

《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61—2014）

《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142—2019）

《公路隧道养护技术规范》（JTG H12—2015）

《公路桥涵养护规范》（JTG 5120—2021）

《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21—2011）

《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21—2011）

《公路桥梁荷载试验规程》》(JTG 5120—2021)

《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）

国家及行业主管部门对上述标准有最新版本发布的，投标人应以最新发布的版本为准。投标人在项目实施工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人的同意。

在项目实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则投标人应采用新的标准或规范进行检测。

**五、各标段合同履行期限具体完成时间**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 服务内容 | 服务时间 |
| 标段 1 | 负责对G98海南环岛高速、G9812海琼高速、G9813万洋高速桥梁共计42座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。 | 30天完成报告，15天完成审核提交最终结果 |
| 标段 2 | 负责对S11海白高速共计42座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。 | 30天完成报告，15天完成审核提交最终结果 |
| 标段 3 | 负责对S82海口机场联络线共计31座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。 | 30天完成报告，15天完成审核提交最终结果 |
| 标段 4 | 负责对S86海琼高速延长线桥梁初始检查、G98海南环岛高速、G9812海琼高速、G9813万洋高速桥梁共计71座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。 | 30天完成报告，15天完成审核提交最终结果 |
| 标段 5 | 负责对G9812海琼高速、G9813万洋高速、S11海白高速18座隧道开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。 | 30天完成报告，15天完成审核提交最终结果 |
| 标段 6 | 负责对普通国省干线10座桥梁（陵水、保亭、五指山）开展特殊性检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。 | 30天完成报告，15天完成审核提交最终结果 |
| 标段 7 | 负责对海文大桥土建及机电设施技术状况检测、评定，以及桥梁特殊性检测及水下桩基、评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。 | 30天完成报告，15天完成审核提交最终结果 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 8 | 负责对北片区普通国省干线229座桥梁（北片区：海口、文昌、澄迈、临高、屯昌、万宁、定安）开展技术状况检测及水下桩基检测、评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。 | 30天完成报告，15天完成审核提交最终结果 |
| 标段9 | 负责对南片区普通国省干线217座桥梁及2座隧道（南片区：儋州、昌江、白沙、东方、乐东、三亚、陵水、琼中、保亭、五指山）开展技术状况检测及水下桩基检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标及进行统计年报、对国道隧道36项数据指标进行统计年报，国检桥隧数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。 | 30天完成报告，15天完成审核提交最终结果 |