# 报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **1** | 旋臂式宝石显微摄影与视频显示系统 | 品牌：庄和  型号：HGM-HX-04B  目镜：高眼点大视野目镜10X(Φ22mm)；物镜：0.67X-4.5X 物镜变倍比 1：6.7；总放大倍数：6.7X-45X；观察头：三目，视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转；瞳距：54-75mm；视场范围：4.9-32.8mm；工作距离：最大工作距离110mm；▲采用先进的照明系统：顶光源三种照明方式，满足了检查净度、修饰度级别和荧光的不同需求：▲1、长寿命白光LED顶灯，6500K色温，提供了最好的光源条件来查看宝石的净度、修饰度级别和颜色；▲2、长寿命黄光LED顶灯，是检查宝石里的杂质的最理想的光源；▲3、365nm紫外光LED顶灯，是用来看宝石的荧光性；底光源照明系统：10W大功率连续可调卤素底灯，节能高效；采用最新款照明系统，使得亮域、暗域两种照明方式完全分离，有效解决传统亮域时暗场光线同时存在的照明光线混乱问题；可变光阑 2mm-41mm，可对照明光束进行调节；▲10W高亮度可调卤素灯侧光辅助照明；★钢丝宝石夹：钢性适中的钢丝宝石夹夹持牢靠、方便，并能减少宝石腰部的光线遮挡，可对宝石进行全方位地观察；工作台：两边都有宝石夹的安装孔，操作者可以根据自己的习惯选择；★弯臂底座：弯臂可作0-45度转动，从而可以调观察眼点的高度和角度，使操作更加方便舒适；▲底座可作0-360度旋转；▲配高清CCD相机及HDMI高清显示器。 二、配置电脑一台，要求如下： CPU：Intel pentium G3260;主板：Intel H81;内存：4G DDR3 1600MHz;硬盘：500G;光驱：DVD; | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 1 | 套 | 21500 | 21500 |
| **2** | 直臂式宝石显微镜 | 品牌：庄和  型号：HGM-WP-16  ★直臂式底座，长寿命LED光源；★提供亮域、暗域和顶光三种照明方式；亮域、暗域通过电子开关控制、四档调光；两边都有宝石夹的安装孔；配H16型镜头：视场宽广、成像清晰、立体感强；★10-40X连续变倍，变倍比4:1；工作距离90mm； | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 套 | 5350 | 203300 |
| **3** | 宝石折射仪 | 品牌：庄和  型号：HGR-6  宝石折射仪适用于测定宝玉石的折射率、双折射率、轴性、光性正负；▲标尺范围：RI=1.35-1.85；示值误差：≦0.002；▲**立方氧化锆(CZ)高硬度测试棱镜，耐磨损**；★内置准单色LED光源，高反差标尺，阴影边界平直清晰；★全密封防潮型，大视域目镜，偏光镜直径22mm；★配2ml标准装RI=1.79±0.005折射油一瓶； | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 套 | 1950 | 74100 |
| **4** | 台式偏光镜 | 品牌：庄和  型号：HPG-LEDA  ★Ф49mm大口径优质光学偏光镜片目镜，有效提高分辨率；★旋转式光学玻璃载物台，有利于360°的观察检测样品；★Ф18mm大口径锥光光学透镜，最大程度的提高观察分辨率，便于观察干涉图；▲内置美国CREE黄光+白光LED双光源自由切换，更有利于保护偏光片；★底部网孔设计，高效散热，有效延长灯泡的使用寿命；▲采用庄和创新型电路系统电源，110-240V电源均可正常工作的同时也可以通过移动电源进行供电，亮度稳定，能适应各种环境使用。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 19 | 套 | 460 | 8740 |
| **5** | 紫外荧光灯 | 品牌：庄和  型号：HUV-2D  ★365nm和254nm波长紫外光；▲大口径带护罩双目放大目镜观察口；黑皮遮光帘； | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 4 | 台 | 1600 | 6400 |
| **6** | 高效光纤灯 | 品牌：庄和  型号：HGQ-150  ▲采用150W优质EKE型卤素灯灯泡，使得发光效率更高，同时对光纤管的烤度降到最小；★全光谱光源，可调高效光源；★配备双头600mm高品质光纤硬管；内置散热风扇高效散热，可长时间工作； | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 4 | 台 | 1850 | 7400 |
| **7** | 手持式棱镜 分光镜 | 品牌：庄和  型号：HPS-3  采用高分辩率的组合棱镜，BG角≥6°，大视域目镜，无杂散光干挠，焦距固定 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 套 | 450 | 17100 |
| **8** | 台式分光镜 | 品牌：庄和  型号：HTS-5  ★测量范围：400-700nm，精确度±5nm，焦距可调；★台式底座设置有亮度可调的强卤素光源和直径4mm长度60cm的高品质光学软光纤管；▲内置标尺、照明光源以及高效散热风扇；▲采用宽电压电源，110-220V电压电源均可正常工作；★配宝石夹。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 3 | 套 | 7200 | 21600 |
| **9** | 冰洲石二色镜 | 品牌：庄和  型号：HBZ-2  手持式，标准方形窗口，多边形防滚动设计，采用优质冰洲石，大视域高清目镜 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 台 | 300 | 11400 |
| **10** | 查尔斯滤色镜 | 品牌：庄和  型号：HCF-5  特制光学玻璃滤片，永不褪色；铝合金磨砂外壳 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 19 | 台 | 150 | 2850 |
| **11** | 硬度笔 | 品牌：庄和  型号：HMS-6  标配摩氏硬度3-10级 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 4 | 件 | 950 | 3800 |
| **12** | 多功能宝石 鉴定箱 | 品牌：庄和  型号：HGI-16  全LED光源，CCFL冷阴极紫外灯，平均无故障工作时间约5万小时，16种标准检测仪器，宝石显微镜,宝石夹子,折射仪,折射油,光栅式分光镜,偏光仪,干涉球,双波长紫外灯,钻石比色灯/顶灯,滤色镜,二色镜,冷光源,热导仪,镊子,宝石卡规,宝石手电,10X放大镜.100ct克拉物，硬度笔，金属仪表箱 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 1 | 套 | 18000 | 18000 |
| **13** | 测钻仪 | 品牌：庄和  型号：DS-II  \*鉴别真假钻石,用2种生音、3种颜色LED显示检测结果\*电源：9V电池 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 6 | 件 | 6500 | 39000 |
| **14** | 钻石分级灯 | 品牌：庄和  型号：HFJ-27  ▲高亮度日光型荧光灯，二档调光；色温6500k±500k，符合钻石分级国标标准；▲灯头可上下左右180°旋转调整；★高频电路电源 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 5 | 台 | 450 | 2250 |
| **15** | 放大镜 | 品牌：庄和  型号：HTP-1018  三组合，消色差、像差;10倍，直径18mm，水滴型、白色镀铬金属外壳 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 65 | 2470 |
| **16** | LED强光电筒 | 品牌：庄和  型号：HQG-R5-III  ▲采用食品级304不锈钢以及进口CREE R5大功率5W的LED灯珠，▲黄光+白光+365nm紫光，三光循环切换，亮度最高达到360流明；▲规格约长131mm\*直径24.5mm；★双镀膜光学玻璃镜片；▲最大射程: 300-500米；▲标配一电一充。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 70 | 2660 |
| **17** | 不锈钢镊子 | 品牌：庄和  型号：DT-MI  M号 优质不锈钢，有槽。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 70 | 2660 |
| **18** | 克拉称 | 品牌：庄和  型号：100ct/005  珠宝克拉称，白色透明防风罩设计，最大称重100ct，精度0.005ct，配克拉称盘。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 2 | 台 | 700 | 1400 |
| **19** | 龙腾比重天平 | 品牌：庄和  型号：HT200-3D  带玻璃护罩，内置比重程序，配国产比重附件；最大称重220g，最小读数0.001g，★比重解析度0.001g，称盘尺寸90mm； | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 2 | 台 | 9800 | 19600 |
| **20** | 三用宝石微型数显卡表 | 品牌：庄和  型号：0-25mm  卡尺式，测量范围0-25mm，分辨力0.01mm | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 4 | 件 | 330 | 1320 |
| **21** | 钻石比色石（锆版） | 品牌：庄和  型号：HBS-CZ  产品名称：锆石比色石 立方氧化锆石 产品规格：6.5mm 产品颜色：白色D.E.F.G.H.I.J.K.L.M十个级别 ▲在腰围处标注色级字母，以防混淆。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 2 | 件 | 2200 | 4400 |
| **22** | 首饰功夫台 | 品牌：庄和  型号：ZH8040  全实木桌，规格约：80\*40\*115cm。配有专业的工具杆和吊机杆 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 台 | 450 | 17100 |
| **23** | 木凳 | 品牌：庄和  型号：ZH2540  尺寸25\*40\*50CM。实木。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 60 | 2280 |
| **24** | 压片机压线机 | 品牌：盛誉  型号：XY－026  电源：220V/380V　功率1-2kw左右 辗辘全长阔度：150-160mm　 最大辗片：7mm　 最小辗片：0.1mm方形线槽：1－9mm | 产地：深圳  制造厂商：莆田市秀屿区东峤盛誉首饰设备厂 | 1 | 台 | 11000 | 11000 |
| **25** | 水滚桶研磨抛光机 | 品牌：庄和  型号：HGM200L  容量：200L 功率：2.2KW 磨料容积：90 转速：40 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 1 | 台 | 9000 | 9000 |
| **26** | 玉石雕刻机 | 品牌：庄和  型号：JD3030Y  适合材料：主要应用于各类玉石、人造石、玻璃及铜、铝、铁和塑料、木料等各类物质的加工。 应用行业：模具、玉石、标牌制作等行业。 技术参数： 工作范围/working range：300MM×300MM×(100-150)mm 工作速度/working speed：≤8m/min 主轴参数/spindle：0.8/1.5/2.2kw 工作电压/voltage：220V | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 2 | 台 | 11000 | 55000 |
| **27** | 台式单头吸尘打磨机 | 品牌：庄和  型号：HGM-226  速度：2800rpm。 电压：110-220v。 尺寸：660×330×490（mm）。 最大装150mm布轮。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 1 | 台 | 2100 | 2100 |
| **28** | 吊机 | 品牌：庄和  型号：SL-388  夹头类型：0.1mm-4mm； 转速：0-22000rpm； 功率：1/4HP(190W)； 长度：900mm； | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 45 | 台 | 350 | 15750 |
| **29** | 真皮套装风球 | 品牌：TSK  型号：TSK3012  含真皮风球一个（尺寸：378\*210\*190mm）、单管油壶一个（直径85mm高165mm）、小单管铜火枪一个，漏斗一个、油管2米。 | 产地：香港  制造厂商：TSK | 45 | 套 | 230 | 10350 |
| **30** | 焊瓦（六角焊瓦） | 品牌：庄和  型号：HGW-04  材质：碳化硅。尺寸定制 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 45 | 件 | 10 | 450 |
| **31** | 小坑铁（不加硬） | 品牌：庄和  型号：HGM-277  小坑铁 外形尺寸 200\*32\*32mm。材质：工具钢、经过加硬处理、四面凹位、有半圆17个蛋形5个、凹槽19条、三角槽3条。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 1 | 件 | 200 | 200 |
| **32** | 小四方铁 | 品牌：庄和  型号：HGM633  尺寸：63\*63\*30mm | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 35 | 1330 |
| **33** | 大明矾煮杯 | 品牌：庄和  型号：GHM363  加白矾、水后加热清洗物品。 大白凡杯 ￠95 X ￠67 X H58(D40mm)杯口直径\*底座直径\*高度、材质：不锈钢。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 10 | 380 |
| **34** | 小明矾煮杯 | 品牌：庄和  型号：GHM364  加白矾、水后加热清洗物品。 小白凡杯￠45 X ￠37 X H38(D26mm)杯口直径\*底座直径\*高度、材质：不锈钢。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 6 | 228 |
| **35** | 硼砂碟 | 品牌：庄和  型号：GHM070  用来装硼砂便于焊接、碟口70mm。 材质：瓷。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 2 | 76 |
| **36** | 不锈钢碗 | 品牌：庄和  型号：HGM661  直径6cm。材质：不锈钢。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 5 | 190 |
| **37** | 火漆棍 | 品牌：庄和  型号：HGM1324  尺寸：130mm \* 24mm。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 30 | 1140 |
| **38** | 油石 | 品牌：庄和  型号：HGM1050  4寸油石：100 X 50 X 12mm | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 150 | 5700 |
| **39** | 有耳不锈钢铲 | 品牌：庄和  型号：HGM7050  长70×宽50×高15mm。 材质：304 不锈钢。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 3 | 114 |
| **40** | 手刷 | 品牌：庄和  型号：GHM725  尺寸：毛刷宽3寸（75mm） | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 15 | 570 |
| **41** | 港度戒指尺(木柄) | 品牌：庄和  型号：HGM1223  φ12.45mm×23.50mm、材质：刻度部位为铜、手柄为木柄、测量范围：1-33度。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 6 | 件 | 35 | 210 |
| **42** | 戒指铁 | 品牌：庄和  型号：HGM3036  尺寸：φ10.40\*φ24.20（加硬）。长280mm。材质：不锈钢、高温加硬处理表面经过抛光处理光滑。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 35 | 1330 |
| **43** | 7分铁锤 | 品牌：庄和  型号：HGM2522  7分铁锤 ，总长：253mm。用来敲打金属。 锤头尺寸：22×22×63mm ，约0.28Kg。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 15 | 570 |
| **44** | 4分铁锤 | 品牌：庄和  型号：GHM2313  4分铁锤 ， 总长：230mm。用来敲打金属。 锤头尺寸：13×13×38mm，约0.05Kg。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 7 | 266 |
| **45** | 胶锤 | 品牌：庄和  型号：HGM2526  锤头尺寸：25mm， 总长：260mm。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 8 | 304 |
| **46** | 锯弓 | 品牌：庄和  型号：GHM5075  活动锯弓，可根据锯条的长短来调节长度，可节约生产成本。 调校长度50-136MM，弓深度：75MM、圆头螺丝夹口。 材质：弓身不锈钢。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 25 | 950 |
| **47** | 木砂纸板 | 品牌：庄和  型号：GHM248  尺寸：240mm \* 8mm。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 2 | 76 |
| **48** | 剪钳 | 品牌：庄和  型号：LM12  材质：硬质合金、柄部材质:工具钢、形状斜嘴、总长129mm、剪断力：铜线2.0mm。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 43 | 1634 |
| **49** | 尖咀钳 | 品牌：庄和  型号：LM1530  尺寸：115/130mm。 材质：工具钢、加硬钳口处理，尖咀 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 25 | 950 |
| **50** | 圆咀钳 | 品牌：庄和  型号：LM1130  尺寸：115/130mm。 材质：工具钢、加硬钳口处理，圆咀 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 25 | 950 |
| **51** | 平咀钳 | 品牌：庄和  型号：LM1153  尺寸：115/130mm。 材质：工具钢、加硬钳口处理、平咀 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 25 | 950 |
| **52** | 红柄卜锉 | 品牌：庄和  型号：LM402  长21.5cm，截面半圆。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 15 | 570 |
| **53** | 红柄三角锉 | 品牌：庄和  型号：LM403  全长：21.5cm，截面三角形。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 15 | 570 |
| **54** | 小三角锉 | 品牌：庄和  型号：LM404  全长14cm，4#截面三角 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 55 | 2090 |
| **55** | 小卜锉 | 品牌：庄和  型号：LM406  全长20cm，4#截面半圆。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 60 | 2280 |
| **56** | 小圆锉 | 品牌：庄和  型号：LM407  全长14cm，4#截面圆形 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 50 | 1900 |
| **57** | 小方锉 | 品牌：庄和  型号：LM411  全长14cm，4#截面正方形 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 50 | 1900 |
| **58** | 国产双头蜡锉（6寸） | 品牌：庄和  型号：LM600  材质：钛合金钢 长6寸（150mm）截面半圆 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 60 | 2280 |
| **59** | 铜卡尺 | 品牌：庄和  型号：LM08  测量范围:0-8CM.材质：黄铜；精确度：0.1MM | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 6 | 件 | 100 | 600 |
| **60** | 8字夹（葫芦夹） | 品牌：庄和  型号：LM1328  长138mm、大宽：28mm、小宽：21mm 。 材质：工具钢 。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 6 | 228 |
| **61** | 10寸焊夹 | 品牌：庄和  型号：LM101  长10寸。材质：合金钢。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 6 | 228 |
| **62** | AA夹 | 品牌：庄和  型号：M119  长119mm。材质：工具钢。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 20 | 760 |
| **63** | 双头索咀 | 品牌：庄和  型号：LM2332  索咀开口：0-0.8mm、2.3-3.2mm。 柄粗：8mm。 长：100mm（空心） | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 8 | 304 |
| **64** | 手术刀柄 | 品牌：庄和  型号：LM135  长度：125mm。 材质：不锈钢 圆弧刀柄。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 135 | 5130 |
| **65** | 手术刀片11A | 品牌：庄和  型号：SM0103  盒100片。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 1盒 | 盒 | 120 | 120 |
| **66** | 锯条5/0 | 品牌：庄和  型号：GS5/0  长度：130mm，宽度：0.40MM，厚度0.20mm 。  1包144根， 12捆每捆12根。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 10 | 包 | 230 | 2300 |
| **67** | 黄石膏粉 | 品牌：庄和  型号：LM05  初凝时间 ：4-10（分），终凝时间： 18-25（分）。包装规格： 25（kg）/包。抗折强度 ：5.5（Mpa）。标准稠度 40-50（%） | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 80 | 包 | 20 | 1600 |
| **68** | 塑料尺（30cm) | 品牌：得力  型号：DL6230  长度30cm,材质塑料 | 产地：浙江  制造厂商：得力集团 | 38 | 件 | 6 | 228 |
| **69** | 钢尺（30cm) | 品牌：得力  型号：DL8463  长度30cm，材质不锈钢 | 产地：浙江  制造厂商：得力集团 | 38 | 件 | 18 | 684 |
| **70** | 黑柄中剪刀 | 品牌：庄和  型号：HGM312  尺寸：头长3cm、总长12cm。材质不锈钢 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 38 | 件 | 15 | 570 |
| **71** | 注蜡机 | 品牌：DLZX  型号：D－VWI  电压单相220v/50HZ、功率500-800W、装蜡量3.1升（3.2kg）、外形尺寸:长52×宽40×高47cm | 产地：广州  制造厂商：DLZX | 1 | 台 | 6300 | 6300 |
| **72** | 静音空气压缩机 | 品牌：奥突斯  型号：OTS550W2  供气装备。电压：220V。功率：1100W。空气容量：50L。气缸：63.7x11.8x4（CM)。转速：1380转/min，压力：7.0。排气量：80L/M，储气罐：50L。 外形尺寸：73x36x66.5（CM)。 | 产地：台州  制造厂商：台州市奥突斯工贸有限公司 | 1 | 台 | 1100 | 1100 |
| **73** | 汽油 | 品牌：石化  型号：92#  120#汽油 300L | 产地：中国  制造厂商：中国石化 | 1 | 桶 | 2300 | 2300 |
| **74** | 大拇指白铜单管火枪（特大号） | 品牌：庄和  型号HGM2212  全长：335mm，焊嘴直径19mm。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 1 | 件 | 180 | 180 |
| **75** | 铜片 | 品牌：庄和  型号HGM68  材质：H68黄铜。 规格：100\*100MM，厚度0.8MM，厚度1.0MM，厚度：1.2MM，厚度1.5MM，厚度2.0MM。 | 产地：深圳  制造厂商：深圳市庄和珠宝科技有限公司 | 10 | 件 | 65 | 650 |
| 投标报价总计 | | | （小写）： ￥647970.00元  （大写）： 人民币陆拾肆万柒仟玖佰柒拾元整 | | | | |

供应商名称： 江西博通科教设备有限公司

被授权人：