**第三章 用户需求书**

**一.项目概况与招标范围**

建设地点：定安县定城镇

建设内容及规模：加固防渗渠道42条，长26.157km，配套渠系建筑物445座；加固排沟35条，长17.347km配套渠系建筑物306座；修复加固山塘1座。

计划工期：30日历天。

采购范围：定安县小型农田水利设施建设项目定城镇最后一公里小型农田水利工程勘测设计，包括勘测、初步设计和施工图设计（含预算及现场设计服务）等工作，具体事宜以《委托勘察、设计合同》为准。

质量标准：符合国家现行勘察设计规范要求

**二、其他说明**

中标价取投标人的报价为中标价（合同价），工程最终结算价=财政详审价\*（1-中标下浮率）