**第三章 用户需求书**

**一.项目概况与招标范围**

建设地点：定安县新竹镇

建设内容及规模：渠道防渗22条，总长度13215m，其中U型槽渠道铺设长度13151m，U型渡槽长度64m；排沟防渗5条，总长度5366m，其中U型槽排沟铺设长度1440m，C20砼挡墙式矩形排沟长度3926m。配套渠系建筑物258宗，其中人行桥60宗，机耕桥39宗，斗口105宗，过路涵管20宗，水闸10宗，消力池14宗，跌水7宗，倒虹吸1宗，拦水坝2座。

计划工期：45日历天。

采购范围：定安县小型农田水利设施建设项目新竹镇最后一公里小型农田水利工程勘测设计，包括勘测、初步设计和施工图设计（含预算及现场设计服务）等工作，具体事宜以《委托勘察、设计合同》为准。

质量标准：符合国家现行勘察设计规范要求

**二、其他说明**

中标价取投标人的报价为中标价（合同价），工程最终结算价=财政详审价\*（1-中标下浮率）。